ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 1/2009: Extindere reţea de iluminat public pe Aleea 

   Rozelor,  str. Bobâlna, Ghiroda str. 1 şi str. 3
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe Aleea Rozelor, str. Bobâlna,

    Ghiroda str. 1 şi str. 3, lucrarea nr. 1/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL1 şi  stâlpi de beton tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 1360 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  268.224,70 lei    adică   77.728,30  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 2/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Turnu

        Roşu

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Turnu Roşu , lucrarea 
    nr. 2/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane, supraterane
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 80 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   15.428,80 lei    adică   4.471,10  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 3: Extindere reţea de iluminat public pe Aleea Viilor 

       12B-14
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe Aleea Viilor 12B-14, lucrarea 
    nr. 3/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de Beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. :180 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   35.313,50 lei    adică   10.233,40  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 4/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Robert

        Koch
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Robert Koch, lucrarea 
     nr. 4/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 250 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   54.908,70 lei    adică   15.911,90  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 5: Extindere reţea de iluminat public pe str. Tibiscum

        B1,B2,B3,; str Lugojului nr. 1-5 B1,A1; str. Samuil Micu; str. Lorena 

        nr. 2, bl.B,C,D,E,A2,A3
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Tibiscum  B1,B2,B3; 
    str Lugojului nr. 1-5 B1,A1; str. Samuil Micu; str. Lorena nr. 2, bl.B,C,D,E,A2,A3, lucrarea 
    nr. 5/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

b. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     : ACYABY 3x25+16 mmp şi ACYABY   4x16 mmp;

c. tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL1 şi stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 2030 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   353.710,50 lei    adică   102.501,00  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 6/2009: Extindere reţea de iluminat public pe Calea

       Aradului nr. 30
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe Calea Aradului nr. 30, 
    lucrarea nr. 6/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 70 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   20.914,10 lei    adică   6.060,70  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 7/2009: Extindere reţea de iluminat public str. Mircea cel

       Bătrân-careu de blocuri nr. 24-30, 5-16, 54-48
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public str. Mircea cel Bătrân-careu de 
    blocuri nr. 24-30, 5-16, 54-48, lucrarea nr. 7/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL1 şi stâlpi de beton tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LEA j.t. : 630 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   148.824,30 lei    adică   43.127,50  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 8/2009: Extindere reţea de iluminat public pe Intrarea 

        Zânelor, Aleea Libelulei
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe Intrarea Zânelor, Aleea Libelulei,
     lucrarea nr. 8/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 3x25+16 mmp şi ACYABY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL1 şi tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LEA j.t. : 670 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   153.740,60 lei    adică   44.552,20  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 9/2009: Extindere reţea de iluminat public Parc Zurich
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public Parc Zurich, lucrarea nr. 9/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 3x25+16 mmp, ACYABY 4x16 mmp şi CYABY 3x2,5 mmp;

d. tipul stâlp : stâlpi de metal tip SL1 
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LEA j.t. : 400 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   102.893,40 lei    adică   29.817,30  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)

     - SF lucrarea nr. 10/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Cincinat

        Pavelescu
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Cincinat  Pavelescu, lucrarea
    nr. 10/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x50+25 mmp;

            d. tipul stâlp : stâlpi de beton tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LEA j.t. : 1230 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   109.945,50 lei    adică   31.860,09  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)



          Şef Serviciu Energetic,                                                                 Şef Birou Iluminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                                    Dănuţ Pobega

