
STUDIU DE OPORTUNITATE

CAPITOLUL 1
DATE GENERALE
1. Denumirea studiului
STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi concesionarea sistemelor publice de apă şi de canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA
2. Elaborator
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
3. Autoritatea contractantă
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
4. Scopul studiului
Prezentul studiu are ca scop stabilirea soluţiei privind delegarea gestiunii serviciilor publice de apă şi canalizare din judeţul Timiş prin delegare directă  operatorului  regional SC AQUATIM SA.
5. Cadrul legal
Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în:
· Ordonanţă de Urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
· Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare
· Legea 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi canalizare cu modificările şi completările ulterioare
· Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
· Ordonanţa Guvernului nr. 34/2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 31 ianuarie 2004
· HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a OG nr.71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
· Ordinul nr. 140/2003 al ministrului administraţiei publice pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere a sau de modificare a acestora
· Legea nr. 3/2003 pentru aprobarea O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
· Legea 216/2002 privind modificarea alin. (1) art. 103. din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale 
· Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 
· Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
· Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale 
· Hotãrârea de Guvern 1097/2001 privind constituirea Comitetului Interministerial pentru coordonarea integrării domeniului mediului la politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional
· Ordinul 536/1997 al Ministrului Sãnãtãţii, pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei
· Legea 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
CAPITOLUL 2
DESCRIEREA SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE EXISTENT ŞI A SERVICIILOR PUBLICE CARE VOR FI CONCESIONATE OPERATORULUI REGIONAL
Evaluarea Situatiei Existente
Situatia actuala a apei si a canalizarii este evaluata in acest capitol. Date locale si regionale despre apa si canalizare au fost colectate concentrandu-se asupra situatiei actuale, varstei, performantei, populatiei deservite, apei consummate, debitul de apa, apa nefacturata, apa uzata, pierderile de apa, intretinere, conformitate cu calitatea si standardele de mediu. Datele colectate sunt analizate. Rezultatele arata indicatorii de performanta si deficientele care include urmatoarele informatii: planuri anterioare, studii, raporturi de proiectare si o imagine completa a situatiei actuale cat si informatii generale pentru proiect. Informatia disponibila a fost revizuita in mod obiectiv si au fost furnizate date.

Sectiunea 2 detaliaza situatia existenta din judetul Timis. Descrie locatia existenta a judetului si evidentiaza demografia populatiei, geografia, economia si organizarea politica a judetului. Caracteristicile naturale ale judetului includ mediul, clima, peisajul si topografia, geologia si hidrologia precum si ecologia si zonele sensibile.

Metodologia se bazeaza pe cercetarea datelor si a atributelor judetului si din acest lucru se poate vedea ca acesti factori fizici au o influenta asupra dezvoltarii si cresterii unei regiuni. Evaluarea aspectelor institutionale si legale este o sectiune importanta legata de cum sunt administrate fondurile europene si regulamentele care necesita ajustare, incluzand operatorii actuali de apa si canalizare din judetul Timis cu propuneri pentru viitor. Se face o revizuire a tarifelor actuale pentru apa si canalizare, impreuna cu comentariile si propunerile Conslutantilor.

Metodologia folosita a fost cercetarea datelor disponibile, in special a celor legate de relatia dintre Romania si UE si verificarea ca armonizarea legislatiei intre cele doua organisme se afla in progres in special in ceea ce priveste problemele de mediu ale tratarii apei si apei uzate, plus controlul poluarii.

Sunt explicate sursele de apa de suprafata si de adancime disponibile din judetul Timis – aratand ca analizele optiunilor sunt puternic influentate de catre disponibilitatea resurselor de alimentare cu apa si de catre cursurile de apa pentru deversarea efluentului tratat (in special in zona de campie plata predominanta).

Sursele si tipurile de riscuri ale poluarii sunt revizuite in legatura cu sursele de apa din judet legate de limitele apei potabile. Revizuieste deasemenea extinderea lucrarilor de epurare a apelor uzate in judet pentru deversarea sub-standarduri a efluentilor in rauri.

Consumul actual de apa este revizuit pe baza evidentelor existente (limitate) de alimentare din care au fost derivate cifrele consumului de apa pentru fiecare zona/operator. Aceasta este baza pentru pregatirea Studiuului, in special revizuirea mijloacelor existente si a performantei actuale in zonele urbane principale ale judetului. Pentru fiecare mijloc de alimentare cu apa si canalizare, este determinata starea si performanta acestuia.

Zona Geografica

Judetul Timis este cel mai vestic dintre cele 42 de judete ale Romaniei, intinzandu-se pe o suprafata de 8,696.7 km². Aproximativ o treime din granita/limita de judet formeaza frontiera nationala a Romaniei, invecinandu-se cu Ungaria la nord de Sannicolau Mare in partea de nord vest si cu Serbia in partea de sud vest. (O sectiune a raului Mures, cu o lungime de 18 km, formeaza o parte din granita cu Ungaria.) In interiorul granitelor tarii se invecineaza cu judetele Arad (la nord si nord est), Hunedoara (la est) si Caras Severin (in sud est). Capitala de judet, Timisoara, este situata la 54°47’N si 21°17’E, la distanta egala de Viena la vest si de Bucuresti la est.  

Judetul Timis este situat in partea de vest a Romaniei. La granita de nord se afla judetul Arad, la cea de est judetul Hunedoara si in partea de sud judetul Caras Severin. Punctele extreme ale judetului sunt: la vest, 20021`longitudine vestica (Beba Veche), la est 22015`logitudine estica (Poieni), la sud 45015`latitudine nordica (Latunas) si la nord 46010’latitudine Nordica (Cenad).

Municipiul Timisoara este situat la intersectia intre 45°47’ latitudine Nordica (paralela 45) si 21°17’ longitudine estica (meridian), pozitia matematica este in emisfera nordica la distanta aproape egala intre Polul Nord si Ecuator in emisfera sudica in zona Europei Centrale. Ora locala a orasului (calculata dupa ora meridianului) este cu 1 h 25’ 8’’ inainte de ora 0 a meridianului Greenwich, dar cu 34’52’’ in urma orei oficiale a Romaniei (ora din Europa de Est). Municipiul Timisoara este situat la aproape 550 km fata de Capitala Romaniei-Bucuresti si la cca 170 km de Belgrad si 330 km de Budapesta, capitalele celor doua tari vecine Serbia, respectiv Ungaria.

Suprafata judetului Timis este de 8696,7 kmp. Relieful este caracterizat printr-o varietate de forme morfologice;munti, dealuri, depresiuni si campii, succesionate altitudinal de la est la vest.

Caracteristici naturale ale judetului Timis. Clima si Conditiile Meteorologice 
Judetul are o clima moderata, influentata intr-o anumita masura de sistemele meteo/regimuri climaterice formate deasupra Marii Mediteraneene si a Oceanului Atlantic. Temperaturile variaza conform locatiei si altitudinii, dar in general se mentin in limitele de -15°C pana la +40°C. Influenta oceanica este foarte semnificativa primavara si vara, aducand cu ea precipitatii insemnate. Volumul precipitatiilor creste usor de la vest catre est pe teritoriul judetului. Nu exista o directie clar determinata a vantului, desi s-a sugerat ca vantul bate mai frecvent dinspre nord vest si vest decat dinspre alte directii.

Peisajul si Topografia

Relieful judetului este predominant plat (aproximativ 85% din suprafata totala), constand in mod preponderent din campii inundabile ale raurilor Timis si Bega. In plus fata de aceste doua rauri principale, zonele mai plate ale judetului sunt traversate de numeroase parauri mici, canale de irigatie si santuri de scurgere.

Majoritatea centrelor principale de populatie sunt situate la altitudini intre 82m (Jimbolia) si 159 (Faget). Relieful judetului devine mai deluros si mai impadurit la est, de-a lungul granitelor cu Aradul la sud est, cu Hunedoara la vest si cu Caras Severin la nord. In cea mai mare parte judetul nu are suprafete semnificative impadurite. 

Zona este activa din punct de vedere seismic, desi dintre numeroasele cutremure resimtite in Timisoara, putine au depasit magnitudinea 6 pe scara Richter.

Mediul Inconjurator

In 2006 angajatii departamentului Protectia Naturii, Protectia solului si subsolului din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis au efectuat un numar de 23 de controale indentificand urmatoarele arii protejate:

· rezervatii ornitologice in pericol din cauza activitatilor antropice (pescuit, accesul    imbarcatiunilor, constructii case de vacanta, turism neorganizat , amenajari hidrogeologice, vanatoare, braconaj,  recoltare ilegala, taieri ilegale de paduri, etc.);
· rezervatii forestiere aflate in pericol din cauza lipsei amenajarilor forestiere, a pierderilor cauzate de boli si pesticide, de turismul necontrolat si de depozitari necontrolate de deseuri
· rezervatii botanice aflate in pericol din cauza pasunatului excesiv, a recoltarii faunei si florei aflate sub protective, si de depozitari necontrolate de deseuri;
· rezervatii pedologice aflate in pericol din cauza pasunatului excesiv, eroziunea solului,depozitari necontrolate de deseuri;
· rezervatii paleontologice aflate in pericol din cauza eroziunii solului cauzata de intensificarea procesului de percolare.
In judetul Timis exista 19 arii protejate care impreuna reprezinta 0,76% din suprafata totala a judetului.Conform cu HCJ nr.19/2005 si Legea nr.5/2000 urmatoarele arii naturale se afla sub regim de protectie special:

Lunca Poganisului(rezervatie naturala botanica,  suprafata: 75,50 ha);

Movila Sisitak  (rezervatie naturala botanica,  suprafata: 0,5ha);

Mlastinile Satchinez  (rezervatie naturala ornitologica, suprafata: 236 ha);

Beba Veche (rezervatie naturala ornitologica, suprafata: 2187 ha);

Mlastinile Murani  (rezervatie naturala ornitologica, suprafata: 200ha);

Padurea Cenad (arie naturala protejata de tip forestier, suprafata: 279ha);

Parcul Dendrologic Bazos (rezervatie stiintifica forestiera, suprafata: 60ha);

Padurea Bistra (arie protejata forestiera, suprafata,90ha);

Padurea Dumbrava  (arie naturala protejata, suprafata: 310ha);

Padure parc Buzias (arie protejata mixta, suprafata: 25,16ha);

Insula Mare Cenad (arie protejata mixta, suprafata 3 ha);

Insulele Igris (arie protejata mixta, suprafata 3ha);

Saraturile Dinias (rezervatie naturala pedologica,  suprafata 4ha);

Locul Fossilifer Radmanesti (rezervatie naturala paleonthologica, suprafata 4ha);

Pajistea cu narcise Batesti (arie naturala biologica,  suprafata 20ha);

Gradina  Botanica din Timisoara (rezervatie botanica stiintifica, suprafata 8ha);

Parcul Banloc (rezervatie stiintifica mixta,  suprafata 8ha);

Lacul Surduc  (arie protejata mixta,  suprafata 362ha);

Parcul Natural lunca Muresului Inferior are o suprafata de 17.166 ha si a fost declarat rezervatie in HG nr.2151/2004.Este localizat in judetul Timis cu o suprafata de 3158.

Reteaua  Natura 2000  La Nivel Judetean

In acest moment in judetul Timis exista urmatoarele Situri Natura 2000:

SPA-uri autorizate CMN cu conditii:

Lunca Muresului inferior – SPA;

Mlastinile Satchinez  – SPA; 

Padurea Macedonia - SPA

Grup Natura 2000 au validat SCI-urile, pentru fiecare se mai asteapta raspusul CMN:

Lunca Muresului inferior SCI;

Lunca Timis  – SCI;

Mlastinile Satchinez – SCI;

Mlastinile Murani  – SPA;

Regiunea Padurenilor – SCI;

Milvus/SOR validat si Grup Natura 2000 ne-validat SPA – SCI care sunt in cursa in validare:

Lunca Timis piBA- SPA

Situri noi propuse:

Cenad- SCI;

Lunca Muresului inferior – SPA;

Padurea Macedonia  - SPA

Ape de Suprafata si Subterane

Raurile care strabat teritoriul judetului fac parte din grupa raurilor de sud-vest (exceptie facand raurile Mures si Beghei). Raul Mures traverseaza partea de nord a judetului pe o lungime de 42 km. La sud de Mures curge raul Aranca cu o lungime de 104km (65 km sunt pe teritoriului judetului Timis). Bega Veche, cu o lungime de 88 km, izvoraste din Dealurile Lipovei, de la o altitudine de 250 m, este o continuare a Beregsaului. Printre afluenti enumeram: Bacin, Surduc, Niarad, Apa Mare. Figura Nr A-1 prezinta harta apelor de suprafata, lacurilor si padurilor din Judetul Timis. Raului Bega izvoreste din Muntii Poiana Rusca (Vf.Pades 1150m altitudine).Printre afluenti pe care ii primeste pe o lungime de 159 km enumeram: Gladna, Cladova, Minis, Cherteamos, Vadana, Sasa, Niergis, Behela. 

Exista doua canale de legatura cu raul Timis ; unul intre Costei si Chizatau (canal de alimentare) si unul dintre Topolovatu Mare si Hitias( canal de drenaj) precum si canalul navigabil Bega intre Timisoara si confluenta cu riul Tisa.Pe teritoriul orasului Timisoara se afla si numeroase lacuri,fie lacuri naturale, formate in locul vechilor meandre sau in arealele detasate (cum sunt cele din colonia Kurz, de langa Giroc, lacul Serpilor de langa Padurea Verde, etc.) , fie de origine antropica ( lacurile de langa zona Fratelia,Freidorf, Mosnita, Mehala, Strandul Tineretului, etc.), notabile prin asezarea lor pe linia de contact cu localitatile preiurbane.

Din punct de vedere al apelor subterane se poate constata ca panza freatica a Timisoarei este situata la adancimi care variaza intre 0,5m si 4 m. Panzele de adancime cresc numeric de la nord la sud, adancimea incepand de la 4-9 m pana la 80 m. Aceste panze de adancime contin apa potabila si acopera o parte a necesarului urban de apa potabila. Exista de asemenea ape de mare adancime, colectate in Piata Unirii (hipotermale) si in partea de sud de Cetate si Cartierul Fabric (mezotermale). Toate aceste ape au valoare terapeutica si sunt utilizate in scopuri balneare.

Raul Timis traverseaza judetul Timis pe o lungime de 141,6km si are urmatorii afluenti: Poganis, Lunca Birda, Nadrag, Spaia. Bârzava si Moravita sunt raurile situate in partea cea mai sudica a judetului.

Campia  Timisului are cateva tipuri de lacuri diferite ca geneza: lacuri relicte (cele de la Satchinez si Becicherecu Mic) sunt resturi din mlastinile care au acoperit o mare parte a campiei ;  lacuri fluviale (cele de la Macedonia, Ionel, Nitchidorf, Cebza, Obad), formate in bratele parasite si     partial colmatate ale raurilor Bârzava, Bega si Timis ; lacuri de tasare (cele de la Valcani, Deta, Izvin, Voiteg) alimentate din apa subterana si din ploi.

Resurse Naturale

“Resurse Naturale” inseamna: toate elementele natural ale mediului inconjurator care pot fi utilizate in activitatile umane:
Resurse regenerabile

Apele termominerale sunt exploatate pentru cura mineral si agrementin statiunea Calacea, in Timisoara, Sânnicolau Mare si Teremia Mare. Apele minerale carbogazoase sunt prezente in Buzias, Sacu Mare, Pischia si Fibis.
 Partea de vest a Romaniei are un bogat potential geothermal, reliefat prin reserve de ape mezotermale cantonate in depozite de varsta mezozoica cu predilectie in carsturi jurastice.Apele subterane au character termal aproape pretutindeni de-alungul Campiei Vestice, din Timisoara la Arad, din Oradea la Satu Mare, unele avand si saruri apele bicarbonatate de la 1 Mai, Felix si Tinca.
Apele minerale termale sunt de diferite tipuri:

· clorurosodice, bicarbonatate, usor sulfuroase, cu o mineralizatie intre 0,5-2,6 g/l si cu o temperatura intre 38,5 si 53,5°C.
· clorurosodice, bicarbonatate, cu continut de calciu si mineralizatia intre 0,6 si 3,5 g/l si cu  temperatura intre 46 si 56°
· clorurosodice, bromurate, iodate si sulfuroase cu o mineralizatie intre 3,97 and 7,93 g/l si cu temperatura care ajunge pana la 62°C.

              Un astfel de complex de izvoare se afla in statiunea Buzias, situate la 35 km distanta de Timisoara in partea de sud-est si 25 km distant de Lugoj. Apele ce izvorasc in Buzias ajuta la vindecarea diferitelor boli, cum ar fi: ateroscleroza, artroza, spondiloza, etc.

              Apele din statiunea Calacea, de asemenea situata aproape de Timisoara (38 km nord de Timisoara) au o importanta deosebita  in vindecarea afectiunilor reumatice si ale sistemului nervos periferic. Statiunea are o baza de tratament complexa (electroterapie, termoterapie, kineto-terapie, masaj, etc.) precum si de un lac cu nuferi termali.

              Lacuri cu apa termala (peste 20 0C) si lacurile cu ape minerale au fost descoperite la Romanesti, respective la vulcani noroiosi de la Forocici. Comuna Lovrin situata intre Timisoara si Sannicolau Mare aproape de DN 9 a devenit cunoscuta in timpul anilor 80 din cauza apelor geotermale descoperite aici. Cu un debit de 8l/sec, la captare si o temperatura de 84°C,ceea ce face ca aceste ape sa fie utilizabile chiar si in cele mai friguroase ierni.

               Pe langa uriasul bazin, unde apa stagneaza la 32°C, s-a mai construit un bazin acoperit pentru aceia care cunosc binefacerile apelor geotermale. Cu o mineralizatie totala – sulfuroasa, bicarbonatata, clorurata, bromurata, sodica si hipotonica- apa termala incepe sa fie apreciata de aceia care sufera de afectiuni reumatismale articulare si degenerative sau de aceia care aveau sechele post-traumatice perifice. Cantitatea de apa termala forata este in exces fata de necesarul pentru tratament. A fost instalata o retea de conducte care conduce apa termala in sistemul termic centralizat al institutiilor si apartamentelor din comuna.

Geologie, Hidrologie si Calitatea Apei Subterane

Litologia judetului Timis este constituita in partea estica din sisturi cristaline, mezometamorfice ce apar la zi in masivul Poiana Rusca, fiind constituite din micasisturi, roci cuartitice, sisturi amfibolice si calcare cristaline.

Restul teritoriului este componentul Depresiunii Pannonice, care s-a constituit la sfarsitul cretacicului superior (senonian) si inceputul neozoicului, prin scufundarea unei mari parti din regiunea carpatica. Aceasta unitate geologica s-a dezvoltat pe un fundament cristalin, intens fracturat de un sistem de falii in cadrilaj orientate pe doua directii dominante, E-W si N-S. Formatiunile sedimentare acopera discordant fundamental cristalin faliat si strabatut de massive eruptive care apar la zi la Gataia si Lucaret.

Primele formatiuni depuse peste fundament sunt cele eocene depuse discordant, alcatuite din brecii cu elemnte calcaroase, sisturi argiloase si gresii conglomeratice.

Depozitele neogene se succed incepand cu Helvetianul, tortonianul si sarmatianul dispuse transgresiv peste formatiunile mai vechi sau direct pe cristaline. 

Helvetianul este reprezentat prin argile sistoase cu intercalatii de marme calcaroase, tortonianul este constituit dintr-o variata gama litologica, sarmatianul este dezvoltat intr-un facies grezos-argilos reprezentat prin pietrisuri, conglomerate, nisipuri cu o structura incrucisata. Neogenul se incheie cu panonianul divizat in panonian inferior, marnos, cel superior nisipos, iar levantinul-panonic marnos-argilos cu intercalatii de nisipuri.

Panonianul este bine dezvoltat, aparand la zi in zona piemontana sip e avile principalelor rauri, avand grosimi de 600-800m, depasind 1000m in partea de vest a judetului Timis.

Cuaternarul alcatuieste geologia de suprafata, cu grosimi de 60-80m, spre vest depasind 100m. Cuaternarul este reprezentat prin formatiunile Pleistocene medii (qp2) alactuite dintr-un complex nisipos argilos, petrisuri, nisipuri, argile nisipoase, pleistocenul superior (qp3) care constituie depozitele terasei inalte si terasei superioare, argila rosie si formatiunile loessoide.

In cadrul structurii hidrogeologice din judetul Timis se delimiteaza doua complexe acvifere:                                     complexul acvifer freatic si  complexul acvifer de adancime.

Complexul acvifer freatic  este cantonat in depozitele permeabile cuaternare, partial si in pliocenul superior. Apa freatica pe diferite unitati morfologice este cantonata pana la adancimi de 40-50 m. Calitativ   apa freatica este diferit repartizata, apa potabila se inatlneste in campia Vingai, campia Gataiei, pe suprafete  mici pe interfluviul Bega-Timis si bazinul Moravitei.

Din analiza datelor privind chimismului apelor complexului acvifer de adancime se considera ca in mare parte apele de adancime sunt potabile cu concentratie sub 500 mg/l si duritati mai mici de 20%. Sunt insa in cadrul fiecarei unitatio geomorfologice structuri hidrogeologice de adancime, cu ape subterane care depasesc limitele de potabilitate la: duritate, substante organice, amoniu, fier. Indiactorul substantei organice depaseste frecvent limitele admisibile in zona de vest si nord a judetului. Duritatea apelor de adncime este frecvanta in sudul teritoriului. Amoniul depaseste limitele exceptionale admise conform Legii 311/2004 in vest si in zona Gataia. Fierul este o prezenta frecventa in special in culoarul Bega-Timis si in nordul teritoriului. Din masuratori s-a constatat ca toti indicatorii au valori ale concentratiilor mai mici decat limitele admise conform Legii 311/2004, exceptie facand indicatorii: amoniu, azotati, oxidabilitate, fier, mangan, azotati, cloruri.

Calitatea si Hidrologia Apelor de Suprafata 

Apa din judet este colectata intr-un numar mic de rauri importante cu debit mare si intr-o retea vasta de canale de scurgere (a se vedea Anexa F) cu debit mult mai mic. Apa dintr-o zona de dimensiuni reduse de teren adiacenta granitei cu Ungaria si care include localitatea Cenad se deverseaza in raul Mures, in timp ce apa din zona orasului Sannicolau Mare se deverseaza in raul Aranca.

Apa din aproape intreg judetul se deverseaza in raurile Bega si Timis, ale caror sub-bazine hidrografice sunt conectate de un canal artificial in Topolovatu Mare.

Raul Bega izvoraste din Carpatii occidentali, langa granita dintre judetele Timis si Hunedoara, si curge pe o distanta de aproximativ 170 km pana  traverseaza granita in Serbia. In el se deverseaza de asemenea apa din sudul judetului Arad. Debitul mediu este de 4 – 5m3/sec in amonte de canalul care il leaga de raul Timis, crescand la 14m3/sec in amonte de Timisoara. Afluentul sau principal este Bega Veche, desi confluenta celor doua rauri se afla in Serbia. 

Raul Timis izvoraste din Carpatii Meridionali si in el se deverseaza o parte din apele judetului Caras Severin. Este un rau cu un debit substantial de aproximativ  24m3/sec in amonte de orasul Lugoj. Afluentii sai, Barzava si Bistra, traverseaza de asemenea granita cu Serbia. 

Apele din sudul extrem al judetului Timis se deverseaza in Moravita si in alti afluenti ai raului Caras. Carasul insusi izvoraste in Carpatii centrali. 

Desi calitatea raurilor din judet a fost descrisa ca fiind ‚’’imbunatatita’’, o comparatie critica a datelor furnizate de catre Apele Romane cu cerintele legislatiei Comunitatii Europene sugereaza ca inca mai exista nevoia de imbunatatire. Acest lucru este ilustrat prin date relationate cu urmatoarele opt sectiuni de observare:
· Bega Veche, Cenei. Aceasta locatie ar putea fi folosita  teoretic, ca si sursa de apa bruta, doar daca este tratata in prealabil. In general are o calitatea care ar permite mai multor specii de pesti sa traiasca. Apa este dura si acest lucru reduce toxicitatea oricaror metale prezente pentru pesti desi concentratiile de metale sunt in general intr-o valoare naturala.

· Bega, Otelec. Raul Bega imediat in aval de Timisoara are toate indiciile de a fi poluat abundent cu apa uzata menajera. Nivelele de amoniac sunt departe de ceea ce ar fi considerat tolerabil pentru pesti. Cererea de oxigen folosita de catre apa uzata este suficienta pentru a epuiza nivelele de oxigen dizolvat pana la punctul in care orice peste ar avea de suferit. Nivelele de fosfor total indica  deasemenea poluarea. Concentratia maxima de detergenti anionici este o cauza de ingrijorare si nu reduce semnificativ nivelul la care raul poate sa absoarba oxigenul din atmosfera, dar sugereaza ca eficienta aerarii la statia de epurare a apelor uzate in Timisoara ar putea sa fie compromisa semnificativ. 
· Timis, in amonte de Lugoj. Apa este usoara si de calitate buna. Este potrivita ca sursa de apa bruta, permite existenta speciilor de pesti cele mai obisnuite si este foarte putin probabil sa apara vreodata o problema. Singura surprinzatoare caracteristica este prezenta detergentilor  anionici (chiar si asa in concentratii relativ mici) care provin in mod sigur de la apa uzata din amonte.
· Timis, in amonte de confluenta Timisana, Raul Timis in aceasta locatie este de calitate moderata cu indicii ai poluarii cu apa uzata menajera. Apa permite existenta sanatoasa  a speciilor de pesti rezistenti si in principiu, ar putea fi folosita ca sursa de apa bruta pentru alimentarea cu apa potabila daca este tratata corespunzator. Totusi, calitatea pare a fi compromisa, din cand in cand, de deversarile neobisnuite de apa uzata si/sau de scurgerile de apa pluviala provenite de la mai multi km in amonte, care rezulta in concentratii de CBO de patru ori mai mari decat limitele normale de variatii in aceasta locatie.
· Surgani la Cheveresu Mare. Calitatea apei este foarte variabila, variaza de la buna la poluata abundent. Proportia  poluarii este cateodata asa de mare incat orice peste ar avea de suferit.Natura poluarii sugereaza legatura cu apa uzata.
· Poganis la Otvesti. Calitatea apei este moderata si se afla la limita conformarii cu cerintele Comunitatii Europene in ceea ce priveste speciile de pesti. Prezinta caracteristicile unei ape care a primit o cantitate moderata de apa uzata menajera si care se afla in procesul de asimilare.
· Lanca-Birda la Ghilad. Calitatea apei variaza de la bun la scazut, cu nivel de oxigen dizolvat care scade din cand in cand si cauzeaza probleme pestilor pe timpul verii si la inceputul toamnei si este insotita de nivele generale scazute de amoniac. Acest lucru se datoreaza in special debitului mic si a perioadelor lungi de retentie pe timpul verii decat a cantitatii mari de apa uzata. 
· Moravita la Moravita.Calitatea apei variaza de la moderat la scazut, cu situatii ocazionale de poluare masiva de la deversari ale apei uzate.
Desi toate raurile din judet- la fel ca toate raurile din Romania- au fost considerate ‘sensibile’, problemele lor par sa se datoreze mai mult nevoii  excesive de oxigen din apa uzata netratata decat  altor probleme legate de nutrienti. Distantele intre asezarile adiacente din judet sunt, in cea mai mare parte, suficient de mari pentru a facilita raurilor mai importante asimilarea poluarii organice deversata in ele. (Calitatea generala buna a raului Timis mai sus de confluenta Timisanei demonstreaza acest principiu).

Impactul apelor uzate industriale este relativ nesemnificativ, in mare masura din cauza volumelor scazute care sunt deversate in comparatie cu debitul pentru diluare care este disponibil in raurile principale.

Ecologia

Zona impadurita a judetului este de 940km2 (sub 11% din totalul suprafetei judetului). In ciuda suprafetei limitate, zona impadurita joaca un rol important in mentinerea biodiversitatii judetului, care consta dintr-o mare varietate de specii de flora si fauna.

Nevoia de protejare a acestei biodiversitati se reflecta in numarul relativ mare de zone protejate din judet (vezi 2.4.3.4 de mai jos). Multe dintre acestea sunt legate de defileurile judetului, campii inundabile si mlastini, restul constand din zone impadurite. 

Website-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis ofera acces la o serie de rapoarte referitoare la starea mediului din judet. Acestea ofera o descriere detaliata a speciilor de flora si fauna care sunt caracteristice judetului.

Protectia Naturii si Zonele Sensibile

Ordinul nr. 776/2007 al Ministerului Mediului desemneaza cinci zone pentru a fi protejate in cadrul retelei Natura 2000:  

· ROSCI0064 Defileul Muresului Inferior. In judetul Timis acesta include zone din vecinatatea localitatilor Faget, Manastiur, Margina si Ohaba Lunga. 

· ROSCI0108 Lunca Muresului Inferior. In judetul Timis acesta include zone din vecinatatea localitatilor Cenad, Periam, Sannicolau Mare, Sanpetru Mare si Saravale.

· ROSCI0109 Lunca Timisului. Aceasta acopera o suprafata semnificativa inclusiv localitatile Buzias, Cheveresu Mare, Ciacova, Foeni, Ghilad, Giera, Giroc, Giulvaz, Mosnita Noua, Padureni, Parta, Peciu Nou, Racovita, Recas, Remetea Mare, Sacosu Turcesc, Sag si Topolovatu Mare.

· ROSCI0115 Mlastina Satchinez, care include Biled, Ortisoara, Satchinez si Varias. 

· ROSCI0250 Tinutul Padurenilor, acoperind zonele Pietroasa si Tomesti.

Decizia guvernamentala 1284/2007  desemneaza cinci zone pentru protectie speciala a faunei avicole din reteaua Natura 2000: 

· ROSPA0047 Hunedoara Timisana, care se aplica vecinatatii localitatii Ortisoara din judetul Timis. 

· ROSPA0069 Lunca Muresului Inferior, care se aplica zonelor Cenad, Periam, Sannicolau Mare, Sanpetru Mare si Saravale.

· ROSPA0078 Mlastina Satchinez, care se aplica zonelor localitatii Satchinez.

· ROSPA0079 Mlastinile Murani, care se aplica zonelor localitatilor Ortisoara si Pischia.

· ROSPA0095 Padurea Macedonia, care se aplica zonelor localitatilor Banloc, Ciacova, Ghilad si Giulvaz.

Parcul Natural Lunca Muresului  acopera o suprafata totala de aproximativ 172km2, din care mai putin de 32km2 se situeaza in interiorul judetului Timis. Acesta a fost stabilit prin Decizia Guvernamentala 2151/2004 si include zonele protejate Padurea Cenad, Insulele Igris si Insula Mare Cenad. Acesta a fost declarat zona mlastinoasa de importanta internationala in urma Deciziei 1586 din 8 noiembrie 2006. Acesta este inclus in lista Ramsar din Conventia internationala Ramsar pentru zone mlastinoase. Acopera o suprafata totala de aproximativ 172km2, din care mai putin de 32km2 se situeaza in interiorul judetului Timis. 

Pe langa locatiile mai sus mentionate si alte zone situate in interiorul lor care au fost desemnate pentru a fi protejate, urmatoarele zone au fost desemnate ca necesitand o protectie speciala in urma Deciziei Consiliului Judetean 19/1995 si a legii 5/2000:  

· Lunca Poganisului (rezervatie botanica naturala);

· Movila Sisitak (rezervatie botanica naturala);

· Beba Veche (rezervatie ornitologica naturala);

· Arboretumul Bazos (rezervatie stiintifica forestiera);

· Padurea Bistra (zona forestiera protejata);

· Padurea Dumbrava (zona forestiera protejata);

· Padure-parc Buzias (zona protejata mixta) ;

· Saraturile Dinias (rezervatie naturala de tip pedologic);

· Locul fosilifer Radmanesti (rezervatie naturala paleontologica);

· Pajistea cu narcise Batesti (zona botanica protejata);

· Parcul Botanic Timisoara (rezervatie botanica stiintifica);

· Parcul Banloc (rezervatie stiintifica mixta);

· Lacul Surduc (zona protejata mixta).

Infrastructura Generala 

Infrastructura actuala a judetului Timis este modesta in comparatie cu potentialul judetului si limiteaza dezvoltarii economice sustenabile. Chiar si asa, reteaua de sosele a judetului este cea mai dezvoltata dintre toate judetele Romaniei, cu o lungime totala de 2,870.7km si o densitate de 33km / 100km2 (in comparatie cu o medie nationala de 31 km /100km2). Soselele nationale acopera 18.7%  din aceasta lungime totala, restul fiind drumuri judetene si comunale. Doua dintre soselele judetene sunt parte din reteaua de sosele europene: 

· E70, care intra in tara din Serbia la Moravita si se leaga de sudul Romaniei, inclusiv de Bucuresti, prin Timisoara;  

· E671, care leaga Aradul si Timisoara si asigura o buna legatura intre Timis si judetele limitrofe. 

Din cele 100 de unitati teritorial administrative din judetul Timis, 27 sunt situate pe sosele nationale si 43 pe sosele judetene. Cinci comunitati care apartin de diferite comune sunt situate pe drumuri comunale.

Judetul are o retea de cale ferata care este mai densa decat media nationala (91km/1,000km2 in comparatie cu media nationala de 48km /1000km2). Judetul are 787km de cale ferata in total. Judetul este traversat de doua cai ferate internationale:

· coridorul de sud care leaga Bucuresti, Craiova si Timisoara, pe directia Serbia prin Jimbolia;

· Ruta Timisoara pana la granita cu Serbia la Stamora Moravita si mai departe catre Belgrad.

Judetul Timis ofera in plus o ruta de transport intre Serbia si Ungaria.

Aeroportul International Timisoara ofera facilitati importante de transport aerian, facilitand legaturi rapide pentru transportul pasagerilor si marfurilor catre si de la destinatii in Romania si strainatate.

Telecomunicatiile depind in mare masura de operatorii de telefonie mobila, ale caror servicii acopera aproape intreg judetul, inclusiv zonele rurale in care exista o lipsa aproape totala a liniilor de telefonie fixa.

Reteaua de distributie a gazului metan nu este foarte bine dezvoltata, aflandu-se in curs de dezvoltare din ultimii 5 ani. Lungimea retelei in 2006 a fost de 1,055 km. 

Electricitatea de la retea este asigurata la aproape 99.99% din populatia totala a judetului.

Sistemele de incalzire centralizata a cartierelor exista in Timisoara si Sannicolau Mare. Alte localitati se incalzesc cu sisteme individuale. In municipiul Timisoara 69% din locuitori sunt racordati la sistemul de incalzire centralizata. 

Profilul socio-economic. Aspecte demografice si ocupationale

La recensamantul din 2002, populatia stabila a municipiului Timisoara a fost de 317.660 locuitori. Densitatea populatiei este de 2622 locuitori/kmp. Populatia divizata pe sexe: 52,63% femei, 47,37% barbati.

Populatia activa reprezinta 43,28% (92,38% salariati si 7,62% someri iar populatia inactiva reprezinta 56,72 % (39,68% elevi - studenti; 37,15% pensionari; 23,17% pot fi clasificati in situatii diferite).

Statul Profesional:

· Salariati: 94,27%;

· Angajatori: 3,08 %; 

· liber profesionisti: 2,39%; 

· membrii unor societati agricole: 0,01%; 

· lucratori in gospodaria proprie: 0,18% ; 

· Alte situatii: 0,04%.

Structuri Administrative

Judetul Timis are o densitate medie a populatiei de 76.7 locuitori/km, in comparatie cu media nationala de 90.7 locuitori/km.

In plus, la Consiliul Judetean Timis existau in 2007 95 de unitati administrative teritoriale care cuprindeau doua municipalitati (Timisoara si Lugoj), opt orase si 85 comune constituite din 313 sate in total.

Populatia

La 1 iulie 2007, populatia judetului Timis era de 666,866, 3.1% din intreaga populatie a Romaniei. Tabelul 2.1 arata variatia populatiei in zonele urbane si in cele rurale ale judetului Timis intre 1992 si 2007 precum si media anuala a ratei de crestere.

Tabel 0‑1: Variatia istorica a populatiei in judetul Timis, 1992 – 2007 

	
	1992
	1996
	2000
	2005
	2007
	Media anuala a ratei de crestere

1992 – 2007

(% p.a.)
	Variatia totala

1992 – 2007

(%)

	Populatia totala 
	691,085
	692,645
	688,575
	658,837
	666,866
	-0.23
	-3.50

	Municipalitati
	449,536
	452,529
	446,848
	415,301
	418,541
	-0.46
	-6.61

	- Timisoara
	325,704
	332,277
	329,554
	303,640
	307,347
	-0.38
	-5.64

	- Lugoj
	51,827
	49,654
	48,629
	45,641
	45,217
	-0.85
	-12.75

	8 Orase
	72,005
	70,598
	68,665
	66,020
	65,977
	-0.56
	-8.37

	Comune
	241,549
	240,116
	241,727
	243,536
	248,325
	0.19
	2.81


Populatia totala a judetului Timis s-a schimbat in perioada 1992-2007 pe o medie de –0.23% pe an (o descrestere de 3.50% pe tot parcursul perioadei). Acesta se compara cu o rata nationala a schimbarii in populatie de -0.33% pe an. Cele doua municipalitati (Timisoara, -0.38% pe an ; Lugoj, -0.85% pe an) arata cel mai pronuntat declin al populatiei in aceasta perioada, in timp ce populatia rurala a crescut cu 0.19% pe an in aceasi perioada.72,6% din populatia judetului Timis locuieste in zone urbane si doar 27,4% locuieste in mediul rural.

Analiza situatiei economice si a mediului de afaceri. Structura si Forma Juridica de organizare.
Industria

              Din punctul de vedere al dimensionarii activitatii industriale, municipiul Timisoara dispune de 5 zone industriale bine conturate, dezvoltate pe principalele axe de transport si care concentreaza peste 50% din industria orasului. Existenta unui concept de dezvoltare corect si coerent a sporit increderea investitorilor straini in mediul de afaceri local, iar investitiile straine au crescut an de an.

              In prezent Timisoara este pe locul 2 pe tara dupa Bucuresti, in ceea ce priveste volumul total al investitiilor straine, valoarea acestora pe cap de locuitor fiind de 5 ori mai mare decat media pe tara. Mai ales din cauza investitiilor straine massive, in ultimul timp mari companii “high-tech”, industria producatoare de software sau telecomunicatii s-au dezvoltat in Timisoara. In jurul acestora s-au dezvoltat IMM-uri autohtone, furnizori sau subcontractori ai acestora.

              Aceasta dezvoltare care a cunoscut o dinamica puternica in ultimii ani, a redus indicele de migratie a tinerilor inspre vestul Europei sau continentul American. Numarul IMM-urilor cu diverse activitati economice a crescut in ultimul timp, acestea reprezentand mai mult de 90% din totalul firmelor din Timisoara. In industria timisoreana exista o buna experienta tehnica si tehnologica, dar ponderea utilizarii proceselor tehnologice performante este inca redusa. Acestea apar izolat la agentii economici noi si la unitati industriale performante, mai avansate in procesul retehnologizarii, datorita costului ridicat si a lipsei resurselor financiare pentru retehnologizarea acestora.

              Din fericire, marile companii internationale stabilite in Timisoara, cum ar fi: Continental AG, Solectron, Siemens, Lisa Draxlmaier, Kromberg & Schubert si altele, au dezvoltat aici investitii moderne dotate cu echipamente de ultima generatie. Marile companii industriale au evacuat in mare parte utilajele invechite, si au reorganizat spatiile destinate productiei si au introdus tehnologii noi.

              Baza materiala in industrie este bogata. Exista un fond excedentar de cladiri industriale, un imens inventar de echipamente industriale (masini, instaltii, dispozitive), in special in subramurile industriei grele. Calitatea resurselor umane in Timisoara este unul din motivele invocate de investitorii straini atunci cand justifica alegerea Timisoarei ca locatie pentru investitiile lor in Romania.

              Populatia orasului este relativ tanara- in jur de 60% din populatia stabila a Timisoarei este inca implicata in viata activa. In acelasi timp, din cauza ca Timisoara este unul din cele mai mari centre universitare din Romania- peste 47.000 studenti care studiaza aici- orasul are o rezerva mare de forta de munca cu pregatire superioara (aproape 7-9000 de studenti absolvesc universitatea anual). In ultima perioada de timp se constata o proliferare a personalului specializat in domenii de varf, formatori de specialisti in informatica si calculatoare si cresterea numarului de tineri din acest domeniu.

Agricultura

              Solurile in regiunea Timisoara sunt in mare parte soluri de calitate, pentru dezvoltarea agriculturii.

              In ultimii ani s-a constatat o descrestere a activitatii in agricultura, cauzata in special de tranzitia de la un sistem de stat la unul privat. Potentialul economic, tehnic si financiar scazut a contribuit la aceasta criza. Conditiile geoclimatice sunt in general favorabile activitatii in agricultura, dar trebuie tinut cont de aspectele caracteristice ale conditiilor locale hidrogeologice. Astfel se constata alternanta anilor secetosi si a celor excesivi de umezi,iar in conditiile unor precipitatii abundente si a prezentei panzelor freatice la mici adncimi se constata baltiri.

              Fertilitatea ridicata a solurilor determina un potential ridicat al productiei agricole.In ultimii ani, acest sector a fost subiectul unei intense restructurari economice, prin retrocedarea terenurilor agricole fostilor proprietari si prin privatizarea unitatilor agricole de stat.

Comertul

              In ultima perioada, comertul- atat cel en-gross cat si cel en-detail manifesta o dinamica pozitiva in Timisoara. Se poate constataun puternic navetism commercial al locuitorilor zonei, judetului si chiar al regiunii, spre Timisoara, chiar si pentru marfurile de prima necessitate. In municipiul Timisoara comertul este reprezentat de un total de 4000 de unitati comerciale extinse pe o suprafata de aproape 360.000 mp, asta insemnand peste 1100mp/1000 de locuiri, mult mai mult decat in alte localitati. Acest aspect pozitiv este justificat luand in considerare caracteristicile speciale ale orasului- capitala de judet cu indice mare de dezvoltare economica, pozitie geografica favorabila in apropierea granitelor vestice ale tarii, puterea mare de cumparare a populatiei, aria mare de polarizare, numarul mare de turisti, etc. 

              Structura profilului comercial este urmatoarea : - ponderea unitatilor alimentare/unitati totale comerciale este de 7,6%, fata de 28,2% normat; - ponderea unitatilor ne- alimentare/total unitati comerciale este de 31,6%, fata de  44,3% normat; - ponderea de unitati de alimentatie publica/total unitati comerciale este de 20,2% fata de 27,5% normat; - ponderea unitatilor mixte /total unitati comerciale este de 40,6%. In ultimii ani se observa o diversificare a formelor de comert si servire, prin promovarea unor unitati specializate avand  o dotare si tinuta moderna, precum si prin extendirea unor unitati mici, de tip boutique. Au aparut noi artere comerciale (Ialomita, Brâncoveanu, Tineretii), supermarketuri (Metro, Terra, Profi, Bila, Selgros, Kaufland, Real, etc), magazine de lux (IuliusMall, sau boutiquri din zona  Cetatii).

              Pentru spatiile comerciale situate in zonele centrale, precum si pentru arterele comerciale au fost intocmite si aprobate regulamente urbanistice ce reglementeaza functional activitatile comerciale. Desi puterea de cumparare a populatiei este mai mare decat media pe tara, ponderea costurilor produselor de stricta necesitate, in total venituri este mare. Se resimte lipsa unor reglementari care sa asigure consolidarea mediului concurential si protectie economica si sociala agentilor economici si populatiei. Exista o slaba reprezentare a unitatilor de prestari servicii iar parcajele amenajate sunt insuficiente.

Infrastructura

Reteaua de Drumuri

              Este foarte bine dezvoltata, avand o lungime de 2901 de km, care situeaza judetul Timis pe primul loc din tara in ierarhia lungimii drumurilor publice. In judet exista 7 autogari licentiate iar pentru transportul persoanelor exista 20 de opertori de transport din care 5 sunt operatori de transport international.Teritoriul administrativ al Timisoarei are construita o retea rutiera densa de drumuri, formata din drumuri europene, nationale , judetene si comunale.Harta retelei de drumuri in judetul Timis este prezentata in Anexa A.

Reteua Feroviara
              787 km de retea feroviara în formare înca din secolul trecut ca urmare a impulsionarii date de dezvoltarea industriei judetului Timis se bucura astazi de cea mai densa retea de cale ferata din tara, municipiul Timisoara fiind cel mai important nod de cai ferate din judet si din partea de vest a tarii. Teritoriul judetului este traversat de doua trasee de cale ferata internationala, magistrala de sud, cu ruta Bucuresti - Craiova - Timisoara – Jimbolia si legaturi spre Belgrad si Kikinda (Serbia) si, magistrala de vest, care pleaca din Timisoara spre Baia- Mare, traverseaza Câmpia Tisei si face, în localitatea Ilia, jonctiunea cu magistrala Bucuresti - Brasov - Arad.

              Traficul feroviar de persoane în zona este deservit de patru gari (Timisoara Nord, Timisoara Sud, Timisoara Est, Timisoara Vest), iar cel de marfuri de opt gari. Pentru activitatea de trafic feroviar de marfa principalul nod este statia Ronat, unde se compun si se descompun trenurile de marfa. Vagoanele de marfa se încarca/descarca în statiile de cale ferata din zona Timisoara (Timisoara CET, Timisoara Sud, Timisoara Vest, Timisoara Nord, Timisoara Est, Semenic, Sacalaz) si circula (în convoaie de manevra) între aceste statii si statia Ronat (statie tehnica), care este un nod important al retelei de cale ferata din zona.

Transportul Aerian
              Situat în imediata apropiere a municipiului, în partea de nord-est, Aeroportul International Timisoara este unul din cele 4 aeroporturi internationale din România, fiind aeroport alternativ, de importanta strategica, pentru Aeroportul International Otopeni – Bucuresti si putând deservi Regiunea Vest si Euroregiunea DKMT. Este al doilea aeroport ca importanta si marime din tara si cel mai important aeroport din Euroregiunea DKMT.

               Datorita pozitiei sale favorabile,beneficiind tototdata de conditii naturale deosebite (numar record de zile favorabile decolarii/aterizarii navelor aeriene), aeroportul are un potential ridicat de dezvoltare competitiva pe plan european, acesta având posibilitatea sa devina, în viitor, aeroport de rezerva pentru Budapesta si Belgrad.

Cai Navigabile 

              Teritoriul municipiului Timisoara este strabatut de canalul Bega. Acesta a fost construit si utilizat în scopul gospodaririi apelor si pentru asigurarea transportului naval de marfuri - cu barje având capacitatea de 500-600 tdw – pe teritoriul României si Iugoslaviei. Canalul Bega era navigabil în trecut pe o lungime de 44 km, pe teritoriul românesc, începând de la Timisoara si 72 km pe teritoriul iugoslav, pâna la confluenta cu Tisa. În continuare navigatia se desfasura înca 20 km pe Tisa, pîna la confluenta cu Dunarea. 

              Începând cu anul 1958 circulatia pe canalul Bega a fost oprita datorita scaderii fluxului de navigatie si a absentei lucrarilor de întretinere. În prezent, navigatia nu este posibila datorita starii tehnice, de dotare si organizatorice precare, atât atronsonului navigabil de pe teritoriul românesc cât si a celui de pe teritoriul iugoslav. Reluarea navigatiei pe Bega ar crea o alternativa economica pentru transportul de marfuri, în principal a produselor de mare volum si mica perisabilitate cum sunt cele rezultate din agricultura, si pentru asigurarea accesului la pietele externe. 

              Prin realizarea conexiunii navigabile cu Dunarea, este posibil accesul direct al zonei la Coridorul de transport nr. 7, Dunare – Main – Rhin, care traverseaza Europa Centrala si de Vest, si asigura legatura între Marea Neagra si Marea Nordului si se poate asigura si legatura Timisoarei cu toate porturile situate pe fluviu odata cu intrarea în functiune a canalului Rhin – Main – Dunare.

Retelele de Apa Potabila/Canalizare

              În prezent se poate asigura atât necesarul presiunilor cât si cel al debitelor la majoritatea consumatorilor din zona Timisoara, fiind posibila livrarea apei potabile din reteaua municipiului Timisoara catre localitatiile periurbane. Pentru alimentarea cu apa a municipiului, cu un consum de aproximativ 25 mil.mc/an, se utilizeaza doua surse principale: • sursa de adâncime, care reprezinta 35 % din volumul total de apa distribuit în reteaua orasului ;• sursa de suprafata – râul Bega – reprezinta 65% din volumul total de apa distribuit în reteaua orasului. Contorizarea apei potabile este rezolvata multumitor, apreciindu-se ca în Timisoara a scazut sever procentul de pierderi, datorat lipsei sau impreciziei contorizarii.

              Apa industriala - din sursa de suprafata râul Bega - este asigurata de Uzina nr. 3 si este distribuita consumatorilor printr-o retea separata de cea potabila, în lungime de 36,5 km. Exista în prezent mari disponibilitati în privinta satisfacerii unor consumuri suplimentare de apa industriala în zona Timisoara, fata de consumul existent. Reteaua actuala de distributie a apei industriale este dezvoltata numai în partea de nord si de sud – vest a municipiului Timisoara.

              Sistemul de canalizare al municipiului este de tip unitar.Acesta colecteaza si transporta gravitational apele uzate menajere, industriale si apa meteorica spre statia de epurare si deserveste 94% din populatia municipiului Timisoara.

              Reteaua de canalizare pentru apele uzate menajere si meteorice este putin dezvoltata în zona periferica, în zonele unde nu exista retele subterane de canalizare, apele pluviale fiind colectate prin rigole si santuri stradale.

              Totalitatea apelor uzate ajung gravitational – prin intermediul a patru colectoare principale cu o lungime de 25,6 km – la Statia de Epurare a municipiului, de unde, prin pompare, o parte sunt dirijate spre procesele de epurare, iar surplusul, cu precadere la ploi torentiale, ce depaseste capacitatea actuala de epurare a statiei, este descarcat direct în Bega.Pe vatra orasului sunt 51 statii de preepurare a apelor uzate industriale apartinând diferitilor agenti economici.

Economia 

Baza economica a judetului Timis este foarte complexa si diversificata. Acest lucru se atribuie, in parte, traditiei zonei din vestul tarii, dar principalul factor il constituie forta de munca bine calificata.

Din cele 23,000 de companii inregistrate la Registrul Comertului la sfarsitul lui 2006, mai mult de 8,500 sunt companii straine din 76 de tari.Figurile 2.1 si 2.2 de mai jos ilustreaza cresterea numarului total al companiilor precum si a celor cu capital strain.

Figura 0‑1 Numarul Total al Comapniilor din Judetul Timis , 2002 – 2006
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Din cele 23,000 de companii inregistrate la Registrul Comertului la sfarsitul lui 2006, mai mult de 8,500 sunt companii straine din 76 de tari.Figurile 2.1 si 2.2 de mai jos ilustreaza cresterea numarului total al companiilor precum si a celor cu capital strain.

70% din productia totala a judetului deriva in special din procesarea alimentelor, substante chimice, textile, lemn si metale. Importanta industriei alimentare este o functie a potentialului agriculturii combinat cu nivelul inalt al investitiilor private, care ajung la 81.5% din investitia totala facuta in judetul Timis. Sectorul constructiilor castiga teren, cu o crestere totala a cifrei de afaceri de 61% in 2006 comparat cu 2005.

Numarul intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) a crescut rapid dupa 1990. In mod current aproximativ 95% din companiile din judetul Timis care sunt inregistrate la Registrul Comertului sunt IMM-uri.(Numarul include persoane autorizate si asociatii familiale). Principala zone de activitate ale acestor IMM-uri sunt serviciile, comertul si import-exportul.

Figura 0‑2 NUMARUL TOTAL AL COMPANIILOR CU CAPITAL STRAIN DIN JUDETUL TIMIS  2002 – 2006
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Tabel 0‑2 Companii importante care functioneaza  in judetul Timis
	a) Sector
	b) Companii

	c) Industrial
	LINDE GAZ Romania

General Beton Romania

ALCATEL Romania

BEGA Electromotor

Philips & Elba Street Lighting

EYBL Textile

RO ALTO GRADIMENTO Romania

DELPHI PACKARD Romania

SOLECTRON Romania

EYBL-AUTOMOTIVE-COMPONENTS SRL

	d) Comercial si constructii 
	IULIUS MALL Timisoara

IZOMETAL SA

AUTOHTON TIM SRL

ZASSPROTEUS & CO SRL

TIMCON SA

DRUMURI si PODURI SA

EUROPREFABRICATE SRL

ALUBEL EXPO

MAXCENTER SRL

	e) Servicii
	UNITA TURISM HOLDING

BEGA TURISM

CONTINETAL SRL

Societatea Comerciala de Tratament Balnear BUZIAS


Reteaua Energetica

Zona Timisoara este alimentata cu energie electrica din sistemul energetic national, sursele de baza fiind, pentru Timisoara, CHE Portile de Fier si CTE Mintia. Alimentarea se face prin statiile de sistem 220/110 kV Timisoara si Sacalaz. Distributia energiei electrice se face prin linii aeriene de 110kV, prin intermediul a 13 statii de 110 kV: Azur, Victoria, Muzicescu, Freidorf, Cetate, Solventul, Bucovina, IMT, Padurea Verde, Dumbravita, Venus si CTE Sud.

Reteaua de distributie de joasa tensiune este preponderent în cablu în zonele centrale si în zonele de blocuri de locuinte, fiind alcatuita în mare parte din linii aeriene în restul zonelor. Alimentarea cu energie termica a municipiului Timisoara se face în cea mai mare masura centralizat, prin sistemul de termoficare urbana, alimentat cu agent termic primar (apa calda) produs în doua centrale termice (CET-centru si CETsud), administrate de S.C. COLTERM S.A. Cele 2 statii termice , retelele secundare de distributie ale agentului si retelele termice sunt exploatate de catre SC.COLTERM SA. Timisoara. Consumatorii, populatia si agentii economici au incheiat contracte pentru furnizarea energiei termice cu aceasta companie (pentru incalzire si apa calda).

Economia Judetului Timis

Produsul Intern Brut (PIB) al judetului Timis in 2005 a fost de aproximativ 12,125 milioane LEI (la preturile actuale). Acesta reprezinta aproximativ 41% din PIB-ul regional. PIB-ul pe cap de locuitor a fost de 5,080 euro, mult mai mare decat mediile nationale si regionale.

Tabelul 2.3 arata variatia PIB-ului in perioada 2000-2005.

Tabel 0‑3: Variatia PIB

	
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Judeţul Timiş
	
	
	
	
	
	

	PIB (milion LEI, preturi curente)
	 2,914     
	4,512     
	6,020     
	8,404     
	10,432     
	12,125

	PIB pe cap de locuitor (Euro)
	 2,116     
	 2,519     
	 2,902     
	 3,384     
	 3,893     
	5,080

	 Regiunea de vest
	
	
	
	
	
	

	PIB (milion LEI, preturi curente)
	7,527
	11,224
	14,714
	19,983
	25,297
	29,477

	PIB pe cap de locuitor (Euro)
	 1,850     
	 2,118     
	 2,409     
	 2,731     
	 3,215     
	4,208


In 2006 populatia angajata/activa a judetului Timis reprezenta 48.39% din populatia totala  a Judetului. Acest procent se compara cu 43.25% pentru regiune si 38.8% pentru Romania ca un intreg. Distributia fortei de munca in judetul Timis este tipica pentru o regiune mai dezvoltata: 31.36% din populatia active lucreaza in sectorul de servicii, 28.01% in industrie si 24.90% in agricultura. Tabelul 2.4 prezinta principalii indicatori ai fortei de munca pentru judetul Timis.

Tabel 0‑4 Indicatorii fortei de munca, 2006

	Indicator
	Judetul Timis
	Regiunea de Vest 
	Romania

	Forta de munca civila (mii de locuitori)
	318.8
	834.9
	8,435

	 - % din totalul populatiei
	48.39
	43.25
	39.0

	 - % variatie comparata cu 2005
	+3.13
	+2.04
	0.5

	Numarul mediu de forta de munca
	189.9
	484.8
	4,660

	 - % variatie comparata cu 2005
	+4.8
	+2.64
	2.2

	Rata somajului (%)
	2.1
	5.1
	5.4


Luand in considerare faptul ca rata somajului in judetul Timis a fost scazuta si in timpul perioadei de tranzitie economica, oricine poate lua in considerare pozitia avantajoasa a judetului precum si forta de munca competenta. Judetul Timis are in prezent cea mai mica rata a somajului din Romania. Salariul mediu net a crescut continuu in termeni reali in judetul Timis incepand cu 2001 (Tabel 2.5), urmarind tendinta nationala.

Tabel 0‑5 Variatia salariului mediu net, 2001 – 2006

	
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	Salariu mediu net: 
	
	
	
	
	
	

	 - LEI / luna (curent)
	283
	357
	479
	609
	750
	858

	 - LEI / luna (2008)
	562
	579
	673
	765
	864
	928

	 - EUR / luna (2008 echivalent)
	152
	157
	182
	207
	234
	251

	Variatia anuala reala, judetul Timis (%)
	5.0
	2.98
	16.37
	13.62
	12.98
	7.36

	Variatia anuala reala, Romania (%)
	4.9
	2.4
	10.8
	10.5
	14.3
	13.7


Perspectivele Dezvoltarii Economice si Previziune

In conformitate cu cea mai recenta prognoza a CNP, era de asteptat ca PIB-ul judetului Timis sa creasca in perioada 2006-2008 cu 7.0% in 2007 si cu 6.2% in 2008 (Tabel 2.6). PIB-ul pe cap de locuitor a fost prognozat sa creasca la 7.067 euro in 2007 si la 7.931 euro in 2008. Aceasta crestere ar plasa judetul Timis pe a treia pozitie printre judetele Romaniei, dupa Bucuresti si Ilfov.

In perioada prognozata 2007-2008, se previzioneaza o crestere atat a fortei de munca civile cat si a numarului mediu de angajati. Rata somajului va continua sa scada la 1.9% in 2007 la 1.8% in 2008. Aceasta se compara cu cifrele de 4.5% in 2007 si 4.4% in 2008, la nivel regional si 5.3% in 2007 si 5.1% in 2008, la nivel national. Tabelul 2.6 prezinta variatia principalilor indicatori economici in perioada 2005-2008. 

Tabel 0‑6 Variatia principalilor indicatori economici  din judetul Timis, 2005 – 2008

	
	Unitate
	2005
	2006
	2007
	2008

	PIB crestere reala 
	%
	5.3
	8.2
	7.0
	6.2

	PIB pe cap de locuitor
	Euro
	5,080
	6,187
	7,067
	7,931

	 - % din media nationala
	%
	138.63
	137.11
	137.82
	137.91

	Forta de munca civila (medie)
	
	
	
	
	

	 - rata de crestere anuala
	%
	2.9
	1.5
	0.2
	0.3

	Salariu net mediu
	LEI
	750
	858
	987
	1,135

	Rata somajului
	%
	2.3
	2.3
	1.9
	1.8


S-a estimat o crestere a salariilor in termeni reali cu 1.8% in 2007 si cu 12.2% in 2008. Aceste nivele sunt la fel cu mediile regionale si nationale.

Prognozele Demografice la nivel Judetean

Statisticile oficiale arata un declin al populatiei in Romania si in Regiunea de Vest, incluzand si judetul Timis. Declinul din judetul Timis poate fi atribuit in special a doi factori: sporului natural negativ de crestere (rata natalitatii este mai mica decat cea a mortalitatii) si imigrarea. Imigrarea a crescut intens in zonele urbane unde declinul populatiei este semnificativ. In viitor, imigrarea se previzioneaza a fi mai putin importanta, dar totalul populatiei va continua sa scada datorita sporului natural negativ.

 Toate prognozele recente ale populatiei publicate in Romania (incluzand doua prognoze publicate de catre INS in 2004 si in 2005), prezic o continua scadere demografica chiar si in cele mai optimiste scenarii. Urmatoarele cifre arata atat dezvoltarea populatiei in Romania in perioada 1992-2005 si populatia estimata pentru urmatoarele doua decade in conformitate cu previzionarile populatiei de la Institutul National de Statistica (INS).

In toate previziunile, exceptand cele mai optimiste variante, cifrele totale ale populatiei la nivel national sunt prognozate sa scada dramatic de la 21.6 milioane in 2005 la un numar intre 19 si 20 de milioane locuitori in 2025, in special datorita sporului natural negativ ( care este continuu negativ din 1992) si a balantei negative a migrarii externe.

Previziunile Institutului National de Statistica pentru 2004 si 2005 prognozeaza de asemenea o scadere a populatiei in cele 8 Regiuni de Dezvoltare si in cele 42 de judete ale Romaniei (incluzand Bucurestiul). Diferentele intre previziunile individuale si variante exista doar la rata de declin a populatiei. 

                    Figura 0‑3 Statisticile si  previziunile recente oficiale  la nivel national (INS)
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              Diferente semnificative exista deasemenea intre previziunea dezvoltarii populatiei in zonele urbane si rurale. Intrucat la nivel national populatia din zonele urbane este prognozata sa scada anual intre -0.56% si -0.87% (in functie de varianta), populatia din zonele rurale este prognozata sa ramana mai mult sau mai putin constanta (rata anuala medie de crestere intre -0.25% si 0.0%). Acest lucru este o consecinta, in special, a cresterii migrarii locuitorilor din zonele urbane catre zonele rurale.

         Tendinta descrisa mai sus se aplica si Regiunii de Vest, asa cum poate fi vazut in Tabelul 2-7 care prezinta ratele prognozate anual de crestere publicate de catre INS pentru perioada 2004-2025 pentru zonele urbane si rurale din Regiunea de Vest comparate cu mediile nationale.
Tabel 0‑7 : Ratele medii de crestere anuala ale populatiei in zonele urbane si rurale la nivel national si regional ( Previzionarea INS, varianta medie

	
	Ratele medii de crestere anuale ale populatiei  2004 – 2025 (% pe an)

	
	urban
	rural

	Romania
	- 0.81
	- 0.18

	Regiunea de Vest
	- 0.67
	- 0.09


              Pentru judetul Timis a fost pregatita o previzionare a populatiei pana in anul 2038, folosind anul 2007 ca referinta. Aceasta a fost folosita pentru a deriva populatiile pentru perioada 2026-2038. Previzionarea INS a fost folosita pentru perioada 2008-2025.

Tabelul 2-8 de mai jos prezinta rata de crestere folosita pentru judetul Timis pentru perioada  2008-2038.

                 Tabel 0‑8 : Ratele medii estimate anual ale cresterii populatiei pentru zonele urbane si rurale in judetul Timis

	
	% pe an

	
	2007-2015
	2015-2020
	2020-2025
	2025-2030
	2030-2035
	2035-2038

	Media totala
	- 0.237
	- 0.276
	- 0.416
	+ 0.647
	+ 0.857
	+ 1.062

	Zonele urbane
	- 0.309
	- 0.356
	- 0.533
	+ 1.250
	+ 1.500
	+ 1.750

	Zonele rurale
	- 0.121
	- 0.142
	- 0.273
	- 0.500
	- 0.500
	- 0.500


              Pe baza ratelor medii anuale de crestere de mai sus, populatia previzionata pentru perioada 2008-2038 in judetul Timis este asa cum apare in Tabelul 2-9.
Tabel 0‑9 :Istoric si Previziune a  populatiei in judetul Timis, 2008 - 2038
	
	2007
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2038

	Populatie totala
	666,866
	654,237
	645,280
	631,824
	650,876
	677,166
	697,656

	Populatie urbana din care:
	418,541
	408,306
	401,090
	390,514
	415,539
	447,653
	471,569

	- Timisoara
	307,347
	299,831
	294,532
	286,766
	305,142
	328,725
	346,287

	- Lugoj
	45,217
	44,111
	43,332
	42,189
	44,893
	48,362
	50,946

	Populatie rurala
	248,325
	245,931
	244,190
	241,310
	235,338
	229,513
	226,087


              La nivel judetean, previziunea prognozeaza un declin al populatiei totale de aproximativ 35,000 de locuitori in perioada 2008-2025, urmat de o crestere puternica de aproximativ 65,000 de locuitori in perioada 2026-2038. Intrucat populatia urbana este prognozata sa creasca cu 53,000 locuitori, populatia rurala este prognozata sa scada cu 20,000 de locuitori.

              Figura 2-4 furnizeaza o reprezentare grafica a istoricului si a previziuni dezvoltarii populatiei in zonele urbane si rurale din judetul Timis si in cele doua municipii.

Figura 2-4: Istoric (INS) si Previzionare a dezvoltarii  demografice  in judetul Timis, 2000 – 2038
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Proiectarile venitului pe gospodarie

              Pentru zonele urbane si rurale din judetul Timis a fost elaborata o prognoza a venitului pe gospodarie pana in anul 2038. Perioada de referinta pentru aceasta previzionare a fost 2005-2007. Ratele anuale de crestere a venitului pe gospodarie au fost modificate luand in considerare cele mai recente previziuni macro-economice publicate de catre CNP pentru termenul mediu (2006 pana in 2013 la nivel national si 2005 pana in 2008 la nivel regional). Statisticile oficiale despre venitul pe gospodarie la nivelul judetului nu sunt disponibile in Romania. In consecinta acesta a fost estimat pe baza cifrelor disponibile. Ca baza a estimarii  au fost folosite venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel regional si salariile nete la nivel regional si judetean. 
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	unde:

	
	VGmediuudet
	Reprezinta venitul mediu brut pe gospodarie in  judetul Timis (LEI/ gospodarie/ luna)

	
	DGmediejudet
	Reprezinta dimensiunea medie a unei gospodarii, exprimata in numarul de locuitori pe gospodarie

	
	VCmediuregiune
	Reprezinta venitul mediu brut pe cap de locuitor in Regiunea de Vest (LEI/luna)

	
	Salariumediuudet
	Reprezinta salariul mediu net in judetul Timis (LEI/luna)

	
	Salariumediuregiune
	Reprezinta salariul mediu net in Regiunea de Vest (LEI/luna)


               Cele mai recente statistici oficiale ale dimensiunii gospodariilor medii la nivel judetean au fost publicate in Recensamantul Gospodariilor din 2002. Dimensiunea gospodariei pentru perioada 2005-2007 a fost estimata prin referire la cifrele oficiale pentru Regiunea de Vest, pe baza ecuatiei de mai jos.
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	unde:

	
	DGmediejudet,NNNN
	Reprezinta dimenisunea medie a unei gospodarii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in judetul Timis in anul NNNN

	
	DGmediejudet,2002
	Reprezinta dimenisunea medie a unei gospodarii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in judetul Timis in conformitate cu recensamantul din 2002

	
	DGmedieregiune,NNNN
	Reprezinta dimenisunea medie a unei gospodarii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in Regiunea de Vest in anul NNNN

	
	DGmedieregiune,2002
	Reprezinta dimenisunea medie a unei gospodarii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in Regiunea de Vest in conformitate cu recensamantul din 2002 


              Tabelul 2-10 prezinta istoricul si previziunea ratelor medii de crestere a salariilor si a venitului brut in judetul Timis si le compara cu mediile nationale si regionale (inflatia salariului net pe baza preturilor din 2006).

                      Tabel 0‑10 : Istoric (INS) si previziune a ratei anuale medii de crestere reala a salariului net si a venitului brut pe cap de locuitor pentru 2002 – 2038

	
	% pe an

	
	2002-2005
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020
	2021-2038

	Salariu mediu net
	
	
	
	
	

	 - Romania
	11.9
	6.2
	4.8
	5.4
	5.0

	 - Regiunea de Vest
	11.8
	5.9
	4.8
	5.4
	5.0

	 - judetul Timis
	13.2
	7.8
	5.3
	6.0
	5.5

	Venitul mediu pe cap de locuitor
	
	
	
	
	

	 - Romania
	8.6
	5.2
	4.8
	5.4
	5.0

	 - Regiunea de Vest
	8.6
	4.9
	4.8
	5.4
	5.0

	 - judetul Timis
	Nu e dispon
	6.8
	5.3
	6.0
	5.5


              Pe baza ratelor prezentate mai sus si presupunand o rata a scaderii numarului de locuitori pe gospodarie de -0.5% pe an, venitul mediu brut previzionat pe gospodarie pentru judetul Timis ar fi ca fi cel prezentat in Tabelul 2-11.

              Tabelul 2-12 prezinta previziunile venitului net mediu pe gospodarie pentru judetul Timis in perioada 2007 pana in 2038. Calculul se bazeaza pe presupunerea ca cheltuielile gospodariei pe taxe si contributii sociale va creste gradual de la 12% din venitul mediu brut pe gospodarie in 2005 la 16.5% in anul 2026 si dupa aceea va ramane constant.

              Figura 2-5 ilustreaza previziunea venitului brut pe gospodarie pentru judetul Timis comparat cu       media nationala.

 Tabel 0‑11 : Istoric si Previziune a venitului mediu brut pe cap de locuitor  pentru 2005 – 2038

	
	2005
	2006
	2007
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2038

	Venitul mediu brut pe cap de locuitor (LEI/luna, preturi din 2008)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Romania
	479
	516
	601
	888
	1,133
	1,446
	1,845
	2,355
	2,726

	 - judetul Timis
	522
	568
	667
	986
	1,258
	1,606
	2,049
	2,615
	3,028

	Numarul mediu de locuitori pe gospodarie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Romania
	2.94
	2.93
	2.92
	2.81
	2.74
	2.67
	2.60
	2.54
	2.50

	 - judetul Timis
	2.76
	2.76
	2.75
	2.64
	2.58
	2.51
	2.45
	2.39
	2.36

	Venitul mediu brut pe gospodarie (LEI/luna, preturi din 2008)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Romania
	1408
	1511
	1754
	2490
	3099
	3857
	4801
	5976
	6815

	 - judetul Timis
	1,441
	1,567
	1,836
	2,606
	3,244
	4,038
	5,025
	6,255
	7,133

	Nota:
	Datele folosite de la INS pentru perioada 2005 pana in 2007 la nivele regionale si nationale. Datele istorice pentru judetul Timis sunt estimate




 Tabel0‑12 : Istoric si previziune a venitului mediu net pe gospodarie in judetul Timis, 2005 – 2038

	    
	2005
	2006
	2007
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2038

	Venit mediu brut pe gospodarie (LEI/luna, preturi din 2008)
	1,441
	1,567
	1,836
	2,606
	3,244
	4,038
	5,025
	6,255
	7,133

	Taxe si contributii sociale
	12.1%
	11.9%
	12.7%
	13.8%
	15.0%
	16.1%
	16.5%
	16.5%
	16.0%

	Venit mediu net pe gospodarie (LEI/luna, preturi din 2008)
	1,264
	1,362
	1,567
	2,189
	2,684
	3,289
	4,068
	5,063
	5,815

	Nota:
	Datele folosite de la INS pentru perioada 2005 pana in 2007 la nivele regionale si nationale. Datele istorice pentru judetul Timis sunt estimate




 Figura 2-5:Veniturile medii brute si nete previzionate , 2008 – 2038
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	unde:

	
	VGmediuROC
	Reprezinta venitul mediu brut pe gospodarie in comunitatile urbane care sunt in aria de deservire a ROC (LEI/luna) 

	
	VPmediucjudet
	Reprezinta venitul mediu brut pe cap de locuitor pentru judetul Timis (LEI/luna)

	
	VPmediunational,urban
	Reprezinta venitul national brut al Romaniei pe cap de locuitor in zonele urbane (LEI/luna)

	
	VPmediunational
	Reprezinta venitul mediu national brut  pe cap de locuitor(LEI/luna)

	
	DGmedieROC
	Reprezinta numarul mediu de persoane pe gospodarie din zona de deservire a ROC

	
	Cregiune
	Reprezinta factorul de corectie al regiunii 
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               A fost folosit venitul mediu brut pentru zona de deservire a ROC pentru a estima venitul brut pe gospodarie pentru municipalitati si orase care se afla in aceasta zona.

	Unde:

	
	VGmediulocatie
	Reprezinta venitul mediu brut pe gospodarie in locatie (LEI/luna)

	
	VPmediuROC
	Reprezinta venitul mediu brut pe gospodarie in zona de deservire a ROC (LEI/luna)

	
	Clocatie
	Reprezinta un factor de corectie specific pentru locatie:

	
	
	Timişoara
	1.10
	

	
	
	Lugoj, Jimbolia, Sânnicolau Mare
	0.95
	

	
	
	Buziaş, Ciacova, Deta, Făget, Gătaia, Recaş
	0.80
	

	
	DGmedielocatie
	Reprezinta dimensiunea medie a unei gospodarii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in locatie


              Pentru a calcula diferite venituri brute pentru diferite tipuri de gospodarie din zona de deservire a ROC, se presupune ca distributia veniturilor pe gospodarie in zona de deservire a ROC este similara cu distributia pentru Romania ca un intreg. Pe baza venitului mediu brut pe gospodarie pentru zona de deservire a ROC, venitul brut pe gospodarie pentru orice decila a venitului x (VGmediuROC,decila x) a fost estimat.
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              Pentru orice an N din perioada 2007-2038, dimensiunea medie a gospodariei a fost estimata pentru localitati individuale din zona de deservire a ROC pentru fiecare decila a venitului pe baza cifrelor publicate in recensamantul gospodariilor din 2002 precum si dezvoltarea recenta a dimensiunii gospodariei la nivelul regional respectiv (date de la INS).
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	unde:

	
	DGmedieROC,N
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie din zona de deservire a ROC (medie pentru toate comunitatile urbane apartinatoare ROC) pentru anul N

	
	DGmedieROC,2002
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie din zona de deservire a ROC (medie pentru toate comunitatile urbane apartinatoare ROC ) inregistrat  in 2002

	
	DGmedieregiune,N
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie din regiunea de dezvoltare pentru anul N

	
	DGmedieregiune,2002
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in regiunea de dezvoltare inregistrat in 2002.


              Pe baza dimensiunii medii a gospodariei estimata pentru zona de deservire a ROC, dimensiunea medie a gospodariei pentru orice decila x a venitului a fost estimata dupa cum urmeaza:

         
[image: image10.wmf]national

x

decila

nationala

ROC

x

decila

ROC

DGmedie

DGmedie

DGmedie

DGmedie

 

,

 

,

=


	unde:

	
	DGmedieROC,decila x
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in decila de venit x in cadrul ariei de deservire a ROC 

	
	DGmedieROC
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie din zona de deservire a ROC

	
	DGmedienational,decila x
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in decila de venit x in Romania (INS)

	
	DGmedienational
	Reprezinta dimensiunea unei gospodarii medii, exprimata in numarul mediu de persoane pe gospodarie in Romania (INS)


              Venitul mediu net pe gospodarie in zona deservita a ROC a fost calculat prin deducerea cheltuielilor pe taxe si a altor contributii salariale din venitul brut pe gospodarie. In scopul calcularii au fost preluate la nivel national aceleasi parti din taxe si contributii sociale ca si pentru gospodariile urbane (aproximativ 16% in 2007).

              Tabelul 2-12 arata veniturile brute si nete pe gospodarie estimate pentru area de deservire a ROC in perioada 2006 si 2007, impreuna cu cifrele respective  pentru judet (estimate), la nivele regionale si nationale (INS).

Estimarea venitului mediu pe gospodarie in Municipalitati, orase si comune
              In cele ce urmeaza, ‘urban’ face referire la municipalitati si orase in timp ce ‘rural’ se refera la comune. 

              Ca si baza pentru analiza suportabilitatii tarifelor, distributia venitului pe gospodarie precum si media corespunzatoare au fost estimate pentru cele doua municipalitati si pentru fiecare din cele opt orase folosindu-se cifrele pentru judetul Timis, cifre care sunt prezentate mai sus. Pentru scopul analizei in aceasta etapa (macro-suportabilitatea la nivel judetean), se presupune ca toate cele zece unitati teritoriale administrative se vor asocia la ADI si totodata vor fi in zona de deservire a ROC.

               Media estimata a venitului mediu pe gospodarie a fost folosita pentru a calcula venitul estimativ brut pe gospodarie in cele doua municipalitati folosindu-se statisticile publicate de catre INS. 
Tabel  0‑13 : Veniturile  medii brute si nete estimate pentru municipalitati, orase si comune comparate cu mediile nationale si regionale, 2006 si  2007
	
	Dimensiunea medie a gospodariei
	LEI/luna (preturi curente)

	
	
	Venitul mediu brut pe cap de locuitor
	Venitul mediu brut pe gospodarie
	Venitul mediu net pe gospodarie

	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007

	Romania
	Medie
	2.93
	2.92
	473
	578
	1,442
	1,687
	1,210
	1,455

	
	Urban
	2.85
	2.85
	553
	669
	1,638
	1,907
	1,320
	1,574

	
	Rural
	3.03
	3.01
	376
	446
	1,185
	1,402
	1,076
	1,303

	
	Decila de venit 1
	3.95
	3.94
	161
	199
	660
	783
	629
	775

	
	Decila de venit 2
	3.19
	3.18
	240
	301
	796
	958
	742
	924

	
	Decila de venit 3
	2.98
	2.97
	287
	361
	893
	1076
	816
	1,032

	Regiunea de Vest
	Medie
	2.86
	2.85
	496
	596
	1,418
	1,707
	1,232
	1,475

	
	Urban
	2.69
	2.68
	579
	693
	1,558
	1,859
	1,306
	1,530

	
	Rural
	3.06
	3.05
	394
	482
	1,204
	1,472
	1,127
	1,366

	Judetul Timis
	Medie
	2.76
	2.75
	517
	642
	1,424
	1,765
	1,238
	1,507

	
	Urban
	2.59
	2.58
	604
	743
	1,561
	1,918
	1,309
	1,579

	
	Rural
	3.13
	3.12
	410
	517
	1,283
	1,615
	1,201
	1,499

	Timişoara
	Medie
	2.52
	2.51
	664
	817
	1,670
	2,053
	1,401
	1,689

	
	Decila de venit 1
	3.40
	3.39
	225
	281
	765
	953
	755
	940

	
	Decila de venit 2
	2.74
	2.74
	336
	426
	922
	1,166
	887
	1,155

	
	Decila de venit 3
	2.57
	2.56
	403
	511
	1,034
	1,310
	971
	1,227

	Lugoj
	Medie
	2.70
	2.70
	573
	706
	1,549
	1,904
	1,299
	1,567

	
	Decila de venit 1
	3.65
	3.64
	195
	243
	709
	883
	700
	872

	
	Decila de venit 2
	2.94
	2.94
	290
	368
	855
	1,081
	822
	1,034

	
	Decila de venit 3
	2.76
	2.75
	348
	441
	959
	1,214
	901
	1,138

	Buziaş
	Medie
	3.01
	3.00
	483
	594
	1,455
	1,788
	1,220
	1,472

	
	Decila de venit 1
	4.07
	4.06
	195
	204
	667
	830
	657
	819

	
	Decila de venit 2
	3.29
	3.28
	290
	310
	804
	1,016
	772
	972

	
	Decila de venit 3
	3.07
	3.07
	348
	372
	901
	1,141
	846
	1,069

	Ciacova
	Medie
	2.85
	2.85
	483
	594
	1,376
	1,788
	1,154
	1,392

	
	Decila de venit 1
	3.85
	3.84
	195
	204
	630
	830
	622
	775

	
	Decila de venit 2
	3.11
	3.10
	290
	310
	760
	1,016
	731
	919

	
	Decila de venit 3
	2.91
	2.90
	348
	372
	852
	1,141
	800
	1,011

	Deta
	Medie
	2.76
	2.75
	483
	594
	1,331
	1,635
	1,116
	1,346

	
	Decila de venit 1
	3.72
	3.71
	195
	204
	610
	759
	601
	749

	
	Decila de venit 2
	3.00
	3.00
	290
	310
	735
	929
	706
	889

	
	Decila de venit 3
	2.81
	2.81
	348
	372
	824
	1,043
	774
	978

	Făget
	Medie
	3.38
	3.38
	483
	594
	1,633
	2,007
	1,370
	1,652

	
	Decila de venit 1
	4.57
	4.56
	195
	204
	748
	931
	738
	920

	
	Decila de venit 2
	3.69
	3.68
	290
	310
	902
	1,140
	867
	1,091

	
	Decila de venit 3
	3.45
	3.44
	348
	372
	1,011
	1,281
	950
	1,200

	Gătaia
	Medie
	2.97
	2.96
	483
	594
	1,433
	1,761
	1,202
	1,450

	
	Decila de venit 1
	4.01
	4.00
	195
	204
	656
	817
	648
	807

	
	Decila de venit 2
	3.24
	3.23
	290
	310
	791
	1,000
	761
	957

	
	Decila de venit 3
	3.03
	3.02
	348
	372
	888
	1,124
	833
	1,053

	Jimbolia
	Medie
	2.96
	2.96
	573
	706
	1,698
	2,087
	1,424
	1,717

	
	Decila de venit 1
	4.00
	3.99
	195
	243
	778
	968
	767
	956

	
	Decila de venit 2
	3.23
	3.22
	290
	368
	938
	1,185
	901
	1,134

	
	Decila de venit 3
	3.02
	3.02
	348
	441
	1,051
	1,331
	987
	1,248


	
	Dimensiunea medie a gospodariei
	LEI/luna (preturi curente)

	
	
	Venitul mediu brut pe cap de locuitor
	Venitul mediu brut pe gospodarie
	Venitul mediu net pe gospodarie

	
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007
	2006
	2007

	Recaş
	Medie
	3.00
	3.00
	483
	594
	1,450
	1,781
	1,215
	1,466

	
	Decila de venit 1
	4.05
	4.05
	195
	204
	664
	827
	655
	816

	
	Decila de venit 2
	3.27
	3.27
	290
	310
	800
	1,021
	769
	968

	
	Decila de venit 3
	3.06
	3.06
	348
	372
	898
	1,136
	843
	1,065

	Sânnicolau Mare
	Medie
	3.03
	3.03
	573
	706
	1,738
	2,136
	1,457
	1,758

	
	Decila de venit 1
	4.09
	4.08
	195
	243
	796
	991
	785
	978

	
	Decila de venit 2
	3.30
	3.30
	290
	368
	960
	1,213
	922
	1,160

	
	Decila de venit 3
	3.09
	3.09
	348
	.441
	1,076
	1,362
	1,011
	1,277

	Comune
	Medie
	3.13
	3.12
	410
	517
	1,283
	1,615
	1,201
	1,499

	
	Decila de venit 1
	4.22
	4.22
	139
	178
	588
	749
	584
	746

	
	Decila de venit 2
	3.41
	3.04
	208
	270
	708
	917
	698
	901

	
	Decila de venit 3
	3.19
	3.18
	249
	324
	794
	1,030
	775
	1,004


Profilul Institutional

Scopul acestei sectiuni este sa ofere o privire de ansamblu a segmentelor principale ale cadrului institutional care sunt relevante pentru o intelegere corespunzatoare ale prezentului studiu si a implementarii lui. Aceasta nu se intentioneaza a fi o descriere exhaustiva  a tuturor aspectelor cadrului institutional.

Aceasta sectiune face un rezumat al situatiei asa cum era la sfarsitul lunii noiembrie 2008 in ceea ce priveste asocierea la ADI  in vederea sublinierii zonelor din judet care ar fi eligibile in principiu pentru co-finantarea grantului din Fondul de Coeziune. 
Cadrul general administrativ

Cadrul constitutional al Romaniei atribuie responsabilitatea pentru conducerea locala consiliilor judetene si unitatilor administrativ-teritoriale, acordandu-le dreptul de autonomie referitor la probleme de conducere locala. Avand in vedere acest lucru, Ministerul Mediului a dezvoltat un cadru administrativ pentru managementul si asigurarea serviciilor de apa si management al apei uzate si pentru programarea si executarea investitiilor in infrastructura.   

Acest cadru este descris pe larg in SOP pentru Mediu 2007-2013. Elementele principale ale acestuia pot fi enumerate dupa cum urmeaza: 

· In scopul asigurarii unei mai bune calitati si a unei mai mari eficiente a asigurarii serviciilor, serviciile de apa si canalizare in judetul Timis vor fi in responsabilitatea unui operator regional unic 
· In scopul coordonarii serviciilor de apa si canalizare in judet, unitatile administrativ-teritoriale ar trebui sa devina membri ai unei noi entitati, cunoscuta sub denumirea de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Timiş. Consiliul Judetean va fi de asemenea membru ADI si va reprezenta interesele comunitatilor de dimensiuni mai mici. Comunitatile care alcatuiesc ADI vor delega catre ADI responsabilitatea pentru asigurarea serviciilor de apa si canalizare.  

· ADI si operatorul regional vor incheia un contract de servicii bilateral prin care operatorul ofera servicii comunitatilor membre ADI sub supravegherea ADI.

Tabelul 2.14 de mai jos rezuma situatia cu privire la membrii ADI la data de 23 Martie 2008,. Consiliul Judetean a fost de acord sa devina membru pe data de 8 Februarie 2008. (Acest lucru este o cerinta esentiala, fara de care ar fi fost imposibil sa se infiinteze ADI in conformitate cu cadrul general cuprins in POS Mediu 2007-2013). Municipiul Timisora a acceptat sa se asocieze la ADI desi decizia inca nu a devenit formala din partea consiliului local. Lugoj a hotarat sa nu se asocieze la ADI. La ora actuală încă 17 localităţi, prezentate în tabelul 2-14 doresc să se asocieze la ADI.
Cadru Legislativ 

In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania este obligata sa transpuna in legislatia nationala intregul acquis comunitar. Cadrul Legislativ Comunitar si Romanesc se aplica in intregime si faptul ca anumite legi sunt extrase din acest cadru de legi pentru a fi mentionate aici nu neaga acest aspect. Scopul acestei sectiuni nu este de a oferi o lista exhaustiva a legislatiei aplicabile ci sa realizeze un rezumat al cadrului in care se aplica prezentul studiu si fortele legale care determina si justifica programul de investitii al planului. 

Acest studiu corespunde anumitor cerinte de mediu si de management al apei conform legislatiei romanesti si europene prin programarea masurilor de investitie intr-o maniera care este conforma cu SOP pentru Mediu si cu reglementarile Comunitatii Europene referitoare la managementul fondurilor europene pe perioada  2007-2013. Cadrul legal pentru politica referitoare la apa este asigurat prin Directiva 2000/60/CE care stabileste un cadru pentru actiuni comunitare in domeniul politicilor referitoare la apa(asa numita directiva cadru a apei), amendata prin Decizia 2455/2001/CE care stabileste o lista de substante prioritare in domeniul politicii referitoare la apa. Aceasta este suplimentata de cele doua directive la care s-a facut referire mai devreme in prezentul studiu, si anume 98/83/CEE referitoare la calitatea apei destinata consumului uman si 91/271/CEE referitoare la epurarea apei uzate din zonele urbane. Acestea sunt principalele legi comunitare care determina necesitatile prezentului studiu in ceea priveste calitatea apei de distributie si din mediul inconjurator.

Modul in care studiuul propune sa realizeze acest aspect este guvernat de legislatia comunitara si romaneasca in ce priveste impactul dezvoltarilor propuse asupra mediului. La nivel strategic SOP pentru Mediu a constituit subiectul unei evaluari in conformitate cu cerintele Directivei 2001/42/CE referitoare la evaluarea efectelor anumitor planuri si programe de mediu. (Procesul este cunoscut sub denumirea de”evaluare strategica de mediu” si Directiva sub denumirea de “Directiva SEA”.)

Tabel 0‑14 : Lista unitatilor teritoriale administrative ce au ales sa se asocieze la ADI timiş
	      

	Nume
	HCL de asociere 
	HCL de principiu de asociere la ADI TIMIŞ

	Consiliul Judetean
	Da
	

	Municipalitatii si orase 
	

	Buzias
	Da
	Tomeşti

	Ciacova
	Da
	Saravale

	Deta
	Da
	Sanpetru Mare

	Faget
	Da
	Traian Vuia

	Gataia
	Da
	Voiteg

	Jimbolia
	Da
	Giulvăz

	Recas
	Da
	Giarmata

	Sannicolau Mare
	Da
	Lovrin

	Timisoara
	Da
	Teremia Mare

	Comune 
	

	Banloc
	Da
	Tomnatic

	Beba Veche
	Da
	Giroc

	Becicherecu Mic
	Da
	Gottlob

	Bethausen
	Da
	Periam

	Bucovat

Cenad
	Da

Da
	Peciu Nou
Balinţ

	Cenei

Checea
	Da

Da
	Jebel


	Comlosu Mare
	Da
	

	Costeiu
	Da
	

	Criciova
	Da
	

	Curtea

Denta

Foeni

Fibis
	Da

Da

Da

Da
	

	Ghilad

Ghiroda

Liebling

Manastur
	Da

Da

Da

Da
	

	Mosnita Noua

Nadrag

Parta

Pischia

Racovita
	Da

Da

Da

Da

Da
	

	Sacosu Turcesc
	Da
	

	Satchinez

Sag
	Da

Da
	

	Sacalaz
	Da
	

	Sanmihaiu Roman
	Da
	

	Stiuca

Uivar

Varias

Victor Vlad Delamarina
	Da

Da

Da

Da
	


Deoarece prezentul studiu este considerat de catre Ministerul Mediului ca fiind subordonat SOP pentru mediu, Ministerul Mediului considera inutil sa realizeze o evaluare suplimentara de mediu cu aplicatie specifica in acest caz. In orice caz, exista in continuare o cerinta de a conduce o evaluare a efectelor componentelor individuale de dezvoltare care sunt propuse ca parte a prezentului studiu. Acest aspect este guvernat de Directiva Comunitatii Europene 85/337/CEE si amendata de  Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE. Aceste cerinte sunt reflectate in legea romaneasca prin Decizia 1213 din 6 septembrie 2006.Trebuie mentionat faptul ca in plus fata de Legislatia Comunitatii Europene, Legislatia Romana solicita ca un raport de evaluare a impactului de mediu sa fie supusa unei revizuiri independente a unei persoane acreditate sau a unei companii acreditate inainte de a fi inmanata autoritatii competente, in scopul verificarii competentei tehnice.  

Legislatia romaneasca aplicabila in legatura cu evaluarea impactului asupra mediului este urmatoarea:

· Hotararea Guvernului 918/2002;

· Ordinul Ministerului 860/2002 modificat prin Ordinele Ministerului 210/2004 si 1037/2005;

· Ordinul Ministerului 864/2002.

Institutii de Mediu si de reglementare a Serviciului de Apa-Canalizare

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile este entitatea la nivel national a carei principala responsabilitate este dezvoltarea de politici, instrumente pentru politicile respective(legislatia fiind unul dintre ele) si strategii nationale referitoare la protectia mediului. 

Responsabilitatea pentru implementarea acestor politici revine Agentiei Nationale de Protectie a Mediului(NEPA) , care este subordonata Ministerului Mediului. NEPA este reprezentata la nivel regional de opt Agentii Regionale de Protectie a Mediului  si pe plan local la nivel judetean. 

Urmatoarele institutii suplimentare la nivel national au responsabilitati referitoare in mod direct sau indirect la protectia mediului:

· Ministerul de Interne si al Reformei Administrative, care este responsabil pentru monitorizarea generala a serviciilor municipale in Romania si pentru dezvoltarea de politici si strategii pentru imbunatatirea calitatii acestor servicii.

· Autoritatea Nationala pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, ale caror responsabilitati includ: 

· Monitorizarea delegarii servicilor de management pentru apa si apa uzata.

· Asigurarea faptului ca operatorii de apa ofera nivelele necesare de servicii, protejand astfel drepturile utilizatorilor de apa si asigurand utilizarea eficienta a activelor publice si/sau private in ce priveste serviciile de apa si apa uzata.

· Detinerea unui rol consultativ in legatura cu restrictiile referitoare la alimentarea cu apa atunci cand acest lucru este necesar, fie datorita faptului ca resursele sunt limitate sau pentru a permite realizarea de lucrari pentru instalarea unei capacitati suplimentare sau a intretinerii planificate. 

· Autorizarea operatorilor de servicii.

· Aprobarea de tarife si ajustarea de tarife la cererea operatorilor sau a autoritatilor locale si stabilirea procedurilor pentru calcularea tarifelor.

· Asigurarea faptului ca realizarea de lucrari de instalatii sau a altor activitati legate de serviciile de alimentare cu apa si apa uzata se face in conformitate cu legislatia in vigoare.

· Ministerul Finanatelor Publice, care pe langa alte responsabilitati pe care le detine monitorizeaza implementarea masurilor finantate prin ISPA, fonduri structurale si de coeziune in ceea ce priveste protectia mediului.

· Ministerul Sanatatii, care pe langa alte sarcini supravegheaza si monitorizeaza impactul managementului reziduurilor(inclusiv al acelor reziduuri care rezulta din activitati ce implica utilizarea apei si a apei uzate) asupra sanatatii populatiei.  

Administratia Nationala Apele Romane reprezinta autoritatea nationala insarcinata cu aplicarea strategiilor referitoare la managementul si evaluarea apelor din mediul natural. Este responsabila cu protectia si acolo unde este necesar, cu imbunatatirea cursurilor de apa superioare, a celor inferioare, a ecosistemelor acvatice si a mlastinilor. Acesta include colectarea si mangementul datelor necesare in acest sens, ce referire la calitatea si cantitatea apei. Este organizata in unitati administrative pe baza limitelor sub-bazinelor hidrografice mai degraba decat pe baza limitelor administrative.  

Desi nu este pe moment implicata in mod direct in formularea politicilor si planurilor de mediu, mandatul Gardei nationale de Mediu include anumite functiuni care sunt relevante pentru implementarea acestui studiu si ofera Gardei dreptul statutar de a interveni in orice etapa a procesului. 

Rolul ei este de a controla (in sensul de a reglementa) activitatile care au impact asupra mediului si sa determine vinovatii si sa aplice sanctiuni in cazul unor suspiciuni de incalcare a prevederilor. Website-ul institutiei, ofera o descriere completa a atributiilor acesteia, care includ urmatoarele aspecte relevante pentru planificare si pentru programele de investitii : 

· controlul modalitatii in care sunt respectate prevederile de reglementare referitoare la protectia mediului, inclusiv masurile stabilite in conformitate cu programe si respectarea procedurilor legale;

· controlul investitiilor in domeniul mediului in toate stadiile de executie, inclusiv detinerea dreptului de acces la documentatia asociata; 

· cooperarea cu alte autoritati de mediu si cu organizatii internationale si participarea la proiecte si programe realizate in legatura cu protectia mediului.

Furnizarea Serviciilor de Apa si Canalizare

Alimentarea cu Apa

O proportie relativ mare a populatiei judetului Timis este alimentata cu apa (69%), in comparatie cu alte judete mult mai sarace din Romania. Acesta situatie se atribuie in principal faptului ca 55.4 % din populatie locuieste in cele doua municipalitati, Timisoara (324,522)  si Lugoj (43,996). 

Pe langa acestea, sunt opt orase (populatia totala 51,511 ) cu 61.2 % din populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa prin conducte. Cateva dintre aceste orase au sate localizate intre 5 si 15 kilometrii de la zona urbana principala: in majoritatea cazurilor aceste sate nu sunt inca deservite.

Sunt 32 de comune mai mari (ex. acelea cu o populatie mai mare de 2.000) din care doar doua nu alimenteaza cu apa macar o parte a comunitatii. In aceste comune (populatie totala 185,270), acoperirea serviciului variaza de la 15% la 100%, cu o medie totala de 49.2%. Majoritatea satelor mai mari (acelea dupa numele carora sunt numite comunele) au o acoperire de servicii de mai bine de 80%.
Sunt 27 de comune mai mici (cu populatie mai mica sau egala cu 2.000), cu o populatie medie de 1,239. Acestea au rate de conectare mult mici, in medie 31.7%. Doisprezece dintre aceste comune nu au sistem de alimentare cu apa.

Apa bruta pentru Timisoara si Lugoj este captata  din canalul Bega si respectiv din raul Timis. Sursa de apa este suficienta pentru ambele municipii. Calitatea apei din Bega este in general buna, dar exista perioade cu turbiditati mari cauzate in mod natural de apa pluviala; acest lucru este important deoarece in aceste conditii ar fi de dorit ca in primul rand sa se decanteze apa captata inainte de a fi tratata mai departe pentru a deveni potabila. Apa din raul Timis este de asemenea de buna calitate in amonte de Lugoj. Cu toate acestea, partea raului unde este localizata captarea se afla in anumite proportii expusa la riscul de a fi poluata de catre industriile invecinate. 

Calitatea apei potabile din sistemul de alimentare cu apa  in Timisoara indeplineste standardele Comunitatii Europene; s-a specificat ca alimentarea cu apa tratata in Lugoj intruneste standardele stabilite de Ministerul Sanatatii din Romania. Statia de tratare a apei potabile din Timisoara are nevoie de noi reabilitari.  Este necesara o noua statie de tratare a apei potabile pentru Lugoj, localizata in amonte de centrul urban principal al municipiului, pentru a minimaliza riscul poluarii apei brute.

Atat Timisoara cat si Lugoj folosesc si apa subterana pentru a completa o parte din cerintele de cerintele de alimentare cu apa. Calitatea resurselor de apa subterana este buna in ambele cazuri. Ambii operatori intentioneaza sa mentina aceste sisteme in exploatare, pentru a pune la dispozitie o sursa alternativa de apa bruta in cazurile in care resursa principala de apa de suprafata ar fi de calitate necorespunzatoare (indiferent de motiv).

Toate cele opt orase si majoritatea comunelor folosesc apa subterana ca sursa de apa. Calitatea este in general buna, desi in cateva zone continutul de fier si mangan este ridicat. Aceste metale pot fi inlaturate printr-un process simplu bazat pe aerare. Cu toate acestea, majoritatea sistemelor existente se afla intr-o stare proasta. Majoritatea pompelor subterane din puturile de adancime sunt vechi si  necesita inlocuire  ca prioritate. Dezinfectia este folosita in majoritatea locatiilor. Totusi, in cateva orase si comune sistemele fie nu sunt sigure, fie nu sunt exploatate corespunzator. 

Canalizare
Din totalul populatiei judetului Timis proportia care este racordata la sistemul de colectare al apei uzate este de 88.5%. Totusi, aceasta cifra este deformata de procentul mare de racordari din Timisoara (89%) si Lugoj (ca.80%). Doar 24.7% din totalul populatiei din cele opt orase este racordata, in timp ce in comunele mai mari doar 2.3% din populatie este racordata.Nici una dintre comunele mici nu are nici o forma a unui  sistem de canalizare.

Nici unul dintre orase nu au o statie de epurare a apei uzate care sa fie capabila sa epureze apa uzata la un standard care ar fi acceptat de Legislatia Comunitatii Europene. O parte a apei uzate este deversata dupa decantarea primara; majoritatea apei uzate este deversata fara nici o forma de tratare. Ciacova si Recas nu au canalizare de nici un fel. Reteaua de canalizare din Jimbolia nu este functionala, astfel incat vidanjele se folosesc pentru a transporta apa uzata din anumite parti ale orasului. Tabelul 2.15 prezinta un rezumat al statutului serviciilor de apa si canalizare in judetul Timis.

Tabel 0‑15 :Rezumat al Serviciilor de Apa si Canalizare in Judetul timis

	
	Populatie (2006)
	Populatie conectata 
	% populatie deservita 
	Epurarea apei uzate

	
	
	Apa 
	Apa Uzata
	Apa 
	Apa uzata
	

	Timisoara
	308,885
	304,250
	292,000
	98.5
	94.5
	Primara

	Lugoj
	45,302
	40,775
	36,550
	90.0
	80.7
	Primara

	8 orase
	65,985
	40,760
	16,316
	61.8
	24.7
	Partial

(doar 3 orase )

	Comune >2.000 populatie
	185,270
	89,230
	4,294
	48.2
	2.3
	Nimic

	Comune ≤2.000 populatie
	33,454
	10,591
	0
	31.7
	0.0
	Nimic

	Judetul Timis
	638,896
	485,606
	349,160
	76.0
	54.7
	


Tarife Existente 

In Octombrie 2007, Aquatim a trimis chestionare catre toate consiliile locale din judetul Timis, exceptand Timisoara, Deta si Jimbolia, insotite de o adresa a  Consiliului Judetean. Dintre cele 95 de unitati administrative carora li s-au trimis chestionare, 57 au restituit chestionarele completate. Tarifele existente au fost puse la dispozitie in majoritatea cazurilor; dar nu au fost furnizate informatii despre istoricul tarifelor. 

Tarifele pentru alimentarea cu apa in Timis variaza de la 0.40/m3 Lei la 2.23/m3 Lei; variatia tarifelor de apa si canalizare in potentialele localitati ale ROC este intre LEI 0.70/m3 si LEI 2.23/m3, cu o medie de LEI 1.43/m3. Tarifele pentru apa uzata variaza de la 0.62/m3 (in Jimbolia) la 1.52/m3 Lei pentru colectare si tratare partiala, cu o medie de 0.88/m3Lei. 

Toate tarifele la apa uzata sunt foarte mici si vor trebui sa creasca semnificativ pentru a acoperi costurile de Operare&Intretinere dupa implementarea investitiilor in sistemele de canalizare si in statiile de epurare a apei uzate; acest lucru incluzand si epurarea si depozitarea namolului rezultat. 

Resursele de Apa.

Consideratii generale

Apa de suprafata si cea subterana sunt folosite in judetul Timis pentru alimentarea cu apa a principalelor orase Timisoara si Lugoj. Mai sunt si alte comunitati mici la poalele dealurilor in partea de est a judetului care sunt alimentate de catre sursele locale de suprafata (e.g. satul Nadrag). Toate cele opt orase si marea majoritate a comunelor se bazeaza pe apa subterana din acviferul de adancime pentru a alimenta comunitatile cu apa potabila.

Pe ansamblu, se estimeaza ca volumul total de apa extras in mod curent din apa de suprafata si de adancime este de 151,000 m3/zi cu urmatoarea defalcare prezentata in Tabelul 2-16. Sursele de apa subterana si de suprafata s-au dovedit de-a lungul anilor a fi sigure in ceea ce priveste cantitatea de apa si studiul recent intocmit de catre Apele Romane in ianuarie 2008 confirma acest lucru.

Tabel 0‑16 :Folosirea generala a resurselor pentru alimentarea cu apa  [m3/zi]
	Apa de suprafata (49.78%)
	Apa subterana (50.22%)

	Timisoara
	Lugoj
	Comune mici
	Timisoara
	Lugoj
	8 orase
	Comune mai mari
	Comune mici

	84,585
	4,820
	20
	36,115
	2,070
	6,880
	15,080
	1,740

	43.89%
	5.89%
	-
	18.80%
	2.53%
	8.39%
	18.38%
	2.12%


Note :

1. Comune mai mari de > 2.000 de locuitori; comune mici < 2.000 de locuitori

2. Include o medie de 35% pierderi de apa in sistem

Disponibilitatea resurselor de apa de suprafata

In general, resursele de apa din judetul Timis sunt suficiente, desi disponibilitatea apei este limitata in unele locuri la poalele Carpatilor Meridionali. Principalul rau care traverseaza judetul este raul Timis care isi are izvoarele  in judetul vecin, in Caras-Severin asa cum este prezentat in Figura 2-4. Volumul de apa este suficient pentru alimentarea cu apa a intregului judet, dar acest lucru nu reprezinta o solutie economica datorita distantei de la rau la orase si comune.

Lugoj capteaza apa direct din raul Timis desi frontul de captare este afectat de deversarile apei uzate locale (solida si lichida). Si Timisoara capteaza apa din aceasta sursa prin Canalul Bega care este conectat la raul Timis prin Costeiu. Timisul curge in directia de est-vest prin campia judetului Timis la granita cu Serbia la Graniceci. Trece prin sudul Timisoarei la aproximativ 5 km de Uzina de Tratare a Apei Potabile.

Bega Veche curge de la poalele dealurilor din nordul Timisoarei pana la granita cu judetul Arad si curge in directia de sud-vest a granitei cu Serbia la Cenei. Acest rau trece prin nordul Timisoarei la aproximativ 7 km de Statia de Tratare a Apei Potabile. Datorita sigurantei alimentarii din canalul Bega, nici unul dintre aceste rauri nu este folosit ca si sursa de apa pentru Timisoara.

Mai la sud, la aproximativ 14 km de Statia de Tratare a Apei Potabile din Timisoara, se afla Canalul Lanca Birda. Acesta este alimentat de la barajele locale de la Voiteni si curge vestic catre raul Timis pana la Gad la aproximativ 4.5 km de frontiera cu Serbia. Campul de captare este mic iar raul nu reprezinta o sursa sigura pentru alimentarea cu apa in oricare din zonele urbane datorita debitului mic din vara. Mai la sud se afla Santul Italian care se varsa in Canalul Birzava curgand spre vest catre granita cu Serbia. Campul de captare este mic; acest curs al apei nu reprezinta o alternativa sigura pentru alimentarea cu apa a celor 3 zone urbane principale (Deta, Denta si Moravita).

Partea nord-vestica a judetului Timis se invecineaza cu Ungaria; o parte din granita o constituie raul Mures. Raul are un debit mare, suficient pentru a alimenta intreg judetul. Cu toate acestea, distanta intre aceasta sursa potentiala si principalele zone urbane este mai mare de 25 de km si nu a fost luata niciodata in considerare ca si sursa potentiala comparata cu apa subterana si cu sistemul Timis-Bega. Langa Sinpetru Mare exista camp de apa subterana care este partial incarcat de raul Mures. Comunitatile locale favorizeaza aceasta sursa datorita gustului apei si deoarece este sursa de apa pentru Sinpetru Mare si Sannicolau Mare la aproximativ 7 km catre vest. Acest camp a fost considerat ca si sursa pentru Timisoara dar nu a fost dezvoltata datorita costului mare al transportului.

In 1997 a fost efectuat un studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unei Statii de Tratare a apei potabile si a unei conducte de transport lunga de 120 km de la Caransebes la Timisoara prin Lugoj cu apa captata de la sistemul hidrotehnic Poiana Marului-Rueni. A fost propusa o capacitate de 1.1m3/s pentru alimentarea cu apa in Timisoara, Lugoj si in 10 comune de dimensiuni medii de-a lungul parcursului conductei. Luand in considerare  faptul ca (i) apa bruta este disponibila prin sistemul Timis-Bega, (ii) ambele orase au mijloace pentru tratarea apei potabile iar (iii) comunele si satele de-a lungul rutei conductei propuse au alimentari cu apa subterana alternative, proiectul nu a inceput. Costul estimativ in 1997 era de 60 de milioane LEI ceea ce ar insemna 135 de milioane LEI la preturile actuale insumand o medie a inflatiei de 7.5% pe an. 
Disponibilitatea resurselor de apa de subterana

Timisoara capteaza 30% din nevoile de apa din 46 puturi adanci forate de-a lungul a doua fronturi de captare cu adancime ce variaza de la 60 la 160 metri; debitul maxim este de 800l/s dar in prezent aceasta sursa este exploatata la 420l/s din cauza consumului de energie ridicat. Stratul acvifer este sigur si a furnizat alimentare cu apa neintrerupta orasului pentru mai bine de 100 de ani. In Lugoj, situatia este similara pentru ambele surse de apa tratata de suprafata si subterana; exista 30 puturi de adancime (110-150 metrii adancime) localizate in zona de amonte a orasului si a zonei industriale. Sursa s-a dovedit a fi sigura pentru mai bine de 80 de ani. 

Principala sursa de apa pentru comunitatile din afara zonelor urbane principale (Timisoara si Lugoj) o reprezinta apa subterana. In cele 8 orase, exista 65 de puturi de adancime (in medie cam 8 per oras). In zonele rurale exista 206 puturi de adancime in 57 de localitati (in medie cam 3.75 foraje per comuna). Apa este extrasa din straturile acvifere inferioare nepoluate folosind puturi care au intre 125-200 metri adancime. Aceste puturi sunt amplasate aproape sau chiar in interiorul zonei urbane astfel incat costurile de transmisie sunt minime. Pentru a minimaliza riscul poluarii, unele dintre puturile care sunt in apropierea centrelor urbane (ex. Jimbolia) vor trebui sa fie mutate/stramutate pe termen mediu si lung. Capetele dinamice de pompare sunt, in mod normal, intre 25 si 30 m in pamant datorita calitatilor arteziene partiale ale straturilor acvifere. 
In zonele urbane (in ambele municipalitati si in cele opt orase) este asigurata cantitatea suficienta si corespunzatoare precum si protectie sanitara. Unele surse au un nivel ridicat de fier (Fe) si mangan (Mn) – aceste elemente sunt indepartate in ambele municipalitati si in unele din orase prin folosirea procesului de aerare desi mijloacele sunt in general intr-o stare foarte proasta si trebuie sa fie inlocuite.

O consecinta a lipsei intretinarii pe timpul operarii a cauzat colapsul unor puturi sau echipamentul de pompare nu mai functioneaza avand un impact direct asupra calitatii serviciului. Unele puturi de adancime, in special in partea sudica a judetului in orasul Deta, au probleme cu infiltratia nisipului datorita corodarii gratarelor puturilor; aceasta este o consecinta a reinvestirii neadecvate. Pentru toate sistemele comunelor nu exista mijloace de tratare a apei exceptand dezinfectia cu clor (aproape toate mijloacele nu intrunesc standardele minime de operare).

Sursele Poluarii si Impacturile        

Surse Principale de Poluare si Impacturile lor asupra Mediului Acvatic

Majoritatea industriilor care au functionat in trecut in judetul Timis si-au incetat activitatea. Dintre cele care au ramas, nici unul din volumele deversate nu  este mare in comparatie cu debitul din rau care il primeste si impacturile acestor deversari asupra calitatii raului sunt de asemenea de importanta scazuta. Acest lucru se reflecta in calitatea buna, in general, a raurilor Bega si Timis. Apa uzata rezultata din aglomerarea Timisoara determina o depreciere a calitatii raului Bega, si cu toate acestea calitatea rezultata inca ar putea fi considerata moderta din majoritatea punctelor de vedere. S-a stabilit anterior ca aceasta deteriorare este in intregime cauzata de epurarea inadecvata a apei uzate  din aglomerarea Timisoara. 

Este de asemenea important de inteles ca desemnarea raurilor ca ‘’ sensibile’’ este relevanta in principal pentru a controla incarcatura de nutrienti (ex.nitrogen, fosfor si carbon intr-o proportie mai mica) care este deversata in ele, cu scopul de a preveni cresterea excesiva a algelor si schimbarile pe termen lung in morfologia raului care pot sa apara de aici. In practica, acest lucru inseamna ca desemnarea este relevanta in principal in controlul incarcaturii de nutrienti din canalizare si din apele uzate si scurgerea care apare din agricultura. 

Se poate deduce de aici ca realizarea epurarii adecvate pentru Timisoara si pentru cele 9 aglomerari principale in judet s-ar putea ocupa de cantitatea poluarii organice si cu incarcatura de nutrient ce intra in rau. In consecinta, din punct de vedere al acestui studiu ca si obiectivul de conformare la cerintele Directivei 91/271/EEC si controlul asupra statutului trofic (ex. Regimul nutrientilor) al raurilor, este in intregime justificabil  sa se concentreze  pe deversarile in canalizare ale municipalitatii si pe epurarea lor. 

Impactul asupra Mediului al Depozitarii  Namolului 

Acolo unde este namol rezultat de la tratarea apelor uzate, acesta este, in prezent, depozitat la groapa de gunoi impreuna cu celelalte deseuri.Desi exista planuri pentru introducerea a ceea ce se numeste ‘’ o rampa de depozitare ecologica’’, situatiile actuale prezinta nu doar un risc de contaminare al mediului dar si un risc pentru sanatatea publica. Namolul provenit de la apa uzata care este depozitat in felul acesta se va usca in timp si se va transforma in praf care ar putea contine bacterii si virusi. Suplimentar, scurgerea si lesia de la un astfel de deposit al apelor uzate reprezinta un risc al contaminarii apei de suprafata si subterana.

Urmeaza ca prevederea tratarii namolului precum si mijloacele de depozitare in conformitate cu Comunitatea Europeana trebuie sa fie o componenta integrala si esentiala a oricarui program de investitie.

In acele parti ale judetului care in prezent nu au nici o forma de epurare, nu exista nici o separare a namolului de canalizare. Impactul deversarii apelor uzate brute este revizuit in Anexa P.
Structura Actuala a Consumului de Apa

In Timisoara, mediile consumului de apa sunt de 129 l/persoana/zi pe baza evidentelor detaliate inregistrate ale vanzarilor impartite la totalul populatiei din oras. Consumul actual este evaluat ca fiind mai mic datorita numarului mare de studenti si de locuitori neinregistrati (aproximativ 110 l/hd/zi). Acesta rata a consumului general include consumul societatilor comerciale, industriale si al institutiilor. Majoritatea apartamentelor si o parte a caselor sunt conectate la sistemul de incalzire care furnizeaza si apa calda. Apa furnizata de catre AQUATIM companiei de energie este contorizata.

In Lugoj, consumul de apa este de 148 l/om/zi (consumatori casnici ,industriali si instituti). In cele opt orase, consumul de apa este intre 85 si 105/l/om/zi. In comunele mai mari (> 2.000 populatie),consumul de apa este inregistrat la aproximativ 95 l/zi pe baza unei analize  limitate a datelor. In alte comune, consumul este contorizat partial si este dificil de determinat volumul actual pe cap de locuitor. Unii locuitori folosesc fantanile publice, puturi individuale de pe proprietatile lor sau racordarea neautorizata la alimentarea cu apa a vecinilor. Informatiile disponibile sunt prezentate in Tabelul 2.17.

Tabel 0‑17 : Rezumat al consumului de apa in judetul Timis
	Locatie
	Consum pe cap de locuitor (l/zi)

	
	Menajer
	Comercial
	Institutional
	Industrial
	Total

	Timişoara
	129
	16
	14
	31
	190

	Lugoj
	95
	12
	14
	27
	148

	8 Orase
	100
	12
	15
	18
	145

	Comune (> 2.000)
	95
	-
	-
	-
	95

	Comune (≤ 2.000)
	82
	-
	-
	-
	82


Sursele datelor: Timisoara Studiu-MWH-2005; Meridian 22 (Lugoj) evidentele consumului; Studiu de Fezabilitate -Sannicolau Mare-ISPE-2007.

Sistemele  Existente si Performanta Lor

  Alimentare cu apa.
Captarea apei
Captarea apei subterane 

Timisoara si Lugoj folosesc resursele subterane pentru aproximativ 30% din alimentarea cu apa a acestora. Cele opt orase si o mare parte a comunelor capteaza apa subterana pentru alimentarea cu apa tratata a consumatorilor. Calitatea apei intruneste standardele nationale exceptand nivelele mari de fier si de mangan in unele localitati (referire la sectiunea 2.9.1.4). O comuna de la poalele Muntilor Carpati se bazeaza pe apa de suprafata (vezi 2.9.1.2). Apa subterana este captata din straturile acvifere intre 120 si 200 de metri adancime; acestea sunt partial arteziene pentru ca punctul actual de pompare este intre 25 si 40 de metri sub nivel.

Majoritatea puturilor continua sa functioneze adecvat dar unele au infiltratii de nisip. Multe  localitati au inlocuit recent pompele submersibile; in majoritate a  instalatiilor mici, exista doar o pompa in functiune si nu exista pompe in standby pentru a asigura o alimentare sigura 24 ore/zi.

Captarea Apei de suprafata

In Lugoj, apa de suprafata este captata direct dintr-o laguna care este alimentata din raul Timis (laguna sufera de pe urma poluarii industriale). In Timisoara, apa de suprafata este captata din canalul Bega (alimentat din Timis la Costei). Apa de suprafata dintr-un curs de apa local este folosita pentru alimentarea cu apa a consumatorilor din Nadrag. Nu mai exista alte captari de apa de suprafata care sa fie folosite pentru alimentarea cu apa.

Stocarea apei brute

Nu exista mijloace sigure de stocare a apei brute in judetul Timis. Studiuul existent pentru Timisoara include furnizarea unui bazin pentru stocarea apei brute pentru a controla nivelul turbiditatii care intra in Statia de Tratare a apei potabile 2-4.

Tratarea apei pentru alimentare

Apa de suprafata

Doar Timisoara, Lugoj si Nadrag au Statii de Tratare a apei potabile pentru tratarea apei de suprafata.

Statiile de tratare a apei potabile din Timisoara se afla intr-o modernizare constanta si se estimeaza sa fie intr-o stare satisfacatoare. AQUATIM monitorizeaza performanta statiei de pompare si a celorlalte echipamente din toate locatiile si a implementat multe imbunatatiri folosind propriile resurse. La principala Statie de Tratare a apei potabile 2-4 este nevoie de refacerea decantoarelor (sarcina pe termen mediu).

Statia existenta de tratare a apei potabile din Lugoj se afla intr-o stare proasta si trebuie sa fie inlocuita (si mutata intr-o zona in care este putin probabil ca industriile mici sa aiba un impact asupra calitatii apei brute); aceasta este o cerinta a  investitiei pe termen mediu.

Statia de tratare a apei potabile din Nadrag este o investitie recenta si se afla intr-o stare buna.Statia are capacitate suficienta pentru alimentarea intregii comune; este putin probabil ca capacitatea statiei sa creasca pentru a deservi si comunele invecinate (Birna si Firdea) deoarece acestea au deja mijloace separate de productie folosind sursele de apa subterana.

Apa subterana

In afara de localitatile mentionate mai sus, toate celelalte localitati care au sisteme de alimentare cu apa folosesc apa subterana (straturi acvifere adanci) ca sursa de apa potabila pentru alimentare. Tratarea se limiteaza doar la indepartarea fierului si manganului folosind procesul de aerare  - sunt folosite diferite forme de expunere a apei la aerarea naturala; toate statiile sunt intr-o conditie proasta si trebuie inlocuite.

Apa subterana este singura sursa disponibila pentru cele opt orase  - nu exista nici un motiv pentru a o inlocui cu apa de suprafata pentru motivele descrise in sectiunea 2.6.2. Din cele 87 de comune ale judetului Timis (fara a include Nadrag), 29 alimenteaza cu apa toate satele din comunele lor (dar 12 din aceste comune sunt si sate). In toate comunele debitul apei subterane ar fi suficient pentru a alimenta cu apa satele nedeservite;in unele cazuri, un sat e mai aproape de sursa de apa tratata din alta comuna (vezi sectiunea 5 – Evaluarea optiunilor). 

Dezinfectia
Statiile de Tratare a apei potabile au instalatii pentru dezinfectie (clorinare),dar  numai Statia de Tratare a apei potabile 2-4 din Timisoara are un standard potrivit pentru dozarea continua si sigura a clorului gazos. Unele localitati (ex. Gataia) mai folosesc inca un produs pudra al clorului pentru a pregati o solutie care este apoi injectata in sistemul de alimentare. In Recas, nu exista clorinare datorita obiectilor consumatorilor care considera ca apa folosita la spalarea sticlelor altereaza gustul vinului produs in aceasta regiune.

Stocarea apei tratate, pompare si distributie
Rezervoarele pentru apa tratata sunt folosite doar in urmatoarele locatii in judetul Timis:

Stocare ridicata

· In Timisoara, rezervoarele de tip turn au fost scoase din folosinta datorita capacitatii nesemnificative comparativ cu volumul distributiei.

· Recas – are cel mai mare turn functional din afara Timisoarei

· Ciacova – are un rezervor de stocare mic instalat intr-un turn de aparare (monument istoric) – sistemul se afla intr-o stare proasta.

Rezervoarele supraterane

Capacitatea de stocare din fiecare oras este prezentata in Tabelul 2-18 de mai jos. Majoritatea rezervoarelor se afla intr-o conditie proasta si durata lor de viata nu este mai mare de 10 ani.

Tabel 0‑18 : Rezumat al capacitatii de stocare a rezervorului in cele opt orase

	Oras
	Capacitatea rezervorului (m3)
	Consum (m3/zi)
	Stocare (hrs)

	Buzias
	2,400
	1,000
	58.02

	Ciacova
	500
	695
	18.66

	Deta
	2,500
	652
	92.29

	Gataia
	400
	526
	19.57

	Faget
	1,000
	463
	52.30

	Jimbolia
	1,000
	3,000
	11.00

	Recas
	600
	2,833
	9.80

	Sannicolau Mare
	2,500
	2,366
	26.31

	TOTAL
	10,900
	11,535
	Medie: 23.74


Din chestionarele trimise inapoi la AQUATIM, doar 37 de comune au rezervor de stocare cu capacitatea totala de 5,625m3 (medie de 152m3). Acest lucru reprezinta o medie de stocare de 10 ore.

In mod traditional, apa tratata era pompata direct in sistemul de alimentare cu apa fara protectie impotriva presiunilor mari (se estimeaza ca acesta este motivul pentru multe avarii). Multe dintre statiile de pompare sunt vechi si multe sunt perimate (activ fara valoare). Recent, noile statii de pompare in sistemul de distributie sunt dotate cu pompe cu viteza variabila ceea ce creste rata debitului in conformitate cu schimbarile presiunii de alimentare.

Contorizarea apei in sistemul de alimentare

In Timisoara, toti consumatorii sunt contorizati. In Lugoj, 90% dintre consumatori sunt contorizati. In cele opt orase, extinderea contorizarii variaza intre 60% si 100%. In comune, aproximativ 65% dintre consumatori sunt contorizati. Extinderea contorizarii este prezentata in Tabelul 2-19 de mai jos.

Apa uzata nu este contorizata separat. Daca un consumator are un sistem de alimentare cu apa individual si deverseaza apa uzata in canalizarea publica, sistemul de alimentare cu apa privat este contorizat si pe baza acestui lucru se factureaza serviciile de apa uzata. Comuna Dumbravita, in nordul Timisoarei, are un sistem de alimentare cu apa separat dar apa uzata este introdusa in sistemul de canalizare al Timisoarei. AQUATIM se afla in negocieri cu Dumbravita pentru a inregistra debitele apei uzate pentru a asigura o baza mai sigura pentru facturarea localitatilor invecinate.

Tabel 0‑19 : Sumar al contorizarii alimentarii cu apa in judetul Timis

	Localitate
	Procentajul Contorizarii Consumatorilor

	Timisoara
	100%

	Lugoj
	90%

	8 orase (medie)
	88%

	Comune
	Ca.65%


Canalizare

 Retele de Canalizare

Timisoara si Lugoj au sisteme de colectare a apei uzate care deservesc majoritatea zonelor urbane. Sistemele din partea centrala a ambelor orase sunt combinate (apa uzata si apa de ploaie), in timp ce zonele dezvoltate mai recent sunt deservite de sisteme de canalizare separate. 

Sistemele de canalizare din ambele orase se afla in conditii precare cu nivele ridicate de apa subterana care intra in sistem prin imbinarile canalizarii si au deteriorate/corodat conductele. Pantele de inclinare ale canalizarii sunt foarte adanci, avand ca  rezultat viteza de auto-curatare necorespunzatoare in unel zone ale sistemului.

In cadrul programului ISPA din Timisoara, in 5 parti ale orasului sistemul de canalizare este reabilitat si extins; aceste extinderi includ si lucrari privind colectarea apei uzate dintr-o comuna invecinata pentru epurare la noua statie de epurare a apei uzate. 

Aquatim intentioneaza sa inlocuiasca toate canalizarile existente in perioada de 30 de ani a Studiuului, acordand prioritatea cea mai mare inlocuirii conductelor de otel corodat si de azbest ciment pentru a reduce costurile de reparare a avariilor la canalizare dar si inconvenientele cauzate publicului.

Sistemul de canalizare din Lugoj curge  gravitational de-a lungul ambelor maluri ale raului Timis, avand doua racorduri care travereseaza raul pentru a transfera apa uzata de pe malul nordic pe malul sudic. Apa uzata din toate partile orasului curge  gravitational printr-o canalizare de 8 km spre statia de epurare a apei uzate din satul Jabar, comuna Boldur. In Lugoj, sistemul a fost proiectat si construit foarte  precar, avand ca rezultat multe blocaje. Municipalitatea intentioneaza sa inlocuiasca toate canalizarile din oras, desi nu exista nici o strategie de prioritizare; reducerea infiltratiilor va fi importanta la functionarea corespunzatoare  a statiei de epurare a apei uzate.

 In cele 8 orase, starea sistemelor de canalizare variaza intre’’adecvat partial’’ la ‘’conditie foarte precara’’pana la ‘’inexistent’’ asa cum e rezumat in Tabelul 2-20.

Tabel 0‑20 : Sistemele de Canalizare si Statiile de Tratare a apei Uzate in cele  opt Orase

	Oras
	Situatia Sistemului de Canalizare
	Statia de Epurare a apei uzate

	Buzias
	functioneaza 90%.Inlocuire pe termen mediu catre lung pentru  a reduce infiltratiile
	 Teren disponibil. Structura de beton in stare precara. Demolarea vechi structuri si construirea noii statii de epurare

	Ciacova
	Nu exista canalizare
	 Statie de epurare inexistenta, teren disponibil

	Deta
	Aproximativ 20%din sistem sa fie reabilitat datorita constructiei precare si a pantelor de inclinare ; necesita statii de pompare locala.
	     Statia de epurare functioneaza partial. Demolarea statiei existente si construirea uneia noi.

	Faget
	Aproximativ 10%din sistem sa fie reabilitat datorita constructiei precare
	     Statia de epurare functioneaza partial. Demolarea statiei existente si construirea uneia noi.

	Gataia
	Aproximativ 10%din sistem sa fie reabilitat datorita constructiei precare
	 Statie de epurare inexistenta, teren disponibil

	Jimbolia
	 Sistemul de canalizare aproape in totalitate nefunctional, blocaje serioase. Intreg sistemul sa fie inlocuit
	     Statia de epurare functioneaza partial. Demolarea statiei existente si construirea uneia noi.

	Recas
	8.5km de conducte este blocat si nefolosit. Va fi inlocuit de catre noile investitii
	 Statie de epurare inexistenta, teren disponibil

	Sannicolau Mare
	Aproximativ 50%din sistem sa fie reabilitat datorita constructiei precare si a pantelor de inclinare ; necesita statii de pompare locala.
	 Este necesara o noua staie de epurare, teren disponibil


Din cele 88 de comune ale judetului Timis, doar doua au sisteme de canalizare si statie de tratare epurare a apei uzate ce pot fi considerate potrivite pentru a fi preluate de ROC; acestea sunt Cenad (in constructie) si Costei (pregatirea pentru punerea in functiune). Starea sistemelor ramase variaza intre “ partial adecvata” la “ foarte proasta “ – o descriere a sistemelor de canalizare in 9 comune este redata mai jos:   

· Cenad –  9km de canalizare si statia de epurare in constructie

· Comlosu Mare –  12km de canalizare si statia de epurare in constructie

· Costei – 8.5km de canalizare si statia de epurare aflata in pregatire pentru punerea in functiune, este planificata extinderea sistemului de canalizare.

· Ghiroda – 11km de canalizare construiti in 2005 pentru racordarea la reteaua din Timisoara.

· Giera – 9.8km de canalizare construiti in 2004, statia de epurare in faza avansata, sistemul nu este operabil in intregime.  

· Lovrin – 2.4km de canalizare, canalizarea se afla in stare precare, statia de epurare nu functioneaza.

· Nadrag – sistemul in conditie precara (vechi de 37 de ani) cu multe defectiuni, statia de epurare nu functioneaza.

· Ortisoara – doar 0.8 km de canalizare veche, nu exista statie de epurare

· Tomesti –1.7 km de canalizare veche de 35 de ani in conditie precara

· Gavojdia: 1.5 km canalizare si Statie de epurare in constructie

· Barna: sistem in constructie
· Ghizela si Sanovita: sistem in constructie

· 4 comune, Dudestii Noi, Dumbrava, Manastiur si Periam  au studii de planificare tehnica.

Sistem de drenaj urban

In zone cu sisteme de canalizare separate, sistemul de drenaj urban este realizat printr-o serie de canale deschise. Apa pluviala de pe drumurile pavate intra in aceste canale iar sistemul de colectare a apei pluviale este precar. Din cauza terenului plat, sunt doar cateva zone inundate. Sistemul de canale deschise are o capacitate mare de stocare care ofera protectie impotriva inundatiilor frecvente. Nu exista masuri de protectii pentru inundatii la scara mare.

In zonele cu sisteme de canalizare combinate, apa pluviala intra in canalizare si inunda  statia de epurare. In Timisoara, municipalitatea intentioneaza sa devieze apele de ploaie catre canalul Bega ca si sistem de drenaj urban pentru a reduce frecventa inundatiilor localizate (strazi si trafic afectate) in zonele joase ale orasului.

Deversoare pluviale

In Timisoara exista un deversor pluvial principal la capatul sistemului de canalizare. In cadrul proiectului ISPA, va exista o statie noua pricipala de pompare care, impreuna cu reconstructia stavilarului deversorului pluvial, vor scadea nivelul canalizarii in colectoarele principale. Se asteapta si o imbunatatire a caracteristicilor debitului si AQUATIM va avea astfel posibilitatea sa inspecteze canalele principale (in prezent, colectoarele principale sunt supraincarcate si impiedica accesul pentru inspectie). In Lugoj exista 3 deversoare de apa pluviala dar nu sunt disponibile informatii despre eficienta acestora.

Performanta Statiei de epurare

Statia de epurare din Timisoara si Lugoj furnizeaza doar epurare mecanica (decantare primara). In cadrul programului ISPA, Statia de epurare din Timisoara este in reconstructie completa (doar 4 decantoare existente vor mai fi mentinute in noua statie). Aceasta Statie de epurare noua va realiza epurare biologica completa precum si mijloace pentru stabilizarea si deshidratarea partiala a namolului. Statia de epurare de la Lugoj va fi reconstruita in 2008-2009 prin finantare partiala din fondurile de stat.

Starea statiilor de epurare din cele opt orase este prezentata in Tabelul 2.13 de mai sus. In prezent, exista doar o singura statie de epurare functionala in tot judetul care intruneste standardele pentru deversare in cursurile de rauri; aceasta se afla in Costeiu unde o statie de epurare compacta epureaza apa uzata de la 190 de proprietati (aproape 660 de oameni sau 0.1% din populatia judetului Timis). Cele doua Statii de epurare de la Cenad si Comlosu Mare se asteapta sa intre in probe in 2008; la Giera este planificata o Statie de epurare in 2008-2009 dar  nu se stie inca daca au fost gasite fondurile. Celelalte 2 Statii de epurare nu functioneaza.

Managementul si  Depozitarea Namolului 

Namolul de la statiile de epurare existente din Timisoara si Lugoj este depozitat  pe paturi de uscare. In cadrul Masurii ISPA, namolul va fi deshidratat la 18-20% substante uscate dar acest lucru nu este suficient pentru depozitarea  pe rampele de  deseuri menajere. Namolul de la statia de tratare din Lugoj va fi depozitat pe platforme de uscare. Namolul rezultat nu se poate folosi in agricultura; de fapt caracteristicile namolului nu ii permit aceasta folosinta datorita compozitiei rezultate din apele uzate industriale. Namolul de la Costei este deshidratat si depus in saci reutilizabili si apoi intr-un loc de depozitare. 

Surse ale  Apei Uzate Industriale, Epurare si Depozitare

Pentru a intelege in context importanta deversarilor de apa uzata industriala in judetul Timis, ar trebui tinut cont de faptul ca volumul total de apa folosit de catre principalii consumatori industriali in Timisoara este, in linii mari,  15% din volumul total al apei uzate produsa de municipiu. De aceea se poate presupune, in mod rezonabil, ca problema principala nu o reprezinta volumul apei uzate industriale, ca atare, ci mai degraba substantele pe care le contine si potentialul impact asupra proceselor ce au loc la statiile de tratare a apei uzate.

Activitatile industriale principale in fiecare dintre centrele urbane principale din judet, care prin natura lor ar fi capabile sa produca ape uzate ce necesita pre-epurare inainte de a fi deversate la canalizare, sunt dupa cum urmeaza (acest lucru nu implica faptul ca acestea sunt singurele activitati dar mai degraba reprezinta activitatile cele mai probabile pentru producerea apelor uzate care ar avea nevoie de pre-epurare):

· In Timisoara : productia textila, productia de metale si galvanizare, procesarea carnii, productia de bere, componente semiconductoare pentru comunicatiile de telefonie mobila si  productia de detergent;
· In Lugoj : industria chimica, placi metalice;
· In Buzias: galvanizarea otelului.
In Timisoara, controlul deversarilor de apa uzata industriala in canalizare este o activitate importanta care a fost intarita prin asistenta tehnica din cadrul Masurii ISPA. Programul a avut o reusita acceptabila , dar este dorita o monitorizare mai extinsa. In orice caz, se estimeaza ca nivelul prezent de control este suficient pentru a proteja principala linie de procesare de la statia de epurare, dar este putin probabil ca industria ar putea intruni, din punct de vedere economic, standarde mai stricte pentru a permite depozitarea namolului pe terenuri agricole.

Suficienta Datelor
Date Socio-Economice  

Estimarea si previziunea populatiei pe o perioada de 30 de ani acoperita de acest studiu reprezinta variabile cheie in analiza macro-suportabilitatii, impreuna cu venitul pe gospodarie al populatiei si planul de investitii.

Analiza macro-suportabilitatii s-a bazat pe datele oficiale publicate de catre Institutul National de Statistica (INS) pentru fiecare zona. Acest lucru asigura ca modelul tine cont de populatia fiecarei localitati la data de 1 Iulie a fiecarui an din perioada 1990-2007. Pe langa aceasta, previziunile populatiei pana in anul 2025 sunt bazate pe prognozele oficiale realizate in 2005 de INS.

Diferentele dintre aceste date de la INS si alte date obtinute din surse regionale si locale pot fi atribuite diferentelor in metodele de raport si calcul. Aceste diferente sunt foarte mici si nu au nici un impact asupra proiectarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Timis.

 Datele de la INS sunt mai mult decat suficiente pentru scopurile de planificare si indica o populatie in declin. Datele regionale si locale confirma aceasta tendinta pentru judetul Timis in intregime dar reliefeaza de asemenea cateva exceptii la aceasta tendinta generala:

· comunitatile din jurul Timisoarei;

· comunitati din apropierea granitei cu Ungaria, indeosebi Sannicolau Mare;
· comunitati din apropierea granitei cu Serbia, indeosebi Moravita.
Active Existente 

Datele au fost obtinute cu sprijinul Consiliului Judetean si Aquatim. Aceste date sunt sigure pentru scopul de a descrie activele aflate in functiune. Pentru a extinde aceasta la o descriere a conditiei tuturor activelor existente, urmatoarea abordare a fost folosita, fiind suficienta pentru scopul acestui studiu.

Exista 90 de comune in judetul Timis. Majoritatea sunt asemanatoare in termeni de planificare in spatiu si dezvoltare. Exista doua forme definitorii :

· O forma compacta, in care comuna este construita in jurul unui punct central care consta dintr-o intersectie;

· O forma liniara, in care comuna s-a dezvoltat de-a lungul unei sosele.

Majoritatea comunelor sunt situate pe sosele secundare sau mici, desi exista aproximativ 20 de comune care sunt situate pe sosele pricipale sau in sectoarele aglomerate/cu trafic mai intens din apropierea Timisoarei. Terenul pe care sunt situate este predominant plat, devenind usor ondulat in zonele care se invecineaza cu Aradul (in partea de nord), Hunedoara (la est) si Caras Severin (la sud). 

Similaritatea de forme reprezinta faptul ca a fost posibila dezvoltarea unei strategii pentru toate comunele din judetul Timis prin studierea unui subset reprezentativ constand din 15 comune prezentate in tabelul 2.21 de mai jos. Concluziile au fost extrapolate la toate comunele din judet in scopul evaluarii necesitatii de investitie si a prioritatii serviciilor de apa si de canalizare. Acest aspect este discutat in detaliu in alta sectiune din cadrul studiuului.

Aceasta abordare indica actiunile specifice care sunt necesare pentru definirea programelor de investitie din Timisoara, Lugoj si cele opt orase. Trebuie mentionat faptul ca unele din orasele mai mici au caracteristici similare de dezvoltare cu comunele mai mari. In consecinta rezultatele analizei in aceste orase au fost de asemenea utilizate pentru a ajuta la determinarea investitiilor necesare pentru alte comunitati. Anexa D prezinta o privire de ansamblu mai detaliata a statutului activelor existente.

TAbel 0‑21 : Comunele selectate pentru  evaluare detaliata
	Comuna
	Caracteristici spatiale

	
	

	Bethausen
	Teren usor in panta ; dezvoltare compacta ; sosea putin importanta

	Curtea
	Teren usor in panta ; dezvoltare liniara; sosea putin importanta

	Fibis
	Teren usor in panta ; dezvoltare compacta ; sosea putin importanta

	Foeni
	Campie intinsa; dezvoltare liniara; sosea neimportanta

	Gavojdia
	Campie intinsa ; compacta ; in afara soselei principale

	Giarmata
	Campie intinsa ; zona de dezvoltare langa Timisoara ;  sosea secundara aglomerata

	Jamu Mare
	Panta inclinata in apropierea unui rau ; dezvoltare liniara ; sosea secundara

	Lovrin
	Campie intinsa ; dezvoltare cruciforma ; sosea secundara

	Moravita
	Campie intinsa ; dezvoltare cruciforma ; sosea principala aglomerata

	Mosnita Noua
	Campie intinsa ; zona de dezvoltare intre Timisoara si Buzias ; soasea secundara

	Nadrag
	Teren usor in panta ; dezvoltare liniara ; capat de sosea

	Ortisoara
	Teren usor in panta ; dezvoltare compacta ; sosea secundara

	Pietroasa
	Teren usoar in panta; dezvoltare liniara; sosea neimportanta

	Sacosu Turcesc
	Teren usor in panta; dezvoltare compacta; sosea neimportanta

	Tormac
	Teren usor in panta; dezvoltare liniara; sosea neimportanta


Date Financiare 

Date financiare cuprinzatoare au fost obtinute pentru municipalitatile Timisoara si Lugoj. Informatii detaliate similare au fost obtinute pentru orasele Deta, Jimbolia si Recas. Acestea au fost folosite ca baza pentru estimarea datelor financiare necesare pentru cele 5 orase ramase. Informatiile rezultate sunt suficiente pentru scopul acestui studiu. 

Calitatea si Cantitatea de  Apa

Date referitoare la debitul si calitatea apelor de suprafata au fost puse la dispozitie de catre Apele Romane. Datele in legatura cu apa subterana au fost obtinute dintr-un raport pregatit de Apele Romane pentru Aquatim in ianuarie 2008;. Aceste date sunt suficiente pentru scopurile de a fi capabili de a evalua:  

· potentialul lor pentru folosinta, fie ca apa bruta sau altfel;

· imbunatatirea calitatii raului care ar rezulta din implementarea proiectelor particulare; si

· prioritatea proiectelor pe baza potentialului lor pentru imbunatatirea mediului inconjurator

Ar trebui sa se tina cont de faptul ca, concluziile acestui studiu nu vor fi afectate in nici un fel daca date aditionale despre calitate ar fi disponibile, deoarece:

· Judetul se bazeaza pe alimentarea cu apa subterana pentru toate zonele exceptand Timisoara si Lugoj, fapt ce este o functie de consideratii volumetrice mai degraba decat calitatea apei brute ca atare

· Cerintele pentru calitatea efluentului final in urma epurari apei uzate sunt stabilite prin referinta la standardele fixe de deversare specificate in Directiva 91/271/EEC. Ele nu sunt calculate ca o functie a cerintelor de mediu referitoare la calitatea raului la momentul deversarii efluentului final.

Aquatim a prelevat mostre si analize din toate conductele de alimentare cu apa in judetul Timis in luna ianuarie 2008. Tot timpul este recomandabil sa se compare cu precautie rezultatele mostrelor individuale cu valorile limita cuprinse in legislatie, cu toate acestea toate mostrele prelevate in timpul acestei campanii s-au conformat cu valorile limita aplicabile in legea Romaneasca.

Date despre Mediul Inconjurator

Date privind starea factorilor de mediu in judetul Timis au fost obtinute de pe website Agentiei pentru Protectia Mediului Timis si in special Raportul privind starea factorilor de mediu in judetul Timis pentru anul 2006. Informatiile obtinute sunt cuprinzatoare si mai mult decat suficiente pentru scopul acestui studiu.
Date despre Sanatatea Publica 

Date despre sanatatea publica si epidemiologie au fost obtinute de la Institutul de Sanatate Publica  din Timisoara si sunt suficiente pentru scopul acestui studiu.

Apa Uzata Industriala 

Desi date despre apa uzata industriala au fost furnizate de catre Aquatim, aceste date nu furnizeaza o baza cuprinzatoare pentru a caracteriza aceste ape uzate. Cu toate acestea, deficienta nu submineaza concluziile acestui studiu deoarece :

·   nivelul activitatii industriale si volumul de apa uzata rezultat este foarte scazut;

·   strategia apei uzate industriale in acest studiu necesita ca toate apele uzate sa fie pre-tratate la un standard adecvat inainte de a fi deversate in canalizare, in consecinta acest lucru nu reprezinta un risc pentru proiectarea  sau integritatea lucrarilor de epurare a apei uzate care sunt propuse;

Managementul Mediului inconjurator in Judetul Timis

Calitatea Apelor de Suprafata si subterane

              În ceea ce priveste calitatea apelor de suprafata aceasta se încadreaza în general în prevederile claselor de calitate I,II si III. Calitatea apelor de suprafata din bazinul hidrografic Bega- Timis s-a mentinut în parametrii ultimilor ani, desi cantitatea precipitatiilor medii lunare a fost semnificativ crescuta fata de perioada 1999-2005. Se constata o capacitate redusa de epurare la statiile care deservesc activitatile din domeniul zootehniei, mineritului, industriei lemnului, etc. Acest lucru conduce la deversarea în emisari a unor cantitati sporite de elemente potential poluatoare. Se impune reevaluarea strategiei privind gospodarirea durabila a Bazinului Hidrografic Bega-Timis în contextul noilor dezvoltari economice si al noilor evolutii privind schimbarile climatice.

              Calitatea apei distribuite la consumatori prin uzinele de apa s-a încadrat într-un procent de 100% în Legea 458/2002 modificata. La prima prelevare, un procent de aproximativ 3% din probele luate trimestrial din fântânile publice ale municipiul Timisoara (72 functionale) a fost necorespunzator din punct de vedere bacteriologic iar un procent de aproximativ 13% nu a corespuns la indicatorii fier (între 0,4-3,35 mg/L) si turbiditate (între 10 si 59 unt). Cantitatea de mangan din surse naturale s-a situat peste limita la toate probele, cu exceptia uneia singure. Trimestrial s-a monitorizat si radioactivitatea apei potabile, iar pentru untotal de 42 de probe, toate rezultatele s-au încadrat în CMA. 

              În cursul anului 2006, 6 stranduri si bazine de înot din municipiul Timisoara si din restul judetului au fost supravegheate urmarindu-se calitatea apei de îmbaiere (în cursul lunilor iunie-septembrie) printr-un numar de 17 de probe si 17 inspectii sanitare.

              În sezonul cald, D.S.P. Timis a monitorizat si cele doua zone naturale, amenajate pentru baie la Sag si Albina. În urma analizarii bilunare a calitatii apei râului Timis, în amonte de zonele de îmbaiere, pentru cele 8 probe prelevate s-a constatat ca parametrii determinati (microbiologici si fizicochimici) s-au încadrat în limitele stipulate de HG. 459/2002.

Bazinul Bega-Timis

              Calitatea apelor subterane din majoritatea forajelor executate în stratul acvifer freatic este în usoara scadere, înregistrându-se depasiri ale limitei maxime admise (conform prevederilor legii 311/2004) la cel putin un indicator de caracterizare a calitatii apei. 

              Se mentine ridicat nivelul poluarii în stratul acvifer freatic si în zonele în care anumite unitati productive si-au redus mult activitatea sau chiar au fost închise.

              În stratul acvifer de adâncime, calitatea apei este necorespunzatoare în majoritatea forajele investigate, înregistrându-se depasiri ale limitei maxime admise la indicatorul amoniu de pâna la 72,4 ori în zona Cheveresul Mare, iar la mangan de pâna la 48,8 ori în zona Voiteg.

Bazinul Aranca

              Este prezentat nivelul poluarii în forajele executate în stratul acvifer freatic, înregistrându-se depasiri ale limitei admise (conform prevederilor legii 311/2004) la cel putin 2 indicatori de caracterizare a calitatii apei (amoniu si substante organice).

              În stratul acvifer de adâncime, calitatea apei este necorespunzatoare în cele 2 foraje investigate, înregistrându-se depasiri ale limitei admise la indicatorul amoniu pâna la 3,4 ori, la substante organice pâna la 2,5 ori si la mangan pâna la 8,4 ori.

              Fata de anul anterior se observa o usoara tendinta de scadere a impurificarii apelor subterane, datorita începerii realizarii utilitatilor la canalizare, interesului pentru prelevarea apelor subterane conform normativelor de prelevare, reducerii poluarii din agricultura precum si reabilitarii instalatiilor (conducte, traversari, etc.), Petrom din zona extreme vestica a bazinului.
Zone critice sub aspectul poluarii apelor de suprafata

              Au fost identificate zone critice datorita activitatilor specifice desfasurate, urmarea carora este afectata calitatea apelor de suprafata:

· râul Bega este poluat din cauza deversarii apelor uzate menajere si industriale partial epurate.

· râul Aranca (aval de orasul Sânnicolau Mare) este poluat cu substante organice din zona agroindustriala Sânnicolau Mare, din canalizarea orasului si din canalele secundare de desecare.

· râul Bega Veche si cursul de apa Surgani( aval de orasul Buzias) are un debit de dilutie redus iar calitatea apei s-a redus.

Zone critice sub aspectul poluarii apelor subterane
              Stratul acvifer freatic prezinta depasiri ale limitelor maxime admise în mod exceptional la indicatorii substante organice, amoniu si fosfati în bazinele hidrografice Bega (zona Margina), Timis( zona Lugoj, Caransebes), Bârzava (zona Birda), Bega Veche, Aranca (zona Sânnicolau Mare).

              În stratul acvifer de adâncime calitatea apei este necorespunzatoare, înregistrându-se depasiri ale limitei maxime admise la amoniu, substante organice si mangan.

              Cu toate acestea rezulta clar din alte sectiuni prezentate mai sus si chiar din propriile mostre prelevate de catre Aquatim si analizate in 2007, ca problema nivelelor mari ale nutrientilor nu este peste tot – in cadrul studiuului, acolo unde sunt nivele mari de nitrati, apa va fi pretratata sau se va fora un alt put de adancime la o distanta potrivita de zona problematica.

Concluzii

Activele existente de alimentare cu apa reprezinta o baza buna pentru extinderea serviciilor de alimentare cu apa in tot judetul. 

Delegarea directă către operatorul  regional SC AQUATIM SA a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare garantează această extindere.

CAPITOLUL 3

MOTIVAREA ECONOMICO-FINANCIARĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU 

Motivare economică
Delegarea directă a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare unei societăţi comerciale pe acţiuni care să opereze într-un spaţiu regional, se bazează pe o serie de argumente şi criterii din care derivă avantajele acestei hotărâri:
1. Existenţa unui operator regional care are experienţa necesară, dotarea tehnică corespunzătoare, standarde de calitate implementate , personal calificat cu experienţă în domeniu şi o echipă de management performantă.
2. licenţă de operare Clasa 1 pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, în arii cu peste 300.000 locuitori în zona bazinului hidrografic Timiş-Bega emisă de către Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC)
3. Creşterea posibilităţilor de constituire a resurselor financiare necesare realizării lucrărilor de reabilitare, extindere şi modernizare a reţelelor existente, respectiv din surse proprii şi atrase-programe de finanţare regionale, care pot fii accesate doar prin  operatorul regional, ;
4. Obţinerea unui raport preţ/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate utilizatorilor, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localitaţilor, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de existenţa unor programe de finanţare a exploatării, intreţinerii şi dezvoltării acestora.

5. Reinvestirea profitului obţinut în scopul creşterii calităţii infrastructurii şi a serviciilor prestate.
6. Gestionarea mai bună a resurselor de apă potabila ale judeţului.
7. Creşterea gradului de acces a populaţiei şi agenţilor economici la serviciile publice de alimentare cu  apă şi de canalizare.

8. Participarea comunităţilor locale  ca acţionari la  operatorul regional.

SC AQUATIM SA  îndeplineşte toate condiţiile enumerate mai sus şi anume:
· are experienţa necesară fiind operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara, oraşul Jimbolia şi oraşul Deta localităţi care împreună au peste 340 000 locuitori.
· licenţă de operare Clasa 1 pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, în arii cu peste 300.000 locuitori în zona bazinului hidrografic Timiş-Bega emisă de  către Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANRSC)

· dotarea tehnică corespunzătoare: laboratoare pentru analiza calităţii apei potabile şi a celei uzate, dotate la standarde internaţionale, aflate în curs de acreditare, conform SR EN ISO/CEI 17025/2001; utilaje şi aparatură de intervenţie moderne; mijloace de transport şi specializate adecvate; mijloace de comunicaţie moderne (staţii de emisie-recepţie, comunicaţii interne prin fibră optică, telefoane mobile de serviciu, e.t.c.);

· standarde de calitate implementate: sistem de management al calităţii SR EN ISO 9001:200; sistem de management al mediului SR EN ISO 14001:2005; sistem pentru securitate şi sănătate în munca OH SAS 18001:2004
· standarde de calitate în curs de implementare: SR EN ISO/CEI 17025/2001, pentru laboratoare de analiză a calităţii apei potabile şi a celei uzate
· personal calificat cu experienţă în domeniu: doctori ingineri în tratarea apelor (5), doctoranzi ingineri (6) în tratare şi exploatarea reţelelor de apă, ingineri, economişti având calitatea de experţi în domeniu (4), economişti, chimişti, biologi, subingineri, tehnicieni, maiştrii şi muncitori calificaţi
· echipă performantă de management dovadă fiind situaţia financiară şi cu expierenţă în realizarea de proiecte de reabilitare, extindere şi modernizare
·  experienţă în implementarea unor programe internaţionale de finanţare (MUDP1, ISPA) prin infinţarea şi dezvoltarea continuă a compartimentului PIU
· existenţa unui raport preţ/calitate optim, preţul apei în Timişoara fiind între cele mai mici din ţară asigurând o apă potabilă la nivelul standardelor de calitate europene 
Motive de ordin financiar

Potrivit analizei economico-financiare efectuate în Studiuul judeţului Timiş (ataşat) existenţa  operatorului regional SC AQUATIM SA  şi delegarea directă cãtre aceasta a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare este cea mai potrivitã strategie pentru scopul urmãrit, obţinerea celui mai bun raport preţ/calitate, realizarea indicatorilor de performanţã ai serviciilor prestate la utilizatori la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în vigoare, asigurând protecţia consumatorilor. 
De asemenea, dupã semnarea contractului de delegare şi începerea activitãţii operatorului regional, va fi posibilă:
· asigurarea furnizãrii de servicii de calitate (disponibilitate de apã potabilã 24 de ore din 24, la toţi consumatorii
· asigurarea apei potabile la standarde de calitate apropiate cu cele din Uniunea Europeanã

· racordarea la sistemele publice de alimentare cu apã potabilã şi de canalizare a acelor zone care în prezent nu sunt deservite
· adaptarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la cerinţele consumatorilor
· tratarea apelor uzate pentru minimizarea impactului asupra mediului, conform standardelor din Uniunea Europeanã 
· favorizarea creşterii economiei zonale

Delegarea serviciilor de alimentare cu apã şi de canalizare va asigura preluarea de cãtre Operatorul regional SC AQUATIM SA a unei pãrţi importante din sarcina  finanţãrii infrastructurii aferentă sistemelor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, atât din punct de vedere investiţional, cât şi din punct de vedere operaţional.  
Motivare socială
Din punct de vedere social, existenţa operatorului regional SC AQUATIM SA  şi delegarea cãtre aceasta a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare,  va conduce la asigurarea unor servicii eficiente de alimentare cu apã potabilã şi de colectare a apelor de canalizare şi implicit la îmbunãtãţirea condiţiilor de viaţã ale locuitorilor din aceste zone şi din împrejurimi (asigurarea necesarului de apã la consumatorii casnici, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, 24 ore pe zi, colectarea controlatã a apelor uzate menajere). 
De asemenea va conduce la dezvoltarea economicã a unitãţii administrativ-teritoriale în care se desfãşoarã serviciile specifice aferente sistemelor publice de alimentare cu apã şi de canalizare care fac obiectul delegãrii de gestiune prin concesiune. 
O calitate a apei potabile nesatisfãcãtoare poate fi cauza unor boli de naturã hidricã. În cazul acestor boli nu se poate preciza cu certitudine calea de transmitere, dar existã posibilitatea transmiterii pe cale hidricã.
Motivare pentru protecţia mediului

Din punct de vedere al protecţiei mediului, existenţa operatorului regional SC AQUATIM SA  şi delegarea cãtre aceasta a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, va avea efecte benefice în mod special asupra factorului uman, apelor freatice şi solului din arealul acestei unitãţi administrativ-teritoriale. 
Asigurarea unei ape de calitate şi îmbunãtãţirea sistemului de canalizare, conduc la protejarea sãnãtãţii umane, în timp ce colectarea şi transportul corespunzãtor al apelor de canalizare previn poluarea solului şi a apelor freatice. 
Lucrãrile propuse nu reprezintã potenţiale surse de poluare a apelor nici în perioada de execuţie nici în cea de exploatare, deoarece se referã în principal la transportarea apei potabile ce urmeazã a fi distribuitã diverşilor consumatori (centre populate, industrie). Interacţiunea cu apele de suprafaţã sau subterane este numai accidentalã, în caz de defecţiune prin spargerea conductelor şi nu are influenţã negativã asupra indicatorilor de calitate ai acestora.

CAPITOLUL 4

INVESTIŢIILE NECESARE PENTRU OPTIMIZARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE
Programul de Investitii pentru următorii 30 de ani este impartit in zone urbane si aglomerari si include cheltuieli de capital pentru active noi, reinvestitii in activele existente, costuri de exploatare a noilor investitii si costurile de exploatare a activelor existente.

Programul de investitii este compartimentat in sase perioade de 5 ani si a fost divizat in rate anuale de investitie si costuri de exploatare. Criteriile de proiectare si de pre-dimensionare sunt corelate cu consumul previzionat de apa si apa uzata colectata la nivelul judetului Timis.Costurile unitare pentru investitiile propuse au fost luate din multe proiecte din Romania aflate in derulare in cadrul unor programe diferite (ISPA,SAPARD). 

Costurile de exploatare, mentenanta si administrare sunt dezvoltate din exploatarea diferitelor facilitati din Timisoara si comparate cu practicile existente in industria apei din Romania.

Programul de implementare ia in considerare faptul ca investitii paralele trebuie facute pentru a inlocui/reabilita activele existente iar reinvestitii trebuie de asemenea facute pentru a se asigura ca noile active continua sa opereze  eficient si ca nu ajung la stadiul in care se afla activele existente. 

Prezentarea Masurilor de Investitii

Programul general de investitii pe 30 de ani este prezentat in Tabelul 4.1. Programul este impartit in zona urbana principala (Timisoara si Lugoj) sau grupuri de locatii (opt orase si apoi aglomerarile cu o populatie >2.000 si in final acelea cu o populatie < 2.000). Cheltuielile sunt prezentate pentru urmatoarele :

· Noi investitii de capital sau cheltuieli (CAPEX) care includ reinvestitii in noi active 

· Reinvestitii in active existente(de asemenea CAPEX)

· Cheltuieli de exploatare (OPEX) a noilor investitii

· Costuri de exploatare(OPEX) a activelor existente

Pentru fiecare suma cheltuita si pentru fiecare reinvestitie/suma reinvestita, se realizeaza o estimare a proportiei investitiei totale in conformitate cu lucrarile civile, cu profil electric si mecanic si conducte pentru ca fiecare au o durata diferita de utilizare.   

Costurile de exploatare (OPEX) includ (i) costuri fixe (birouri, munca etc.) (ii) costuri variabile care sunt afectate de volumul de apa produs si distribuit si de volumul de apa uzata colectata si epurata, si (iii) volumul de namol care trebuie epurat si depozitat intr-o locatie aprobata. 

Programul de investitii este compartimentat in sase perioade de 5 ani; aceasta abordare este utilizata pentru o intelegere clara a etapizarii investitiilor. Programul de investitii pe următorii 30 de ani a fost divizat in rate anuale de investitie si costuri de exploatare pentru a facilita introducerea de date in analizele economice si in modelul de macro-sustenabilitate.
Etapa 1: pana in 2015
Investitiile necesare pentru datele tinta convenite cu UE in Tratatul de Aderare pana in 2015 si 2018, Etapa 1, includ Timisoara si Lugoj, agomerarile de populatie > 10,000, si de asemenea pentru alte orase cu o populatie mai redusa. Investitiile din Etapa 1 includ de asemenea cele 5 comune din jurul Timisoarei pentru conectarea acestora la sistemul de canalizare al orasului si la statia de epurare a apei uzate.     

In timpul etapei 1 vor exista reinvestitii pentru actualizarea activelor existente (de exemplu imbunatatiri ale puturile de adancime din Timisoara si Lugoj). Vor exista investitii considerabile pentru inlocuirea/reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare din ambele orase.

 Tabel 4‑22: Rezumat al sistemului de canalizare necesar in cele 8 orase

	Oras
	Statie de epurare
	Canalizare reabilitata/noua
	Conducta principala(final)

Statie de pompare
	Racordare la reteaua de canalizare
	Comentarii

	Buzias
	√
	10% (reabilitare)
	√
	Silagiu 
	Apa uzata din Bacova tratata la Cheveresu 

	Ciacova
	√
	100% (nou)
	√
	Obad

Petroman

Ghilad

Cebza
Macedonia
	Problema deversarii finale a efluentului

Studii de Fezabilitate existente pentru toate satele

Statia de epurare pentru acest cluster se afla la Ghilad 

	Deta
	√
	20% (reabilitare)
	√
	Denta Brestea
	-

	Faget
	√
	10% (reabilitare)
	√
	Batesti

Temeresti

Sintesti

Bichigi
	(parte a comunei Margina)

	Gataia
	√
	10% (reabilitare)
	√
	Sculea
	Statie de epurare finantata de la bugetul de stat

	Jimbolia
	√
	100% (inlocuire)
	√
	
	Statie de epurare pentru Jimbolia, laguna pentru Clari Vii

	Recas
	√
	100% (inlocuire)
	√
	Izvin

Petrovaselo

Ianova

Bazos
	Conducta necesara pentru deversarea efluentului in rau- fara deversare in canalul Bega

	Sannicolau Mare
	√
	50% (reabilitare)
	√
	-
	-


Tabel4‑23 : ESTIMAREA COSTURILOR DE INVESTITII – 30ANI  [image: image11.emf]Total % varsta Valoare

Locatie / Descriere Estimat

Lucrari civile Lucrari civile

Euro 000 E&M E&M

Conducte Conducte

Timisoara - mijloace  de alimentare cu apa pentru conectarea celor 7 comune 

Modernizarea sistemului de apa subteran 6,000 0 4,000 1,000 1,000 0 0

Lucrari civile 10% 600 0 400 100 100 0 0

E&M 85% 5,100 0 3,400 850 850 0 0

Conducte 5% 300 0 200 50 50 0 0

Cresterea capacitatii Statiei de Tratare a Apei potabile incluzand sistemul SCADA si Call Centre 6,000 0 6,000 0 0 0 0

Lucrari civile 50% 3,000 0 3,000 0 0 0 0

E&M 40% 2,400 0 2,400 0 0 0 0

Conducte 10% 600 0 600 0 0 0 0

Stocarea apei brute pentru controlul turbiditatii 1,250 1,250 1,250 0 0 0 0

75% 938 0 938 0 0 0 0

E&M 15% 188 0 188 0 0 0 0

Conducte 10% 125 0 125 0 0 0 0

Teren 0 0 0 0 0 0 0 0

Extinderea sistemului de distributie al apei potabile incluzand alte reabilitari 120,075 7,482 24,983 25,000 25,000 22,000 15,610

Lucrari civile 30% 36,023 2,245 7,495 7,500 7,500 6,600 4,683

E&M 10% 12,008 748 2,498 2,500 2,500 2,200 1,561

Conducte 60% 72,045 4,489 14,990 15,000 15,000 13,200 9,366

Timisoara - mijloace pentru conectarea celor 7 comune  133,325

Mijloace pentru tratarea avansata a namolului si deshidratare 5,400 5,400 0 0 0 0 0

Lucrari civile 30% 1,620 1,620 0 0 0 0 0

E&M 10% 540 540 0 0 0 0 0

Conducte 60% 3,240 3,240 0 0 0 0 0

Incinerarea namolului si depozitarea cenusei 21,000 0 21,000 0 0 0 0

Lucrari civile 45% 9,450 0 9,450 0 0 0 0

E&M 45% 9,450 0 9,450 0 0 0 0

Conducte 10% 2,100 0 2,100 0 0 0 0

Camine de vizitare 199,052 19,268 56,800 31,600 30,000 31,384 30,000

Lucrari civile 30% 59,716 5,780 17,040 9,480 9,000 9,415 9,000

E&M 10% 19,905 1,927 5,680 3,160 3,000 3,138 3,000

Conducte 60% 119,431 11,561 34,080 18,960 18,000 18,830 18,000

Pompare pe sistemul de colectare a apei uzate 5,000 600 5,000 0 0 0 0

Lucrari civile 25% 1,250 150 1,250 0 0 0 0

E&M 60% 3,000 360 3,000 0 0 0 0

Conducte 15% 750 90 750 0 0 0 0

230,452

Lucrari civile 112,596 112,596 9,795 39,572 17,080 16,600 16,015 13,683

E&M 52,590 52,590 3,575 26,616 6,510 6,350 5,338 4,561

Conducte 198,591 198,591 19,380 52,845 34,010 33,050 32,030 27,366

Teren 0 0 0

Sub-total cheltuieli de capital si de reinvestire in activele noi in Timisoara 363,777 363,777 32,750 119,033 57,600 56,000 53,384 45,610
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Locatie / Descriere Estimat Lucrari civile Lucrari civile

Euro 000 E&M E&M

Conducte Conducte

Front de puturi subteran 2,400 400 400 400 400 400 400

Lucrari civile 10% 240 40 40 42 40 40 40

E&M 70% 1,680 280 280 282 280 280 280

Conducte 20% 480 80 80 78 80 80 80

Uzina de apa&statii de pompare 1,500 0 500 0 500 0 500

Lucrari civile 10% 150 0 50 0 50 0 50

E&M 70% 1,050 0 350 0 350 0 350

Conducte 20% 300 0 100 0 100 0 100

Statii de pompare&statii de pompare apa uzata 4,500 0 1,500 0 1,500 0 1,500

Lucrari civile 10% 450 0 150 0 150 0 150

E&M 70% 3,150 0 1,050 0 1,050 0 1,050

Conducte 20% 900 0 300 0 300 0 300

Fermentarea si dehidratarea namolului 1,100 0 0 600 0 500 0

Lucrari civile 10% 110 0 0 60 0 50 0

E&M 70% 770 0 0 420 0 350 0

Conducte 20% 220 0 0 120 0 100 0

Incinerarea namolului  4,000 0 0 0 2,000 0 2,000

Lucrari civile 10% 400 0 0 0 200 0 200

E&M 70% 2,800 0 0 0 1,400 0 1,400

Conducte 20% 800 0 0 0 400 0 400

Fixe (Personal pentru tratarea namolului) 3,300 300 600 600 600 600 600

Variabile 0 0 0 0 0 0

Sistemul de apa subterana 0 0 0 0 0 0 0

Uzina de apa potabila (inclusiv managementul namolului) 10,500 0 1,750 2,000 2,250 2,250 2,250

Stocarea apei brute 3,350 0 0 600 750 1,000 1,000

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa  0 0 0 0 0 0 0

Fermentarea namolului si deshidratarea suplimentara 19,750 0 2,750 4,250 4,250 4,250 4,250

Incinerarea namolului si depozitarea cenusei 21,500 0 0 3,500 5,000 6,500 6,500

Reabilitarea si inlocuirea conductelor de canalizare 0 0 0 0 0 0 0

Pompare pe sistemul de colectare a apei uzate 12,400 0 0 3,400 3,000 3,000 3,000

Sub-total cheltuieli variabile 67,500 0 4,500 13,750 15,250 17,000 17,000

Sub-total OPERARE&INTRETINERE - INVESTITII NOI  in Timisoara 70,800 300 5,100 14,350 15,850 17,600 17,600

WS & WW (fix - personal, birouri etc) 203,760 54,70% 31,980 31,980 34,950 34,950 34,950 34,950

WS & WW (variabil incluzand  ISPA - WWTP) 168,720 45,30% 26,700 26,700 28,830 28,830 28,830 28,830

Sub-total OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE in Timisoara 372,480 58,680 58,680 63,780 63,780 63,780 63,780

TOTAL TIMISOARA 820,557 92,130 185,213 136,730 140,030 135,664 131,390

2009 - 

2013

2014 - 

2018

2019 - 

2023

2024 - 

2028

2029 - 

2033

CHELTUIELI DE REINVESTIRE-ACTIVE EXISTENTE

2034-

2038

CHELTUIELI DE OPERARE&INTRETINERE - INVESTITII NOI

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE
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Locatie/ Descriere Estimat Lucrari civile Lucrari civile

Euro 000 E&M E&M

Conducte Conducte

LUGOJ

 (nu este inca membru al ADI)

Lugoj - alimentare cu apa

Uzina noua de tratare a apei potabile si captarea apei 8,258 0 7,858 0 200 0 200

Lucrari civile 50% 4,129 0 3,929 0 100 0 100

E&M 40% 3,303 0 3,143 0 80 0 80

Conducte 10% 826 0 786 0 20 0 20

            - canalizare si epurare 0 0 0 0 0 0

reabilitarea si inlocuirea conductelor de canalizare 8,560 3,560 5,000 0 0 0 0

Lucrari civile 30% 2,568 1,068 1,500 0 0 0 0

E&M 10% 856 356 500 0 0 0 0

Conducte 60% 5,136 2,136 3,000 0 0 0 0

Statie de epurare noua 13,500 13,500 0 0 0 0 0

Lucrari civile 45% 6,075 6,075 0 0 0 0 0

E&M 45% 6,075 6,075 0 0 0 0 0

Conducte 10% 1,350 1,350 0 0 0 0 0

tratarea si depozitarea namoului 2,000 2,000 0 0 0 0 0

Lucrari civile 45% 900 900 0 0 0 0 0

E&M 45% 900 900 0 0 0 0 0

Conducte 10% 200 200 0 0 0 0 0

Lucrari civile 13,672 13,672 8,043 5,429 0 100 0 100

E&M 11,134 11,134 7,331 3,643 0 80 0 80

Conducte 7,512 7,512 3,686 3,786 0 20 0 20

Sub-total cheltuieli de capital si de reinvestire  a noilor active in Lugoj 32,318 19,060 12,858 0 200 0 200

Front de puturi subteran 1,400 400 200 200 200 200 200

Lucrari civile 10% 140 40 20 20 20 20 20

E&M 70% 980 280 140 140 140 140 140

Conducte 20% 280 80 40 40 40 40 40

Statie de epurare 2,000 0 0 1,000 0 1,000 0

Lucrari civile 10% 200 0 0 100 0 100 0

E&M 70% 1,400 0 0 700 0 700 0

Conducte 20% 400 0 0 200 0 200 0

Uzina de apa noua 3,250 0 650 650 650 650 650

Statie de epurare noua 12,150 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025

reabilitarea si inlocuirea conductelor de canalizare 0 0 0 0 0 0 0

tratarea si depozitarea namoului 960 0 0 360 300 300 0

Sub-total cheltuieli O&M investitii noi  in Lugoj 16,360 2,025 2,675 3,035 2,975 2,975 2,675

WS & WW (Cheltuieli fixe - personal, regie , etc) 38,400 57,50% 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

WS & WW (Cheltuieli variabile) 28,800 42,50% 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800

Sub-total cheltuieli O&M active existente in Lugoj 67,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200

TOTAL LUGOJ 99,518 30,260 24,058 11,200 11,400 11,200 11,400

2009 - 

2013

2014 - 

2018

CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE

CHELTUIELI DE CAPITAL (INCLUSIV COSTURILE DE REINVESTITII PENTRU ACTIVELE NOI)

2019 - 

2023

2024 - 

2028

2029 - 

2033

2034-

2038

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE
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Locatie/ Descriere Estimat Lucrari civile Lucrari civile

Euro 000 E&M E&M

Conducte Conducte

8 ORASE

8 orase - alimentare cu apa

Reabilitarea/ extinderea sursei subterane existente 3,400 2,890 510 0 0 0 0

Lucrari civile

10% 340 289 51 0 0 0 0

E&M 70% 2,380 2,023 357 0 0 0 0

Conducte

20% 680 578 102 0 0 0 0

Reabilitarea tratarii si dezinfectiei apei 5,865 3,675 220 1,200 770 0

Lucrari civile

10% 587 368 22 120 77 0 0

E&M 70% 4,106 2,573 154 840 539 0 0

Conducte

20% 1,173 735 44 240 154 0 0

Stocarea apei potabile 3,300 0 3,300 0 0 0 0

Lucrari civile

10% 330 0 330 0 0 0 0

E&M 70% 2,310 0 2,310 0 0 0 0

Conducte

20% 660 0 660 0 0 0 0

Reabilitarea sistemului de distributie 26,587 8,961 17,626 0 0 0 0

Lucrari civile

30% 7,976 2,688 5,288 0 0 0 0

E&M 10% 2,659 896 1,763 0 0 0 0

Conducte

60% 15,952 5,377 10,576 0 0 0 0

               - canalizare si epurare

Statii de epurarea noi (incluzand tratarea si depozitarea namolului) 19,680 17,560 2,120 0 0 0 0

Lucrari civile

45% 8,856 7,902 954 0 0 0 0

E&M 35% 6,888 6,146 742 0 0 0 0

Conducte

20% 3,936 3,512 424 0 0 0 0

Reabilitare/extindere canal (incluzand autovidanjoare etc) 39,402 29,274 10,128 0 0 0 0

Lucrari civile

30% 11,821 8,782 3,038 0 0 0 0

E&M 20% 7,880 5,855 2,026 0 0 0 0

Conducte

50% 19,701 14,637 5,064 0 0 0 0

Lucrari civile

29,909 29,909 20,029 9,683 120 77 0 0

E&M 26,223 26,223 17,492 7,351 840 539 0 0

Conducte

42,102 42,102 24,839 16,870 240 154 0 0

Sub-total cheltuieli de capital si de reinvestire active noi in 8 orase

98,234 62,360 33,904 1,200 770 0 0

Front de puturi subteran 1,500 0 500 0 500 0 500

Lucrari civile

0 10% 150 0 50 0 50 0 50

E&M 0 70% 1,050 0 350 0 350 0 350

Conducte

0 20% 300 0 100 0 100 0 100

Sub-total cheltuieli de capital si de reinvestire a activelor noi  in cele 8 orase  1,500 0 500 0 500 0 500

Reabilitarea/ extinderea sursei subterane existente 500 0 100 100 100 100 100

Reabilitarea tratarii si dezinfectiei apei 1,250 0 250 250 250 250 250

Rezervor apa uzata 1,750 0 350 350 350 350 350

Reabilitarea sistemului de distributie 500 0 100 100 100 100 100

Statii de epurarea noi (inclusiv tratarea si depozitarea namolului)

8,250 750 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

reabilitarea si inlocuirea conductelor de canalizare 1,350 100 150 200 250 300 350

Sub-total cheltuieli O&M investitii noi in cele 8 orase 13,600 850 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650

AP & AU (Cheltuieli fixe - personal, regie, etc.) 50,700 57,50% 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450 8,450

AP & AU (Cheltuieli variabile) 40,500 42,50% 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750

Sub-total cheltuieli O&M active existente in cele 8 orase 91,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200

TOTAL 8 orase

204,534 78,410 52,054 18,900 19,020 17,800 18,350

2029 - 

2033

2034-

2038

2024 - 

2028

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - 

CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI

2014 - 

2018

2019 - 

2023

2009 - 

2013
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Locatie/ Descriere Estimat Lucrari civile Lucrari civile

Euro 000 E&M E&M

Conducte Conducte

32 Aglomerari

Aglomerari (>2,000) - alimentare cu apa

Reabilitarea sursei subterane existente 10,200 10,200 0 10200 0 0 0 0

Lucrari civile 10% 1,020 0 1,020 0 0 0 0

E&M 70% 7,140 0 7,140 0 0 0 0

Conducte 20% 2,040 0 2,040 0 0 0 0

Reabilitarea tratarii si dezinfectiei apei 6,700 6,700 0 3,000 2,000 1,700 0 0

Lucrari civile 10% 670 0 300 200 170 0 0

E&M 70% 4,690 0 2,100 1,400 1,190 0 0

Conducte 20% 1,340 0 600 400 340 0 0

Rezervor apa potabila 14,500 14,500 5,000 3,500 3,000 3,000 0

Lucrari civile 70% 10,150 0 3,500 2,450 2,100 2,100 0

E&M 15% 2,175 0 750 525 450 450 0

Conducte 15% 2,175 0 750 525 450 450 0

Reabilitarea sistemului de distributie 17,770 17,770 1,770 5,000 3,000 3,000 3,000 2,000

Lucrari civile 30% 5,331 531 1,500 900 900 900 600

E&M 10% 1,777 177 500 300 300 300 200

Conducte 60% 10,662 1,062 3,000 1,800 1,800 1,800 1,200

                                               - canalizare si epurare

Statii de epurarea noi (inclusiv tratarea si depozitarea namolului) 17,800 17,800 0 4,800 4,800 3,700 3,000 1,500

Lucrari civile 45% 8,010 0 2,160 2,160 1,665 1,350 675

E&M 35% 6,230 0 1,680 1,680 1,295 1,050 525

Conducte 20% 3,560 0 960 960 740 600 300

Canalizare noua (inclusiv statii de pompare) 91,204 91,204 3,822 11,808 19,400 19,500 33,676 2,998

Lucrari civile 40% 36,482 1,529 4,723 7,760 7,800 13,470 1,199

E&M 20% 18,241 764 2,362 3,880 3,900 6,735 600

Conducte 40% 36,482 1,529 4,723 7,760 7,800 13,470 1,199

Lucrari civile

61,663 61,663 2,060 13,203 13,470 12,635 17,820 2,474

E&M 40,253 40,253 941 14,532 7,785 7,135 8,535 1,325

Conducte

56,259 56,259 2,591 12,073 11,445 11,130 16,320 2,699

Sub-total cheltuieli de capital si de reinvestire active noi in 32 aglomerari 158,174 158,174 5,592 39,808 32,700 30,900 42,676 6,498

Front de puturi subteran 4,500 4,500 500 600 700 800 900 1,000

Lucrari civile 10% 450 50 60 70 80 90 100

E&M 70% 3,150 350 420 490 560 630 700

Conducte 20% 900 100 120 140 160 180 200

Uzina de tratare a apei potabile 2,500 2,500 0 500 500 500 500 500

Lucrari civile 10% 250 0 50 50 50 50 50

E&M 70% 1,750 0 350 350 350 350 350

Conducte 20% 500 0 100 100 100 100 100

Statie de epurare 9,000 9,000 0 0 0 3,000 3,000 3,000

Lucrari civile 10% 900 0 0 0 300 300 300

E&M 70% 6,300 0 0 0 2,100 2,100 2,100

Conducte 20% 1,800 0 0 0 600 600 600

Sub-total cheltuieli de capital si de reinvestire active existente in 32 aglomerari

16,000 16,000 500 1,100 1,200 4,300 4,400 4,500

2009 - 

2013

2014 - 

2018

2019 - 

2023

2024 - 

2028

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE

2029 - 

2033

2034-

2038

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI
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Locatie/ Descriere Estimat Lucrari civile Lucrari civile

Euro 000 E&M E&M

Conducte Conducte

Reabilitarea/ extinderea sursei subterane existente 2,000 0 200 300 400 500 600

Reabilitarea tratarii si dezinfectiei apei 7,500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Rezervor apa uzata 500 0 100 100 100 100 100

Reabilitarea sistemului de distributie 2,000 0 200 300 400 500 600

Statii de epurarea noi (inclusiv tratarea si depozitarea namolului) 28,500 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000

Canalizare noua (inclusiv statii de pompare) 16,500 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Sub-total cheltuieli de O&M pentru investitii noi in 32 Aglomerari 57,000 5,000 7,000 8,700 10,400 12,100 13,800

0

WS & WW  118,000 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Sub-total cheltuieli O&M active existente in 32 Aglomerari 118,000 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

TOTAL 32 Aglomerari 349,174 29,092 67,908 62,600 65,600 79,176 44,798

273 Aglomerari

Aglomerari (<2,000) - alimentare cu apa

Conectarea conductelor la orase sau la satele principale din comune (incluzand pompare/statie) 45,000 36,800 0 0 15,000 15,000 15,000 0

Lucrari civile 10% 3,680 0 0 1,500 1,500 1,500 0

E&M 70% 25,760 0 0 10,500 10,500 10,500 0

Conducte 20% 7,360 0 0 3,000 3,000 3,000 0

Rezervor apa potabila 30,000 11,500 0 0 10,000 10,000 10,000 0

Lucrari civile 10% 1,150 0 0 1,000 1,000 1,000 0

E&M 70% 8,050 0 0 7,000 7,000 7,000 0

Conducte 20% 2,300 0 0 2,000 2,000 2,000 0

Reabilitarea sistemului de distributie 110,400 110,400 0 0 35,000 35,000 40,400 0

Lucrari civile 30% 33,120 0 0 10,500 10,500 12,120 0

E&M 10% 11,040 0 0 3,500 3,500 4,040 0

Conducte 60% 66,240 0 0 21,000 21,000 24,240 0

               - canalizare si epurare

Statie de epurarea noua (inclusiv tratarea si depozitarea namolului) 53,958 39,100 0 0 15,000 15,000 15,000 8,958

Lucrari civile 30% 11,730 0 0 4,500 4,500 4,500 2,687

E&M 10% 3,910 0 0 1,500 1,500 1,500 896

Conducte 60% 23,460 0 0 9,000 9,000 9,000 5,375

Canalizare noua (inclusiv statii de pompare) 66,067 75,900 0 0 16,600 16,600 16,600 14,100

Lucrari civile 40% 30,360 0 0 6,640 6,640 6,640 5,640

E&M 20% 15,180 0 0 3,320 3,320 3,320 2,820

Conducte 40% 30,360 0 0 6,640 6,640 6,640 5,640

Lucrari civile

82,367 80,040 0 0 24,140 24,140 25,760 8,327

E&M 81,716 63,940 0 0 25,820 25,820 26,360 3,716

Conducte

141,340 129,720 0 0 41,640 41,640 44,880 13,180

Sub-total cheltuieli de capital si de reinvestire active noi in 273 aglomerari

305,423 273,700 0 0 91,600 91,600 97,000 25,223

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI

2009 - 

2013

2029 - 

2033

2034-

2038

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE (INCLUZAND REINVESTITIA) - ACTIVE NOI

CHELTUIELI DE OPERARE SI INTRETINERE - 

2014 - 

2018

2019 - 

2023

2024 - 

2028
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Total Lucrari civile Lucrari civile

Locatie/ Descriere Estimat E&M E&M

Euro 000 Conducte Conducte

Front de puturi subteran 24,000 0 0 12,000 0 12,000 0

Lucrari civile 10% 2,400 0 0 1,200 0 1,200 0

E&M 70% 16,800 0 0 8,400 0 8,400 0

Conducte 20% 4,800 0 0 2,400 0 2,400 0

Statie de epurare 600 0 0 0 0 300 300

Lucrari civile 10% 60 0 0 0 0 30 30

E&M 70% 420 0 0 0 0 210 210

Conducte 20% 120 0 0 0 0 60 60

12,000 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000

Sistem de pompare nou 3,600 0 0 900 900 900 900

Tartarea si dezinfectia apei potabile 1,800 0 0 450 450 450 450

Rezervor apa uzata 27,200 0 0 6,800 6,800 6,800 6,800

Statii de epurarea noi (inclusiv tratarea si depozitarea namolului) 13,600 0 0 3,400 3,400 3,400 3,400

Canalizare noua (inclusiv statii de pompare) 58,200 0 0 14,550 14,550 14,550 14,550

Sub-total cheltuieli O&M active noi in 273 Aglomerari

WS & WW (fara reducere a  OPEX ) 29,580 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930

Sub-total cheltuieli O&M active existente in 273 Aglomerari 29,580 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930

SUB-TOTAL 273 AGGLOMERARI 417,803 4,930 4,930 123,080 111,080 128,780 45,003

CHELTUIELI DE CAPITAL SI DE REINVESTIRE - INVESTITII NOI

Sub-total CHELTUIELI DE CAPITAL SI DE REINVESTIRE - INVESTITII NOI in Timisoara 363,777 32,750 119,033 57,600 56,000 53,384 45,010

Sub-total CHELTUIELI DE CAPITAL SI DE REINVESTIRE - INVESTITII NOI in Lugos 32,318 19,060 12,858 0 200 0 200

Sub-total CHELTUIELI DE CAPITAL SI DE REINVESTIRE - INVESTITII NOI in 8 Orase 98,234 62,360 33,904 1,200 770 0 0

Sub-total CHELTUIELI DE CAPITAL SI DE REINVESTIRE - INVESTITII NOI in 32 Aglomerari  (>2,000) 158,173 5,592 39,808 32,700 30,900 42,676 6,498

Sub-total CHELTUIELI DE CAPITAL SI DE REINVESTIRE - INVESTITII NOI in 273 Aglomerari  (<2,000) 305,423 0 0 91,600 91,600 97,000 25,224

Total CHELTUIELI DE CAPITAL SI DE REINVESTIRE - INVESTITII NOI 957,925 119,762 205,603 183,100 179,470 193,060 76,932

CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE

Sub-total CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE in Timisoara 13,500 400 2,400 1,000 4,400 900 4,400

Sub-total CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE in Lugoj 3,400 400 200 1,200 200 1,200 200

Sub-total CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE in 8 Orase 1,500 0 500 0 500 0 500

Sub-total CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE in 32 Aglomerari  16,000 500 1,100 1,200 4,300 4,400 4,500

Sub-total CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE in 273 Aglomerari  24,600 0 0 12,000 0 12,300 300

Total CHELTUIELI DE REINVESTIRE - ACTIVE EXISTENTE 59,000 1,300 4,200 15,400 9,400 18,800 9,900

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI in Timisoara 70,800 300 5,100 14,350 15,850 17,600 17,600

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI in Lugoj 16,360 2,025 2,675 3,035 2,975 2,975 2,675

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI in 8 Orase 13,600 850 2,450 2,500 2,550 2,600 2,650

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI in 32 Aglomerari  (>2,000) 57,000 5,000 7,000 8,700 10,400 12,100 13,800

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI in 273 Aglomerari  (<2,000) 58,200 0 0 14,550 14,550 14,550 14,550

Total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI 215,960 8,175 17,225 43,135 46,325 49,825 51,275

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE in Timisoara 372,480 58,680 58,680 63,780 63,780 63,780 63,780

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE in Lugoj 67,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200

Sub-total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE in 8 Orase 91,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200

Sub-total OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE in 32 Aglomerari  (>2,000) 118,000 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Sub-total OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE in 273 Aglomerari  (<2,000) 29,580 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930

Total CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE 678,460 108,010 110,010 115,110 115,110 115,110 115,110

TOTAL GENERAL CHELTUIELI  2009 - 2038 1,911,345 237,247 337,038 356,745 350,305 376,795 253,217

TOTAL GENERAL 

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE NOI

CHELTUIELI DE OPERARE & INTRETINERE - ACTIVE EXISTENTE

REINVESTITII

2009 - 

2013

2014 - 

2018

2019 - 

2023

2024 - 

2028

2029 - 

2033

2034-

2038



       Tabel 4‑24 : prezentarea detaliata a costurilor pentru statiile de epurare  din cele 8 orase

	Oras
	Populatia Echivalenta pentru proiectarea Statiei de Epurare
	Cost (Euro ‘000)

	Buzias
	7,500
	2,120

	Ciacova 
	3,000
	1,100

	Deta 
	7,500
	2,510

	Faget 
	5,000
	1,920

	Gataia (cu Sculea – finantare de la stat)
	5,000
	2,120

	Jimbolia 
	12,500
	3,750

	Recas 
	5,000
	1,920

	Sannicolau Mare 
	15,000
	5,250

	TOTAL
	60,500
	20,690


Etapa 2: pana in 2018

Investitiile din etapa 2 sunt pentru alte aglomerari cu o populatie > 2.000. Aceasta etapa 2 a programului de investitii ar trebui sa inceapa in timpul implementarii etapei 1. In timpul etapei 2 vor exista si reinvestitii prioritare pentru innoirea activelor existente. Investitiile pentru inlocuirea/reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare din ambele orase vor continua pe durata acestei perioade. 
Etapa 3: pana in 2038

In timpul etapei 3, se vor asigura servicii complete de alimenatare cu apa in toate comunitatile din judetul Timis pana in 2023 (de exemplu 15 ani de la demararea programului din Master Plan). Asigurarea serviciilor de apa uzata pentru aglomerarile cu o populatie < 2.000 va continua pe parcursul acestei perioade, punandu-se accent pe sistemele de epurare cu costuri reduse (lagune/fose septice). In timpul etapei 3, reinvestitiile prioritare pentru innoirea activelor existente vor continua. Investitiile pentru inlocuirea/reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare in ambele orase vor continua pe durata acestei perioade.  

Criteriile de baza pentru proiectare si Pre-dimensionarea

Nu se asteapta reducerea consumului de apa sub nivelul prezent din cauza economiilor care s-au realizat deja in toate zonele din judetul Timis. Va exista o reducere de mici proportii pe masura ce cresterile tarifare incep sa inregistreze un impact, dar acest lucru nu va fi semnificativ. Consumul existent prezentat in tabelul 2-10 este prezentat in tabelul 7-4 de mai jos. Productia de apa uzata se presupune ca va fi de 90% din consumul de apa al consumatorilor casnici. Se presupune ca toata apa utilizata de alte categorii de consumatori va intra in sistemul de colectare a apei uzate. 

Debitele de varf ale alimentarii cu apa se bazeaza pe experienta din Timisoara, Lugoj si cele 8 orase. Debitele de varf sunt estimate in cele ce urmeaza in conformitate cu marimea populatiei din zona de alimentare, si prezentate in tabelul 7.5 de mai jos. Principalul factor este utilizarea apei pentru irigarea gradinilor in lunile iulie si august (mai mare in orase si comune decat in Timisoara unde majoritatea populatiei locuieste in apartamente). 

Se asteapta ca pierderile de apa (pierderi fizice) in Timisoara sa se reduca cu 1% pe an de la nivelul prezent de 45% pe baza programului propus de reabilitare a retelelor. Acest lucru va continua pana la atingerea unei rate pe termen lung intre 15 si 25% (in functie de analizele economice ale costului reabilitarilor comparat cu NPV al valorii apei care urmeaza a fi economisita). 

Tabel 4‑25 : previzionat de apa si productia de apa uzata  previzionata  in judeţul Timiis

	Locatia
	                        Consumul pe cap de locuitor (l/zi)

	
	Casnic
	Comercial
	Institutional
	Industrial
	Total

	Timişoara
	129
	16
	14
	31
	190

	Lugoj
	95
	12
	14
	27
	148

	8 orase
	100
	12
	15
	18
	145

	Comune (> 2.000)
	95
	-
	-
	-
	95

	Comune (≤ 2.000)
	82
	-
	-
	-
	82

	Locatia
	Producerea de apa uzata pe cap de locuitor (l/zi)

	
	Casnic
	Comercial
	Institutional
	Industrial
	Total

	Timişoara
	116
	16
	14
	31
	177

	Lugoj
	85
	12
	14
	27
	138

	8 orase
	90
	12
	15
	18
	135

	Comune (> 2.000)
	85
	-
	-
	-
	85

	Comune (≤ 2.000)
	74
	-
	-
	-
	74


Tabel 4‑26 : debitele de varf ale alimentarii cu apa

	Populatie
	Raportul dintre debitul de varf si debitul mediu zilnic 
	Raportul dintre debitul sezonier de varf si debitul mediu anual  

	5,000
	1.35
	1.50

	10,000
	1.30
	1.40

	25,000
	1.25
	1.30

	50,000
	1.20
	1.10

	75,000
	1.15
	1.05

	100,000
	1.10
	-


Ratele existente de infiltratie sunt de aproximativ 50% in Timisoara si Lugoj. Nu este posibil sa se determine infiltratia in cele 8 orase din cauza deficitului de echipament de inregistrare si a starii foarte precare a sistemului de canalizare. Se estimeaza ca prin procesul de reabilitare si inlocuire a sistemului de canalizare, ratele de infiltratie se va reduce pana la 25% pana in 2018 in ambele orase, si pana la 15% pana in 2028.

Deoarece sistemele de canalizare din cele 8 orase vor fi partial reconstruite in conformitate cu planul propus de investitii prioritare, nivelul de infiltratie este estimat la 25% pana in 2015 si la 15% pana in 2020. Deoarece intreaga canalizare din comune va fi noua, nivelul de infiltratie este estimat la 10% in zonele de deal si la 15% la campie cu nivel inalt de ape de adancime.  

In timpul perioadelor ploioase, debitele de apa uzata din Timisoara si Lugoj sunt foarte inalte deoarece sistemele de colectare sunt partial alcatuite din canale combinate. In ambele orase, surplusul de debit de 2.5 mai mare decat debitul mediu zilnic se va deversa in rau si nu va avea un impact asupra statiei de epurare. In orase si comune, sistemele de canalizare vor fi proiectate pentru a asigura controlul impotriva patrunderii apei de suprafata.

Calitatea reziduurilor din canalizare va fi stabilita in reglementarile normative NTPA-002 ca rezultat al controlului reziduurilor industriale din Timisoara. Nu exista informatii suficiente pentru a previziona situatia din Lugoj. In orase si comune, volumul de apa uzata industriala este extrem de redus astfel incat statiile propuse de epurare a apei uzate nu vor fi afectate de activitati industriale (cu exceptia unei statii de galvanizare din Buzias).    

Costuri unitare

La stabilirea costurilor unitare s-a ţinut seama de costurile proiectelor recente din cadrul masurilor ISPA din Timisoara si Drobeta Turnu Severin. S-au facut comparatii cu proiectele recente SAPARD in Timis (in special in Costei) si de asemenea cu costul de epurare la scara larga a reziduurilor de canalizare prin sistemul de lagune in SUA, Canada si Marea Britanie. Datele din alte studii de master plan din Romania au fost obtinute si incluse in baza de date a costurilor unitare.

In Timisoara, costurile unitare au fost extrase din master planul pregatit conform masurii ISPA pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare. S-au convenit prioritatile impreuna cu Aquatim in conformitate cu experienta companiei referitoare la siguranta utilizarii tipului respectiv de canalizare. O abordare similara a fost aplicata la Lugoj dar volumul de informatii din acest municipiu nu permite o buna analiza a prioritatilor.  

Pentru fiecare din cele 8 orase, au fost identificate facilitatile existente de alimentare cu apa si de colectare si epurare a apei uzate si a fost evaluata starea acestora. Costurile unitare pentru facilitatile imbunatatite de apa si apa uzata se bazeaza pe volumul de lucru si pe ratele aplicate in alte proiecte ISPA din Romania, inclusiv Timisoara si Mehedinti.

Au fost vizitate comunele in scopul estimarii costului serviciilor de apa si apa uzata pe cap de locuitor in judetul Timis luand in considerare serviciile de apa si apa uzata existente, starea lor, si de asemenea caracteristicile fizice precum tipul de teren si localizarea comunei pe sosele principale.

Costuri de investitii de capital

Investitiile necesare pentru termenele tinta convenite cu UE in Tratatul de Aderare pana in 2015 si 2018 si investiile ulterioare pana in 2038 sunt prezentate in tabelul de mai jos. 
Costuri de investitie
(MII EURO)
	AGLOMERARE
	Faza I pana in 2015
	Faza II pana in  2018
	Pana in 2038

	Timisoara
	63.875
	147.595
	443.808

	Lugoj
	26.391
	37.371
	39.428

	Buzias
	9.682
	12.822
	13.269

	Ciacova
	6.994
	8.391
	8.857

	Deta
	10.135
	13.143
	13.574

	Faget
	9.717
	15.990
	16.886

	Gataia
	4.098
	6.066
	6.348

	Jimbolia
	19.331
	23.110
	24.247

	Sannicolau Mare
	19.798
	20.598
	20.919

	Recas
	9.674
	12.979
	13.452

	ZONA RURALA
	76.852
	162.446
	565.646

	TOTAL JUDET
	256.547
	460.512
	1.166.435


Costuri de exploatare, intretinere si administrare

Costurile estimate de exploatare si intretinere sunt dezvoltate din exploatarea facilitatilor existente din Timisoara in legatura cu extragerea si tratarea apei de adancime si cu distribuirea costurilor de pompare. Costurile de intretinere se bazeaza pe practicile in mod normal acceptate- lucrarile civile si conductele sunt calculate la 0.5% din costul de capital pe an- exploatarea si intretinerea pentru statiile de pompare si pentru cele de epurare sunt apreciate la 2% din costul de capital pe an.   

Costurile fixe pentru personal, sediul central etc sunt prezentate in planul de investitii. Costurile se bazeaza pe practicile existente in industria apei din Romania, dar reducandu-se cu 15% in termeni reali pe perioada planificarii pentru a reflecta o eficienta crescuta (costuri reduse de personal care reprezinta o proportie mai mare a costurilor totale de exploatare si intretinere in comparatie cu utilitatile de apa vest europene).

Costul exploatarii, intretinerii si administrarii pentru termenele tinta convenite cu UE in cadrul Tratatului de Aderare pana in 2015 si 2018, si perioada ulterioara pana in 2038 sunt prezentate in tabelul de mai jos:.  
Costuri de operare si intretinere (MII EURO)


	AGLOMERARE
	Faza I pana in 2015
	Faza II pana in  2018
	Pana in 2038

	Timisoara
	101.414.
	139.053.
	403.941.

	Lugoj
	13.819.
	19.383.
	58.353.

	Buzias
	1.859.
	2.767.
	9.413.

	Ciacova
	950
	1.702.
	6.016.

	Deta
	1.541.
	2.310.
	7.938.

	Faget
	1.444.
	2.280.
	8.530.

	Gataia
	1.269.
	1.982.
	7.290.

	Jimbolia
	2.466.
	3.829.
	13.953.

	Sannicolau Mare
	3.107.
	4.665.
	16.113.

	Recas
	1.512.
	2.460.
	9.604.

	ZONA RURALA
	33.247.
	58.800.
	238.116.

	TOTAL JUDET
	162.628.
	239.231.
	779.267.


Programul implementarii

Consideratii de programare

In plus fata de criteriile de selectie a investitiilor prioritare este important sa se investeasca in reabilitarea activelor existente atat in Timisoara cat si in Lugoj, si de asemenea in cele 8 orase. Acest lucru este necesar pentru realizarea unor costuri mai eficiente de exploatare care vor asigura o baza mai puternica pentru extinderea serviciilor de apa si apa uzata in cadrul comunelor pe durata totala a derularii investitiilor.

Aceasta inseamna ca pe langa extinderile sistemelor, trebuie facute investitii paralele pentru a inlocui/reabilita activele existente in conformitate cu un program sustenabil, si ca se fac reinvestitii pentru a asigura faptul ca noile active continua sa functioneze in mod eficient si nu ajung in aceeasi conditie ca si activele existente.

Programul de implementare respecta cerintele etapelor 1 si 2 descrise mai sus. Este planificat ca toate investitiile, inclusiv inlocuirea facilitatilor de producere a apei si statiile de epurare, sa se deruleze in perioada intre 2009 si 2023 (trei perioade de 5 ani). In aceasta perioada va avea loc si reabilitarea retelelor din orasele mari si mici ; acest efort de reabilitare este planificat sa continue pana la sfarsitul periaodei de inderulare a investitiilor in 2038.  

Programul implementarii

Programul de implementare este prezentat in figura 4-1 pentru fiecare din cele 5 perioade de investitie pe 5 ani si identifica anii 2015 si 2018 ca ani definitorii pentru tintele care trebuie indeplinite in conformitate cu Tratatul de Aderare. Planul continua pana in 2038 ; acesta reprezinta indicatii pentru investie si nu trebuie considerat ca o regula rigida cu exceptia situatiilor in care este necesar sa se realizeze tintele propuse de guvern. Programul trebuie actualizat anual de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara.

Prin intermediul Masurii ISPA aflata in derulare, investitiile in desfasurare din Lugoj cu sprijinul fondurilor de la stat si a initiativelor intreprinse de catre orase si comune pentru furnizarea serviciilor de baza ale alimentarii cu apa, obiectivul national pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apa pentru 70% din populatie va fi atins, chiar si fara Fondul de Coeziune. 

Cu toate acestea, multe dintre aceste mijloace  de alimentare cu apa se afla intr-o stare precara si multe trebuie sa fie inlocuite ca o  prioritate majora; cateva dintre sisteme trebuie sa fie extinse pentru a deservi toti locuitorii din fiecare zona de alimentare. Dupa ce Fondul de Coeziune sa va incheia (inainte de 2015), populatia deservita din judet va fi de 83.2% (vezi Tabelul 4.6 de mai jos). Prin acelasi tip de investitii, populatia racordata la serviciile de canalizare va ajunge la 77.8% pe baza presupunerii ca mambrii ADI cu populatie >2.000 vor avea sistem de canalizare si/ sau bazine etans vidanjabile in satele mici.

Tabel 4‑27 : Populatia Deservita cu Apa pana in 2015

	Zona urbana
	Timisoara
	Lugoj
	8 Orase (ADI)
	Aglomerari> 2,000 (IDA)
	Altele
	Total
	%vechime din judetul Timis

	
	
	
	
	
	ADI
	non-ADI
	
	

	WS
	308,000
	45,300
	78,500
	42,900
	104,400
	12,800
	591,900
	92.6%

	WW
	308,000
	45,300
	78,500
	37,500
	20,000
	-
	489,300
	76.6%


Figura 4‑4 Programul de Implementare 2008 pana in 2038 
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 Termenele Limita ale Tratatului de Aderare

Obiective  Nationale/Tinte Judetene

Timisoara - MASURA ISPA

O statie noua  de epurare a apei uzate 

Extinderi ale sistemului de canalizare

Aplicatia pentru Fondul de Coeziune

Achizitionarea Serviciilor de Asistenta Tehnica

Timisoara - Master Plan

Reabilitarea sistemului de apa subterana

Reabilitarea Statiei de Tratare incl si mngmt namolului

Stocare apei brute

Reabilitarea sistemului de distributie

Fermentarea namolului si deshidratarea aditionala

Incinararea namolului si depozitarea cenusii

Reabilitarea sistemului de canalizare (inc. CCTV)

Colectarea apelor uzate prin pompare

Lugoj - Master Plan

Reabilitarea sistemului de distributie

Statie de tratare noua

Surse de Finantare necunoscute

O statie noua  de epurare a apei uzate 

Epurarea namolului si depozitarea

Reabilitarea Sistemului de Canalizare Surse de Finantare necunoscute

8-orase - Master Plan

Reabilitarea/ extinderea sursei subterane existente

Reabilitarea tratarii si dezinfectiei apei

Rezervor apa potabila

Reabilitarea sistemului de distributie

Statii noi de epurare (inclusiv epurarea si depozitarea namolului)

Reabilitarea sist. de canalizare (incl. statii de pompare si intretinerea vehiculelor

32  de Aglomerari - Master Plan

Reabilitarea sursei subterane existente

Reabilitarea tratarii si dezinfectiei apei

Pentru membrii ADI / ROC 

Rezervor apa potabila

Reabilitarea sistemului de distributie

Statie de epurarea noua (inclusiv epurarea si depozitarea namolului)

Sistem de canalizare (incl. Statii de pompare noi)

273  Aglomerari - Master Plan

Reabilitarea sursei subterane existente

Tratare &dezinfectie

Rezervor apa potabila

Reabilitarea sistemului de distributie

Statii noi de epurare (inclusiv epurarea si depozitarea namolului)

Sistem de canalizare (incl. Statii de pompare noi)

LEGENDA

Surse de Finantare necunoscute

Alte Finantari stabilite de AQUATIM

Investitie propusa din Fondul de Coeziune

Masura ISPA

Implementarea Serviciilor de Asistenta Tehnica

Alte comune

Alte comune

Alte comune

Alti Membrii ADI

Alti Membrii ADI

Alti Membrii ADI

Alti Membrii ADI

Alte comune

Alte comune

 70%din pop.alimentata cu apa; 60% tratare a apei uzate

 Se presupune ca acele comune non- membre ADI vor continua independent sau se vor asocia la ADI si ROC 

Apa potabila si apa uzata pt. Aglomerari > 10,000 loc. > 2,000 loc.

Comuna Prioritara

Comuna Prioritara

Comuna Prioritara

Comuna Prioritara

CP

Alti Membrii ADI


Indeplinirea Tintelor

Programul de investitii pentru următorii 30 de ani va duce in final la conformarea cu cerintele stabilite in tratatul de aderare prin urmatoarele etape:

· Programul prioritar de investitii va duce la indeplinirea tintelor specifice care au fost stabilite pentru acel program. Acele tinte sunt ele insele bazate pe termenele care se aplica in perioada ce se incheie la 31 decembrie 2013 in legatura cu alimentarea cu apa potabila si cu epurarea apei uzate.

· A doua etapa a programului de investitii de 30 de ani tinteste conformarea cu obiectivele care se aplica in 2015 si in 2018.

· Perioada urmatoare a programului de investitii pe 30 de ani se va adresa celorlalte comunitati din judet pentru a asigura furnizarea de servicii in intreg judetul in conformitate cu Directivele Consiliului 98/83/EEC si 91/271/EEC.

Consideratii  Institutionale

Guvernul Romaniei a stabilit un cadru general institutional care trebuie sa fie respectat de catre comunitatile care doresc sa beneficieze de granturi din co-finantarea din fondurile Comunitatii Europene.
 Obligatiile tratatului de aderare se aplica tuturor consiliilor locale din judetul Timis in functie de dorinta de a se asocia la ADI sau nu.

In consecinta, programul investitiilor descris in acest studiu trebuie sa fie implementat de catre consiliile locale in judetul Timis pentru a evita penalitati financiare pentru neconformarea cu obligatiile din tratatul de aderare. Comunitatile din judetul Timis sunt incurajate sa se asocieze la ADI cat mai repede posibil daca nu au facut-o pana acum şi să delege concesiunea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin delegare directă operatorului regional SC AQUATIM SA pentru a putea fi eligibile în aplicaţiile pentru co-finantarea investitiilor din granturi.

De la sfarsitul anului 2007, Consiliul Judetean Timis si SC AQUATIM SA au fost activi in constituirea ADI precum si in emiterea hotararilor de consiliu local pentru delegarea activelor catre Operatorul Regional in vederea dezvoltarii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare din regiunea lor. Un numar total de 59 de localitati a fost de acord sa se asocieze la ADI, ceea ce inseamna mai mult de 50% dintre localitatile din judet deservind o populatie de cca 500,000 de locuitori. 
CAPITOLUL 5

ACTIVITĂŢI PENTRU DELEGAREA GESTIUNII CĂTRE OPERATORUL REGIONAL 
Statutul legal
S.C. AQUATIM S.A. este Societate Comercială pe acţiuni cod unic de înregistrare 3041480 înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului Timiş cu nr. J35/4096/1992 cu sediul principal în municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr.11/A, judeţul Timiş, reprezentată de dl. Ilie Vlaicu având funcţia de Director General. 
S.C. AQUATIM S.A. are ca obiect de activitate: captarea, tratarea şi distribuţia apei; colectarea şi tratarea apelor uzate.
S.C. AQUATIM S.A. este organizat şi  funcţionează conform legii şi actului constitutiv.
Acţionarii Operatorului Regional SC AQUATIM SA sunt:
· Municipiul Timişoara
· Judeţul Timiş

· Oraşul Deta

· Oraşul Jimbolia

Capitalul social al S.C.“AQUATIM” este stabilit la suma de 84.793.100 lei, împărţit în Acţiuni nominative, în valoare nominală de 100 lei fiecare, din care:

Capitalul social iniţial se constituie din aportul acţionarilor stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timişoara şi prin hotărârile consiliilor locale, după cum urmeaza:
	Municipiul Timişoara
	84.445.700, lei

	Consiliul Judeţean Timiş
	100.000, lei

	Oraşul Jimbolia
	200.000, lei

	Oraşul Deta
	47.400, lei


Alte localităţi se vor putea participa ca acţionari la SC AQUATIM SA prin majorarea de capital.
Acţiunile rezultate din împărţirea capitalului social la valoarea de 100 lei, sunt în număr de 848.934 acţiuni, din care:

	Municipiul Timişoara
	844.457, Acţiuni

	Consiliul Judeţean Timiş
	1.000, Acţiuni

	Oraşul Jimbolia
	2.000, Acţiuni

	Oraşul Deta
	474, Acţiuni


CAPITOLUL 6

MODALITĂŢI DE ACORDARE A CONCESIUNII SERVICIILOR CĂTRE OPERATORUL REGIONAL
Delegarea directă
 Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice prevede la art. 30:
    (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.

    (2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.

    (3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.

    (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:

    a) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale acestora;

    b) societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic;

    c) societăţi comerciale cu capital social privat;

    d) societăţi comerciale cu capital social mixt.

    (5) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăţi comerciale al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţi administrativ-teritoriale se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.

    (6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice sau, după caz, activităţi din componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţilor furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 12004   554 10 201   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    (7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit prin una dintre procedurile prevăzute la alin. (8) ori poate fi atribuit direct, conform dispoziţiilor art. 31^1.

    (8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice sunt:

    a) licitaţia publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă;

    b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi.

Art 31^1 prevede:

1) Prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta lege, se atribuie direct:

    a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

    b) operatorilor cu statut de societăţi comerciale înfiinţaţi, după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a fostelor regii autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean existente la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care au avut în administrare şi exploatare bunuri, activităţi sau servicii de utilităţi publice.

    (2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

    a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

    b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;

    c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă.

    (3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice atribuite în baza prevederilor alin. (1) şi (2), delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).

    (4) În situaţia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, respectiv unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, vor evalua, în baza condiţiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanţele operatorului regional, respectiv ale operatorului, precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţă. În cazul în care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de performanţă în furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat.

Semnarea contractului

Contractul de delegare a serviciilor publicede alimentare cu apă şi de canalizare se va încheia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timiş şi Societatea Comercială AQUATIM S.A. imediat după:

· aprobarea studiului de oportunitate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
· aprobarea  de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş a delegării prin atribuire directă catre operatorul regional  SC AQUATIM SA
· avizarea caietului de sarcini de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
· aprobarea caietului de sarcini de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

· aprobarea Contractului de Delegare de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
· aprobarea Contractului de Delegare de către Adunarea generală a acţionarilor SC AQUATIM SA
Înregistrarea contractului

Autoritatea Concedentă va păstra într-un registru ”Contracte” o evidenţă clară a datelor şi informaţiilor cu privire la derularea Contractului de Concesiune, în care se vor preciza cel puţin informaţiile referitoare la obiectul contractului, durata contractului de concesiune, termenele de realizare a investiţiilor, termenele de plată a redevenţei şi obligaţiile de mediu. Registrul ”Contracte” se va întocmi şi păstra la sediul Autorităţii Concedente.

Dosarul contractului

Toate documentele întocmite pe parcursul desfăşurării procedurilor de negociere directă se vor păstra de către Autoritatea Concedentă, într-un dosar al delegării de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care se va întocmi pentru fiecare contract de concesiune.

CAPITOLUL 7 

NIVELUL REDEVENŢEI ŞI DURATA CONCESIUNII

Redevenţa
O dată cu derularea contractului de concesiune, concesionarul datorează autorităţii concedente o redevenţă aferentă bunurilor şi serviciilor concesionate.
Redevenţa va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitaţile administrativ-teritoriale către S.C. AQUATIM S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenţei va fi cel puţin egală cu valoarea serviciului datoriei Operatorului pentru acel an.



Operatorul va plăti Autorităţii Delegante o redevenţă în termenii şi condiţiile prevăzute mai jos:

· Nivelul redevenţei va fi stabilit prin contractul de concesiune Redevenţa se va fi plăti în fiecare an de către Operator pentru exerciţiul financiar în curs, dar numai după Data Intrării în Vigoare şi includerea în preţ/tarif, în tranşe trimestriale plătibile până la data de 15 a ultimei luni din trimestru.

· Plata Redevenţei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea Deleganta nu a solicitat efectuarea plăţii ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăţilor privind Redevenţa;

· Valoarea şi scadenţa Redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor;

· Redevenţa va reveni Localităţilor semnatare, Proporţional ;

· În cazul unui transfer către Asociaţie a competenţelor Localităţilor privind Serviciile, Redevenţa se va plăti Asociaţiei ;

· Autoritatea Delegantă (Asociaţia sau Localităţile semnatare) va vira sumele primite ca redevenţă, în termenul prevăzut de lege, în contul Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID)
· În cazul înlocuirii sistemului Redevenţei cu un nou sistem  de amortizări şi provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.

Operatorul regional va putea utiliza Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) în ordinea de priorităţi stabilită de lege.
Soldul neutilizat al contului la sfârşitul anului va fi reportat cu aceeaşi destinaţie în anul următor. După rambursarea împrumutului, a plăţii dobânzilor şi comisioanelor, eventualul sold rămas este raportat în anul următor şi utilizat până la lichidarea contului potrivit art.5 lit.d. 
Durata contractului de delegare
Durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare este de 30 ani, începând cu data de semnării contractului de concesiune.

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

CAPITOLUL 8

CONCLUZII ŞI PROPUNERI
Având în vederea analiza efectuată în prezentul Studiu de Oportunitate asupra situaţiei actuale a sistemelor publice de apă şi canalizare din judeţul Timiş, a cerinţelor strategiei de dezvoltare a serviciilor publice de apă şi canalizare aferente sistemelor de alimentare cu apa pentru următorii 30 de ani, este evident că concesionarea prin delegare directă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul regional  SC AQUATIM SA, reprezintă soluţia cea mai potrivită pentru obţinerea celui mai bun raport preţ/calitate şi realizarea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate la utilizatori la nivelele de calitate şi la termenele stabilite, de legislaţia în vigoare şi de Autoritatea Delegantă, în condiţii care să permită efectivitatea şi corecţia neconformităţilor concomitent cu asigurarea protecţiei consumatorilor.

Avantajele delegării directe către operatorului regional  SC AQUATIM SA vor fi:

· obţinerea celui mai bun raport preţ/calitate, realizarea indicatorilor de performanţã ai serviciilor prestate la utilizatori la nivelele de calitate şi la termenele stabilite de legislaţia în vigoare şi de Autoritatea Delegantă, asigurând totodată şi protecţia consumatorilor
· asigurarea dezvoltării şi modernizării sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente
· asigurarea furnizãrii de servicii de calitate (disponibilitate de apã potabilã 24 de ore din 24, la toţi consumatorii)
· asigurarea apei potabile la standarde de calitate comparabile cu cele din Uniunea Europeanã

· racordarea la sistemele publice de alimentare cu apã potabilã şi de canalizare a acelor zone care în prezent nu sunt deservite

· adaptarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la cerinţele consumatorilor

· tratarea apelor uzate pentru minimizarea impactului asupra mediului, conform standardelor din Uniunea Europeanã 

· favorizarea creşterii economiei zonale

· preluarea unei pãrţi importante din sarcina finanţãrii infrastructurii aferentă sistemelor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, atât din punct de vedere investiţional, operaţional cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului
· benefice şi din punct de vedere al îndeplinirii cerinţelor de protecţia mediului, în mod special asupra factorului uman, apelor freatice şi solului din arealul acestor oraşe prin preluarea şi capacitatea sporită de îndeplinire a obligaţiilor aferente, obligaţii care vor presupune un efort investiţional substanţial, greu de suportat separat de membrii asociaţiei.

De asemenea, existenţa Opeatorului Regional şi semnarea cu acesta a Contractului de Delegare reprezintă condiţie de eligibilitate pentru accesarea fondurilor de coeziune şi structurale pentru proiectele de alimentare cu apă şi de canalizare.
Elaborarea prezentului Studiu de Oportunitate s-a făcut pe baza informaţiilor şi documentelor obţinute prin următoarele metode şi surse: examinarea directă pe teren, consultarea datelor şi discuţii la nivelul Consiliului Judeţean Timiş, a municipiului Timişoara, a celorlalte oraşe şi comune din judeţul Timiş, discuţii cu personalul existent tehnic, economic, de exploatare al serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, consultarea de materiale arhivistice şi documentaţii, consultatarea şi utilizarea unor date din Master Planul judeţului Timiş.
Elaborator,
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