ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 10/2009: Iluminat arhitectural „Monument Fecioara Maria” din Piaţa Maria
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat arhitectural „Monument Fecioara Maria” din Piaţa Maria, lucrarea  nr. 10/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane şi cabluri montate în rezalituri;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYY 3x1,5 mmp; ACYABY 4x16 mmp
d. tipul stâlp: -
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 5 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   42.247,70 LEI    adică   12.242,90  EURO
   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 11/2009: Iluminat arhitectural „Podul Decebal”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat arhitectural „Podul Decebal”, lucrarea nr. 11/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : cabluri montate în rezalituri
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYY  3x2,5 mmp, CYY 4x10 mmp;

d.  tipul stâlp : -
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : -
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   423.823,50 LEI    adică   122.818,90  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 12/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Jose Silva 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public str. Jose Silva, lucrarea 
    nr. 12/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : de beton tip SC10001 
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 190 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   22.887,30 LEI    adică   6.632,50  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 13/2009: Extindere reţea de iluminat public în zona Câmpului, străzilr: Liviu Tempea Vasile Creţu, Ion Cristoreanu, Mariana Drăghicescu, Aurelia Fătu Răduţu (tronson Ion Luca Banăţeanu – Liviu Tempea)  

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona Câmpului, străzilr: Liviu Tempea Vasile Creţu, Ion Cristoreanu, Mariana Drăghicescu, Aurelia Fătu Răduţu (tronson Ion Luca Banăţeanu – Liviu Tempea), lucrarea nr. 13/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   3x35+16 mmp şi ACYAbY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp: de beton SC 10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 980m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   140.722,60 LEI    adică   40.779,70  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 14/2009: Iluminat arhitectural Biserica Romano-Catolică din Piaţa Nicolae Bălcescu
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat arhitectural Biserica Romanoi-Catolică din Piaţa Nicolae Bălcescu, lucrarea nr. 14/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane şi cabluri montate în rezalituri
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   3x25+16 mmp;

d.  tipul stâlp : -
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 125 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   404.174,70 LEI    adică   117.124,90  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)



          Şef Serviciu Energetic,                                                     Şef Birou Iluminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                       Dănuţ Pobega

