ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 11/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str.  Henriette Delavrancea Gibony
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Henriette Delavrancea Gibony, lucrarea nr. 11/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 210 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  49.308,10 lei    adică   14.288,90  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 12/2009: Extindere reţea de iluminat public în zona Circumvalaţiunii I delimitată de Calea Torontalului, bd. Cetăţii, str. Teiului şi bd. Gheorghe Lazăr   

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe în zona Circumvalaţiunii I delimitată de Calea Torontalului, bd. Cetăţii, str. Teiului şi bd. Gheorghe Lazăr, lucrarea  nr. 12/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL1, stâlpi de beton SCP 10001, stâlpi de beton SI 9
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 3.377 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   723.859,30 lei    adică   209.765,60  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 13: Extindere reţea de iluminat public în zona Circumvalaţiunii II delimitată de Bd. Cetăţii, bd. Gheorghe Lazăr şi Aleea Cascadei 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona Circumvalaţiunii II delimitată de Bd. Cetăţii, bd. Gheorghe Lazăr şi Aleea Cascade, lucrarea  nr. 13/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001, stâlpi metalici SL 1
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 778 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   170.116,10 lei    adică   49297,60  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 14/2009: Extindere reţea de iluminat public pe str. Horia Hulubei, str. Eugen Coşeriu, str. Tristan Tzara  

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Horia Hulubei, str. Eugen Coşeriu, str. Tristan Tzara, lucrarea  nr. 14/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 2.386 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   321.256,10 lei    adică   93.096,10  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 15: Extindere reţea de iluminat şi iluminat arhitectural Podul Tinereţii 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat şi iluminat arhitectural Podul Tinereţii, lucrarea  nr. 15/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

b. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     : ACYABY 3x50+25 mmp,    ACYABY   4x16 mmp, CYABY 3x1,5mmp, CYABY 3x2,5mmp, CYYF 3x1,5mmp, CYYF 3x2,5, CYYF 3x4 mmp;

c. tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL13
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 797 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   318.067,20 lei    adică   92.172,00  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 16/2009: Extindere reţea de iluminat public ornamental şi arhitectural Biserica Ortodoxă str. Dej – Parohia Calea Aradului 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public ornamental şi arhitectural Biserica Ortodoxă str. Dej – Parohia Calea Aradului, lucrarea nr. 16/2009;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY  3x35+16 mmp, ACYABY 4x16 mmp, CYABY 5x6 mmp, CYABY 5x4 mmp, CYABY 3x2,5 mmp ;

d. tipul stâlp: stâlpi de metal tip SL 1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 250 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   288.310,20 lei    adică   83.548,80  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)



          Şef Serviciu Energetic,                                                                 Şef Birou Iluminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                                    Dănuţ Pobega

