









ANEXA 1 la HCL nr............


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI  INVESTIŢIEI
“REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A  GRUPULUI ŞCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIŞOARA ”– conform Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii - elaborată de către S.C. DOSETIMPEX S.R.L., în cadrul  Contractului de Prestare de Servicii nr. 156 din 23.09.2009

AMPLASAMENT: Calea Bogdăneştilor nr. 32A, Timişoara,  Judeţul Timiş
VALOAREA TOTALA A INVESTIŢIEI (TVA inclus) = 8.666.869 lei respectiv 2.045.375 euro
C+M (TVA inclus)
    


              = 7. 496.129  lei respectiv 1.769.082 euro
1 euro= 4,2373  lei 
DURATA DE REALIZARE A INVESTIŢIEI: 9 luni

DATE TEHNICE ALE CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE:   

	Denumire clădire
	ŞCOALA
	ATELIER ŞCOALĂ
	CANTINA
	CĂMIN INTERNAT

	Regimul de înălţime
	· S+P+2E


	· Parter


	P+1E
	S+P+3E

	Suprafaţa construita
	· 1.076,93 mp


	· 1.551 mp


	767,13 mp
	702 mp

	Suprafaţa desfăşurata
	· 3.646,79 mp


	· 1.551 mp


	1.534,26 mp
	3.004 mp


LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:   
1. ŞCOALA: refacerea totală a instalaţiei de alimentare cu apă rece şi a instalaţiei de canalizare internă şi externă;  refacerea totala a grupurilor sanitare;  refacerea faţadei : termoizolaţie, tencuieli exterioare şi zugrăveli;  construirea unui  acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din tablă; inlocuirea uşilor la toate sălile de clasă; igienizări şi zugraveli interioare; reparaţii la subsol.
2. ATELIER ŞCOALĂ - asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilităţi; refacerea totală a instalaţiilor de apa canal, pluviale şi de incalzire; refacerea completă a grupurilor sanitare cu  inlocuirea obiectelor sanitare si a corpurilor de incalzire in fiecare incapere;  inlocuirea integrala a instalatiei electrice si de iluminat (cabluri, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat); reparaţii la tencuieli şi pardoseli; realizarea unor finisaje interioare şi exterioare superioare, atât la pereţi, la pardoseli cît şi la planşee prin aplicarea unor materiale de calitate foarte buna - materiale rezistente, usor de curatat care sa corespunda activităţilor desfăşurate; echiparea si dotarea cu aparatura si echipamente specifice; inlocuirea timplariei existente (usi si ferestre).
3. CANTINA - recompartimentarea blocului alimentar; refacerea integrală a instalaţiilor de apa canal, electrice şi termice; desfiinţarea instalaţiei de ventilaţie nefuncţionale; refacerea şi modernizarea  grupului sanitar şi a vestiarului pentru personalul angajat, reechiparea cu obiecte sanitare; realizarea unor finisaje  exterioare -  termoizolaţie, tencuieli, zugrăveli; inlocuirea timplariei existente la sala de mese.
4. CĂMIN INTERNAT - refacerea totală a instalaţiei de alimentare cu apă rece şi a instalaţiei de  canalizare internă şi externă; refacerea totala a grupurilor sanitare; refacerea faţadei - termoizolaţie, tencuieli exterioare şi zugrăveli; igienizări şi zugraveli interioare - se vor adopta materiale lavabile, rezistente la solicitări mecanice după curăţarea temeinică a suportului şi corectarea/refacerea tencuielilor; inlocuirea uşilor la etaj 3 şi a ferestrelor  la coridoare; construirea unui acoperiş sarpantă cu  învelitoare din tablă;  reparaţii la instalaţii şi igienizare subsol;
Total suprafaţa desfăşurata reabilitată şi modernizată: Sd = 9.736,05 mp
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