ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 1/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona delimitată de străzile: Simion Bărnuţiu, Calea Dorobanţilor, Lalelelor, Viorelelor , Renaşterii

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona delimitată de străzile: Simion Bărnuţiu, Calea Dorobanţilor, Lalelelor, Viorelelor , Renaşterii, lucrarea nr. 1/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp, ACYABY 3x25+16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 840 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  213.613,70 lei    adică   61.902,70  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 2/2010: Extindere reţea de iluminat public pe str. Nicolae Titulescu nr. 21
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe str. Nicolae Titulescu nr. 21, lucrarea  nr. 2/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp:  stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 300 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   39.567,40 lei    adică   11.466,20  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
     - SF lucrarea nr. 3/2010: Extindere reţea de iluminat public pe Intrarea Petru Păcurariu
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe Intrarea Petru Păcurariu, lucrarea  nr. 3/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi metalici SL 1
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 120 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   22.906,70 lei    adică   6.638,10  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)
      - SF lucrarea nr. 4/2010: Extindere reţea de iluminat public pe străzile: Orşova, Cugir, Carei, Liege, Dej  

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe străzile: Orşova, Cugir, Carei, Liege, Dej, lucrarea  nr. 4/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   3x35+16 mmp, ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x25+16 ;

d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001 şi stâlpi de metal tip SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 3230 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   627.313,10 lei    adică   181.787,70  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005)



          Şef Serviciu Energetic,                                                                 Şef Birou Iluminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                                    Dănuţ Pobega

