ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 5/2010: Iluminat arhitectural „Biserica Martirilor” din Timişoara
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat arhitectural „Biserica Martirilor” din Timişoara, lucrarea 
nr. 5/2010
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane şi cabluri montate în rezalituri
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  CYY 3x2,5mmp; CYY 4x10mmp;ACYABY 4x16mmp
d. tipul stâlp: beton tip SC10001, stâlpi de metal de tip parc
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 350 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   135.659,10 LEI  adică  39.312,40  EURO
   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
     - SF lucrarea nr. 6/2010: Extindere reţea de iluminat public în Parcul Petofi Sandor
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în Parcul Petofi Sandor, lucrarea nr. 6/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY 4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : de metal tip parc
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 430 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   116.186,60 LEI    adică   33.669,50  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 7/2010: Extindere reţea de iluminat public pe Calea Chişodei nr. 152 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe Calea Chişodei nr. 152 
    nr. 7/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare : 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYAbY   4x16 mmp, ;

d.  tipul stâlp : de beton tip SCP10001 
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 280 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   39.927,90 LEI    adică   11.570,60  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 8/2010: Extindere reţea de iluminat public pe străzile: Oedip şi Jean Monet
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public pe străzile: Oedip şi Jean Monet, lucrarea nr. 8/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane;
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACAbYY 4x16 mmp;
d.  tipul stâlp: de beton tip SCP10001 

4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 340 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   87.728,40 LEI    adică   25.422,60  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
  


- SF lucrarea nr. 9/2010: Extindere reţea de iluminat public în Cartierul Soarelui (zona delimitată de străzile: Orion, Mareşal Constantin Prezan, blv. Sudului, blv. dr. Iosif Bulbuca

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în Cartierul Soarelui (zona delimitată 

de străzile: Orion, str. Mareşal Constantin Prezan, blv. Sudului, blv. dr. Iosif Bulbuca, lucrarea nr. 9/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane;
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACAbYY 4x16 mmp;
d.  tipul stâlp: de beton tip SCP10001 

4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 3.750 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   615.019,60 LEI    adică  178.225,20  EURO

   (1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18128 din 21.10.2005.)
          Şef Serviciu Energetic,                                                     Şef Birou Iluminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                       Dănuţ Pobega

