Anexa nr. 2 la H.C.L.__________________________

INDICII DE CONSTRUCTIBILITATE  LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE


În zona studiată sunt propuse următoarele unităţi şi subunităţi funcţionale :

Zona A. Transformare, subzonele A. I şi A. II;

Zona B. Zonă de locuit atractivă, subzonele B. III şi B. IV;

Zona C. Centru verde luxuriant, subzonele C. V, C. VI şi C. VII;

Zona D. Zonă de locuit atractivă, subzona D. VIII;

Zona E. Transformare, subzonele E. IX şi E. X;

Zona F. Zonă rurală, subzona F. XI.

In toate subzonele este permisa:

- reamenajarea şi modificarea malurilor canalului Bega pentru a facilita amplasarea unei alei pietonale continue, fără obstacole şi a unei piste pentru biciclete de-a lungul canalului Bega;

- utilizarea canalului Bega pentru activităţi sportive şi de agrement: pescuit sportiv, sporturi nautice, etc.;

- introducerea transportului acvatic pe canalul Bega - vaporetto (ambarcaţiune de mici dimensiuni destinată transportului în comun), bărci cu sau fără motor, hidrobiciclete etc.;

- construcţiia de noi poduri si pasarele sau reabilitarea celor existente - fără a obtura continuitatea aleilor pietonale/ pentru biciclete pe sub acestea;

In anumite zone, conform plansei REGLEMENTARI URBANISTICE, este permisa amplasarea de debarcadere, pavilioane pentru odihna, staţii pentru transportul în comun, pontoane, pavilioane cu servicii şi alimentaţie publică, terase;

ZONA A. TRANSFORMARE, subzonele A. I ŞI A. II;
Subzona A I:

I.1 Spaţii verzi pe malul sudic al Canalului

Este permisa construirea de staţii pentru transportul în comun pe apă, pe malul sudic, lungime max. 10m şi lăţime max. 3m, din lemn, ieşite în consolă, fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorate de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timisoara;

Este permisă construirea de pavilioane pentru odihnă (regim de înălţime P, suprafaţă max. 15mp), si debarcadere din lemn.
I.2 Spaţii verzi pe malul nordic al Canalului

Este permisă construirea de pavilioane pentru odihnă (regim de înălţime P, suprafaţă max. 15mp), din lemn şi grupuri sanitare publice cu caracter permanent (sunt interzise cele temporare din plastic). 
I.7.a Stradă secundară si I.7.b Stradă secundară (Splaiul Sofocle)

Strazi secundare destinate circulaţiei auto, pietonale. 

I.8 Zonă mixtă

Se propune schimbarea functiunii zonei industriale in locuire cu funcţiuni complementare (activităţi comerciale, servicii). 
Subzona A II:
II.1  Canalul Bega şi malurile sale

Este permisa construirea de staţii pentru transportul în comun şi pontoane pe apă, pe malul nordic, lungime max. 10m şi lăţime max. 3m, ieşite în consolă, din lemn, in consola fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorata de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timisoara;
Este permisă construirea de debarcadere din lemn.
II.2.a si II.2.b Spaţii verzi pe malul nordic si sudic al Canalului

Este permisă construirea de pavilioane pentru odihnă (regim de înălţime P, suprafaţă max. 15mp), din lemn, în zonele stabilite prin prezentul PUZ, destinate strict pentru agrement şi grupuri sanitare publice cu caracter permanent (sunt interzise cele temporare din plastic). 
Este permisă construirea de debarcadere, in apropierea pavilioanelor pentru odihna.
II.5 Zonă de locuinţe pe malul sudic

Pentru construcţii sau intervenţii asupra construcţiilor de pe parcelele cu front înspre canalul Bega se vor respecta indicii actuali de construibilitate:  pentru locuinţe individuale POT max = 40%, regimul de înălţime max P+2E+M/Er, CUTmax = 1.6, iar în cazul locuinţelor colective, regim de max P+4, POT max 20%,  CUT max=1;

În cazul modificării indicilor urbanistici, prin PUZ se va impune un regim de înălţime de maxim P+4 şi înălţime maximă la cornişă h=15 m.
II.7.a Podul Modoş Pod feroviar propus pentru reabilitare
II.7.b Stradă secundară (Spl. Sofocle) si II.7.d Stradă secundară (Spl. N. Titulescu)

Strazi secundare destinate circulaţiei auto, pietonale. 

II.7.c Pod propus pentru completarea inelului de circulaţie IV Pod destinat circulaţiei auto, cicliste şi pietonale;
II.8.a Zonă mixtă pe malul nordic

Se propune schimbarea functiunii zonei industriale in zona pentru locuit si servicii. Întreaga zonă va fi orientată către Bega, cu alei şi spaţii verzi în continuarea celor de pe mal. Calea ferată ce mărgineşte situl spre vest va fi scoasă din folosinţă. Având în vedere caracterul acestei zone şi vecinătatea Canalului Bega, spaţiul verde va fi de minim 30% din suprafaţa sitului, structurat astfel: o bandă verde cu lăţimea de 20m, pe întreaga lungime a limitei de proprietate dinspre Canal, începând de la limita de proprietate, o fâşie compactă de minim 5% din suprafaţa sitului ca zonă verde publică ce asigură legătura dintre malul Begăi şi Splaiul Nicolae Titulescu, de la nord la sud, iar restul în funcţie de soluţia urbanistică propusă.

Regimul de înălţime maxim admis pentru această subzonă va fi de maxim P+5 spre malul canalului şi  maxim P+7 în partea nordică a subzonei.

II.8.b Zonă mixtă pe malul sudic

Se propune revitalizarea zonei şi amenajarea acesteia ca port – cu debarcader, zonă de recreere, cu spaţii comerciale (terase, chioşcuri) şi administrative, parcări;

Clădirea administrativă a portului si grupuri sanitare publice vor avea suprafaţă max. 150mp;

II.9 Ansamblu de cladiri al Combinatului Petrochimic  Solventul

Se propune revitalizarea sitului fostului Combinat Petrochimic „Solventul” pentru a adăposti facilităţi socio-culturale si pastrarea ansamblului de cladiri, marcate pe plansa Reglementari Urbanistice.
ZONA B. ZONĂ DE LOCUIT ATRACTIVĂ, subzonele B.III şi B.IV;
Subzona B. III:

III.1  Canalul Bega şi malurile sale

Este permisa construirea de staţii pentru transportul în comun pe apă şi pontoane pe apă, pe malul sudic, lungime max. 10m şi lăţime max. 3m, din lemn, ieşite în consolă, fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorate de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timisoara;
Este permisă construirea de debarcadere din lemn.
III.2.a si III.2.b Spaţii verzi pe malul nordic si sudic al Canalului

Se va proteja şi păstra în totalitate spaţiul verde la dimensiunea actuală. Obiectivul principal este extinderea acestuia
III.6. Zonă de servicii pe malul sudic(Autogara)
Zonă de servicii, alimentaţie publică (bistro, cafenea sau restaurant cu orientarea spre Bega) şi agrement în zonă rezidenţială, cu POT maxim admis 30%, CUT maxim admis 1.1.
III.7.a Stradă secundară (Spl. N. Titulescu) si III.7.b Stradă secundară (Spl. T. Vladimirescu)
Strazi secundare destinate circulaţiei auto, pietonale. 

III.7.c Pasarelă. Pasarela propusa pentru reabilitare.
III.7.d Podul Muncii Pod propus pentru reabilitare.
III.9 Turnul de apă

Parcela turnului de apă, monument istoric va fi amenajată ca zonă de recreere, având funcţia de piaţetă publică sau centru comunitar înconjurat de spaţiu verde. 

Subzona B IV:

IV.1  Canalul Bega şi malurile sale

Este permisa construirea de staţii pentru transportul în comun pe apă, pe ambele maluri lungime max. 10m şi lăţime max. 3m, din lemn, ieşite în consolă, fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorate de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timisoara;

Este permisă construirea de pontoane, din lemn, pe malul sudic si debarcadere, din lemn.
Se va amplasa maxim un ponton la fiecare 100m de lungime de mal.

IV.2.a si IV.2.b Spaţii verzi pe malul nordic si sudic al Canalului

Se va proteja şi păstra în totalitate spaţiul verde la dimensiunea actuală. Obiectivul principal este extinderea acestuia
IV.3  Zonă de recreere pe malul sudic

Se propune loc de recreere în zonă rezidenţială, cu facilităţi pentru joacă/ sport, zonă de picnic şi funcţiuni complementare – restaurant existent; sunt excluse alte funcţiuni;

- suprafaţa spaţiului verde amenajat va fi de minim 40% din suprafaţa parceleli;

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar micşorând POT şi CUT actual al construcţiilor intabulate până la POT maxim 20%, CUT maxim 0.4;

- suprafeţele amenajate pentru sport, terasele, platformele, construcţiile din materiale ecologice sau aleile, nu vor depăşi 40% din suprafaţa parcelelor. Se admite mărirea spaţiului destinat sportului în aer liber, doar micşorând suprafaţa pentru clădiri;

IV.5.a, b Locuinte-Front stradal spre Bega

- se va menţine ansamblul de clădiri existente (înălţime, modenatură, etc.), pentru valoarea arhitecturală şi urbanistică care o are.

- nu se va depăşi înălţimea la cornişă a ansamblului de clădiri reprezentative, marcat pe planşa de reglementări urbanistice, respectiv 15m.
IV.7.a Podul Eroilor si IV.7.b Podul Ştefan cel Mare Poduri propuse pentru reabilitare.
IV.7.c Stradă secundară (Spl. N. Titulescu) si IV.7.d Stradă secundară (Spl. T. Vladimirescu)

Strazi secundare destinate circulaţiei auto, pietonale. 

IV.7.e Podul de Fier Pod propus pentru reabilitare.
IV.7.f Pod propus pentru completarea inelului de circulaţie II
Pod destinat circulaţiei auto, cicliste şi pietonale;
ZONA C. CENTRU VERDE LUXURIANT, subzonele C.V,  C. VI şi C.VII;

Subzona C. V:

V.1.a  Canalul Bega şi malurile sale

Este permisa construirea de pontoane, pe malul sudic, lungime max. 10m şi lăţime max. 3m, ieşite în consolă, din lemn, fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorate de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timisoara;

V.1.b  Canalul Bega şi malurile sale

Este permisa construirea de staţii pentru transportul în comun pe apă, pe ambele maluri lungime max. 10m şi lăţime max. 3m, din lemn, ieşite în consolă, fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorate de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timisoara;

V.2.a Parcul Central

Parc public amenajat peisager, cu spaţii de joacă pentru copii. Se va reamenaja partea vestică a parcului până la aleea centrală, în urma elaborării unui proiect de amenajare peisageră.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 15% din suprafaţa parcului;

V.2.b Spaţii verzi pe malul sudic al Canalului

Spaţiu verde în apropierea malului Begăi.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 15% din suprafaţa parcului;

V.2.c Parcul Catedralei

Parc public cu valoare de monument istoric, amenajat peisager.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme şi construcţii, nu va depăşi 30% din suprafaţa parcului;

V.2.d Parcul Alpinet
Parc public amenajat peisager.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 15% din suprafaţa parcului;

V.3.a Bază sportivă

- Zona destinata activităţilor sportive. Se admit demolări în favoarea măririi spaţiului verde. 

- clădirile şi terasele vor fi retrase obligatoriu faţă de malul apei, astfel încât să permită continuitatea Bulevardului Bega, cu o lăţime a acestuia de minim 3m;

- suprafaţa spaţiului verde amenajat va fi de minim 40% din suprafaţa parcelelor subzonei;

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual al construcţiilor intabulate până la POT maxim 20%, CUT maxim 0.4;

- se vor reduce suprafeţele amenajate pentru sport cu beton sau alte materiale impermeabile, terase, platforme, construcţii din materiale ecologice  până la cel mult 40% din suprafaţa subzonei funcţionale.

V.3.b, V.3.c Zonă de recreere

Zona destinata alimentaţiei publice, evenimentelor culturale. 

- clădirile şi terasele vor fi retrase obligatoriu faţă de malul apei, astfel încât să permită continuitatea Bulevardului Bega, cu o lăţime a acestuia de minim 3m;

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar micşorând POT şi CUT actual al construcţiilor intabulate până la POT maxim 20%, CUT maxim 0.4.

V.4 Facultatea de Medicină

Spaţii de învăţământ înconjurate de zonă verde. 

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual.

V.7.a Stradă secundară (Splaiul Nicolae Titulescu) si V.7.b Stradă secundară (Splaiul Tudor Vladimirescu) Strazi destinate circulaţiei auto, pietonale. 

V.7.c Podul Traian Pod propus pentru reabilitare.
V.8 Zonă mixtă -Bază sportivă înconjurată de zonă verde

Facilităţi pentru sport: teren de sport, bazin in aer liber sau acoperit. Interdicţie temporară de construcţie, până la elaborare PUD.

Subzona C. VI:

VI.1.  Canalul Bega şi malurile sale

Este permisa construirea de pontoane pe malul sudic şi staţii pentru transportul în comun pe malul nordic, lungime de max. 10m şi lăţime de max. 3m, din lemn, ieşite în consolă faţă de malul sudic. Se va amplasa maxim un ponton la fiecare 100m de lungime de mal;

- sunt interzise noi construcţii temporare/ pavilioane pentru servicii şi alimentaţie publică, precum şi construirea de noi toalete publice;

VI.2.a Parcul Justiţiei

Parc  istoric public amenajat peisager.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 8% din suprafaţa parcului;
VI.2.b Parcul „Academia”

Parc public amenajat în urma elaborării unui studiu de fezabilitate  derivat dintr-un concurs de soluţii urbanistice şi de arhitectură, cu locuri de joacă, zonă de picnic (inclusiv cu funcţiune de alimentaţie publică – bar, bistro) şi terenuri sportive în aer liber

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 15% din suprafaţa parcului;

VI.2.c Parcul Rozelor

Parc istoric cu valoare decorativă dotat cu scenă de spectacole în aer liber.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 15% din suprafaţa parcului;

VI.2.d Spaţiu verde pe malul sudic al Canalului în zona B-dului Michelangelo

Parc public amenajat peisager pentru petrecerea timpului liber, cu zonă pentru alimentaţie publică (bar, bistro) în proximitatea malului sudic al Canalului Bega.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 15% din suprafaţa parcului;
- suprafaţa totală a chioşcurilor pentru alimentaţie publică nu va depăşi 100mp (inclusiv terasele aferente).
VI.2.e Spaţiu verde pe marginea carosabilului de-a lungul B-dului Vasile Pârvan

Spaţiu verde pe marginea Bulevardului Vasile Pârvan şi parcări amenajate cu materiale permeabile la apă.

VI.2.f Parcul Studenţilor

Spaţiu verde în campusul universitar amenajat cu locuri de stat şi alei din materiale permeabile la apă şi lăcaş de cult înconjurat de zonă verde.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 15% din suprafaţa parcului;

VI.2.g Spaţiu verde în campusul universitar

Spaţiu verde în campusul universitar amenajat cu locuri de stat şi alei din materiale permeabile la apă.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 10% din suprafaţa parcului;

VI.3.a Zonă de recreere la sud de Canalul Bega 

Spaţiu destinat divertismentului, sportului, alimentaţie publică, amenajat cu parcări. 

- clădirile şi terasele vor fi retrase obligatoriu faţă de malul apei, astfel încât să permită continuitatea Bulevardului Bega, cu o lăţime a acestuia de minim 3m;

- suprafaţa spaţiului verde amenajat va fi de minim 40% din suprafaţa parcelelor subzonei;

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar micşorând POT şi CUT actual al construcţiilor intabulate până la POT maxim 20%, CUT maxim 0.4;

- suprafeţele amenajate pentru sport, terasele, platformele, construcţiile din materiale ecologice sau aleile, nu vor depăşi 40% din suprafaţa parcelelor.

Se admite mărirea spaţiului destinat sportului în aer liber, doar micşorând suprafaţa pentru clădiri.

VI.3.b Zonă de recreere la nord de Canalul Bega – Restaurantul Bănăţeana

Spaţiu destinat divertismentului, alimentaţiei publicei. 

- clădirile şi terasele vor fi retrase obligatoriu faţă de malul apei, astfel încât să permită continuitatea Bulevardului Bega, cu o lăţime a acestuia de minim 3m;

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual.

VI.4.a Academia de Artă


Spaţiu destinat manifestărilor culturale. 

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual.

VI.4.b Facultatea de Hidrotehnică 


Spaţii de învăţământ înconjurate de zonă verde, cu spaţii de parcare în incintă.

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual.

VI.7.a Podul Tinereţii Pod propus pentru reabilitare.
VI.7.b, c Pasarele propuse pentru circulaţie pietonală şi ciclistică

VI.7.d Str. Spiru Haret, Str. George Enescu Strazi destinate circulaţiei auto, pietonale.
VI.7.e Bulevardul Vasile Pârvan Stradă principală destinată circulaţiei auto, pietonale.
Subzona C. VII:

VII.1  Canalul Bega şi malurile sale

Se permite construirea de pontoane pe malul sudic şi nordic şi staţii pentru transportul în comun pe malul nordic, lungime de max. 10m şi lăţime de max. 3m, din lemn, ieşite în consolă faţă de malul sudic. Se va amplasa maxim un ponton la fiecare 100m de lungime de mal;

- sunt interzise noi construcţii temporare/ pavilioane pentru servicii şi alimentaţie publică, precum şi construirea de noi toalete publice;

VII.2.a Parcul Copiilor

Parc public amenajat cu locuri de joacă, contact cu natura şi recreere activă pentru toate vârstele, dar în special pentru copii, funcţiuni culturale şi zonă de picnic.

 - aleile nu vor depăşi 20% din suprafaţa parcului;

- zona verde şi locurile de joacă în aer liber se vor întinde pe o suprafaţă de minim 80% din aria parcului;

- chioşcurile destinate alimentaţiei publice/ agrement, nu vor depăşi 100mp fiecare (inclusiv terasa aferentă);

- pentru zona de alimentaţie publică şi agrement POT maxim admis 1%, regim de înălţime – maximP;
VII.2.b Spaţiu verde 

Spaţiu verde pe malul sudic al Canalului în zona Bulevardului Michelangelo.

- nu se va micşora suprafaţa spaţiului verde.

VII.2.c  Parcul Vasile Pârvan

Parc public amenajat peisager pentru petrecerea timpului liber. Nu sunt permise funcţiuni comerciale.

Suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme şi construcţii, nu va depăşi 10% din suprafaţa parcului.
VII.3 Zonă de recreere la sud de Canalul Bega 

Spaţiu destinat divertismentului, sportului, alimentaţiei publicei, amenajat cu parcări. Se admit demolări în favoarea măririi spaţiului verde.

- clădirile şi terasele vor fi retrase obligatoriu faţă de malul apei, astfel încât să permită continuitatea Bulevardului Bega, cu o lăţime a acestuia de minim 3m;

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual.

VII.5 Zonă de locuinţe

Locuire cu posibilitatea de a schimba funcţiunea în zonă destinată manifestărilor culturale sau alimentatie publica.

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual: înălţimea la cornişă a clădirii va fi de maxim 10m, cu un regim de înălţime maxim de P+2.
VII.6 Servicii

Zonă de servicii înconjurată de spaţiu verde.

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual;

VII.7.a  Podul Michelangelo Pod propus pentru reabilitare.
VII.7.b Pasaj subteran Pasaj subteran propus destinat circulaţiei auto.  

VII.7.c Bulevardul Vasile Pârvan Stradă destinată circulaţiei auto, pietonale.
VII.7.d Pasarela Parcul Copiilor pentru circulaţie pietonală şi ciclistică Pasarela propusa pentru reabilitare.
VII.8 Zonă mixtă

Spaţiu verde în campusul universitar amenajat cu locuri de stat, alei din materiale permeabile la apă şi terenuri de sport. În partea nordică a subzonei se va amplasa un cămin studenţesc.

ZONA D. ZONĂ DE LOCUIT ATRACTIVĂ 2, subzona D.VIII,  
Subzona D. VIII:

VIII.1.  Canalul Bega şi malurile sale

Se permite construirea de pontoane pe malul sudic şi staţii pentru transportul în comun pe malul nordic, lungime de max. 10m şi lăţime de max. 3m, din lemn, ieşite în consolă faţă de malul sudic. Se va amplasa maxim un ponton la fiecare 100m de lungime de mal;

- sunt interzise noi construcţii temporare/ pavilioane pentru servicii şi alimentaţie publică, precum şi construirea de noi toalete publice;

VIII.2.a Parcul Mocioni

Parc public, pentru petrecerea timpului liber şi cu locuri de joacă pentru copii. Nu sunt permise funcţiuni comerciale. Se va reamenaja parcul pe baza unui proiect de amenajare peisageră.

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 8% din suprafaţa parcului.
VIII.2.b  Parcul Poporului

Parc istoric amenajat peisager şi cu teren de sport în aer liber. 

- suprafaţa ocupată de alei din materiale impermeabile sau platforme, nu va depăşi 10% din suprafaţa parcului.

VIII.5 Front stradal spre Bega

- se va conserva ansamblul de clădiri existente (înălţime, modenatură, etc), pentru valoarea arhitecturală şi urbanistică care o are.

VIII.6.a Destinaţii comerciale/ prestări de servicii

Zonă de servicii cu posibilitatea de a schimba funcţiunea în zonă destinată manifestărilor culturale.

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual.

VIII.6.b Hotel

Zonă de servicii cu posibilitatea de a schimba funcţiunea în zonă destinată manifestărilor culturale.

- viitoare reconstrucţii sau modernizări sunt permise doar păstrând/ micşorând POT şi CUT actual.

VIII.7.a Stradă secundară (Splaiul Protopop Meletie Draghici, Strada Mocioni) si VIII.7.b Stradă secundară (Splaiul Nistrului) Strazi destinate circulaţiei auto şi pietonale
VIII.7.c  Podul Dacilor Pod propus pentru reabilitare.

VIII.7.d  Pod propus pentru închiderea inelului II de circulaţie Pod propus
VIII.7.e  Podul Decebal Pod propus pentru reabilitare.
VIII.9 Turn de apă

- se va menţine turnul de apă existent, pentru valoarea  urbanistică care o are.


ZONA E. TRANSFORMARE 2, subzonele E. IX şi E. X

Subzona E. IX:

IX.1 Spaţii verzi pe malul sudic al Canalului

Se permite construirea de pontoane pe malul sudic şi staţii pentru transportul în comun pe apă pe ambele maluri, lungime de max. 10m şi lăţime de max. 3m, din lemn, ieşite în consolă, fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorate de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timişoara;

IX.2 Spaţii verzi pe malul nordic al Canalului

Spaţiu verde în apropierea Begăi.

- se va proteja şi păstra în totalitate spaţiul verde la dimensiunea actuală. Obiectivul principal este extinderea acestuia;

IX.7.a Stradă secundară (Splaiul Peneş Curcanul) Strada destinata circulaţiei auto şi pietonale.
IX.7.b Pod propus pentru circulaţie auto, pietonală şi ciclistică 
IX.7.c Podul Mihai Viteazul Pod propus pentru reabilitare.
IX.8.a Zonă mixtă

Destinaţia acestei zone va fi una comercială, de alimentaţie publică şi de servicii care nu generează poluare fonică sau de alt fel.   

Regimul de înălţime admis pentru această subzonă este de maxim P+4, cu înălţime maximă la cornişă de 15m, dar sunt admise şi accente de P+6 la colţurile cvartalului.

IX.8.b Zonă mixtă

Destinaţia acestei zone va fi una mixtă: comerţ, servicii, alimentaţie publică, locuire colectivă şi  funcţiuni complementare care nu generează poluare fonică sau de alt fel, facilităţi socio-culturale.

Înălţimea la cornişă a clădirilor va fi de maxim 22m, pentru cele care au frontul spre Bega. Retragerea construcţiilor de la albia minoră a Begăi va fi de 20m.

Pentru funcţiunea de locuinţe din această subzonă, înălţimea clădirilor cu frontul spre Bega va fi de maxim 22m, cu un regim de înălţime maxim de P+6E, POT max 40%, CUT max 3, spaţii verzi 35%.

În afara parcelelor reglementate prin PUZ/ PUD până la data aprobării prezentului PUZ, regimul de înălţime al clădirilor va fi de maxim P+4 spre Bega si maxim P+4 spre partea sudică a loturilor.

În proximitatea podului auto propus la Spl Morarilor, se va putea amplasa un accent cu înălţimea maximă de 30m, în zona marcată pe planşa de reglementări, care va ocupa maxim 2% din suprafaţa subzonei.

IX.8.c Zonă mixtă 

Destinaţia acestei zone va fi una mixtă: comerţ, alimentaţie publică, locuire colectivă şi  servicii care nu generează poluare fonică sau de alt fel, facilităţi socio-culturale.

.Clădirile cu frontul spre Bega vor avea un regim de înălţime maxim de P+8E, spaţii verzi amenajate 25%. Se admite amplasarea unui accent cu înălţimea de maxim 40m în zona marcată pe planşa de reglementări, care va ocupa maxim 10% din suprafaţa subzonei.

IX.8.d Zonă mixtă

Biserică înconjurată de spaţiu verde.

POT şi CUT actual se menţin.

Subzona E. X:

X.1 Spaţii verzi pe malul sudic al Canalului

Se permite construirea de staţii pentru transportul în comun pe apă pe malul nordic, lungime de max. 10m şi lăţime de max. 3m, din lemn, ieşite în consolă, fixate pe uscat  sau plutitoare şi ancorate de mal, cu avizul Oficiului Căpităniei Portului Timişoara;
X.2.a Parcul Uzinei

Spaţiu verde în apropierea Begăi amenajat pentru agrement cu construcţii temporare – pavilioane pentru odihnă, în zonele stabilite prin prezentul PUZ, destinate strict pentru agrement.

- suprafeţele impermeabile (alei) vor fi sub 20% din suprafaţa subzonei;

- pavilioanele nu vor depăşi regimul de înălţime P, având o suprafaţă de max. 15mp;

- grupuri sanitare publice (maxim un grup sanitar pentru femei şi unul pentru bărbaţi).

X.2.b Spaţii verzi pe malul sudic al Canalului

Spaţiu verde în apropierea Begăi.

- se va proteja şi păstra în totalitate spaţiul verde la dimensiunea actuală. Obiectivul principal este extinderea acestuia.

X.5.a Locuire pe malul nordic

Destinaţia acestei zone va fi una de locuire. 

Înălţimea la cornişă a clădirilor va fi de maxim 10m, cu un regim de înălţime maxim de P+2+M sau P+2+Er, iar spre Podul Mihai Viteazul, se admit accente de P+4 şi înălţime la cornişă de 15m, pe colţul cvartalului.

X.5.b Locuire pe malul sudic

Destinaţia acestei zone va fi una de locuire. 

Înălţimea la cornişă a clădirilor va fi de maxim 10m, cu un regim de înălţime maxim de P+2+M sau P+2+Er, iar spre Podul Mihai Viteazul, se admit accente de P+4 şi înălţime la cornişă de 15m, pe colţul cvartalului.

X.7.a Stradă secundară (Strada Uzinei) si X.7.b Stradă secundară (Strada Frederic Chopin) Strazi destinate circulaţiei auto şi pietonale
X.7.c Pasarelă pentru circulaţie pietonală şi ciclistică. Pasarela propusa pentru reabilitare.
X.9 Uzina de Apă

Revitalizarea sitului Uzinei de Apă pentru a adăposti facilităţi socio-culturale este recomandată, mai ales în contextul proximităţii Bulevardului Bega.

ZONA F. ZONĂ RURALĂ, subzona F. XI
Subzona F. XI:

XI.1 Canalul Bega şi malurile sale

Spaţiu verde în apropierea Begăi.

- se va proteja şi păstra în totalitate spaţiul verde la dimensiunea actuală. Obiectivul principal este extinderea acestuia.
XI.2.a Spaţii verzi pe malul nordic al Canalului

Spaţiu verde în apropierea Begăi, amenajat cu un pavilion pentru odihnă (regim de înălţime P, suprafaţă de max. 15mp), destinat strict pentru agrement.;

- suprafeţele impermeabile (alei) vor fi sub 15% din suprafaţa spaţiului verde.

- pavilionul pentru odihnă va fi construit din lemn, conform Catalogului privind mobilierul urban, anexat prezentului P.U.Z.;

XI.2.b Spaţii verzi pe malul sudic al Canalului

Spaţiu verde în apropierea Begăi, amenajat cu un pavilion pentru odihnă (regim de înălţime P, suprafaţă de max. 15mp), destinat strict pentru agrement.;

- suprafeţele impermeabile (alei) vor fi sub 15% din suprafaţa spaţiului verde.

- pavilionul pentru odihnă va fi construit din lemn, conform Catalogului privind mobilierul urban, anexat prezentului P.U.Z.;
XI.7.a Străzi secundare (Strada Rozelor, Strada Vălişoara) Strazi destinate circulaţiei auto şi pietonale
XI.7.b Străzi secundare (Strada Colonia Radio, Strada Canalul Bega)

Se va deschide pentru circulaţia publică Strada Colonia Radio, cu avizul S.C. Aquatim S.A.

XI.7.c Pod propus pentru completarea inelului de circulaţie IV

XI.7.d Pasarelă pentru circulaţie pietonală şi ciclistică Pasarela propusa pentru reabilitare.
Întocmit,

Arh. Loredana Brihac








