






ANEXĂ nr.1 la   H.C.L. nr.____________ 

CRITERII DE SELECŢIE

pentru stabilirea ordinii de prioritate la
blocurile de locuinţe incluse în programele locale multianuale privind creşterea performanţei energetice, în conformitate cu O.U.G. nr.18/04.03.2009:
P(total) = P (financiar)xF%+ P (tehnic)xT%, 

unde: 
 P - reprezinta punctajul total acordat care este de maxim 100 de puncte.


 F%- reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului financiar: 70%

 T% - reprezintă ponderea corespunzătoare punctajului tehnic: 30%
1. Punctajul financiar, P(financiar), se acordă astfel:

a. Pentru cel mai mare cuantum al fondului de reparaţii al asociaţiei de proprietari/număr de proprietari se acordă 70 de puncte;

b. pentru alt cuantum al fondului de reparaţii/număr de proprietari decât cel prevăzut la litera a. se acordă punctajul astfel: 
P(financiar)(n)=(cuantum (n)/cuantum(pct.a))x70
Exemplu de calcul:


- pentru asociaţia de proprietari nr.1 care are în fondul de reparaţii o sumă de 1000 lei/apartament:

P (financiar) =(1000/1000)x70= 70 de puncte

- pentru asociaţia de proprietari nr.2 care are în fondul de reparaţii o sumă de 950 lei/apartament:

P (financiar) =(950/1000)x70= 66,5 puncte
2. Punctajul tehnic, P(tehnic) este de maxim 30 de puncte şi  se acordă în funcţie de doi termeni: vechimea proiectului elaborat pentru blocul de locuinţe, (V) şi sistemul constructiv al anvelopei, (S):
· pentru vechimea proiectului elaborat, V se acordă următorul punctaj:
· 1950-1960: 40 de puncte;
· 1960-1970: 30 de puncte;

· 1970-1980: 20 de puncte;

· 1980-1990: 10 puncte
· pentru sistemul constructiv al anvelopei, S se acordă următorul punctaj:
· beton: 20 de puncte;
· cărămidă: 10 puncte.
Exemplu de calcul:

- pentru un bloc de locuinţe, B1, a cărui proiect a fost elaborat în anul 1950, iar sistemul constructiv al anvelopei este din beton:

 


V+S = 40+20 = 60
P (tehnic) =(60/60)x30 = 30 de puncte
- pentru un bloc de locuinţe, B2, a cărui proiect a fost elaborat în anul 1970, iar sistemul constructiv al anvelopei este din beton:

V+S = 30+20 = 50
P (tehnic) =(50/60)x30 = 25 de puncte
În consecinţă, punctajul tehnic se acordă conform următoarei grile:
	Vechimea proiectului elaborat
	Punctaj tehnic

beton
	Punctaj tehnic cărămidă

	1950-1960
	30
	25

	1961-1970
	25
	20

	1971-1980
	20
	15

	1981-1990
	15
	10


Exemplu de calcul:


- pentru asociaţia de proprietari, nr.1, care are în fondul de reparaţii o sumă de 1000 lei/apartament, a cărui proiect a fost elaborat în anul 1950, iar sistemul constructiv al anvelopei este din beton:

P (financiar) =(1000/1000)x70= 70 de puncte;

P (tehnic) = 30 de puncte;

P (total) = P (financiar)+P (tehnic) = 70+30 = 100 puncte
- pentru asociaţia de proprietari nr.2 care are în fondul de reparaţii o sumă de 950 lei/apartament,  a cărui proiect a fost elaborat în anul 1970, iar sistemul constructiv al anvelopei este din beton:

P (financiar) =(950/1000)x70= 66,5 puncte;
P (tehnic) = 25 de puncte;

P (total) = P (financiar)+P (tehnic) = 66,5+25 = 91,5 puncte
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