


                                       Anexa la H.C.L.  nr…………........
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI
“REABILITAREA SPAŢIILOR PUBLICE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA”,
conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către 
S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr.HRO/2/1072C/23.12.2009/(NR.22/22.01.2010)
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :  
69.070.932,45  lei
din care:  C + M (fără T.V.A) :                                           
             47.129.481,38  lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): 

- F.E.D.R.(80,35%):



44.370.032,31 lei
- Buget de Stat (17,65%)


  9.746.497,45 lei
- Buget local (2%)



  1.104.418,97 lei
STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile 





55.220.948,74 lei
Costuri neeligibile 





     600.000,00 lei

TVA






             13.249.983,71 lei
TOTAL PROIECT




            69.070.932,45  lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 1.704.418,97 lei (fără T.V.A.),
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 1.104.418,97 lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 600.000,00 lei
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată:
54.116.529,77 lei (fără T.V.A.),
Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

1.704.418,97 lei  +   13.249.983,71 lei (TVA) + 10.146.849 lei (avans)  = 25.101.251,68 lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului se va recupera conform legislaţiei în vigoare, 
în condiţiile rambursării/decontării ulterioare.

DURATA DE REALIZARE  A PROIECTULUI: 39 luni
CAPACITĂŢI FIZICE:
Teritoriul propus spre reamenajare,  face parte din  Situl Urban Cartierul Cetate Timisoara, are o suprafata de interventie de 45.923 mp din care 32.890 mp piete publice si  13.033 mp strazi si zone pietonale aferente (cu o lungime de 1.207 m). 

Lungimile  retelelor de utilitati aferente zonei sunt  de:

 - 2.350 m pentru retelele de  alimentare cu apa

 - 1.825 m pentru  retele de canalizare 

 - 5.566 m pentru  retele de termoficare 

 - 1.055 m pentru retelele de gaze naturale.

Străzile şi pieţele din cartierul Cetate supuse reabilitării în cadrul acestui studiu de fezabilitate sunt următoarele:

- P-ţa Unirii – integral, S=16.550mp;
- P-ţa Libertăţii – integral, S=12.100mp;
- P-ţa Sf. Gheorghe – integral, S=2.645.mp;
- P-ta Ţarcului – integral, S=1.695mp;

- str. Sergent C-tin Musat, S=737mp;

- str. Vasile Alecsandri - pe tronsonul dintre Piaţa Unirii şi Piaţa Libertăţii, S=1.843mp;

- str. Lucian Blaga - pe tronsonul dintre Piaţa Libertăţii şi Piaţa Huniade, S=1.706mp;

- str. Florimund Mercy – integral, S=1.414mp;
- str. Francesco Grisselini – integral, S=643mp;

- str. Fără Nume  - integral, S=260mp;

- str. Radu Negru – integral, S=448mp;

- str. Eugeniu de Savoya – integral, S=5.199mp;

- str. General Praporgescu – integral, S=413mp;

- str. Enrico Carusso – integral, S=371mp;
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