ANEXA la HCL nr……………………

,,Întregiri reţele apă-canal –în municipiul Timişoara-Etapa I” 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

(cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei:             
 
3.574.674 lei  / 835.777 euro
Construcţii-montaj(C+M) : 

            2.657.949 lei /  621.439 euro
 Evaluarea investiţiei :

Anul I 

             


3.574.674 lei  / 835.777 euro
Durata de realizare a investiţiei: 


6 luni

Capacităţi realizate :
-Conductă de apă din tuburi PE-HD

L = 668 m, De 125 x 11,4 mm ;
-Canal din tuburi PVC cu mufă

L = 1220 m, De 315 x 7,7 mm, Q =  48 dmc / sec ;
-Canal din tuburi PVC cu mufă

L = 17 m, De 400 x 9,8mm, Q =  90 dmc / sec ;
-Canal din tuburi PVC cu mufă

L = 7 m, De 500 x 12,3 mm, Q =  162dmc / sec ;
-Branşament de apă din PE-HD

L = 160 m, De 32 x 3 mm ;
-Racorduri la canal din PVC


L = 190 m, De 160 x 3,6 mm ;
-Staţie de pompare tip cheson

echipată cu 1+1R electropompe submersibile:D=4m, H =6,3 m






Q =  360 mc / h, H =17 mCA, P=30 kw ;
-Staţie de pompare tip cheson

echipată cu 1+1R electropompe submersibile:D=3m, H =4,5 m






Q =  18 mc / h, H =17 mCA, P=2 kw ;
-Conducte de refulare din PE-HD, PN 6
L = 181 m, De 400 x 22,7 mm ;
-Conducte de refulare din PE-HD, PN 6
L = 459 m, De 90 x 51 mm.
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