ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 11/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona Intrarea Paciurea ne.1, str. Dr. Martha Alexandru, str. Semenic, str. Henri Coandă
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona Intrarea Paciurea nr. 1, str. Dr. Martha Alexandru, str. Semenic, str. Henri Coandă, lucrarea nr. 11/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 1700 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  336.191,20 lei    adică   97.424,10  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 12/2010: Extindere reţea de iluminat public în parcare Sala de Sport „Bega” de pe Intrarea Zânelor
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în parcare Sala de Sport „Bega” de pe Intrarea Zânelor, lucrarea  nr. 12/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d. tipul stâlp:  stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 200 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   36.742,10 lei    adică   10.647,40  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
     - SF lucrarea nr. 13/2010: Extindere reţea de iluminat public în parc Pţa Sfântul Nicolae
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în parc Pţa Sfântul Nicolae, lucrarea  nr. 13/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi metalici SL 1;
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 275 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   62.415,30 lei    adică   18.087,20  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 14/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Armoniei nr. 23A, 23B, 23C
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Armoniei nr. 23A, 23B,23C, lucrarea  nr. 14/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu: ACYABY 4x16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001 şi stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 500 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   146.960,90 lei    adică   42.587,50  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)



	     - SF lucrarea nr. 15/2010: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Câmpina nr. 53-57
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri str. Câmpina nr. 53-57, lucrarea nr. 15/2010;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
e. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;
f. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

b. LES j.t. : 1020 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  223.903,20 lei    adică   64.884,40  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)



               Şef Serviciu,                                                                 Compartimentul luminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                                    Dănuţ Pobega

