


                                       Anexa la H.C.L.  nr…………........
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
“Amenajare Complex Rutier zona Michelangelo ”
conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborate de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., în cadrul contractului de prestări servicii nr. 155 / 23.09.2009 şi a Actului Adiţional nr.1/06.09.2010
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :  
69.057.561,94  lei
din care:  C + M (T.V.A.  inclusă) :                                           
 
63.688.797,08  lei
SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): 

- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R.+Buget de stat):
54.539.466,37 lei


  
- Buget local (2%)



     


1.113.050,34 lei
STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile 






55.652.516,71 lei
Costuri neeligibile 





      
169.437,00 lei
TVA







 
13.235.608,23lei
TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)




69.057.561,94  lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 1.282.487,34 lei (fără T.V.A.),
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 

1.113.050,34 lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:               169.437,00 lei
Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată:

         
54.539.466,37 lei
Sumă totală alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:

1.113.050,34 lei + 13.235.608,23lei (TVA aferent proiectului) + 18.179.822,12 lei (avans execuţie) = 
= 32.528.480,69 lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei se vor recupera conform legislaţiei în vigoare.
DURATA DE REALIZARE a investiţiei:  18luni
CAPACITĂŢI FIZICE:
Obiect 1: Pod Michelangelo


· Lungime pod                                            


74.20m
· Lungime suprastructură




51.55m
· Lăţime parte carosabilă




14.00m
· Lăţime trotuare 





2x4.00m
· Guri de scurgere 





8 buc
· Trotuare drum





1350mp
· Zone verzi






1110mp
· Indicatoare rutiere





15buc
· Piste de ciclişti





1000mp
Obiect 2 Pasaj subteran Vasile Parvan

· Lungimea traseului proiectat drum + pasaj:       
 
885m.
· Lungime pasaj subteran(inclusiv rampe):             

453 m.
· Lăţime parte carosabilă rampe şi pasaj inferior 
 
12.50m
LUCARI PASAJ SUBTERAN
· Suprafaţa carosabilă în pasaj subteran



4985mp
· Trotuare în pasajul subteran 




940m
· Grinzi prefabricate





178buc
· Armaturi






2500t
· Piloti forati






1185mp
· Pereti mulati cu grosime 80cm C35/45


10150mp
LUCRĂRI DE DRUM
· Zona asfalt bretele+căi acces   



12600 mp
· Zona verde 






4000 mp
· Trotuare 





 

6000 mp
· Indicatoare rutiere 




 
30 buc 
· Piste de ciclişti





100mp
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