ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 1/2011: Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri Calea Sever Bocu nr. 31

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona de blocuri Calea Sever Bocu 

nr. 31, lucrarea nr. 1/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 900 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  137.755,70 lei    adică   39.919,90  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 2/2011: Extindere reţea de iluminat public în zona str. A. Rubinstein, str. A Pop, str. E. Neumann, str. A. Demian
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona str. A. Rubinstein, str. A Pop, str. E. Neumann, str. A. Demian, lucrarea  nr. 2/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x35+16 mmp, ACYABY 3x50+25mmp;
· tipul stâlp:  stâlpi de beton SCP10001, stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 1.570 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   244.472,90 lei    adică   70.845,30  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
     - SF lucrarea nr. 3/2011: Extindere reţea de iluminat public public în careuri de blocuri zona str. Silistra, str. C-tin cel Mare, str. Ion Ionescu de la Brad şi str. Holdelor
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public public în careuri de blocuri zona str. Silistra, str. C-tin cel Mare, str. Ion Ionescu de la Brad şi str. Holdelor, lucrarea  nr. 3/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane

c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY   4x16 mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001, stâlpi metalici SL1

4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 800 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   155.978,60 lei    adică   45.200,70  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
      - SF lucrarea nr. 4/2011: Extindere reţea de iluminat public pe Aleea Pădurea Verde
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public Aleea Pădurea Verde, lucrarea  nr. 4/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice : subterane
c. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu: ACYABY 4x16 mmp;
d. tipul stâlp: stâlpi de beton SCP10001 
4. Lungimea reţelelor electrice: 

a. LES j.t. : 400 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  :   48.051,90 lei    adică   13.924,90  EURO

(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)



	     - SF lucrarea nr. 5/2011: Extindere reţea de iluminat public în zona Bogdăneşti  între str. Acad. A. Baltazar – str. Bârzava şi str. Semicerc – str. Taborului 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona Bogdăneşti între str. Acad. A. Baltazar – str. Bârzava şi str. Semicerc – str. Taborului, lucrarea nr. 5/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
e. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x35+16 mmp;
f. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice: 

b. LES j.t. : 2.120 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  317.080,50 lei    adică   91.886,10  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
     - SF lucrarea nr.6/2011: Extindere reţea de iluminat public în zona  blocuri Balta Verde
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona  blocuri Balta Verde, lucrarea nr. 6/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
g. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16 mmp;
h. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, , stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

c. LES j.t. : 280 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  47.003,20 lei    adică   13.621,00  EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)



     - SF lucrarea nr.7/2011: Extindere reţea de iluminat public în zona Circumvalaţiunii – Aleea Ionel Perlea
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere reţea de iluminat public în zona Circumvalaţiunii – Aleea Ionel Perlea, lucrarea nr. 7/2011;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a. tensiunea de utilizare: 0.4  kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane;
i. secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu     :  ACYABY 4x16 mmp, ACYABY 3x35+16 mmp;
j. tipul stâlp: stâlpi de beton tip SCP10001, , stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice: 

d. LES j.t. : 1.369 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici:

a. valoarea de finanţare ( fără TVA )  245.719,10 lei    adică   71.206,40 EURO
(1 Euro = 3,4508 lei la data de 08.08.2005. Decontarea se face conform articolului 9 din contractul SC2005-18129 din 21.10.2005.)
               Şef Serviciu,                                                                 Compartimentul luminat Public,

              Ioan Zubaşcu                                                                                    Dănuţ Pobega

