Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

“REABILITAREA, CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI ,,PODUL LUNG”str. Cornelia Salcianu nr.17, TIMIŞOARA ”– documentaţie tehnico economică elaborată de către S.C. SUBCONTROL S.R.L., în cadrul  contractului de prestare de servicii nr.  136/30.07.2010
VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :  
            5.204.016,48 lei
din care:  C + M  (T.V.A. inclusă) :                                           
 
            3.806.238,09 lei 

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): 

- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 
              4.081.015,31 lei


- Buget local



     
                                                     123.688,64 lei
STRUCTURA DE COST

Costuri eligibile 






                        4.164.301,34 lei
Costuri neeligibile 





     
                             40.402,61 lei
TVA
 din care:






              999.312,53  lei
TVA cheltuieli eligibile




              989.709,39  lei

TVA cheltuieli neeligibile



                              9.603,14  lei 

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)




           5.204.016,48  lei
Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile):                        123.688,64  lei(fara TVA)
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 
                                        83.286,03  lei
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:                                       40.402,61  lei
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată:           

                       4.081.015,31  lei


Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara:
123.688,64 + 999.312,53 (TVA aferentă proiectului) + 2.720.676 (avans execuţie)  =  3.843.677,17 lei
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni 
DATE TEHNICE PROPUSE:   

· Regimul de înălţime:                          Spartial+P+1E

· Suprafaţa construita:    

1072 mp

· Suprafaţa desfăşurata: 

2375 mp (din care: Sd Subsol=112mp; SdPodul Lung=1795mp; SdGrad=385,49mp; SdCentrala termica=64,76mp)
· Suprafaţa utilă totală:             

1925 mp

· POT = 21,72%

· CUT = 2,18
LUCRĂRI DE INTERVENŢII PROPUSE:   

· consolidarea structurii de rezistenţă, reabilitarea termica a anvelopei clădirii, igienizarea subsolului, recompartimentarea funcţională, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, refacerea finisajelor clădirii, refacerea sistematizării exterioare, refacerea instalaţiilor clădirii – sanitare, încălzire, incendiu, electrice
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