


 
Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Pod Uzina de Apă”
Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. APECC S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Pod Uzina de Apă”, conform contractului de proiectare nr. 40 din data de 13.05.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei:


12 luni

Varianta cu investiţie medie:
Valoare de investitie (INV) 



2.056.938 lei (inclusiv TVA)  

    486.009 euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                             1.723.891 lei (inclusiv TVA)  

    407.318 euro (inclusiv TVA)  
Capacităţi:
· Lungime pod proiectat
16,84m
· Lăţime pod proiectat

11,50m
· Lungime parapet pietonal
 1x16,80m
· Lungime parapet rutier
 1x16,80m
· Lungime parapet separator
 1x10,20m
· Lungime străzi

  93,39m

· Suprafaţă albie protejată
  172 mp
· Borduri 20x25x50cm(străzi)
  197m

· Borduri 10x15x50cm(trotuare) 161m
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