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1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei.

Denumirea lucrării :     
PUD – AMENAJARE SPALATORIE AUTO, 

str. ENEAS, nr. 34 si 34a.
Beneficiar :             

       
TîRZIU  DAN pentru S.C. Tîrziu si Golban S.R.L.
Faza de proiectare:          
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Proiectant :
     

B.I.A. BUGAR SAVU

Contract nr. :
      

1 / 2010
Data elaborării :              
noembrie 2010
 
1.2. Obiectul lucrării
Obiectivul acestui Plan Urbanistic de Detaliu  este acela de a fundamenta optiunea pentru realizarea unei constructii compatibile cu functiile si cadrul urban in care aceasta este integrata fizic. Societatea comerciala Tîrziu si Golban S.R.L. îndeplineste cerintele din regulamentul anexa la HCL 102/2009 : 
Art. 1 Pe raza Municipiului Timişoara pot desfăşura unul sau mai multe exerciţii comerciale

persoanele fizice si juridice care îndeplinesc următoarele condiţii :

- sunt constituite şi înregistrate legal;

- au ca obiect de activitate principal sau secundar comercializarea produselor şi serviciilor de

piaţă;

- deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate de autorităţile competente în conformitate cu

reglementările legale în vigoare;

- au acordul primarului municipiului Timişoara pentru exercitarea activităţilor comerciale în

zone publice;

- activităţile comerciale se vor desfăşura în spaţii autorizate (intabulate în cartea funciară) .

Elaborarea documentaţiei de faţă, este determinată de intenţia beneficiarului de a amenaja spalatoria auto prin construirea unui acoperis si a unui parapet de inchidere, pentru ca aceasta sa poata functiona conform prevederilor HCL 102/2009, intr-un spatiu inchis : 
Art. 5

(1) Spălătoriile auto, respectiv centrele de diagnoză pentru maşini (fără reparaţii şi întreţinere), schimbare cauciucuri şi echilibrare roţi, vor funcţiona doar în spaţii complet închise cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei din zonă, fără să dăuneze relaţiilor cu vecinatăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru protecţia mediului înconjurător.


Pentru obiectivul aflat în studiu există Certificatul de Urbanism  995 / 22.03.2010 eliberat de Primaria Municipiului Timisoara.
 2.  INCADRAREA  IN  ZONA
2.1. Situarea obiectivului in cadrul localitatii

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Timisoara, strada Eneas nr. 34, parcela cu numar topografic 406665-C1 si 406665-C2  conf. CF nr. 406665 - casa si platforma spalatorie auto - in suprafata de 337 mp, proprietar Tîrziu Dan si Tîrziu Doina, si nr. 34a, parcela cu numar topografic 29419/2  conf. CF nr. 17466, casa si curte, 338 mp, proprietar Tîrziu Ioana si Tîrziu Dan.
2.2. Concluziile studiilor de fundamentare care au avut ca obiect zona studiata

Per ansamblu parcela studiata face parte dintr-o  zonă cu locuinţe cu regim mic, dar şi de locuinţe colective cu functiuni complementare.  In cadrul cvartalului sunt grupate spatii de locuit in case si blocuri, spatii comerciale la parterul unora dintre blocuri, sediul partidului Romania Mare si spalatoria auto care face obiectul PUD.  
2.3. Prescriptii si reglementari din documentatii de urbanism elaborate anterior

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara terenul se afla in UTR nr 50, zona de locuinţe cu regim mic, dar şi de locuinţe colective cu functiuni complementare.
Prin PUG Timisoara functiunile complementare admise ale zonei sunt:

· Servicii

· Accese pietonale si carosabile

· Spatii verzi amenajate

· Retele tehnico-edilitare.
3.   SITUATIA  EXISTENTA
a. Accesibilitatea la caile de comunicatii

Zona studiată se desfăşoară în exclusivitate în zona de Sud a municipiului Timisoara, in cadrul cvartalului marginit de strazile Ranetti, Hebe, Eneas, străzi de categoria a III-a având o lăţime de 6,0÷7,0m (cf. STAS 10144/1-1990) asigurând relaţia cu bulevardul Liviu Rebreanu, Constantin Brancoveanu si respectiv  Calea Sagului, cele mai importante artere din zona studiata.
Artera de circulaţie ce deserveşte amplasamentul, respectiv str. Eneas este în totalitate asfaltată, având o bună stabilitate.
b. Suprafata ocupata, limite si vecinatati, indici de ocupare a terenului
Terenul este ocupat cu doua construcţii pricipale aflate in stare buna si anexele lor in regim de inaltime parter. Toate constructiile de pe amplasament vor fi pastrate. 
Vecinătăţi :

• la nord – strada Eneas

• la sud – platforma betonata a blocului A 35 de pe b-dul Liviu Rebreanu
• la vest - proprietate particulara nr. 32

• la est - proprietate particulara nr. 36;

Indici de ocupare a terenului – situatia existenta:
POT = 26.44
CUT = 0.26
c. Suprafete de teren construite si libere

Parcelele aflate in studiu au dimensiunile conform planselor anexate. 
Frontul stradal măsoara 17,75 m iar adiancimea maxima a parcelei este de 37,99 m.

Suprafata terenului este de 675,00mp. Orientarea este aproximativ pe directia N-S  cu accesul dinspre N de pe Str. Eneas
d. Caracterul zonei din punct de vedere arhitectural si urbanistic

Întreaga zonă este destinată in principal functiunii de locuire mobilata pe alocuri cu functiuni complementare  zonei de locuit   (servicii publice – spalatorie auto, spatii comerciale).
Amplasamentul studiat beneficiază de un mare potenţial,  fiind uşor de reperat din toate direcţiile,  iar terenul are o foarte bună orientare .
e. Functiunile cladirilor

pe parcele se afla doua cladiri. Cea de la nr. 34 are functiunea de bar, receptie; birou; arhiva. Cea de la nr. 34a are functiunea de vestiar si dusuri pentru lucratori.
f. Regimul juridic al terenurilor
Terenul parcelei de la nr. 34 reglementate este inscris in CF nr 406665 Timisoara, numar topografic 406665-C1 casa si 406665-C2 platforma spalatorie auto, aflate in proprietatea Tarziu Dan si Tarziu Doina. 
Terenul parcelei de la nr. 34a reglementate este inscris in CF nr 17466 Timisoara, numar topografic 29419/2 casa si curte, aflate in proprietatea sotilor Tarziu Dan si Tarziu Ioana, bun comun. 

g. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare
Morfologic, Timişoara se situează în Câmpia joasă Timiş-Bega cu energie de relief redusă, parte a unităţii geomorfologice Depresiunea Panonică. Terenul din amplasament este relativ plan, cu denivelări de ordinul a 10 cm, având stabilitatea generală asigurată.
Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc  depunerile  aluvionare  cuaternare, reprezentate printr-o  alternanţă lenticular încrucişată  de pământuri argiloase  şi nisipoase într-o  largă  gamă granulometrică, coloristică şi de diferite consolidări specifică câmpiei joase.
Zona se caracterizează prin interceptarea în partea superioară a stratificaţiei a unor pământuri argilo-prăfoase-nisipoase, urmate de pământuri nisipoase.
Seismic, în conformitate cu Normativul P 100-1/2006 (cod de proiectare seismică - prevederi de proiectare pentru clădiri ), amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s şi o acceleraţie a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR =100 ani, ag= 0,16g.
Adâncimea maximă de îngheţ, în conformitate cu STAS 6054/77, este pentru amplasamentul în cauza hţ = 0,60 m.

Stratificatia.Caracterizarea geotehnică.

Stratificaţia
Stratificaţia pusă în evidenţă de forajul geotehnic execut amplasamentul în cauză, redată în copia fişei de stratificaţie următoarea succesiune de pământuri :
- umplutură de pământ, extinsă până la cea. 0,60 - 0,80 m adâncimi
- prafuri argiloase nisipoase, cafenii şi gălbui, extinse până la cea. 2,30 m
adâncime
· nisip prăfos, galben cu intercalaţii cenuşii, până la cea. 3,50 m adâncime

· nisip argilos, gălbui-cenuşiu, extins până la cea. 6,20 m adâncime

Apa subterană.
Apa subterană ce prezintă interes din punct de vedere al condiţiilor de fundare este cantonată în complexul nisipos.
Nivelul apei subterane, fluctuant în timp este determinat în principal de :
-volumul precipitaţiilor, care în absenţa condiţiilor favorabile scurgerii superficiale către emisari, influenţează cel mai mult oscilaţiile de nivel
-existenţa unui strat acvifer propriu-zis la adâncime de cea. 4,00 - 4,50 m faţă de nivelul terenului, a cărui nivel piezometric menţine în timp nivelul freaticului peste o anumită cotă în timpul perioadelor calde-secetoase şi fără precipitaţii
Prin forajul executat anterior în zonă s-a măsurat în 09.08.1995 nivelul la - 3,35 m faţă de nivel teren.
Faţă de cele de mai sus se apreciază următoarele nivele naturale ale apei subterane cantonate în complexul nisipos:
NHs med = cca. 3,00 m faţă de nivel actual teren CTN NHs max faxvent = cca. 2,00 m faţă de nivel actual teren CTN
Atenţionăm că datorită existenţei în suprafaţa stratificaţiei a pământurilor cu fracţiune fină argilo-prăfoasă în proporţie > 90 %, până la infiltrarea apei provenite din precipitaţii prin acestea către curentul de apă subteran, se pot produce infiltraţii de apă în spaţii subterane neprotejate hidrofug sau protejate necorespuzător, cu nivelul pardoselii situat deasupra nivelului maxim al freaticului apreciat mai sus.
Chimismul apei subterane şi/sau al solului
Chimismul apei subterane nu a fost necesar să fie determinat, deoarece prezintă nivele care nu vor intercepta fundaţiile proiectate.
Chimismul solului este pus în evidenţă de buletinul de analiză nr. 555 / 2010 anexat, din interpretarea căruia rezultă că în accepţiunea Normativului NE 012 - 1 / 2007, solul interceptat nu prezintă agresivitate faţa de beton.

Concluzii şi recomandări
în raport cu Normativul NP 074 - 2007, lucrarea se poate încadra pentru adâncimi de fundare de până la 2,00 m faţă de nivel actual teren CTN din amplasament, în categoria geotehnică l cu risc geotehnic redus ( 8 puncte = teren de fundare mediu 3 pete, săpătură iară epuismente l pct, categoria de importanţa a construcţiei redusă 2 pete, vecinătăţi fără riscuri l pct, zona seismică l pct ).
Având în vedere că investiţia preconizată constă din edificarea unei structuri uşoare 6-8 stâlpi metalici din ţeava de diametru 40 - 80 mm, cu contravântuiri şi grinzi tot din ţeava metalică, cu încărcare de calcul de cea. 5,0 - 7,0 kN/mp ( 500 - 700 daN/mp ) şi cu sensibilitate redusă la tasări, este posibilă fundarea prin intermediul unor fundaţii izolate, pozate la o adâncime minimă de fundare Df min > 0,80 m, adâncime ce va rezulta în principal din condiţia încastrării fundaţiilor izolate aferente stâlpilor din ţeava metalică pentru solicitările din vânt.
Terenul de fundare este constituit din teren natural, prafuri argiloase nisipoase, cafenii şi gălbui, plastic-vârtoase, umede la foarte umede, cu goluri pedo-vegetative.
Calculul  terenului  de  fundare  se poate  efectua pe  baza presiunilor convenţionale, cu adoptarea în gruparea fundamentală de încărcări centrice de calcul, conform STAS 3300/2-85, a unei presiuni convenţionale de calcul corectate

                                                                   P1 conv = 90 kPa

Clasele de expunere pentru betoanele infrastructurii.
Stabilirea clasei-mărcii de beton şi a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii se va face în cazul de faţă, pentru adâncimi de fundare uzuale cuprinse între 1,00 - 1,50 m, ţinând seama şi de clasa de expunere în raport cu agresivitatea chimică a solului, care în conformitate cu tabelul 2, pag. 16 din Normativul NE 012-1/2007 şi buletinul de analiză chimică sol anexat se încadrează în cazul de faţă în categoria mediu înconjurător fără agresivitate chimică faţă de beton.

încadrarea terenului funcţie de rezistenţa la săpare.
Funcţie de rezistenţă opusă la săpare, influenţată de condiţiile climatice în care are loc execuţia, încadrarea terenului se poate face astfel :





săpătură manuală : teren tare la foarte tare



săpătură mecanică : teren categoria II - IE
h. Accidente ale terenului
Nu s-au evidentiat in urma cercetarilor facute la fata locului.
i. Adancimea apei subterane
NHs med = cca. 3,00 m faţă de nivel actual teren CTN NHs max faxvent = cca. 2,00 m faţă de nivel actual teren CTN
j. Parametrii seismici ai zonei
Seismic, în conformitate cu normativul P100/92, amplasamentul se încadrează în zona seismică „D”, având Tc = 1,0 sec şi Ks = 0,16 (grad VII MSK). 

k. Analiza fondului construit existent
Fondul construit existent este compus din cladiri cu regim mic de inaltime (P, P+M, P+1+M) dar si blocuri de locuinte cu regim de inaltime P+4E, toate in stare buna, durabila.
l. Echiparea existenta

In urma raspunsurilor tuturor detinatorilor de gospodarii subterane si supraterane, s-au identificat traseele retelelor existente identificate in urmatoarele avize:

• Aviz Unic pentru retele existente nr.: 760 / 29.06.2010
• Aviz R.A.T.T. nr. UR 2010-01-3976 / 10.06.2010
• Aviz Romtelecom nr. 13976 / 09.06.2010
• Aviz Aquatim nr. 11319 / 15.06.2010
• Aviz E-on Gaz nr. 13976 / 22.06.2010
• Aviz Enel Distributie nr. 818 / 21.06.2010
• Aviz Colterm 16.06.2010
Alte avize si acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism:

• Aviz Sanitar nr. 550/C/01.09.2010
• Aviz Comisia de circulatie SC 2010-30221/16.12.2010
4.   REGLEMENTARI   URBANISTICE
a. Obiectivele noi solicitate prin tema
Propunerile pentru mobilarea terenului constau în amplasarea următoarelor construcţii:

- parapet tabla ondulata zincata pentru închiderile laterale
- acoperis spalatorie auto.
b. Funcţionalitatea, amplasarea şi conformarea construcţiilor
Constructiile care se vor executa pe parcela studiata vor respecta normele in vigoare :

- Cod Civil

- Reglementari sanitare privind sanatatea populatriei.


- Reglementari privind protectia mediului
Amplasarea pe parcelă a construcţiilor se va face conform planşei 03 Reglementari urbanistice, respectiv 05 Posibilitati de mobilare urbanistica şi cu acordurile notariale ale vecinilor direct afectaţi,anexate.
c. Capacitatea, suprafaţa desfăşurată
Spalatoria auto va fi dotata cu o platforma cu doua posturi de spalare, protejate de un acoperis cu suprafata de aprox. 88mp, platforma carosabila cu spatii de parcare pentru maxim 5 masini cu o suprafata de 114 mp marginita la limita estica de un parapet de tabla ondulata, inalt de  3.3 m pentru a proteja constructiile vecine si de spatii verzi amenajate ( minim 20%).
d. Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi (distanţe faţă de construcţiile existente, accese pietonale şi auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc.)

Prin prezenta documentaţie se urmăreşte dezvoltarea potenţialului functiunii “Spalatorie auto”  sub aspectul noilor reglementari impuse de Consiliul Local al Primariei Municipiului Timisoara prin amenajarea unui acoperis care sa acopere posturile de lucru din cadrul spalatoriei auto si a inchiderii laterale a spatiului spalatoriei. Spre vecinul din dreapta s-a propus realizarea unui parapet tabla ondulata zincata de 3,6 m inaltime, pentru protejarea constructiilor vecine .


Acoperis care protejeaza zona de spalare este amplasata la limita N – V a parcelei, paralel cu drumul de acces in incinta – strada Eneas, iar parapetul din tabla ondulata pentru protejarea constructiilor vecine este amplasat pe limita de est a parcelei studiate.


Accesul in incinta atat cel pietonal cat si cel auto si se va realiza la fel ca si in prezent direct din strada Eneas.



Dimensiunile accesului au fost dimensionate astfel incat sa permita accesul utilajelor special de stingere a incendiilor . Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si  4,20 m inaltime.

e. Integrarea şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea cu cele existente menţinute
Noile amenajari sustin si completeaza ansamblul deja functional al spalatoriei auto. 
f. Principii de intervenţie asupra construcţiilor existente
nu se intervine major pe constructiile existente. Se vor face numai racordurile necesare ale acoperisurilor, etc…
g. Modalităţi de organizare şi rezolvare a circulaţiei carosabile şi pietonale
Accesul pe parcelă se va realiza direct din strada Eneas, conform Avizului Comisiei de Circulaţie anexat.

Accesul in incinta se va face pe o singura relatie (relatia spre nord strada Eneas) cu mentiunea ca incinta va prezenta doua accese si anume :

- acces intrare pe relatie dreapta ; in coltul nord-estic al limitei de proprietate catre vecinul cu casa nr. 36;

- acces iesire pe relatie dreapta ; in coltul nord-vestic al limitei de proprietate catre vecinul cu casa nr. 32.

exista un acces secundar, pietonal, pentru accesul proprietarului in capatul sudic al parcelei nr. 34.
Accesele au fost calculate conform importantei si destinatiei spatiului pe care il deservesc. 
h. Principii şi modalităţi de integrare şi valorificare a cadrului natural şi de adaptare a soluţiilor de organizare la relieful zonei
Terenul luat în studiu are categoria de folosinţă curti constructii avand ca destinatie : 

· Constructii de locuinte  -  casa
· Constructii industriale si edilitare  -  platforma spalatorie auto. 

Terenul este plan şi orizontal, având stabilitatea generală asigurată.

i. Condiţii de instituire a regimului de zonă protejatăsi condiţionări impuse de acesta
Nu este cazul.
Solutia prezentată se integrează în ansamblul studiat, respectând prevederile PUG si Regulamentul general de urbanism.

j. Soluţii pentru reabilitarea ecologicăşi diminuarea poluării (după caz)
După terminarea lucrărilor la construcţii, se vor realiza operaţiuni pentru conservarea cadrului natural, respectiv plantări şi zone verzi, conform normelor în vigoare .
k. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului (după caz)
nu este cazul
l. Soluţii pentru reabilitarea şi dezvoltarea spaţiilor verzi
Realizarea spatiilor verzi necesare zonei studiate se va face prin două componente :

– executarea si întretinerea spatiilor verzi adiacente zonei studiate prin executarea plantatiilor de către Administratia orasului în spatiile adiacente carosabilului  si a zonei dintre trotuare si limita parceleor, cu plantatii joase si copaci

– executarea de spatii verzi în interiorul incintei studiate prin plantatii joase  ( iarbă, flori, arbusti ) de-a lungul carosabilelor si aleilor pietonale, obtinându-se un coeficient de 43,66 % spatii verzi.
m. Profiluri transversale caracteristice
nu este cazul

n. Lucrări de sistematizare verticală necesare
nu este cazul

o. Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare şi coeficientul de utilizare a terenurilor)
Constructia propusă se va înscrie în valorile medii privind procentele de ocupare si de utilizare a terenului.

– P.O.T. Parcela ( procent de ocupare a terenului ) = 39,48 %

– C.U.T. Parcelă ( coeficient de utilizare a terenului ) = 0,39
p. Asigurarea utilităţilor (surse, reţele, racorduri)
Amplasamentul studiat se găseste într-o zonă cu dotări complexe de retele existente, apă, canal, electric, gaze, telefonie. Constructiile existente sunt racordate la aceste retele .
Alimentarea cu apă si canalizarea.

Constructiile sunt racordate la reteaua de apă municipală. 

Canalizarea este racordată la canalizarea orasului printr-un cămin de racord în incintă, cu o conductă din PVC, care preia apa uzată menajeră.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică este asigurata printr-un post trafo din incintă racordat la  reteaua stradala existentă.  
Alimentarea cu gaz

Alimentarea cu gaz este asigurată printr-o firidă de bransament, cu un post de reglare-măsurare prevăzut cu regulator si contor volumetric, din incintă racordată la reteaua exterioară de gaze naturale presiune medie existentă .
Alimentarea cu energie termică 
se realizeaza prin sistem propriu centralizat printr-o centrală termică pe combustibil gaz metan, si care asigura si necesarul de apă caldă menajeră.

Telecomunicatii 
Există racord pentru telefonie si pentru cablu Tv la constructia existentă .
q. Bilanţ teritorial, în limita amplasamentului studiat (existent şi propus)

Bilantul teritorial propus al parcelei studiate este următorul:

– aria construită va fi de 178,50 mp
· aria desfăsurată va fi de 178,50 mp 

· suprafata de carosabil, alei si trotuare este de 201.85 mp
– suprafata spatii verzi va fi de 294.65 mp
r. Masuri de protectie a mediului
Inainte de a dezvolta acest capitol facem precizarea ca spalatoria auto in discutie este déjà functional, PUD –ul facand referire doar la amenajarea spatiului prin inchiderea posturilor de spalare cu ajutorul unei prelate pentru protectia vecinatatilor.

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu.

Protectia calitătii apei

– 
apa folosită este din reteaua de apă oraseneasca, iar canalizarea este racordată la reteaua orasului. De mentionat că este vorba doar de consum menajer si pluvial, de grupurile sanitare, respectiv de platformele incintei si de învelitori.
· prin profilul investitiei nu există posibilitatea deversării în reteaua de canalizare de reziduuri sau alte produse de acest gen

Protectia aerului

· nu există emanatii de gaze, centrala pe gaz fiind dotată cu filtre de protectie si sisteme de sigurantă, iar nivelul de functionare al acesteia nu depăseste un consum uzual. Singurele surse de poluare vor fi rezultatul manevrelor auto si sunt nesemnificative.
Protectia împotriva zgomotului

Programul de functionare al acesteia se va face cu respectarea normativelor în vigoare, evitându-se depăsirea limitelor de poluare fonică. 

Nu există surse de vibratii.

Protectia împotriva radiatiilor

Nu există surse de radiatii.

Protectia solului si subsolului

Apele pluviale de pe platforme de parcare si drumuri, cât si cele de pe învelitori vor fi colectate cu ajutorul rigolelor si deversate in sistemul de canalizare al străzii. În incintă apele menajere au retea de canalizare separată.
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Spatiile verzi vor fi protejate cu borduri, iar vegetatia propusă va fi bine îngrijită si organizată.

Protectia asezărilor umane si a altor obiective de interes public

Incinta va avea o împrejmuire de protectie.
Gospodărirea deseurilor

Deseurile menajere sunt colectate în containere etanse de tip Europubelă, si sunt  în circuitul de colectare uzual din zonă, pe baza unui contract încheiat cu RETIM.

Exista o platformă special amenajată, cu un acces usor în vederea colectării.

Lucrări de reconstructie  ecologică

Nu este cazul  de lucrări de reconstructie ecologică.
5.   CONCLUZII
a. Consecinţele realizării obiectivelor propuse 
Obiectivul propus este amenajarea unei spalatorii auto existente (functionale) conform prevederilor HCL 102/2009, intr-un spatiu inchis.

Amenajarile propuse in cadrul prezentului PUD constau in amplasarea unei copertine deasupra posturilor de spalare a autivehiculelor si a unui parapet ampalsat pe limita de est a parcelei.
Inchiderea spalatoriei va fi realizata pe o structura metalica cu inchideri usoare de policarbonat si prelata, si un parapet din tabla ondulata zincata care sa protejeze constructiile vecine amplasamentului studiat.       
b. Măsurile ce decurg in continuarea PUD 
Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.D.-ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă.
c. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluţiei 

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA.
Obiectivul propus

- Respecta prevederile Cod Civil privind vizibilitatea la parcelele invecinate si pluvialele in incinta.

- Respecta functiunea (UTRul) zonei, precum si indicatorii urbanistici propusi prin PUG.

- Nu constituie factor poluant .
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6.   ANEXE
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