ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. 6/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada de legătura între Calea Stan Vidrighin şi str. Torak 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin pozare subterană: strada de legătura între Calea Stan Vidrighin şi str. Torak, lucrarea nr. 6/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SCP10001
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 389 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   18.836,20  EURO

     - SF lucrarea nr. 7/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană str. Platanilor, parcările dintre bl. 5-7,9-11,13-15, iluminat pietonal între bl. 3-5,7-9,11-13,15-17
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin pozare subterană str. Platanilor, parcările dintre bl. 5-7,9-11,13-15, iluminat pietonal între bl. 3-5,7-9,11-13,15-17, lucrarea nr. 7/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SCP10001, stâlpi tip parc
4. Lungimea reţelelor electrice : 

b. LES j.t. : 890 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   45.310,30  EURO
     - SF lucrarea nr. 8/2013: Iluminat arhitectural romano-catolică Biserica Millennium din Piaţa Romanilor 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Iluminat arhitectural romano-catolică Biserica Millennium din Piaţa Romanilor , lucrarea nr. 8/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane şi conductor montat în rezalituri pe clădire
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp şi CYY 3X2,5mmp;

d.  tipul stâlp :  -
4. Lungimea reţelelor electrice : 
c. LES j.t. : 20 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   142.172,70  EURO
     - SF lucrarea nr. 9/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană: străzile Azuga 1,3; Măgura 2-4,11,13,15; Crivaia 7-9; Mureş 115,117,119; Martir A.F.Şuteu 10, Calea Martirilor 78,80,82; D-tru Jugănaru 22,44-careu de blocuri
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin pozare subterană: străzile Azuga 1,3; Măgura 2-4,11,13,15; Crivaia 7-9; Mureş 115,117,119; Martir A.F.Şuteu 10, Calea Martirilor 78,80,82; D-tru Jugănaru 22,44-careu de blocuri, lucrarea nr. 9/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001 şi stâlpi tip Parc
4. Lungimea reţelelor electrice : 

d. LES j.t. : 472 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   25.512,10  EURO
     - SF lucrarea nr. 10/2013: Extindere iluminat public prin pozare subterană pe străzile: Neajlov nr. 62,72,76; Toporaşilor (parţial); Anemonelor, Magnoliei (parţial); Margaretelor(parţial); Petuniei (parţial), Zambilelor, D. Dinicu nr.72
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : Extindere iluminat public prin pozare subterană pe străzile: Neajlov nr. 62,72,76; Toporaşilor (parţial); Anemonelor, Magnoliei (parţial); Margaretelor(parţial); Petuniei (parţial), Zambilelor, D. Dinicu nr.72, lucrarea nr. 10/2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp şi ACYY 3X50+25mmp;

d.  tipul stâlp : stâlpi de beton SCP10001 
4. Lungimea reţelelor electrice : 

e. LES j.t. : 1.230 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   53.044,50  EURO
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