ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. SIL-99-00 din 2013: „Extindere iluminat public str. Grigore Alexandrescu cuprinsă între Calea Torontalului şi Calea Aradului şi străzile adiacente – str. Augustin Coman, str. Loichiţa, str. Pelbartus şi str. Sabin Evuţian (parţial)”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extindere iluminat public str. Grigore Alexandrescu cuprinsă între Calea Torontalului şi Calea Aradului şi străzile adiacente – str. Augustin Coman, str. Loichiţa, str. Pelbartus şi str. Sabin Evuţian (parţial)”, lucrarea nr. SIL-99-00 din 2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 3X35+16 mmp, ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SC10001 şi stâlpi metalici
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 2.066 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   99.303,00   EURO
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