Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Drum de legătură Calea Buziaşului – str. Siemens, sens giratoriu calea Buziaşului, parcare publică"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PRO EX CO S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,, Drum de legătură Calea Buziaşului – str. Siemens, sens giratoriu calea Buziaşului, parcare publică”, conform contractului de proiectare nr. 39 din data de 23.04.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investiţiei:


       
   6 luni 
Valoare de investitie (INV) 



          
     7.632,290 mii lei    (inclusiv TVA)  

                 1.683,346 mii euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M                                      
      6.667,227 mii lei   (inclusiv TVA)  

                  1.470,496 mii euro (inclusiv TVA)  

Capacităţi:
         - Suprafaţă carosabil

10.675,00  mp

- Suprafaţă trotuare


   3.950,00 mp






- Suprafaţă pistă ciclişti

   2.070,00 mp

- Parcare publică


   8.580,00 mp

   



- Piste de biciclete


   2.070,00 mp


- Zone verzi



   4.580,00 mp

- Reţele edilitare


      815,00 ml

- Guri scurgere


        44,00 buc


- Retea alimentare cu apa

      358,00 ml

   -Canal tehnic


      358,00 ml
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