ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. SIL- 104 – 2013: „Extindere iluminat public parcare str. Drăgăşani”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extindere iluminat public parcare str. Drăgăşani”, lucrarea nr. SIL- 104 – 2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 450 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   28.682,80   EURO

     - SF lucrarea nr. SIL- 107 – 2013: „Extindere iluminat public Calea Sever Bocu, zona cuprinsă între str. I.I. de la Brad şi str. Constructorilor”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extindere iluminat public Calea Sever Bocu, zona cuprinsă între str. I.I. de la Brad şi str. Constructorilor”, lucrarea nr. SIL- 107 – 2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp, ACYABY 3X35+16mmp, ACYABY 3X50+25mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton SC10001;
4. Lungimea reţelelor electrice : 

b. LES j.t. : 1.501 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   63.429,20   EURO
SF lucrarea nr. SIL- 105 – 2013: „Extindere iluminat public alei între blocurile, careu format de str. Verde, str. Petre Olariu, str. Nicolae Grivu” 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „SF lucrarea nr. SIL- 105 – 2013: „Extindere iluminat public alei între blocurile, careu format de str. Verde, str. Petre Olariu, str. Nicolae Grivu””, lucrarea nr. SIL- 105 – 2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi metalici SL1
4. Lungimea reţelelor electrice : 

c. LES j.t. : 130 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   5.782,20   EURO

     - SF lucrarea nr. SIL- 106 – 2013: „Extindere iluminat public str. Titan, blocurile cu nr. 7 şi nr. 9”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extindere iluminat public str. Titan, blocurile cu nr. 7 şi nr. 9”, lucrarea nr. SIL- 106 – 2013;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi metalici SL1;
4. Lungimea reţelelor electrice : 

d. LES j.t. : 200 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   9.516,90   EURO
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