Anexa HCL  nr............. din.............

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”

DENUMIRE: Deviere canale desecare zona Parc Industrial Freidorf
AMPLASAMENT: Municipiul Timisoara zona Parcul Industrial Freidorf

BENEFICIAR: Municipiul Timisoara
Durata de realizare a investiţiei:


3 luni 

Valoare de investitie (INV)



269.267  lei (inclusiv TVA)  

61.129  euro (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


208.322 lei (inclusiv TVA)  

47.293 euro (inclusiv TVA)  
Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Lungime tronson canale propuse 
1260 m;

Suprafaţa ampriză canale propuse 
10029 mp;

Volum umplutură canale propuse 
5427 m3;
             Volum săpătură canale propuse 

14152 m3;
Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

 Elemente geometrice:

lăţime radier:




b=0,5 m


înclinare taluz:



m=1,5


panta longitudinală a canalului CCP 3
I=0,4 0/00

panta longitudinală a canalului CCS 4
I=0,5 0/00
 Elemente hidraulice


adâncime apă canal CCP 3


h apă=0,40 m

adâncime apă canal CCS 4


h apă=0,30 m


viteza apei în canalul CCP 3


v=0,25 m/s

viteza apei în canalul CCS 4


v=0,22 m/s

debitul apei pe canalul CCP 3

Q=0,25 m3/s

debitul apei pe canalul CCS 4

Q=0,22 m3/s
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