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	ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE


	Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională __________________

	Nr: 
	Înregistrată de: 


	Cod SMIS: 
	Semnătura

	
	Data





	TITLUL:
	Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna


[bookmark: _Toc339464937][bookmark: _Toc343523546][bookmark: _Toc343860487][bookmark: _Toc343164391][bookmark: _Toc343166369][bookmark: _Toc343167117]INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

[bookmark: _Toc339464938][bookmark: _Toc343523547][bookmark: _Toc343860488][bookmark: _Toc343164392][bookmark: _Toc343166370][bookmark: _Toc343167118]INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
[bookmark: DateSoli][bookmark: _Toc339464939][bookmark: _Toc343523548][bookmark: _Toc343860489][bookmark: _Toc343164393][bookmark: _Toc343166371][bookmark: _Toc343167119]Solicitantul
	Denumirea solicitantului
	MUNICIPIUL TIMISOARA

	Codul de înregistrare fiscală
	RO 14756536

	Codul unic de înregistrare
	

	Adresa sediului solicitantului
	Bulevardul C.D. Loga, numarul 1, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

	Email
	primariatm@primariatm.ro 

	Tipul solicitantului
	|X| unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) municipiu reşedinţă de judeţ
|_| unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei publice locale) sector al municipiului Bucureşti










[bookmark: ReprLegal][bookmark: _Toc339464940][bookmark: _Toc343523549][bookmark: _Toc343860490][bookmark: _Toc343164394][bookmark: _Toc343166372][bookmark: _Toc343167120]Reprezentantul legal al Solicitantului 
	Numele
	Robu T. Nicolae

	Funcţia
	PRIMAR

	Numărul de telefon
	0256408300

	Numărul de fax
	0256490635

	Email
	nicolae.robu@primariatm.ro 


	
[bookmark: PersContact][bookmark: _Toc339464941][bookmark: _Toc343523550][bookmark: _Toc343860491][bookmark: _Toc343164395][bookmark: _Toc343166373][bookmark: _Toc343167121]Persoana de contact 
	Numele
	Georgiu H. Ana

	Funcţia
	CONSILIER

	Numărul de telefon
	0256408385

	Numărul de fax
	0256408322

	Email
	a.georgiu@yahoo.com


	
[bookmark: PersFin][bookmark: _Toc339464942][bookmark: _Toc343523551][bookmark: _Toc343860492][bookmark: _Toc343164396][bookmark: _Toc343166374][bookmark: _Toc343167122]Persoana responsabilă cu operaţiunile financiare
	Numele
	Haracicu M. Smaranda

	Funcţia
	DIRECTOR Directia Economica

	Numărul de telefon
	0256408468

	Numărul de fax
	0256293606

	Email
	smaranda.haracicu@primariatm.ro 


	
[bookmark: IDFin][bookmark: _Toc339464943][bookmark: _Toc343523552][bookmark: _Toc343860493][bookmark: _Toc343164397][bookmark: _Toc343166375][bookmark: _Toc343167123]Banca/Trezoreria
	Denumirea băncii (sucursalei)
	TREZORERIA TIMISOARA

	Adresa băncii
	Strada Gheorghe Lazar, numarul 9B, cod postal 300081, Timisoara, judetul Timis

	Codul IBAN
	RO89TREZ62124510220XXXXX


	
[bookmark: IstGrant][bookmark: _Toc339464944][bookmark: _Toc343523553][bookmark: _Toc343860494][bookmark: _Toc343164398][bookmark: _Toc343166376][bookmark: _Toc343167124]Sprijin primit în prezent sau anterior din fonduri publice şi/sau împrumuturi din partea instituţiilor financiare internaţionale (IFI)
1.6.1 [bookmark: _Toc343523554][bookmark: _Toc343860495][bookmark: _Toc343164399][bookmark: _Toc343166377][bookmark: _Toc343167125]Aţi mai solicitat sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI, pentru vreunul din proiectele (fie în întregime, fie parţial, respectiv pentru o parte din activităţile cuprinse în proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare?
|_| Da 
|X| Nu
· Daca da, vă rugăm să specificaţi următoarele informaţii
	Denumirea programului, titlul şi numărul de înregistrare a solicitării de finanţare / proiectului
	NA

	Valoarea proiectului / finanţării solicitate (lei)
	NA

	Sursa de finanţare
	NA

	Stadiul la data depunerii Cererii de finanţare Activităţi finanţate
	NA



1.6.2 [bookmark: _Toc343523555][bookmark: _Toc343860496][bookmark: _Toc343164400][bookmark: _Toc343166378][bookmark: _Toc343167126]Vreunul din proiectele (integral sau parţial, respectiv activităţi/investiţii din proiect) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finanţare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau împrumuturi din partea IFI?
|_| Da 
|X| Nu
· Daca da, vă rugăm să prezentaţi detalii referitoare la programul de finanţare, organizaţia finanţatoare / autoritatea contractantă, activităţile finanţare (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul ce face obiectul prezentei Cereri de finanţare), valoarea finanţării.

[bookmark: _Toc339464945][bookmark: _Toc343523556][bookmark: _Toc343860497][bookmark: _Toc343164401][bookmark: _Toc343166379][bookmark: _Toc343167127]CEREREA DE FINANŢARE
Prin prezenta Cerere de finanţare se solicită co-finanţarea proiectelor propuse mai jos, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”.

Ratele de co-finanţare ale autorităţii publice locale şi asociaţiilor de proprietari vor fi:
|_| 30% contribuţia autorităţii publice locale şi 10% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 150 Euro;
|X| 20% contribuţia autorităţii publice locale şi 20% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 350 Euro;
|_| 10% contribuţia autorităţii publice locale şi 30% contribuţia fecăreia din asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care mai mult de 50% dintre familiile - proprietari din fiecare bloc au un venit mediu net lunar pe membru de familie sub 500 Euro.
[bookmark: _Toc339464946][bookmark: _Toc343523557][bookmark: _Toc343860498][bookmark: _Toc343164402][bookmark: _Toc343166380][bookmark: _Toc343167128]Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 
	Resursele materiale necesare pentru desfasurarea activitatilor din cadrul acestui proiect  vor fi cele de care dispune Administratia Locala a municipiului Timisoara.
Deoarece membrii echipei de proiect din partea UAT Timisoara fac parte din mai multe departamente din cadrul administratiei, resursele materiale din cadrul acestor departamente vor fi puse la dispozitie pentru desfasurarea activitatilor proiectului. Imobilul ce va fi folosit pentru desfasurarea activitatii echipei de implementare a proiectului este sediul principal al beneficiarului: strada C.D. Loga, nr.1, Municipiul Timisoara, Judetul Timis. In cadrul acestei cladiri membrii echipei de proiect dispun de propriile birouri, dotate cu mobilierul si aparatura necesara.
Spatii de birouri:
Specialistii implicati au la dispozitie propriile birouri cu statii de lucru. Pentru implementare se vor utiliza, de asemenea, consumabilele si resursele existente (telefonie, internet, fax, produse de papetarie). 
Echipamente:
· 1 server
· 8 PC legate in retea
· 1 conexiune internet prin fibra optica 
· 2 copiatoare 
· 1 ploter
· 2 scanner-e
· 2 imprimante


[bookmark: _Ref173129625][bookmark: _Toc339464947][bookmark: _Toc343523558][bookmark: _Toc343860499][bookmark: _Toc343164403][bookmark: _Toc343166381][bookmark: _Toc343167129]Managementul cererii de finanţare 
	               Data fiind materia specifica proiectelor cu finantare nerambursabila, a chestiunilor tehnice ce tin de implementarea unui proiect avand lucrari de interventii, pentru derularea cu succes a proiectului, la nivelul Primariei Municipiului Timisoara s-a decis contractarea de servicii specializate. Pentru elaborarea cererii de finantare s-a decis contractarea serviciului catre o firma de consultanta, iar pentru realizarea serviciilor de proiectare – e.g. aferente Expertizei tehnice a blocurilor vizate, Auditului Energetic, Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), respectiv Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie (PT+DE) - s-a decis contractarea serviciului catre o firma de proiectare.

Activitati realizate inainte de semnarea Contractului de finantare

Activitatea nr.1. Realizarea dosarului de finantare
7 luni 
1.1 Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare
Scopul acestei subactivitati a fost contractarea serviciului de elaborare a dosarului de finantare;
Strategia folosita a constat in pregatirea documentatiei specifice derularii procesului de achizitii, finalizata cu incheierea contractelor de servicii.
Rezultatul acestei activitati a constat in semnarea contractelor de servicii:
· Contract nr. 14/24.01.2013 pentru serviciile de Consultanta intocmire Cerere de finantare, incheiat cu SC SIAB Development SRL, din localitatea Cluj-Napoca;
· Contract nr. 5/14.01.2013 pentru serviciile de Proiectare si inginerie, incheiat cu SC PROIECT C&A SRL, din localitatea Timisoara.
Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane – personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara – respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara);
Durata: 4 luni.

1.2 Elaborarea dosarului de finantare
Scopul acestei subactivitati a vizat elaborarea dosarului de finantare;
Strategia folosita a constat in monitorizarea procesului de elaborare a dosarului, coroborata cu un contact permanent cu echipele firmelor contractate;
Rezultatul acestei activitati a constat intr-un dosar de finantare elaborat;
Locatia: aceasta activitate s-a desfasurat atat in cadrul Primariei Municipiului Timisoara, cat si la sediile SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL.
Resurse utilizate: pentru desfasurarea acestei activitati au fost utilizate resurse umane – personalul de specialitate din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC PROIECT C&A SRL – respectiv resurse materiale (sediul si dotarile din cadrul UAT Timisoara, SC SIAB Development SRL, respectiv SC C&A SRL);
Durata: 3 luni
Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare

Activitatea 1. Managementul de proiect
1.1 Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru
Scopul acestei activitati este reprezentat de identificarea personalului ce va fi implicat in implementarea proiectului – din cadrul firmelor ce vor face obiectul contractelor de servicii consultanta - identificarea mecanismelor de lucru, trasarea sarcinilor si responsabilitatilor in cadrul echipei.
Strategia folosita: Proiectul va fi coordonat de un Manager de Proiect desemnat de Primăria Municipiului Timisoara. Managerul de proiect este responsabil cu buna implementare a acestui proiect, urmărirea proceselor şi etapelor principale, susţinerea relaţiilor contractuale cu părţile implicate şi avizarea rapoartelor tehnice şi cererilor de prefinantare si rambursare. 
Echipa de implementare a proiectului va fi constituită din:
· 1 Manager de proiect
· 1 Responsabil tehnic
· 1 Responsabil financiar
· 1 Responsabil achiziţii
· 1 Asistent proiect
· 1 Responsabil arhivare - secretariat
· Consultant specializat – implementare proiect
· 1 Expert AT Raportari
· 1 Expert AT Rambursari
· Consultant specializat - Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului
· 1 Expert – Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului 

1.1. Structura echipei de management, desemnată de către Primăria Timisoara în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:

1.1.1 Manager de proiect – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· supravegherea desfăşurării zilnice a proiectului şi gestionarea echipei proiectului;
· gestionarea organizării şi participarea la şedinţele/evenimentele din cadrul proiectului;
· asigurarea unui circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback dintre diferiţi actori;
· întocmirea planurilor detaliate de lucru şi de monitorizare a respectării implementării acestora;
· asigurarea respectării termenelor stabilite;
· verificarea şi aprobarea rapoartelor de progres.

1.1.2. Responsabil tehnic – principalele atribuţii/responsabilităţi
· participarea la pregătirea documentaţiei de achiziţie publică şi la elaborarea contractelor;
· verificarea asigurării calităţii prevăzute în documentaţia tehnică şi în contract;
· participarea la recepţia calitativă a lucrărilor, pe categorii de lucrări;
· patriciparea la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor verbale.

1.1.3. Responsabil financiar – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· coordonarea activităţilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de contabilitate a proiectului; 
· completarea şi predarea documentelor financiare legate de proiect;
· participarea la implementarea subactivităţilor de achiziţii publice;
· relaţionarea cu banca şi trezoreria şi efectuarea plăţilor contractate;
· realizarea de rapoarte financiare/ situaţii cerute;
· urmărirea bugetului proiectului pe perioada de implementare.

1.1.4. Responsabil achiziţii publice – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· realizarea documentaţiei de achiziţie publică de servicii şi lucrări;
· participarea la pregătirea procedurilor de achizitii pentru desemnarea executanţilor lucrărilor de construcţii;
· acordarea de asistenţă pentru echipa tehnică la elaborarea contractului de execuţie cu constructorul;
· acordarea de asistenţă pentru responsabilul pentru probleme tehnice la verificarea asigurării calităţii prevazute în documentaţia tehnică şi în contract;
· participarea la recepţia lucrărilor şi întocmirea actelor de recepţie;
· colaborarea cu membrii echipei de implementare în realizarea rapoartelor tehnice si financiare.

1.1.5.Asistent de proiect – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· asistenţă la contractare cu Autoritatea de Management;
· coordonarea echipei de proiect propusa de consultant;
· managementul riscurilor la nivel de proiect, astfel încât, în eventualitatea materializării acestora să se pună în lucru planurile de acţiune stabilite;
· sprijin in mentinerea unei legaturi permanente intre echipa de proiect UAT Timisoara si consultant cu ADR Vest, respectiv Autoritatea de Management POR;
· managementul publicitatii proiectului;
· sprijin la transferul de informatii intre parti;
· gestionarea şedinţelor/evenimentelor din cadrul proiectului, din partea echipei consultantului;
· asistenta in monitorizarea proiectului/management; 
· asistenta juridica;
· asistenţă acordată Primăriei pentru solicitările Autorităţilor de Management legate de derularea proiectului;
· orice alt tip de asistenţă acordată Primăriei pentru implementarea cu succes a proiectului.

1.1.6.Responsabil arhivare - secretariat – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· Îndosariază şi arhivează toate documentele şi materialele, conform procedurii specifice;
· Asigură înregistrarea în registrul de intrare-ieşire a întregii corespondenţe privind Proiectul, pe toată durata de implementare a acestuia;
· Convoacă membrii, la solicitarea Managerului de Proiect, şi redactează minuta şedinţelor interne;
· Asigură logistica desfăşurării întâlnirilor/şedinţelor de analiza din cadrul proiectului, transmiterea Agendei, invitaţiilor, pregătirea/printarea materialelor;
· La solicitarea Managerului de Proiect, realizează orice alte activităţi specifice de secretariat, redactare sau traduceri;
· Răspunde pentru îndeplinirea corespunzătoare, întocmai şi la timp, a sarcinilor specifice.


Fişele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finaţare.
Consultanţa specializată nu va înlocui responsabilitatea Primăriei Municipiului Timisoara de gestiune a proiectului tratat în prezenta cerere de finanţare, ca unic responsabil pentru buna implementare a acestuia, privit ca proiect de dezvoltare a comunităţii locale din Timisoara.

1.2. Pentru alegerea consultantului se urmăreşte acoperirea a cel putin 3 elemente fundamentale:
· experienţa în consultanţa de management (pentru implementarea cu succes a tuturor activităţilor în corelare cu timpul, finanţarea, şi procedurile impuse prin contractul de finanţare)
· expertiza economică şi juridică (pentru realizarea managementului financiar al proiectului şi corelarea bugetului Primăriei, posibilelor surse împrumutate prefinanţării, cererilor de plată etc, precum şi asistenţa, analiza şi răspunsul la eventualele contestaţii etc), 
· expertiza tehnică (monitorizarea implementării tehnice a proiectului, respectarea soluţiilor propuse în proiectul tehnic etc)
Structura echipei de management, desemnată de către consultant în vederea gestionării proiectului va avea următoarele atribuții:
 
1.2.1. Expert Asistenta Tehnica Raportari – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· realizarea Rapoartelor de progres trimestriale;
· asistenta/realizarea de adrese, notificari, solicitari catre ADR Vest, AM POR sau terti;
· asistenta la realizarea dosarului cererilor de prefinantare si rambursare;
· intocmirea de analize, situatii in acord cu solicitarile Managerului de proiect;
· asigurarea unui circuit informaţional adecvat;
· asistenta in planificarea si realizarea activitatilor din cadrul proiectului, in acord cu atributiile desemnate;
· suport in asigurarea managementul publicitatii proiectului;
· desfasurarea activitatii de secretariat, pentru echipa de proiect;

1.2.2. Expert Asistenta tehnica Rambursari – principalele atribuţii/responsabilităţi:
· întocmirea fluxului de numerar al proiectului (cash flow);
· intocmirea cererilor de prefinantare;
· intocmirea cererilor de rambursare; 
· asistenta/ intocmire rapoarte de analiza pentru determinarea încadrarii proiectului în limitele stabilite prin buget;
· urmarirea incadrarii in buget a cheltuielilor din proiect, in raport cu luniile bugetare si in acord cu calendarul activitatilor;

1.3. Consultant specializat - Asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului
Desemnarea firmei de consultanta abilitata sa furnizeze Expertul/ii – Asistenta tehnica - servicii de supraveghere a santierului – se va face in urma unui proces de achizite publica. Expertul/ ii vor fi insarcinat cu asigurarea serviciilor de consultanţă de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanţă vor fi solicitate numai pentru activităţile şi ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.

1.3.1 Expert AT – servicii de supraveghere a santierului - principalele atribuţii/responsabilităţi;
· clarificarea anumitor soluţii date de proiectant;
· punerea în practică şi urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. 
· asistenta acordata beneficiarului in activitatile de supervizare şi monitorizare asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginţilor de şantier proprii;

Fişele de post individuale pentru fiecare membru al echipei de implementare a proiectului sunt prezentate în anexa cererii de finaţare.

Rezultatul acestei activitati este reprezentat de atribuirea de sarcini si responsabilitati in cadrul echipei.
Locatia acestei activitati se va regasi la sediul UAT Timisoara, respectiv firma de consultanta contractata.
Responsabilul din cadrul acestei activitati este Managerul de proiect, sustinut de echipa de implementare;
Resursele utilizate pentru desfasurarea acestei activitati sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare), respectiv resurse materiale (sediul si echipamentele aflate in dotarea UAT Timisoara si a firmei).
Durata acestei activitati este de 10 zile, din prima luna de implementare.
 
1.2. Monitorizarea, Evaluarea, Raportare 
Scopul acestei subactivitati este de a realiza monitorizarea si evaluarea stadiului implementarii proiectului de catre echipa de implementare.
Strategia urmata consta in monitorizarea activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, evaluarea rezultatelor obtinute comparativ cu cele preconizate in cererea de finantare, respectiv raportarea lor catre Organismul Intermediar ADR Vest.
Echipa de management a proiectului va prelua responsabilitatea activităţilor de monitorizare şi evaluare a modului de implementare a proiectului.
Această activitate va presupune organizarea de şedinţe de lucru periodice, pe toată durata proiectului, pentru a se analiza şi verifica rezultatele etapei în curs. Aceste şedinţe de lucru vor urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor şi rezultatelor proiectului prin analiza implementării fiecărei activităţi, a gradului de respectare a graficului de activităţi. 
În cazul apariţiei unor riscuri care pot periclita îndeplinirea fazei în curs sau a celor următoare, se vor defini măsuri pentru diminuarea acestor riscuri. Se va institui o procedura de management a riscurilor la nivel de proiect. În cazul în care se vor constata abateri de la planul iniţial, se vor evalua cauzele acesteia şi se vor stabili măsuri pentru reîncadrarea în plan.
Activitatea de evaluare şi monitorizare va acoperi întreaga durată de implementare a proiectului şi se va realiza pe bază de:
· procese verbale de recepţie a lucrărilor
· minute a sedintelor evidentiind actiunile de intreprins si responsabilii
· rapoarte financiar-contabile
· rapoarte periodice de monitorizare, sintetizând concluziile şi recomandările formulate în cadrul şedinţelor de lucru (cel puţin 3 rapoarte – la iniţierea proiectului; intermediar; la finalizarea proiectului)
· time-sheet-uri lunare intocmite de echipa de implementare 
O atenţie deosebită va fi acordată monitorizării şi supervizării lucrărilor de construcţie. Această activitate se referă la asigurarea serviciilor de consultanţă de specialitate pe durata implementării proiectului. Serviciile de consultanţă vor fi solicitate numai pentru activităţile şi ariile de expertiză pentru care solicitantul nu dispune de resurse proprii.
Activitatea de asistenţă tehnică de specialitate se referă la clarificarea anumitor soluţii date de proiectant, punerea în practică şi urmărirea modificărilor proiectului survenite pe parcurs din diferite motive obiective, etc. Supervizarea şi monitorizarea vor fi asigurate de către beneficiar prin intermediul diriginţilor de şantier proprii, asistat fiind de către consultant.
Pentru asigurarea resurselor financiare in cadrul proiectului, se vor depune Cereri de prefinantare. 
Aspectele tehnice se vor raporta OI prin intermediul raportelor de progres, urmand a fi transmise in acord cu de prevederile contractuale. 
Pentru asigurarea unui cash flow coerent in cadrul proiectului, se vor transmite OI cereri de rambursare in acord cu graficul de transmitere CR. 
Responsabilitatea pentru activitatea de monitorizare si evaluare, respectiv raportare, revine Managerului de proiect, respectiv Asistentului de proiect, Expertului tehnic, respectiv expertului financiar, echipei de implementare;
Rezultatul acestei activitati se va materializa intr-o implementare corecta a proiectului, in acord cu indicatorii asumati.
Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara, respectiv sediul consultantului.
Resurse utilizate pentru desfasurarea acestei activitati vor fi de tipul resurselor umane si resurselor materiale.
Durata acestei activitati se intinde pe 12 luni, respectiv intreaga perioada de implementare a proiectului.

Activitatea 2. Achizitiile in cadrul proiectului
Scopul acestei activitati vizeaza incheierea contractelor de lucrari de interventie pentru obiectivele vizate, respectiv contractarea serviciilor de publicitate, consultanta si asistenta tehnica – servicii de supraveghere a santierului.
Strategia folosita consta in elaborarea unei documentatii de achizitii publice care sa respunda perfect nevoilor identificate. 
Intregul proces de achizitie se va realiza in conformitate cu prevederile „OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii”, actualizata la zi, si normele legale incidente. Pentru lucrarile de interventie, operatorii economici vor trebui sa detina certificat de Sistem de Management al calitatii si sa respecte prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.
Se vor utiliza criterii care ce reflecta avantaje de natura economica in vederea obtinerii raportului optim intre calitate si pret.
Evaluarea ofertelor transmise de operatorii economici se va realiza in cadrul echipei de proiect condusa de Responsabilul achizitii publice, alegerea ofertei castigatoare realizandu-se in baza criteriilor mentionate.
Se va proceda la indosarierea si arhivarea tuturor documentelor care deriva din procedura de achizitie.
Responsabilitatea pentru activitatea de fata ii revine Managerului de proiect, respectiv responsabilului Achizitii publice, responsabilului financiar, echipei de implementare.
Rezultatul acestei activitati se va materializa in semnarea de contracte de lucrari, respectiv servicii pentru obiectivele proiectului. 
Locatia acestei activitati se va regasi in cadrul UAT Timisoara.
Resursele utilizate  sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare a proiectului)  si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul UAT).
Durata acestei activitati va fi de 7 luni. 

Activitatea 3. Lucrari de interventie la obiectivele vizate in proiect 
Contractarea executării lucrărilor de intervenţie se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. Executanţii lucrărilor de intervenţie au obligaţia de a respecta prevederile autorizaţiei de construire, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi de a asigura nivelurile de performanţă prevăzute de legislaţia privind calitatea în construcţii, precum şi calitatea estetică, arhitecturală şi ambientală a clădirilor, în scopul protejării securităţii şi sănătăţii persoanelor, siguranţei utilizării spaţiului public şi calităţii mediului natural şi construit.
Materialele şi sistemele izolante utilizate de contractorul executării lucrărilor de intervenţie trebuie să fie însoţite de declaraţiile de conformitate ale producătorilor, prin care să se ateste conformitatea cu specificaţiile tehnice recunoscute în condiţiile legii.

3.1 Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect
Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect 
Strategia urmareste derularea lucrarilor de executie la standardele legale si cele impuse de proiect.
Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.
Lucrarile de interventie se vor realiza la obiectivele:
· Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)
· Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
· Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
· Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
· Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
· Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
· Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)
· Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A)
· Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
· Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)
· Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
· Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
· Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
· Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
· Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
· Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)
· Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)
· Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)
· Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
· Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
· Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
· Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)
· Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
· Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl.7, scara A+B)
· Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

Activitatile derulate se vor constitui, astfel:

3.1.1 Organizarea de santier

Organizarea de santier pentru lucrarile de interventie se va amplasa pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar, asa incat constructorul sa se racordeze la utilitati, cale de acces provizorie sau existenta. Împreună cu organele locale se vor stabili în primul rând locurile de depozitare a materialelor şi a barăcilor de şantier. Se va realiza un sigur punct de organizare aflat la distanţă convenabilă de limitele lucrării. 
Obiectivele organizarii de santier sunt : 
-     Montarea  unei baraci metalice pentru birouri - spatiu pentru muncitori (masa, odihna - 1 buc. tip container, existenta  in dotarea executantului) 
-     Alimentarea cu apa potabila (de la sursa existenta) 
-     Alimentarea cu energie electrica pentru iluminat si forta, contorizata;
-     Montarea  de WC - ECU - 1 buc (existent in dotarea executantului)
Organizarea incintei presupune asigurarelor urmatoarelor : 
· alei pietonale balastate pentru acces la baracamente – existente avand in vedere amplasamentul in spatiul urban, in zona blocului de locuinte  ; 
· amenajarea spatiului pentru depozitare temporara a materialelor lucrarii 
· amenajarea zonei pentru utilaje retrase la terminarea programului; 
· amenajarea zonei/depozit pentru scule/echipamente de lucru; 
· amenajarea zonei pentru depozitarea diferentiata a deseurilor de materiale, folosite in santier, transportate in organizare (containere inscriptionate existente in dotarea executantului);
· semnalizare corespunzatoare, acces incinta ;
· afisarea de panouri avertizoare pe linie de PM si PSI;
· asigurarea acordarii primului ajutor in caz de accidente;
· sursa de apa potabila sa intruneasca normele sanitare;
Ca urmare a executarii lucrarilor de reabilitare termica nu rezulta un necesar de utilitati, sau o modificare a celor existente; reabilitarea termica nu afecteaza retelele utilitare din zona.
Asociatia de proprietari va asigura:
· Necesarul de apa;
· Necesarul de energie electica; 
Acestea vor fi asigurate pe intregul parcurs al derurarii lucrarilor de interventie, fiind suportat in intregime de acestia.
Durata estimata: 1 saptamana 

3.1.2 Dirigentie de santier

Constructorul va trebui să ofere ajutor cu facilităţile, forţă de muncă, utilaje şi materiale pentru construcţie oricând sunt cerute de către Diriginte, având legătură directă sau indirectă cu lucrările. 
-   constructorul va avea relatii de colaborare fie stabilite prin contract, fie prin legislatia in  vigoare; 
-  constructorul are obligatia de a asigura accesul si toate facilitatile in santier, pentru efectuarea inspectiei; 
-   constructorul va fi reprezentant de o persoana autorizata, desemnata de conducere, prin 
decizie. 
Ţinând seama de duratele normale de execuţie, constructorul îşi va întocmi grafice de execuţie ţinând cont de fazele de execuţie în cadrul activităţii şi de condiţiile pentru realizarea fazei, specific lucrării. 
Lunar, contractorul executării lucrărilor de intervenţie prezintă Managerului de Proiect, până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna precedentă, situaţia lucrărilor executate şi situaţia de plată lunară, verificate şi avizate conform legislaţiei specifice în vigoare.
Durata estimata: 3 luni

3.1.3 Executia lucrarilor cu investitia de baza

Lucrarile de interventii propuse vor consta in :

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada
Durata estimata: 3 luni

3.1.4 Receptia lucrarilor

Recepţia lucrarilor constituie o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi este actul prin care beneficiarul declară ca acceptă, preia lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. 
Receptia lucrarilor trebuie intampinata de catre beneficiar printr-o conduita ferma aratandu-se in mod expres ca acesta are obligatia ca intr-un termen rezonabil potrivit naturii lucrarii si uzantelor in domeniu sa verifice lucrarea si sa o receptioneze in masura in care aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract. O consecinta importanta a receptiei este aceea ca determina antrenarea raspunderii antreprenorului pentru viciile constructiei.
Comisiile de recepţie pentru construcţii se vor numi de către Managerul de proiect şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte şi un reprezentant al administraţiei publice locale, si specialişti în domeniu. Proiectantul va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul său de vedere privind execuţia construcţiei.
Recepţiile se vor organiza de către reprezentantii UAT Timisoara/echipa de implementare si reprezentantii asociatiei de proprietari.
Durata estimata: pe parcursul luni a 12a 
Recepţia finală este convocată de UAT Timisoara în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract.

Responsabilul realizarii acestei activitati este responsabilul legal al executantului contractat. Lucrarile vor fi supervizate de Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.
Locatia unde se va implementa aceasta activitate este reprezentata de obiectiv, secundar sediul executantului, respectiv sediul UAT Timisoara.
Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de lucru, echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).

3.2 Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect
Scopul: Reabilitarea termica a blocurilor vizate prin proiect; 
Strategia urmareste monitorizarea atenta a lucrarilor de interventie, in acord cu indicatorii tehnico-financiari asumati prin contractul de lucrari, precum si cu calendarul activitatilor. Aceasta activitate are un rol foarte important in cadrul proiectului reprezentand punctul central al proiectului.
Responsabilul realizarii acestei activitati este Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, sprijinit de membrii echipei de proiect, cu precadere responsabilul tehnic, coordonati de catre Managerul de proiect.
Locatia unde se va implementa aceasta activitate este sediul UAT Timisoara, respectiv pe teren, la obiectiv.
Resursele utilizate sunt urmatoarele: resurse umane (echipa de implementare) si resurse materiale (echipamentele folosite in cadrul firmei).
Durata acestei activitati va fi de 3 luni.

Activitatea 4. Publicitatea proiectului
Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.
Strategia acestei activitati este dezvoltata in cadrul sectiunii 3.7 Informare si publicitate.
Responsabilul: Asistentul de proiect, sprijinit de echipa de implementare din cadrul firmei de consultanta contractate va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala, supervizati de Managerul de proiect.
Rezultat: publicitate asigurata proiectului
Locatia: sediul UAT Timisoara, respectiv sediul firmei de consultanta. 
Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).
Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului (12 luni).

Activitatea 5. Auditul energetic la finalizarea lucrarilor
Scopul acestei activitati vizeaza cuantificarea exacta a indicatorilor propusi in cadrul proiectului si eliberarea unui certificat de performanta energetica care sa reflecte noua situatie a imobilului.
Strategia acestei activitati urmareste evaluarea finala a documentatiei de audit, si eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor. 
Responsabilul: SC PROIECT C&A SRL.
Rezultat: eliberarea unui certificat de performanta energetica pt incalzire, la terminarea lucrarilor, pentru fiecare din imobilele vizate de proiect;
Locatia: sediul SC PROIECT C&A SRL. 
Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile).
Durata: 2 luni de zile.




	

	




	


[bookmark: _Toc339464948][bookmark: _Toc343523559][bookmark: _Toc343860500][bookmark: _Toc343164404][bookmark: _Toc343166382][bookmark: _Toc343167130]Proiectele din cadrul cererii de finanţare 
Prezenta cerere de finanţare include următoarele proiecte individuale:
· [bookmark: _Toc339464949][bookmark: _Toc339464950][bookmark: _Toc343523560][bookmark: _Toc343860501][bookmark: _Toc343164405][bookmark: _Toc343166383][bookmark: _Toc343167131]Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)
· Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
· Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
· Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
· Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
· Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
· Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)
· Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A)
· Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
· Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)
· Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
· Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
· Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
· Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
· Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
· Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)
· Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)
· Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)
· Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
· Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
· Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
· Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)
· Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
· Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl.7, scara A+B)
· Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)

DESCRIEREA PROIECTELOR ŞI A ACTIVITĂŢILOR DIN CEREREA DE FINANŢARE 
[bookmark: Localizare][bookmark: _Toc339464951][bookmark: _Toc343523561][bookmark: _Toc343860502][bookmark: _Toc343164406][bookmark: _Toc343166384][bookmark: _Toc343167132]Localizarea proiectelor
	Statul:
	ROMÂNIA

	Regiunea de dezvoltare:
	 Vest

	Judeţul:
	 Timis

	Municipiul / sectorul:
	 Municipiul Timisoara 

	Cartierul sau zona de intervenţie (după caz)
	NA




[bookmark: _Toc339464952][bookmark: _Toc343523562][bookmark: _Toc343860503][bookmark: _Toc343164407][bookmark: _Toc343166385][bookmark: _Toc343167133]Descrierea proiectelor 
3.2.1. [bookmark: Obiectiv][bookmark: _Toc343523563][bookmark: _Toc343860504][bookmark: _Toc343164408][bookmark: _Toc343166386][bookmark: _Toc343167134]Obiectivele cererii de finanţare 
	Obiectivul strategic al Programului Operational Regional 2007 – 2013 (POR) constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.
Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale se vizeaza atingerea următoarelor obiective specifice (sunt mentionate doar cele cu relevanta pt cazul de fata): 

· Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a Regiunilor;
· Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;
· Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor.

Obiectivele axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere” concorda cu politicile comunitare privind creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă  promovate de Uniunea Europeană prin Noile Orientări ale Politicii de Coeziune 2007-2013 si vizează crearea premiselor necesare pentru creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Urmarind o dezvoltare teritorială echilibrată şi pentru a evita creşterea disparităţilor interne, investiţiile vor fi concentrate în oraşe care acţionează ca poli regionali şi/ sau locali de creştere şi iradiază dezvoltare în zonele adiacente, acordând prioritate polilor de creştere localizaţi în regiunile şi judeţele cu un nivel de dezvoltare mai scăzut în termeni de PIB şi şomaj. Este esenţială sprijinirea oraşelor, pentru ca acestea să-şi îndeplinească funcţiile urbane, mai ales în cazul acelor oraşe polarizatoare, care au legături intense cu arealele înconjurătoare, a căror dezvoltare este dependentă de aceste oraşe. În acelaşi timp, nivelul de dezvoltare al unei regiuni este direct influenţat de nivelul de dezvoltare al oraşelor mari, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care acestea le îndeplinesc, acestea acţionând ca centre de creştere.
În cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie „1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte” sunt finanţate investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. Proiectul de fata – prin investiile pe care le vizeaza - se pliaza pe obiectivele specifice domeniului major de intervenţie 1.2: crearea de locuri de muncă şi promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.
Prin proiectul  de fata se urmareste imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea    imbunatatirii   eficientei  energetice  a blocurilor  de locuinte din municipiul Timisoara.
Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor  energetice  pentru incalzirea  apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului  termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii.

Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest domeniu major de intervenţie va contribui la coeziunea socială, acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin:
· Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior
· Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice
· Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum; 
· Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Prin solutiile identintificate la nivelul proiectului se creaza premise pt atingerea unor indicatori ce sustin obiectivele primordiale ale domeniului major de interventie 1.2: 
· Nr. de apartamente reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice – 904 apartamente
· Economie de energie termica – 4.481.448,51 kWh/an

Obiectivele specifice, din cadrul proiectului, constau in realibilitarea termica a imobilelor:
· Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)
· Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
· Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
· Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
· Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
· Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
· Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)
· Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A)
· Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
· Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)
· Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
· Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
· Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
· Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
· Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
· Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)
· Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)
· Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)
· Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
· Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
· Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
· Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)
· Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
· Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl.7, scara A+B)
· Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)



3.2.2 [bookmark: Context][bookmark: _Ref173123225][bookmark: _Toc343523564][bookmark: _Toc343860505][bookmark: _Toc343164409][bookmark: _Toc343166387][bookmark: _Toc343167135]Contextul proiectelor
	3.2.2.1 Context general
Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu efect de sera. In Uniunea Europeana aproximativ 40% din energie este consumata in acest sector. Din acest motiv, imbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proporţie însemnată de energie consumată in cladirile rezidentiale este pentru încălzire. Acest lucru este observat si în România, datorită unui stoc de locuinţe construite la standarde scăzute în perioada comunistă, mai ales în formă de blocuri de apartamente. Clădirile rezidenţiale domina totalul clădirilor din România, reprezentând aproximativ 95,4% din totalul clădirilor. 
La nivelul municipiul Timisoara, ca de altfel la nivelul intregii tari, clădirile rezidenţiale existente sunt, în general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidenţiale fiind construite înainte de 1970. Aceste clădiri au proprietăţi termice slabe - cu cerinţele medii pentru încălzire. Consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor. 
În medie, potenţialul de economisire a energiei în clădirile rezidenţiale este estimat la aproximativ 38%, ceea ar putea fi tradus în economii semnificative de petrol. 
Este de asemenea important să fie menţionat şi faptul că în clădirile din tara, consumul specific de căldură şi apă caldă este dublu faţă de cele din Europa de Vest, şi, prin urmare, există o rată ridicată de emisii poluante.
Cele mai multe locuinţe au fost trecute în proprietate privată începând cu anul 1995 - un proces care a început după 1989 - la nivelul intregii tari si implicit in municipiul Timisoara. 
In anul 2012, în proprietatea statului mai erau aproximativ 3% din locuinţe în mediul urban şi doar 1% în zonele rurale. Majoritatea locuinţelor noi în România sunt construite cu resurse private şi sunt în proprietate privată. Aproximativ 95% din locuinţele din România sunt ocupate de proprietar, astfel încât majoritatea gospodăriilor acţionează simultan ca proprietari şi utilizatori.
Prin proiectul  de fata se urmareste  imbunatatirea calitatii vietii urbane prin sprijinirea imbunatatirii   eficientei  energetice  a blocurilor de locuinte din municipiul Timisoara, construite  in perioada 1963-1990.
Cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte din municipiul Timisoara se va asigura prin realizarea unor lucrari de interventie care sa determine diminuarea consumurilor  energetice  pentru incalzirea  apartamentelor, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului  termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si ameliorarea    aspectului urbanistic al localitatii.
Îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică. 


3.2.2.2.Context specific
Municipiul Timisoara, atestat documentar de peste 730 de ani, actuala resedinta a judetului Timis, este situata in Campia Timisului, campie strabatuta de raurile Bega si Timis, a caror prezenta a influentat in timp dezvoltarea localitati

Populatia Timisoarei este de aproximativÎn 303.708 locuitori, majoritatea romani. Oras studentesc, cu mai mult de 47.000 de studenti in cele 7 mari universitati, Timisoara se bucura de cel mai frumos campus universitar din tara. 

Municipiul Timişoara se află situat la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala României – Bucureşti şi cca.170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele celor două ţări învecinate Serbia-Muntenegru şi respectiv Ungaria.
Resurse umane – demografie si piata muncii
In prezent, Timisoara se situeaza pe locul doi pe tara, dupa Bucuresti, in ceea ce priveste volumul total a investitiilor straine atrase, valoarea pe cap de locuitor fiind de cinci ori mai mare decat media pe tara.
Mai ales datorita investitiilor straine masive, in ultimul timp mari intreprinderi cu activitate in productia “high tech”, industria producatoare de software, sau telecomunicatii s-au locat si dezvoltat in Timispoara. In jurul acestora s-au dezvoltat IMM-uri autohtone, furnizori sau subcontractori ai acestora. Aceasta dezvoltare, care a cunoscut o dinamica puternica in ultimii ani, a determinat reducerea indicelul de migratie a tinerilor inspre vestul Europei sau continentul american.
Intreaga zona dispune de forta de munca specializata (resurse umane), cu inalta calificare si cu experienta in activitatile industriale, in Timisoara existand un potential ridicat de formare profesionala. Calitatea resurselor umane din Timisoara este unul dintre motivele invocate de catre investitorii straini atunci cand justifica alegerea Timisoarei ca locatie pentru investitiile lor in Romania.
Populatia municipiului este relativ tanara - cca 60% din populatia stabila a Timisoarei este la vasta activa. Totodata, fiind unul dintre cele mai mari centre universitare romanesti cu cei peste 47.000 de studenti, orasul are si o rezerva potentiala mare de forta de munca cu pregatire superioara (cca 7-9000 de absoloventi anual).
Structura economica
Timișoara continuă să furnizeze peste 3% din producția industrială națională. Caracteristic economiilor de piață avansate, sectorul serviciilor acoperă un procent tot mai mare din economia timișoreană.
În ultimii ani, Timișoara a cunoscut o creștere economică semnificativă, datorată investițiilor străine, în special în sectoare de înaltă tehnologie. 
Capitalul străin investit la Timișoara provine în special din țări precum Germania, Italia sau Statele Unite. Printre cele mai mari companii stabilite aici se numără producătorul de anvelope Continental, compania americană Solectron (telefonie mobilă, aparatură electronică), Dräxlmaier (componente auto pentru BMW), Linde Gas (gaze tehnice), Procter & Gamble (detergenți), Nestlé (napolitane), GTM Logistics Europe


Situatie locativa
Evoluția în timp a oraşului a generat tipologii distincte de ocupare a terenurilor. Acestea sunt vizibile în poziția relativă față de vecinătăți a suprafețelor construite la sol. 

În prezent, zona de locuinţe şi funcţiuni complementare a municipiului Timişoara se întinde pe o suprafaţă de 2.643,74 ha (adică 53,15 % din teritoriul intravilan), deţinând ponderea cea mai mare în funcţiunile oraşului.

Intravilanul Timişoarei este împărţit în 10 cartiere (zone) de locuit, cu un total de 21.837 clădiri de locuit de diverse tipuri – clădiri individuale (15.039 - clădiri cu o locuinţă şi 3.159 - clădiri cu 2 sau mai multe locuinţe), având regim de înălţime P, P+1, P+2 şi clădiri colective (3.639 de clădiri), cu regim de înălţime P+4 – P+10. Fondul locuibil cuprinde 122.195 de apartamente, cu o suprafaţă locuibilă totală de 4.372.696 mp. şi cu 277.944 de încăperi de locuit. Din totalul apartamentelor, 71,3% sunt în clădiri colective de locuit, 28,7% sunt în clădiri individuale, în acestea locuind un număr total de 334.089 de persoane în 115.421 de gospodării. 

În ceea ce privește calitatea locuirii în clădirile colective se disting următoarele aspecte:
- Lipsa posibilităţilor financiare pentru reabilitarea periodică funcţională şi estetică a blocurilor de locuit, situaţia cea mai critică o reprezintă degradarea teraselor de blocuri. 
• Incapacitatea posesorilor de apartamente de a face faţă cheltuielilor de intreţinere, in special pentru cele de furnizare a căldurii şi apei calde
La nivelul municipiul Timișoara, ca de altfel la nivelul intregii tari, clădirile rezidenţiale existente sunt, în general, vechi, peste jumătate din clădirile rezidenţiale au fost construite înainte de 1970. 
Ca si o caracteristica generala, aceste clădiri au proprietăţi termice slabe - cu cerinţele medii pentru încălzire. Consumul de energie termică pentru încălzire şi apă caldă în gospodării reprezintă aproximativ 80% din consumul de energie al clădirilor.

1. Proiect 1: „ Calea Sagului, nr. 21”
1.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, este un tronson de capat si are 2 scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 88 de apartamente , structurate astfel:
· 44 apartamente cu 2 camere
· 44 apartamente cu 3 camere
1.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
           Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV 
	Fatada principala este realizata cu placaj din placate ceramic pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

	Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 8 logii.Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare



	Fatada lateral stanga este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pefatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

	Fatada lateral dreapta este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse

	Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (30cm) avand stratul interior de rezistenta de 10cm, termoizolatie BCA de 15 cm si strat exterior de protective de 5cm, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervure din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

	Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.

	Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie. 

	Tamplarii: Usa principal de acces in cladire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Imobilul nu este prevazut cu un acces secundar. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Aria totala a tamplariei(ferestrelor) exclusive cele de la balcoane este de 334.88mp, iar aria totala a tamplariei fara geam termoizolant, (exclusive cele de la balcoane) este de 117.74 mp. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 logii. 



1.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 88 apartamente de locuit;
· Nu exista spatii comerciale in cadrul blocului

1.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 88 familii/proprietari
· 98,87 din total proprietari

1.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 16 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

1.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 63,44%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
5746
	Bloc Calea Sagului, nr 21
	
    88
	664.687,24
	243.004,63
	421.682,61
	77,03

	63,44




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

	



2. Proiect 2: „Calea Sagului, nr. 31-33”
2.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are 2 scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 88 de apartamente , structurate astfel:
· 66 apartamente cu 2 camere
· 22 apartamente cu 3 camere
2.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	Artera principal pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avnd orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV.           
Fatada principala este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 3 logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 3 logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.
Peretii exterior sunt realizati din diafragme din beton armat monolite. Termoizolatia este din BCA de 10-12 cm si tehnologia de executie era montarea acesteia in cofraj inainte de turnarea betonului. Din cauza dificultatilor de executie si din neglijenta, de foarte multe ori aceasta nu mai era montata. Termoizolatia este discontinua, puntile termice sunt o caracteristica a acestui sistem.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn sau aluminiu cu geam termioizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 logii. 

2.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 87 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (1 spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 1,04%.

2.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 78 familii/proprietari
· 89% din total proprietari

2.5 Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap termostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

2.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 53,42%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
4706
	Bloc Calea Sagului, nr 31-33
	
    88
	638.935,72
	297.605,93
	341.329,79
	65,91

	53,42




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

3. Proiect 3: „Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A”

3.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara. 
Blocul de locuinţe are un număr de 44 de apartamente , structurate astfel:
· 34 apartamente cu 2 camere
· 10 apartamente cu 3 camere

3.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	Artera principal pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avnd orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV.           
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu tencuiala de tip strop. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral dreapta este realizata cu tencuiala de tip strop. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exterior sunt realizati din diafragme din beton armat monolite. Termoizolatia este din BCA de 10-12 cm si tehnologia de executie era montarea acesteia in cofraj inainte de turnarea betonului. Din cauza dificultatilor de executie si din neglijenta, de foarte multe ori aceasta nu mai era montata. Termoizolatia este discontinua, puntile termice sunt o caracteristica a acestui sistem.
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 logii. 

3.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 44 apartamente de locuit;
· Nu exista spatii comerciale in cadrul blocului/Spatiile comerciale se exclud din prezenta cerere de finantare

3.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 44 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

3.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

3.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 58,15%








Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1901
	Bloc Calea Sagului, nr 54, Bl. 17A
	
    44
	295.457,01
	123.653,14
	171.803,87
	72,87

	58,15




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare.

4. Proiect 4: „Calea Sagului, nr. 55A”

4.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara. 
Blocul de locuinţe are un număr de 17 apartamente , structurate astfel:
· 1 apartament cu o camera
· 5 apartamente cu 2 camere
· 3 apartamente cu 3 camere
· 8 apartamente cu 4 camere

4.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	Artera principal pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie si avand orientarea fata de punctele cardinale de la NE-SV.           
Fatada principala este realizata cu accente locale din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada posterioara este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse vizibile.
Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta despinderi placaj/tencuieli pe zone reduse
Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervure din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 13 balcoane si 3 logii.

4.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 17 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 5,56%.

4.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 17 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

4.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

4.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 64,58%


Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1204
	Bloc Calea Sagului, nr 55A
	
    17
	164.073,72
	58.109,98
	105.963,74
	85,13

	64,58




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Sagului, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare


5. Proiect 5: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 1/1 – 1/2”

5.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat si are doua scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 25 apartamente , structurate astfel:
· 1 apartamente cu o camera
· 9 apartamente cu 2 camere
· 11 apartamente cu 3 camere
· 4 apartamente cu 4 camere

5.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principal pe care se gaseste imobilul travesrseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii. 
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada sunt 5 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli mari.
Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 3 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone mari vizibile.
Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone mari.
Fatada lateral dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este un balcon. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 26 de balcoane.

5.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 25 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

5.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 18 familii/proprietari
· 72% din total proprietari

5.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

5.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 65,69 %



Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1864
	Bloc 
Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2
	
    25
	336.625,44
	115.492,22
	221.133,22
	116,64

	65,69




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

6. Proiect 6: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr.1/3, scara A+B”

6.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat si are doua scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 32 apartamente si 2 spatii comerciale din constructia blocului, structurate astfel:
· 24 apartamente cu 2 camere
· 8 apartamente cu 3 camere

6.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principal pe care se gaseste imobilul travesrseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii. 
Fatada principala este realizata cu bordari perimetrale si la nivelul planseelor cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.
Fatada posterioara este realizata cu bordari perimetrale si lanivelul planseelor cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta depsinderi placaj/tencuieli pe zone mari.
Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuilei pe zone foarte mari.
Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Placa support a pardoselii de la nivelul parterului este fara termoizolatie. Placa planseului de peste parterul commercial este fara termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor afost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 32 de balcoane si 8 logii.

6.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 32 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc, in numar de 2, sunt din constructia blocului si nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

6.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 31 familii/proprietari
· 96,88 % din total proprietari

6.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

6.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  62,28%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
2091
	Bloc 
Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B
	
    32
	261.196,46
	98.533,72
	162.662,74
	78,23

	62,28




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

7. Proiect 7: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B”

7.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+10.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+10, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 88 apartamente , structurate astfel:
· 44 apartamente cu 2 camere
· 44 apartamente cu 3 camere

7.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principal pe care se gaseste imobilul travesrseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii. 
Fatada principala este realizata cu placaj cu placute ceramic pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada sunt 8 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada laterala stanga este realizata cu placaj cu placate ceramic pe fasii verticale de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj cu placute ceramice pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuilei pe zone mari.
Peretii exterior sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 15 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara . Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 132 de logii.

7.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 88 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

7.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 77 familii/proprietari
· 87,5 % din total proprietari

7.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

7.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  59,24%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
5623
	Bloc 
Bulevardul Liviu Rebreanu, 2/1, Bl. H7, scara A+B
	
    88
	617.883,98
	273.283,75
	344.600,23
	62,95

	55,77




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

8. Proiect 8: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132/A”

8.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 10 apartamente , structurate astfel:
· 6 apartamente cu 2 camere
· 4 apartamente cu 3 camere

8.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul traverseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii. 
Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada laterala stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada laterala dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 10 de logii.

8.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 10 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

8.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 10 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

8.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

8.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 58,53 %





Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
783
	Bloc 
Bulevardul
Liviu Rebreanu, nr. 132/A
	
    10
	121.671,16
	50.454,62
	71.216,54
	89,89

	58,53




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

9. Proiect 9: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A”

9.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 10 apartamente, structurate astfel:
· 6 apartamente cu 2 camere
· 4 apartamente cu 3 camere

9.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul traverseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii. 
Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada laterala stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada laterala dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 10 de logii.

9.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 8 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (doua spatii comerciale) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 18,68 %.

9.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 7 familii/proprietari
· 87,5 % din total proprietari

9.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

9.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 58,53 %



Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
783
	Bloc 
Bulevardul
Liviu Rebreanu, nr 134/A
	
    10
	121.671,16
	50.454,62
	71.216,54
	89,89

	58,53




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

10. Proiect 10: „Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142”

10.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+4.
Imobilul are un regim de inaltime P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are doua scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 12 apartamente si 3 spatii comerciale din constructia blocului, structurate astfel:
· 8 apartamente cu 4 camere
· 4 apartamente cu 3 camere
10.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul traverseaza orasul de la est la vest. Aceasta poate fi privita ca fiind formata din 3 segmente aproape rectilinii. 
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii orizontale de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada laterala stanga este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada laterala dreapta este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 12 balcoane si 4 logii.

10.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 12 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc, in numar de 3, sunt din constructia blocului si nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

10.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 11 familii/proprietari
· 91,67 % din total proprietari

10.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

10.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  60,40%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1113
	Bloc 
Bulevardul Liviu Rebreanu, nr 142
	
    12
	200.209,24
	79.292,50
	120.916,74
	103,43

	60,40




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Liviu Rebreanu, zona in care se vor reabilita si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare


11. Proiect 11: „Strada Venus, nr. 27”

11.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4+M.
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4+M, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. 
Blocul de locuinţe are un număr de 24 apartamente, structurate astfel:
· 5 apartamente cu o camera
· 12 apartamente cu 2 camere
· 3 apartamente cu 3 camere
· 4 apartamente la mansarda

11.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare
Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare
Fatada lateral stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare
Fatada lateral dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale balconului in zonele de monolitizare.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 12 balcoane si 9 logii.

11.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 24 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

11.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 21  familii/proprietari
· 87,5 % din total proprietari

11.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc
- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

11.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  48,92%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
947
	Bloc 
Strada
Venus, nr. 27
	
    20
	141.854,32
	72.454,85
	69.399,47
	58,47

	48,92



Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona strazii Venus, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

12. Proiect 12: „Strada Venus, nr. 23”

12.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. 
Blocul de locuinţe are un număr de 20 apartamente, structurate astfel:
· 5 apartamente cu o camera
· 12 apartamente cu 2 camere
· 3 apartamente cu 3 camere

12.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu finisaj strop. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare
Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este un balcon. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare
Fatada lateral stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare
In dreapta, cladirea este separate cu rost fata de cladirea invecinata.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 12 balcoane si 6 logii.

12.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 20 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc nu exista/nu sunt incluse in programul de reabilitare termica

12.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 17 familii/proprietari
· 85 % din total proprietari

12.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc
- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

12.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  58,87%


Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
949
	Bloc 
Strada
Venus, nr. 23
	
    20
	148.442,99
	61.048,50
	87.394,49
	73,62

	58,87




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona strazii Venus, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare


13. Proiect 13: „Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B”

13.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat mijloc  si are doua scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 40 apartamente, structurate astfel:
· 34 apartamente cu 2 camere
· 6 apartamente cu 3 camere

13.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada posterioara este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
In stanga, constructia este separata cu rost fata de cladirea invecinata.
Fatada lateral dreapta este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este foarte rea. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 32 de logii.

13.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 36 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (4 spatii comerciale ) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 8,92%.

13.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse
· 35 familii/proprietari
· 97,22% din total proprietari

13.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

13.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  
· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  63,50%
Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
2164
	Bloc Calea Martirilor 1989, nr 35, scara A+B
	
    40
	342.051,86
	124.850,38
	217.201,48
	94,72

	63,50




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

14. Proiect 14: „Calea Martirilor 1989, nr. 29”

14.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara. 
Blocul de locuinţe are un număr de 20 apartamente, structurate astfel:
· 17 apartamente cu 2 camere
· 3 apartamente cu 3 camere
14.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral stanga este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral dreapta este realizata cu ampretare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 16 de logii.

14.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 18 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (2 spatii comerciale ) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 9,85%.

14.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 18 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

14.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

14.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  54,98%


Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1100
	Bloc Calea Martirilor 1989, nr 29
	
    20
	163.961,95
	73.815,15
	90.146,80
	78,14

	54,98




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

15. Proiect 15: „Bulevardul Take Ionescu, nr. 31”

15.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat-mijloc-capat si are 2 scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:
· 14 apartamente cu 3 camere
· 6 apartamente cu 4 camere
15.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral stanga este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral dreapta este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 20 de logii.

15.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 20 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc se exclud/ Nu exista spatii comerciale

15.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 20 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

15.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc
- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

15.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  62,36 %








Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1509
	Bloc 
Bulevardul Take Ionescu, nr 31
	
    20
	226.705,84
	85.342,28
	141.363,56
	88,84

	62,36




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

16. Proiect 16: „Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B”

16.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+10
Imobilul are un regim de inaltime P+10, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de capat mijloc si are 2 scari. 
Blocul de locuinţe are un număr de 80 apartamente si 6 spatii comerciale prevazute din constructia blocului, structurate astfel:
· 40 apartamente cu 2 camere
· 40 apartamente cu 3 camere
16.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 8 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura neteda. Pe fatada sunt 4 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din placute ceramice pe fasii vertical de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral dreapta este realizata cu placaj din placute ceramic pe fasii verticale de latime mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a sarpantei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 121 de logii.

16.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)
· 80 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc – 6, din constructia blocului, la care nu se fac interventii.

16.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 59 familii/proprietari
· 73,75 % din total proprietari

16.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

16.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  64,85%


Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
5246
	Bloc Calea Martirilor 1989, nr 60 scara A+B
	
    80
	584.664,67
	205.536,03
	379.128,64
	75,60

	64,85




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

17. Proiect 17: „Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B”

17.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan nesimetrica, este un tronson de mijloc clt tesit si are 2 scari.
Blocul de locuinţe are un număr de 31 apartamente, structurate astfel:
· 2 apartamente cu o camera
· 2 apartamente cu 2 camere
· 26 apartamente cu 3 camere
· 1 apartament cu 4 camere

17.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale de latime mare la etaje. Pe fatada sunt 3 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu beton apparent cu textura rugoasa. Pe fatada sunt 3 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
In stanga constructia este separate cu rost de cladirea invecinata.
Fatada lateral dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale de latime mare la etaje. Pe fatada este 1 balcon. Fatada este fara degradari vizibile
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta la scara a si terasa la scara b. Invelitoarea este din tigla, respective membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 27 de logii.

17.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 31 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc se exclud din cadrul cererii de finantare/ nu exista spatii comerciale

17.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 28 familii/proprietari
· 90,32% din total proprietari

17.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

17.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  61,07%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
2060
	Bloc Calea Martirilor 1989, nr 70, scara A+B
	
    31
	284.633,23
	110.802,94
	173.830,29
	80,74

	61,07




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

18. Proiect 18: „Calea Martirilor 1989, nr. 72”

18.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson decapat si are o singura scara.
Blocul de locuinţe are un număr de 14 apartamente , structurate astfel:
· 13 apartamente cu 2 camere
· 1 apartamente cu 3 camere

18.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
Fatada lateral stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone reduse.
In dreapta constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 10 balcoane.

18.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 14 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc se exclud din cadrul cererii de finantare/ nu exista spatii comerciale

18.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 14 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

18.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

18.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 56,28 %





Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
823
	Bloc Calea Martirilor 1989, nr 72
	
    14
	99.982,15
	43.714,32
	56.267,83
	67,43

	56,28




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

19. Proiect 19: „Calea Martirilor 1989, nr. 78, bl. 12”

19.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara.
Blocul de locuinţe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:
· 1 apartamente cu o camera
· 18 apartamente cu 3 camere
· 1 apartamente cu 4 camere

19.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare 

Fatada lateral stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada lateral dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 2 ferestre baie si un balcon. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip necirculabil. Invelitoarea este din membrane bituminoasa. Starea tehnica a terasei este foarte rea, cu infiltratii frecvente dupa orice ploaie. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 20 balcoane si 20 logii.

19.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 19 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 5,08%.

19.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 19 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

19.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 16 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

19.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  61,23%
Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1415
	Bloc Calea Martirilor 1989, nr 78, bl. 12
	
    20
	181.698,03
	70.450,82
	111.247,21
	79,25

	61,23




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

20. Proiect 20: „Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C”

20.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de capat mijloc si are trei scari.
Blocul de locuinţe are un număr de 51 apartamente , structurate astfel:
· 2 apartamente cu 1 camera
· 17 apartamente cu 2 camere
· 26 apartamente cu 3 camere
· 6 apartamente cu 4 camere

20.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare 

Fatada lateral stanga este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Fatada lateral dreapta este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 50 logii.

20.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 50 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 2,08%.

20.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 34 familii/proprietari
· 68 % din total proprietari

20.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

20.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  62,53%
Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
3053
	Bloc Calea Martirilor 1989, nr 42, scara A+B+C
	
    51
	487.562,08
	182.711,79
	304.850,29
	90,31

	62,53




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Martirilor 1989, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

21. Proiect 21: Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65”

21.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson de mijloc si are o singura scara.
Blocul de locuinţe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:
· 10 apartamente cu o camera
· 1 apartament cu 2 camere
· 9 apartamente cu 3 camere

21.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada sunt 4 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu beton aparent cu textura rugoasa . Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
In stanga, constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata
In dreapta, constructia este separate cu rost fata de cladirea invecinata

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 24 de balcoane.

21.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 19 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc (un spatiu comercial) vor suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuielile eligibile ce revine proprietarilor de spatii comerciale pentru acest bloc este de 4,56%.

21.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 16 familii/proprietari
· 84,21 % din total proprietari

21.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

21.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de 63,23 %



Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
986
	Bloc 
Strada Maresal Ctin Prezan, nr 65
	
    20
	156.740,57
	57.626,83
	99.113,74
	94,62

	63,23




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona bulevardului Maresal Constantin Prezan, zona in care mai exista si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare


22. Proiect 22: „Calea Sever Bocu, Bl. B56”

22.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+P+4
Imobilul are un regim de inaltime S+P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara.
Blocul de locuinţe are un număr de 20 apartamente , structurate astfel:
· 17 apartamente cu 2 camere
· 3 apartamente cu 3 camere

22.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la Est-Vest 
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 balcoane de colt. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.
Fatada posterioara este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este 1 balcon. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.
Fatada lateral stanga este realizata cu finisaj strop. Pe fatada este 1 balcon. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.
Fatada lateral dreapta este realizata cu finisaj strop. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaje/tencuieli pe zone reduse.

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 22 logii.

22.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 20 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale se exclud din cererea de finantare / nu exista spatii comerciale in cadrul acestui bloc

22.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 16 familii/proprietari
· 80 % din total proprietari

22.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

22.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  62,95%
Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
1327
	Bloc Calea Sever Bocu, Bl. B56
	
    20
	198.644,92
	73.599,62
	125.045,30
	94,49

	62,95




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

23. Proiect 23: „Calea Aradului, nr. 22”

23.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : S+8+R
Imobilul are un regim de inaltime S+8+R, are forma in plan nesimetrica, este un tronson independent si are o singura scara.
Blocul de locuinţe are un număr de 38 apartamente , structurate astfel:
· 11 apartamente cu o camera
· 18 apartamente cu 2 camere
· 9 apartamente cu 3 camere

23.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la NV-SE 
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale avand latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale avand latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada lateral stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe fasii verticale avand latime mare la etaje. Pe fatada sunt 2 balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.


Fatada lateral dreapta este realizata cu tencuiala tip strop. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este fara degradari vizibile si fara infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 42 de balcoane.

23.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 38 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale se exclud din cererea de finantare / nu exista spatii comerciale in cadrul acestui bloc

23.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 35 familii/proprietari
· 92.10 % din total proprietari

23.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

23.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de  61,07 %



Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
2303
	Bloc Calea Aradului, nr. 22
	
    38
	339.599,17
	132.195,41
	207.363,76
	90,95

	61,07




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Aradului, zona in care se gasesc si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare


24. Proiect 24: „Calea Aradului, nr. 30, bl.7, scara A+B”

24.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+4
Imobilul are un regim de inaltime P+4, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are 2 scari.
Blocul de locuinţe are un număr de 32 apartamente si 4 spatii comerciale din constructia blocului, structurate astfel:
· 24 apartamente cu 2 camere
· 8 apartamente cu 3 camere

24.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la NV-SE 
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta.
Pe fatada sunt 4 Balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.
Fatada posterioara este realizata cu placaj din caramida aparenta la parter si bordari pe zone reduse la etaje. Pe fatada sunt 4 Balcoane. Fatada prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.
Fatada lateral stanga este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada este o logie. Fatada6 prezinta desprinderi placaj/tencuieli pe zone foarte mari.
Fatada lateral dreapta este realizata cu accente locale cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada este o logie. Fatada prezinta desprinderi ale betonului in zonele de monolitizare.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 32 de balcoane

24.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 32 apartamente de locuit;
· La cele 4 spatii comerciale prevazute din constructia blocului nu se executa lucrari de interventii.

24.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 32 familii/proprietari
· 100% din total proprietari

24.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

24.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  

· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de   62,18%





Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
2064
	Bloc Calea Aradului, nr. 30, bl.7, scara A+B
	
    32
	262.470,77
	99.277,39
	163.193,38
	78,49

	62,18




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Aradului, zona in care se gasesc si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare

25. Proiect 25: „Calea Aradului, nr. 32, scara A+B”

25.1 Regimul de înălţime
Regimul de inaltime al blocului de locuinte este : P+8
Imobilul are un regim de inaltime P+8, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are 2 scari.
Blocul de locuinţe are un număr de 64 apartamente , structurate astfel:
· 16 apartamente cu o camera
· 16 apartamente cu 2 camere
· 32 apartamente cu 3 camere

25.2 Stadiul actual de reabilitare termică a blocului
	
	Artera principala pe care se gaseste imobilul are forma aproximativ rectilinie, avand orientarea fata de punctele cerdinale de la NV-SE 
Fatada principala este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 Balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada posterioara este realizata cu tencuieli de granulatie mare. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada laterala stanga este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 Balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Fatada laterala dreapta este realizata cu placaj din caramida aparenta. Pe fatada sunt 2 Balcoane. Fatada este fara degradari vizibile.
Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristat din beton armat si BCA, avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protective de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri
Acoperisul este de tip terasa necirculabila. Invelitoarea este din membrana bituminoasa. Starea tehnica a terasei este precara cu infiltratii rare la ploi abundente. Nu au fost realizate reparatii ale terasei in ultimii ani. Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata.
Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.
Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. 
In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari , acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. 
Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eterogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 2 balcoane si 32 logii

25.3 Numărul de apartamente cu destinaţie locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă per bloc (cu indicarea clară dacă toate fac obiectul proiectului sau se exclud spaţiile comerciale de la parter)

· 63 apartamente de locuit;
· Spatiile comerciale existente in bloc sunt in numar de 7, din care 6 sunt din constructia blocului si nu li se fac interventii si un spatiu comercial care va suporta cheltuielile de reabilitare in procent de 100%. Cota din cheltuieli ce revine proprietarilor din spatiul respectiv este de 1,97%.
· 
25.4 Numărul şi proporţia proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de reabilitare termică propuse

· 59 familii/proprietari
· 93,65 % din total proprietari

25.5  Tipul de lucrari de reabilitare propuse pentru fiecare bloc

- izolarea termica a peretilor exterior
- inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
- inchiderea balcoanelor / logiilor
- termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
- izolarea termica a planseului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
- lucrari de izolare conducte incalzire, montare robineti cu cap thermostat
- lucrari de reparatii parapet si trotuare
- demontarea si remontarea instalatiilor si echipamentelor de pe fatada

25.6 Gradul de reducere a consumului de energie pentru incalzire.  
· se va asigura  o  economie  anuala de energie pentru incalzire de   57,46%

Valori sumarizate Tabelar :
	Nr. crt.
	Supraf
utila
	Adresa 
	Nr. de apartamente  reabilitate 
	Consumul de energie pentru incalzire EXISTENT  
	Consumul de energie pentru incalzire  PROPUS 
	Economie de energie termica TOTAL 
	Economie de energie termica TOTAL 
	EFICIENTA CLADIRE    

	 
	mp
	 
	Nr.
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/an
	kWh/m2an
	%

	
    1
	
3229
	Bloc Calea Aradului, nr. 32, scara A+B
	
    64
	388.778,48
	165.402,23
	223.376,25
	63,76

	57,46




Prezentul proiect se integreaza in cadrul Cererii de finantare din perspectiva beneficiarilor vizati – familii cu un venit mediu sub 350 Euro/ luna.
De asemenea, din perspectiva arealului geografic, proiectul se integreaza in cadrul Cererii de finantare prin faptul ca se implementeaza in Municipiul Timisoara, zona Calea Aradului, zona in care se gasesc si alte blocuri care fac obiectul prezentei cereri de finantare.
Prezentul proiect nu face parte/ nu se constituie ca parte componenta a unei initiative complexe de investitii a Municipiului Timisoara. 
NU sunt iniţiative complexe / proiecte care depind de realizarea proiectului care face obiectul cererii de finanţare
3.2.3 [bookmark: Justif][bookmark: Beneficiari][bookmark: _Toc343523565][bookmark: _Toc343860506][bookmark: _Toc343164410][bookmark: _Toc343166388][bookmark: _Toc343167136]Potenţialii beneficiari ai proiectelor  
[bookmark: Activitati]
Grupul tinta direct identificat este reprezentat de locuitorii Municipiului Timisoara, care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in cadrul blocurilor vizate de proiect, si care vor beneficia direct de lucrarile de reabilitare termica ce se vor efectua. Conditiile noi, create prin proiect, vor avea un impact direct asupra acestora, cu rezultate in cresterea nivelului de trai, prin scaderea costurilor implicate de incalzire si canalizarea lor catre alte nevoi. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate. 
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt executantii de lucrari, ce se vor contracta in cadrul proiectului, furnizorii de materii prime, prestatorii de servicii din cadrul proiectului (i.e. proiectare, consultanta, audit, publicitate), furnizorii de servicii conexe (e.g. colectare deseuri etc.), diversi colaboratori ai operatorilor economici implicati, care prin diverse activitati au contact cu acestia.
Beneficiarii finali ai proiectului sunt toti locuitorii Municipiului Timisoara, atat rezidenti cat si cei aflati in transit, care vor beneficia de locuinte reabilitate, cu „amprenta verde”, moderne, avand o estetica primitoare. 

	<semnătura>

	

	<ştampila>
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	Nr. Crt.
	(Sub)Activitatea
	Responsabil
	
	Anul 1

	
	
	
	Luna 1*
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVITĂŢI DERULATE ÎNAINTEA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANŢARE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 1
	1. Realizarea dosarului de finantare 
	Ana Georgiu – consilier – UAT Timisoara

	16.11.2012
	
	
	16.02.2013
	
	
	30.05.2013
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.1
	Achizitia serviciilor de elaborare a dosarului de finantare
	Ana Georgiu – consilier – UAT Timisoara

	16.11.2012
	
	24.01.2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.2.1
	Elaborarea dosarului de finantare (CF)
	Reprezentant legal SC SIAB Development SRL 
	
	
	24.01.2013
	16.02.2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.2.2
	Elaborarea dosarului de finantare (ET, RAE, DALI, PT + DE)
	Reprezentant legal SC PROIECT C&A SRL
	
	11.12.2012
	
	16.02.2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Nr. Crt.
	(Sub)Activitatea
	Responsabil

	
	
	
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna   8
	Luna 9
	Luna 10
	Luna 11
	Luna 12

	ACTIVITĂŢI DERULATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 1
	Managementul de proiect
	Manager de proiect, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.1
	Constituirea echipei de proiect, identificarea mecanismelor de lucru
	Manager de proiect, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 1.2
	Monitorizarea, evaluarea, raportarea si auditul
	Manager de proiect,  Asistent de proiect, Expert tehnic, Expert financiar, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 2
	Achizitiile din cadrul proiectului
	Responsabil achizitii, manager de proiect, responsabil financiar, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 3
	Demararea lucrarilor de interventie la obiectivele vizate prin proiect
	Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 3.1.
	Executia lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect
	Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, responsabil tehnic, echipa de implementare, responsabil legal executant lucrari de interventie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subactiv. 3.2.
	Monitorizarea derularii lucrarilor de interventie la obiectivele vizate in proiect

	Expertul AT - servicii de supraveghere a santierului, Manager proiect, responsabil tehnic, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 4
	Publicitatea proiectului
	Asistent de proiect, Manager proiect, echipa de implementare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activ. 5
	Audit energetic la finalizarea lucrarilor
	Auditor  energetic pentru cladiri
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.
	Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării  durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 
Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană
	

	Ghidul Solicitantului

	Formular standard B - Cerere de finanţare proiect



OBS: ** se va detalia cu ultimul an de implementare a activitatilor cererii de finantare, ex n =2, anul 2. Nu se vor inlocui cu anul si luna calendaristica decat pentru activitatile derulate inaintea semnarii contractului de finantare. Subactivitatile trebuie sa fie in stransa corelare cu activitatile si trebuie sa fie cat mai conci
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[bookmark: Management][bookmark: Durata][bookmark: _Toc339464954][bookmark: _Toc343523567][bookmark: _Toc343860508][bookmark: _Toc343164412][bookmark: _Toc343166390][bookmark: _Toc343167138]Durata de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare
	Durata proiectului este de 12 luni de zile de la data semnarii Contractului de finantare POR. 


[bookmark: Indicatori]
[bookmark: _Toc339464955][bookmark: _Toc343523568][bookmark: _Toc343860509][bookmark: _Toc343164413][bookmark: _Toc343166391][bookmark: _Toc343167139]Indicatori
Beneficiarul este obligat ca, în termen de maxim 30 (treizeci) zile lucrătoare de la semnarea contractului (lor) de lucrări, să notifice OI privind completarea secţiunii 3.5. din Cererea de finanţare cu locurile de muncă temporare sau/  permanente, menţinute şi/sau nou create, pe perioada de execuţie a lucrărilor şi/ sau perioda de implementare a activitatilor prevazute in cererea de finantare.



































	INDICATORI
	Valoare la începutul perioadei de implementare
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare 

	Rezultat imediat (direct)
	
	

	Nr. de apartamente  reabilitate pentru creşterea eficienţei energetice
	0
	908

	Rezultate induse (indirecte) (impact pe termen lung)
	
	

	Consumul de energie pentru incalzire (KWh/mp/an)
	3.403,89
	1.352,49

	Proiectul 1 ( Calea  Sagului, nr. 21)
	121,43
	44,40

	Proiectul 2 ( Calea  Sagului, nr. 31-33)
	123,39
	57,48

	Proiectul 3 ( Calea  Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
	125,34
	52,47

	Proiectul 4 ( Calea  Sagului, nr. 55A)
	131,85
	46,72

	Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
	177,61
	60,97

	Proiectul 6 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
	125,64
	47,41

	Proiectul 7 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, 2/1, Bl. H7, scara A+B)
	112,88
	49,93

	Proiectul 8 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, nr. 132/A)
	153,65
	63,76

	Proiectul 9 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	153,65
	63,76

	Proiectul 10 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, nr. 142)
	171,31
	67,88

	Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
	119,55
	61,08

	Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
	125,10
	51,48

	Proiectul 13 (Calea Martirilor1989, nr. 35, sc.A+B)
	149,19
	54,47

	Proiectul 14 ( Calea  Martirilor1 989, nr. 29)
	142,16
	64,02

	Proiectul 15 ( Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
	142,50
	53,66

	Proiectul 16 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 60, sc.A+B)
	116,59
	40,99

	Proiectul 17( Calea  Martirilor 1989, nr. 70, sc.A+B)
	132,22
	51,48



	Proiectul 18 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 72)
	119,88
	52,45

	Proiectul 19 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	129,47
	50,22

	Proiectul 20 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	144,45
	54,14

	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	149,68
	55,06

	Proiectul 22 ( Calea  Sever Bocu, Bl. B56)
	150,15
	55,66

	Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
	148,95
	58

	Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)
	126,26
	47,77

	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	110,99
	47,23

	Economie de energie pentru incalzire (GWh/an)
	0
	4.481,44851

	Proiectul 1 ( Calea  Sagului, nr. 21)
	0
	421,68261 (=63,44%)

	Proiectul 2 ( Calea  Sagului, nr. 31-33)
	0
	341,32979 (=53,42%)

	Proiectul 3 ( Calea  Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
	0
	171,80387 (=58,15%)

	Proiectul 4 ( Calea  Sagului, nr. 55A)
	0
	105,96374 (=64,58%)

	Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
	0
	221,13322 (=65,69%)

	Proiectul 6 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
	0
	162,66274 (=62,28%)

	Proiectul 7 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, 2/1 Bl. H7, scara A+B)
	0
	344,60023 (=55,77%)

	Proiectul 8 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, nr. 132/A)
	0
	71,21654 (=58,53%)

	Proiectul 9 ( Bulevardul  Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	0
	71,21654 (=58,53%)

	Proiectul 10 (Strada Liviu Rebreanu, nr. 142)
	0
	120,91674 (=60,40%)

	Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
	0
	69,39947 (=48,92%)

	Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
	0
	87,39449 (=58,87%)

	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35 sc.A+B)
	0
	217,20148 (=63,50%)



	Proiectul 14 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 29)
	0
	90,14680 (=54,98%)

	Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
	0
	141,36356 (=62,36%)

	Proiectul 16 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 60, sc.A+B)
	0
	379,12864 (=64,85%)

	Proiectul 17( Calea  Martirilor 1989, nr. 70, sc.A+B)
	0
	117,83029 (=61,07%)

	Proiectul 18 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 72)
	0
	56,26783 (=56,28%)

	Proiectul 19 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	0
	111,24721 (=61,23%)

	Proiectul 20 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	0
	304,85029 (=62,53%)

	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	0
	99,11374 (=63,23%)

	Proiectul 22 ( Calea  Sever Bocu, Bl. B56)
	0
	125,04530 (=62,95%)

	Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
	0
	207,36376 (=61,07%)

	Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)
	0
	163,19338 (=62,18%)

	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	0
	223,37625 (=57,46%)


















[bookmark: Parteneri][bookmark: RevGen][bookmark: ImpactGrant][bookmark: Susten][bookmark: _Toc339464956][bookmark: _Toc343523569][bookmark: _Toc343860510][bookmark: _Toc343164414][bookmark: _Toc343166392][bookmark: _Toc343167140]Sustenabilitatea investitiilor
	Conceptul de sustenabilitate se referă la o formă de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile cerinţe. Este menită să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale indivizilor prezervând mediul în care trăiesc pe termen scurt, mediu şi – mai ales – pe termen lung. Obiectivul este atingerea unei dezvoltări care să fie eficientă din punct de vedere economic, care să respecte mediul social şi care să fie durabilă din punct de vedere al mediului înconjurător. Investiile in eficienta energetica a blocurilor de locuinte vor contribui la reducerea saraciei energetice (fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incalzirea populatiei, in special a celor cu venituri reduse, ceea ce va ajuta la imbunatatirea puterii de cumparare a categoriilor defavorizate.
Asa cum rezulta si din Proiectul tehnic proiectul propus este perfect sustenabil, investitiile in eficienta energetica avand un impact direct, exprimat in economii de energie de peste 40%.
Proiectul este sustenabil prin insasi specificul obiectivelor propuse. Prin solutiile identificate se realizeaza Investiile in eficienta energetica a blocurilor prin apel la tehnologii cu mare durabilitate/rezistenta in timp, si delor intruzive pentru mediul inconjurator.
Astfel, proiectul o data finalizat furnizeaza imobile de locuinte ce nu mai necesita interventii ulterioare, avand 0 costuri de intretinere pentru investitia data.



[bookmark: InfoPub][bookmark: _Toc339464957][bookmark: _Toc343523570][bookmark: _Toc343860511][bookmark: _Toc343164415][bookmark: _Toc343166393][bookmark: _Toc343167141]Informare şi publicitate
Scopul acestei activitati este reprezentat de asigurarea vizibilitatii proiectului si a finantatorului.
Strategia acestei activitati se va concretiza printr-o serie de actiuni: pe de-o parte Primaria Municipiului Timisoara va achizitiona servicii de publicitate - in scopul unei informari si publicitati eficiente, pe de alta parte va intreprinde actiuni proprii.
Se va asigura publicitatea proiectului si a Programului Operational Regional POR 2007 – 2013, prin urmatoarele actiuni:
· Se va publica un anunt de presa in media regionala, la inceputul proiectului, respectiv un anunt in media regionala si nationala la finalul proiectului; anunturile vor contine informatii referitoare la proiect, la rezultatele acestuia, la program si finantator, in concordanta cu regulile de identitate vizuala specifice Programului Operational Regional 2007 – 2013. 
· Se va amplasa la sediul Primariei Municipiului Timisoara, pe toata perioada, un panou continand informatii despre proiect si despre finantator; 
· Se va realiza un o pagina web in cadrul websiteului Primariei Municipiului Timisoara care va contine informatii despre proiect si finantator, un link catre website-ul Instrumentelor Structurale in Romania, respectandu-se toate regulile de vizibilitate impuse de Manualului de Identitate Vizuala Regio;
· Se vor monta panouri de informare temporare pe toata durata de implementare a proiectului la locatiile vizate (3 m x 2 m);
· Se vor monta placi permanente – dupa finalizarea proiectului - la toate locatiile vizate; panourile vor fin confectionate conform Manualului de Identitate Vizuala Regio.

Responsabili: echipa de implementare proiect va fi responsabila pentru toate actiunile specifice de publicitate a proiectului, precum si de respectarea conditiilor de identitate vizuala.
Rezultat: publicitate asigurata proiectului
Locatia: la sediul firmei de consultanta contractate, respectiv sediul Primariei Municipiului Timisoara;
Resurse utilizate: resurse umane si resurse materiale (sediul si dotarile firmei).
Durata: publicitatea va fi asigurata pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Dupa finalizarea proiectului vor fi montat panouri permantente, in acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala Regio.

	Activitatea de informare şi publicitate
	Durata estimată / Perioada de desfăşurare
	Costuri estimate (lei)

	1 anunt de presa in media regionala la inceputul proiectului
	1 zi/ Prima luna de implementare ;

	1.500

	1 anunt de presa in media regionala si nationala la finalul proiectului
	1 zi/ ultima luna de implementare 
	1.500

	1 panou continand informatii despre proiect si despre finantator, postat la UAT Timisoara
	Pe toata durata de implementare a proiectului
	500

	1 subpagina web in cadrul websiteului UAT Timisoara
	Pe toata durata de implementare a proiectului
	0

	25 panouri de informare temporara
	Pe toata durata de implementare a proiectului
	22.000

	25 placi permanente – dupa finalizarea proiectului
	Dupa implementarea proiectului, Permanent
	22.713,71

	Total
	
	48.213,71



[bookmark: _Toc339464958][bookmark: _Toc343523571][bookmark: _Toc343860512][bookmark: _Toc343164416][bookmark: _Toc343166394][bookmark: _Toc343167142]ACHIZIŢIILE PUBLICE 
[bookmark: EqOpp]Achiziţii publice demarate/ efectuate până la depunerea cererii de finanţare 
	Nr. crt.
	Obiectul contractului
	Valoarea contractului (Lei, fara TVA)
	Data începerii procedurii
	Data finalizării procedurii
	Procedura urmată

	1
	Achizitie servicii de consultanta pentru scrierea cererii de finantare
	67.156,48 – pentru 56 blocuri
	16.11.2012
	24.01.2013
	Achizitie directa

	
	
	29.980,65- pentru 25 blocuri
	
	
	

	2
	Achizitie servicii de proiectare
	64.112,90 – pentru 56 de blocuri
	11.12.2012
	14.01.2013
	Achizitie directa

	
	
	25.759,71 – pentru 25 de blocuri
din care:
25.166,73 – cheltuieli eligibile
592,98 – cheltuieli neeligibile

	
	
	









Achiziţii publice preconizate după depunerea cererii de finanţare
	[bookmark: _Toc343523572][bookmark: _Toc343860513][bookmark: _Toc343164417][bookmark: _Toc343166395][bookmark: _Toc343167143]Nr. crt.
	Obiectul contractului
	Valoarea estimată a contractului (Lei)
	Data estimativă a începerii procedurii 
(ex: sem. / anul 1)
	Data estimativă a finalizării procedurii
(ex:sem. I/ anul 1)
	Procedura propusă 

	3.
	Achizitii servicii de audit energetic final
	52.517,14 din care

51.715,78 – eligibil, include auditul energetic de la finalizarea lucrarilor de reabilitare
801,36 – cheltuieli neeligibile
	Luna 2 de implementare a proiectului

	Luna 4 de implementare a proiectului
	Achizitie directa

	4.
	Achizitii servicii de consultanta management de proiect
	101.522,49 din care:
     82.683,84 – eligibil, servicii de consultanta pentru implementarea proiectului

18.838,65 – neeligibil, cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achizitii publice

	Luna 1 de implementare a proiectului
	Luna 2 de implementare a proiectului
	Achizitie directa

	5.
	Achizitii servicii de asistenta tehnica – servicii de supraveghere a 
santierului
	Total
	170.732,32 din care:
 











85.366,16 din care:
83.980,98 – eligibil, include servicii de dirigentie de santier
1.385,18 – cheltuieli diverse si neprevazute – cheltuieli neeligibile


85.366,16 din care:
83.980,98 – eligibil, include servicii de asistenta tehnica proiectare
1.385,18 – cheltuieli diverse si neprevazute – cheltuieli neeligibile




	













Luna 2 de implementare a proiectului









Luna 2 de implementare a proiectului











	













Luna 4 de implementare a proiectului









Luna 4 de implementare a proiectului











	













Achizitie directa 











Achizitie directa 
















	
	
	Servicii de dirigentie de santier











	
	
	
	

	
	
	Servicii de asistenta tehnica proiectare











	
	
	
	

	6.
	Achizitii de lucrari de interventii – 25 de loturi
	-11.909.717,82 (Lucrari + organizare santier
 
Lucrari total:
11.382.227,84 – din care:
Lucrari eligibile
11.197.537,11
Lucrari neeligibile
 184.690,73 

Organizare de santier total:
527.489,98 – din care:
Organizare santier eligibil
518.577,34
Organizare santier neeligibil
8.912,64

-957.016,04– cheltuieli neeligibile – cuprind cheltuieli diverse si neprevazute aferente lucrarilor de interventii
	Luna 2 de implementare a proiectului
	Luna 4 de implementare a proiectului
	Cerere de oferta pe loturi

	7.
	Achizitii servicii de publicitate
	48.213,71 din care:
47.103,85 – eligibil
1.109,86-neeligibil
	Luna 1 de implementare a proiectului
	Luna 2 de implementare a proiectului
	Achizitie directa



Achizitiile publice derulate sau care se vor derula ca o singura procedura pentru toate proiectele componente ale cererii de finantare se vor evidentia in tabel, cu mentiuni corespunzatoare.
INFORMAŢII PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII 
· Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii11.12.2012
· Data elaborării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 17.12.2012
· Data ultimei actualizări a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii17.12.2012




[bookmark: _Toc339464959][bookmark: _Toc343523573][bookmark: _Toc343860514][bookmark: _Toc343164418][bookmark: _Toc343166396][bookmark: _Toc343167144]FINANŢAREA PROIECTELOR
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Bugetul CERERII DE FINANŢARE

	Nr. crt
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
	CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA
	CHELTUIELI ELIGIBILE
	TOTAL ELIGIBIL
	TOTAL

	
	
	
	Baza
	TVA eligibila
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 6=4+5
	7

	1
	Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	1.1
	Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	368,55
	14.610,78
	3.506,59
	18.117,37
	18.485,92

	1.2
	Proiectare şi inginerie
	1.728,98
	76.882,51
	18.451,80
	95.334,31
	97.063,29

	1.3
	Consultanţă
	60.535,93
	82.683,84
	19.844,12
	102.527,96
	163.063,89

	1.4
	Asistenţă tehnică
	3.435,25
	167.961,96
	40.310,87
	208.272,83
	211.708,08

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	66.068,71
	342.139,09
	82.113,38
	424.252,47
	490.321,18

	2
	Cap.2 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	2.1
	Construcţii şi instalaţii
	229.016,52
	11.197.537,11
	2.687.408,89
	13.884.946,00
	14.113.962,52

	2.1.1
	Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

	0,00
	1.046.224,84
	251.093,96
	1.297.318,80
	1.297.318,80

	2.1.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	13.036,39
	1.000.371,12
	240.089,07
	1.240.460,19
	1.253.496,58

	2.1.3
	Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
	0,00
	436.431,14
	104.743,47
	541.174,61
	541.174,61

	2.1.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr.55     55A)
	18.796,97
	257.482,29
	61.795,75
	319.278,04
	338.075,01

	2.1.5
	Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
	0,00
	439.539,63
	105.489,51
	545.029,14
	545.029,14

	2.1.6
	Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
	0,00
	439.568,06
	105.496,33
	545.064,39
	545.064,39

	2.1.7
	Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)
	0,00
	841.335,95
	201.920,63
	1.043.256,58
	1.043.256,58

	2.1.8
	Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132A)
	0,00
	189.056,63
	45.373,59
	234.430,22
	234.430,22

	2.1.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	46.751,76
	164.133,33
	39.392,00
	203.525,33
	250.277,09

	2.1.10
	Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)
	0,00
	263.807,24
	63.313,74
	327.120,98
	327.120,98

	2.1.11
	Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
	0,00
	268.989,77
	64.557,54
	333.547,31
	333.547,31

	2.1.12
	Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
	0,00
	258.546,58
	62.051,18
	320.597,76
	320.597,76

	2.1.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	55.129,59
	453.963,91
	108.951,34
	562.915,25
	618.044,84

	2.1.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	30.715,99
	231.657,05
	55.597,69
	287.254,74
	317.970,73

	2.1.15
	Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
	0,00
	338.047,49
	81.131,40
	419.178,89
	419.178,89

	2.1.16
	Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)
	0,00
	863.770,56
	207.304,93
	1.071.075,49
	1.071.075,49

	2.1.17
	Proiectul 17 (Calea Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)
	0,00
	422.449,25
	101.387,82
	523.837,07
	523.837,07

	2.1.18
	Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)
	0,00
	189.174,15
	45.401,80
	234.575,95
	234.575,95

	2.1.19
	Proiectul 19 ( Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	19.037,72
	286.871,24
	68.849,10
	355.720,34
	374.758,06

	2.1.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	14.863,94
	564.312,71
	135.435,05
	699.747,76
	714.611,70

	2.1.21
	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	13.326,38
	224.934,28
	53.984,23
	278.918,51
	292.244,89

	2.1.22
	Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)
	0,00
	322.767,93
	77.464,30
	400.232,23
	400.232,23

	2.1.23
	Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
	0,00
	601.819,02
	144.436,56
	746.255,58
	746.255,58

	2.1.24
	Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)
	0,00
	395.713,60
	94.971,26
	490.684,86
	490.684,86

	2.1.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	17.357,78
	696.569,34
	167.176,64
	863.745,98
	881.103,76

	 
	TOTAL CAPITOL 2
	229.016,52
	11.197.537,11
	2.687.408,89
	13.884.946,00
	14.113.962,52

	3
	Cap.3 - Cheltuieli privind organizarea de şantier

	3.1
	Organizarea de şantier
	11.051,67
	518.577,34
	124.458,57
	643.035,91
	654.087,58

	3.1.1
	Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	5.776,69
	282.731,36
	67.855,53
	350.586,89
	356.363,58

	3.1.2
	Cheltuieli conexe organizării de şantier
	5.274,98
	235.845,98
	56.603,04
	292.449,02
	297.724,00

	3.2
	Cote legale
	0,00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	11.051,67
	518.577,34
	124.458,57
	643.035,91
	654.087,58

	4
	Cap.4 - Cheltuieli pentru informare şi publicitate

	4.1
	Informare şi publicitate
	1.376,23
	47.103,85
	11.304,92
	58.408,77
	59.785,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	1.376,23
	47.103,85
	11.304,92
	58.408,77
	59.785,00

	5
	Cap.5 – Alte cheltuieli neeligibile

	5.1
	Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse şi neprevăzute
	1.186.699,89
	
	
	0.00
	1.186.699,89

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	1.186.699,89
	0.00
	0.00
	0.00
	1.186.699,89

	 
	TOTAL GENERAL
	
1.494.213,02

	12.105.357,39
	2.905.285,76
	15.010.643,15
	16.504.856,17


Detalierea cheltuielilor neeligibile:
	Nr. Crt
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
	CHELTUIELI NEELIGIBILE, inclusiv TVA
	CHELTUIELI ELIGIBILE
	TOTAL ELIGIBIL
	TOTAL

	
	
	
	Baza
	TVA eligibila
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 6=4+5
	7

	1
	Cap.1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	1.1
	Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	368.55
	
	
	
	

	1.1.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	7.74
	
	
	
	

	 1.1.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului,           nr.nr        nr.  55A
	41.37
	
	
	
	

	1.1.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	69.49

	
	
	
	

	1.1.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	66.36
	
	
	
	

	1.1.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	71.87
	
	
	
	

	1.1.19
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	37.80
	
	
	
	

	1.1.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	25.33
	
	
	
	

	1.1.21
	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	33.93
	
	
	
	

	1.1.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	14.66
	
	
	
	

	1.2
	Proiectare şi inginerie
	1,728.98
	
	
	
	

	
	Proiectare
	735.29
	
	
	
	

	1.2.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	13.29
	
	
	
	

	         1.2.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
	71.04
	
	
	
	

	1.2.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	238.67
	
	
	
	

	1.2.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	113.97
	
	
	
	

	1.2.14
	Proiectul 14 ( Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	123.42
	
	
	
	

	1.2.19
	Proiectul 19 ( Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	64.90
	
	
	
	

	1.2.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	26.57
	
	
	
	

	1.2.21
	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	58.26
	
	
	
	

	1.2.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	25.17
	
	
	
	

	
	Audit energetic la finalul lucrarilor
	993.69
	
	
	
	

	1.2.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	67.47
	
	
	
	

	1.2.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
	69.66
	
	
	
	

	1.2.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	137.72
	
	
	
	

	1.2.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	263.06
	
	
	
	

	1.2.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	142.46
	
	
	
	

	1.2.19
	Proiectul 19 ( Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	74.91
	
	
	
	

	1.2.20
	Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	78.22
	
	
	
	

	1.2.21
	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	67.24
	
	
	
	

	1.2.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	92.95
	
	
	
	

	
	Total Proiectare si Inginerie
	1,728.98
	
	
	
	

	1.3
	Consultanţă
	60,535.93
	
	
	
	

	
	Consultanta la elaborarea cererii de finantare
	37,176.00
	
	
	
	

	
	Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 3 ( Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr.  
 55A
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132A)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 13 ( Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 14 Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 16 ( Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 17 (Calea  Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 19 ( Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 21 (Strada  Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl.  B56)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	1,487.04
	
	
	
	

	
	Organizarea procedurilor de achizitii publice
	21,925.68
	
	
	
	

	
	Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

	2,289.03
	
	
	
	

	
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	1,874.87
	
	
	
	

	
	Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
	758.87
	
	
	
	

	
	Proiectul 4 ( Calea Sagului, nr. 55A)
	483.61
	
	
	
	

	
	Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
	743.99
	
	
	
	

	
	Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
	833.27
	
	
	
	

	
	Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)
	2,241.90
	
	
	
	

	
	Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132A)
	312.47
	
	
	
	

	
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	312.51
	
	
	
	

	
	Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)
	443.91
	
	
	
	

	
	Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
	376.95
	
	
	
	

	
	Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
	379.46
	
	
	
	

	
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	863.03
	
	
	
	

	
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	438.96
	
	
	
	

	
	Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
	602.62
	
	
	
	

	
	Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)
	2,093.13
	
	
	
	

	
	Proiectul 17 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)
	820.89
	
	
	
	

	
	Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)
	327.35
	
	
	
	

	
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	562.99
	
	
	
	

	
	Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	1,217.69
	
	
	
	

	
	Proiectul 21 (Strada  Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	391.85
	
	
	
	

	
	Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl.  B56)
	528.21
	
	
	
	

	
	Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
	917.62
	
	
	
	

	
	Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)
	823.35
	
	
	
	

	
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	1.287,15
	
	
	
	

	
	Consultanta la implementare – cota neeligibile
	1,434.25
	
	
	
	

	
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	114.90
	
	
	
	

	
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 5                            55A)
	105.27
	
	
	
	

	
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	189.71
	
	
	
	

	
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	418.64
	
	
	
	

	
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	163.50
	
	
	
	

	
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	114.82
	
	
	
	

	
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	117.70
	
	
	
	

	
	Proiectul 21 (Strada  Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	65.44
	
	
	
	

	
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	144.27
	
	
	
	

	1.4
	Asistenta tehnica
	3,435.25
	
	
	
	

	1.4.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	195.55
	
	
	
	

	 1.4.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
	281.94
	
	
	
	

	1.4.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	701.27
	
	
	
	

	1.4.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	826.94
	
	
	
	

	1.4.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	460.73
	
	
	
	

	1.4.19
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	285.56
	
	
	
	

	1.4.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	222.98
	
	
	
	

	1.4.21
	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	199.90
	
	
	
	

	1.4.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	260.38
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 1
	66,068.71
	
	
	
	

	2
	Cap.2 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

	2.1.
	Construcţii şi instalaţii
	229,016.52
	
	
	
	

	2.1.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	13,036.39
	
	
	
	

	2.1.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
	18,796.97
	
	
	
	

	2.1.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	46,751.76
	
	
	
	

	2.1.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	55,129.59
	
	
	
	

	2.1.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	30,715.99
	
	
	
	

	2.1.19
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	19,037.72
	
	
	
	

	2.1.20
	Proiectul 20 ( Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	14,863.94
	
	
	
	

	2.1.21
	Proiectul 21 (Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	13,326.38
	
	
	
	

	2.1.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	17,357.78 
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 2
	229,016.52
	
	
	
	

	3
	

	3.1
	Organizarea de şantier
	11,051.67
	
	
	
	

	3.1.1
	Construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	5,776.69
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	325.91
	
	
	
	

	3.1.1.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
	512.74
	
	
	
	

	3.1.1.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	1,168.79
	
	
	
	

	3.1.1.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	1,378.26
	
	
	
	

	3.1.1.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	767.88
	
	
	
	

	3.1.1.19
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	475.95
	
	
	
	

	3.1.1.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	371.62
	
	
	
	

	3.1.1.21
	Proiectul 21 (Strada  Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	333.16
	
	
	
	

	3.1.1.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	442.38
	
	
	
	

	3.1.2
	Cheltuieli conexe organizării de şantier
	5,274.98
	
	
	
	

	3.1.2.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	257.92
	
	
	
	

	3.1.2.4
	          Proiectul 4 ( Calea Sagului, nr. 55A)
	461.94
	
	
	
	

	3.1.2.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	1,158.16
	
	
	
	

	3.1.2.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	995.46
	
	
	
	

	3.1.2.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	802.55
	
	
	
	

	3.1.2.19
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	422.05
	
	
	
	

	3.1.2.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	309.50
	
	
	
	

	3.1.2.21
	Proiectul 21 (Strada  Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	378.84
	
	
	
	

	3.1.2.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	488.56
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 3
	11,051.67
	
	
	
	

	4
	

	4.1
	Informare şi publicitate
	1,376.23
	
	
	
	

	4.1.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	24.87
	
	
	
	

	4.1.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
	132.95
	
	
	
	

	4.1.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	446.71
	
	
	
	

	4.1.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	213.32
	
	
	
	

	4.1.14
	Proiectul 14 Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	231.01
	
	
	
	

	4.1.19
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	121.48
	
	
	
	

	4.1.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	49.73
	
	
	
	

	4.1.21
	Proiectul 21 (Strada  Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	109.04
	
	
	
	

	4.1.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	47.12
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 4
	1,376.23
	
	
	
	

	5
	Cap.5 – Alte cheltuieli neeligibile

	5.1
	Alte cheltuieli neeligibile, inclusiv diverse şi neprevăzute
	1,186,699.89
	
	 
	
	

	5.1.1
	Proiectul 1 (Calea Sagului, nr. 21)

	108,954.79
	
	
	
	

	5.1.2
	Proiectul 2 (Calea Sagului, nr. 31-33)
	109,463.32
	
	
	
	

	5.1.3
	Proiectul 3 (Calea Sagului, nr. 54, Bl. 17A)
	46,052.94
	
	
	
	

	5.1.4
	Proiectul 4 (Calea Sagului, nr. 55A)
	27,951.61
	
	
	
	

	5.1.5
	Proiectul 5 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/1-1/2)
	45,792.33
	
	
	
	

	5.1.6
	Proiectul 6 (Bulevardul Liviu Rebreanu, 1/3, scara A+B)
	46,318.55
	
	
	
	

	5.1.7
	Proiectul 7 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 2/1, Bl. H7, scara A+B)
	93,282.89
	
	
	
	

	5.1.8
	Proiectul 8 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 132A)
	16,225.87
	
	
	
	

	5.1.9
	Proiectul 9 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 134/A)
	17,674.53
	
	
	
	

	5.1.10
	Proiectul 10 (Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 142)
	26,793.91
	
	
	
	

	5.1.11
	Proiectul 11 (Strada Venus, nr. 27)
	27,293.86
	
	
	
	

	5.1.12
	Proiectul 12 (Strada Venus, nr. 23)
	26,238.62
	
	
	
	

	5.1.13
	Proiectul 13 (Calea Martirilor 1989, nr. 35, scara A+B)
	52,441.36
	
	
	
	

	5.1.14
	Proiectul 14 (Calea Martirilor 1989, nr. 29)
	26,196.19
	
	
	
	

	5.1.15
	Proiectul 15 (Bulevardul Take Ionescu, nr. 31)
	35,263.83
	
	
	
	

	5.1.16
	Proiectul 16 (Calea Martirilor 1989, nr. 60, scara A+B)
	92,542.96
	
	
	
	

	5.1.17
	Proiectul 17 ( Calea  Martirilor 1989, nr. 70, scara A+B)
	44,138.94
	
	
	
	

	5.1.18
	Proiectul 18 (Calea Martirilor 1989, nr. 72)
	16,573.42
	
	
	
	

	5.1.19
	Proiectul 19 (Calea Martirilor 1989, nr. 78, Bl. 12)
	30,815.19
	
	
	
	

	5.1.20
	Proiectul 20 (Calea Martirilor 1989, nr. 42, scara A+B+C)
	60,166.15
	
	
	
	

	5.1.21
	Proiectul 21 ( Strada Maresal Ctin Prezan, nr. 65)
	22,155.18
	
	
	
	

	5.1.22
	Proiectul 22 (Calea Sever Bocu, Bl. B56)
	33,762.99
	
	
	
	

	5.1.23
	Proiectul 23 (Calea Aradului, nr. 22)
	65,324.97
	
	
	
	

	5.1.24
	Proiectul 24 (Calea Aradului, nr. 30, Bl. 7, scara A+B)
	41,085.07
	
	
	
	

	5.1.25
	Proiectul 25 (Calea Aradului, nr. 32, scara A+B)
	74,190.40
	
	
	
	

	
	TOTAL CAPITOL 5
	1,186,699.89
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL
	1,494,213.02
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SURSE DE FINANŢARE 
	Prezentaţi detalierea surselor de finanţare, conform tabelului:
	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	VALOARE

	I
	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :
	16.504.856,17

	a.
	Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent
	1.494.213,02

	b.
	Valoarea eligibilă 
	15.010.643,15

	II
	Contribuţia proprie, din care :
	7.498.470,28

	a.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile* 
	6.004.257,26

	b.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent*
	1.494.213,02

	III
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	9.006.385,89

	*(inclusiv contributia Asociatiei de proprietari)
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Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectelor de mai sus pentru a se derula conform descrierii. 
De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectele ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziate.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului Penal.





	Data:06.10.2014

	                                                                    Prenumele şi numele 
                                                                        ROBU T. NICOLAE

	
	                                                                              Semnătura
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