ANEXA 2
	     - SF lucrarea nr. SIL- 164 - 2014: „Extindere iluminat public str. Avram Imbroane, zona cuprinsă între str. Dobrogei şi Muzeul Satului”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extindere iluminat public str. Avram Imbroane, zona cuprinsă între str. Dobrogei şi Muzeul Satului”, lucrarea nr. SIL-164-2014;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice : 

a. LES j.t. : 240 m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   9.377,80   EURO

     - SF lucrarea nr. SIL-176-2015: „Extinderea sistemului de iluminat public pe Calea Alexandru Iona Cuza nr. 12 şi zona cuprinsă între Piaţa Mărăşeşti şi str. Aristide Demetriade”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extinderea sistemului de iluminat public pe Calea Alexandru Iona Cuza nr. 12 şi zona cuprinsă între Piaţa Mărăşeşti şi str. Aristide Demetriade”, lucrarea nr. SIL-176-2015;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp, ACYABY 3X35+16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi de metal;
4. Lungimea reţelelor electrice : 

b. LES j.t. : 650 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   16.848,00   EURO
SF lucrarea nr. SIL- 171 – 2015: „Extinderea sistemului de iluminat public pe str. V.Lucaci – zona de garaje din spatele bl.19 şi 11, str. V.Lucaci nr. 21, nr. 7, nr. 1, str. Iaşi nr. 4, blv. Take Ionescu nr. 37 şi nr. 51 – zona de parcare de lîngă Complex” 
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extinderea sistemului de iluminat public pe str. V.Lucaci – zona de garaje din spatele bl.19 şi 11, str. V.Lucaci nr. 21, nr. 7, nr. 1, str. Iaşi nr. 4, blv. Take Ionescu nr. 37 şi nr. 51 – zona de parcare de lîngă Complex”, lucrarea nr. SIL-171-2015;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp, TYIR 16+25mmp;
d.  tipul stâlp :  stâlpi metalici  şi stâlpi de beton
4. Lungimea reţelelor electrice : 

c. LES j.t. : 700 m ; LEA j.t. : 100m
5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   44.704,10   EURO

     - SF lucrarea nr. SIL-172-2015: „Extinderea sistemului de iluminat public pe str. Marginii, str. Armoniei şi str. Ion Barbu”
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extinderea sistemului de iluminat public pe str. Marginii, str. Armoniei şi str. Ion Barbu”, lucrarea nr. SIL-172-2015;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4X16mmp, ACYABY 3x25+16 mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi metalici;
4. Lungimea reţelelor electrice : 

d. LES j.t. : 1300 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   62.322,30   EURO
     - SF lucrarea nr. SIL-175-2015: „Extinderea sistemului de iluminat public pe str. Constantin Iotzu”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1. Denumirea investiţiei  : „Extinderea sistemului de iluminat public pe str. Constantin Iotzu”, lucrarea nr. SIL-175-2015;
2. Amplasamentul :
   Intravilan Municipiul Timişoara

3. Caracteristici tehnice ale lucrării:


a.  tensiunea de utilizare: 0,4 kV


b.  natura reţelelor electrice :  subterane
c.  secţiunea conductoarelor:

· pentru cablu:  ACYABY 4x16mmp;

d.  tipul stâlp :  stâlpi metalici;
4. Lungimea reţelelor electrice : 

e. LES j.t. : 230 m

5. Durata de realizare a investiţiei : 6 luni de la emiterea Autorizaţiei de Construire 

6. Indicatori tehnico-economici :

a. valoarea de finanţare ( fără TVA ) :   11.335,00   EURO
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