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            SE APROBA,

P R I M A R

                                                      NICOLAE ROBU
REFERAT

Privind modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 221/08.05.2015
Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Având în vedere ca in continutul H.C.L. nr.  221/08.05.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni complementare, conform Aviz de oportunitate  07/03.10.2013", Calea Urseni F.N., Timişoara, s-a strecurat o eroare materiala cu privire la înălţimea maximă admisă a clădirilor (Hmax);
Propunem Comisiilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea modificarii H.C.L. 221/08.05.2015 in sensul ca articolul 2 din cuprinsul hotararii:
Art. 2: „Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime pentru locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter urban de max. P+1E+M, H max cornisa = 9 m, regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003769/ 24.07.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 0,9, spaţii verzi de min 5% - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014.”


Sa fie corectat astfel:

Art. 2: „Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime pentru locuinţe cu regim redus de înălţime cu caracter urban de max. P+1E+M, H max = 9 m, regimul de înălţime max P+2E, pentru locuinte cu regim redus de inaltime – individuale si colective mici care vor cuprinde maximum 6 unităţi locative pe o parcelă, H max = 9.00 m, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003769/ 24.07.2014, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 30 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT propus de 0,9, spaţii verzi de min 5% - conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 58 din 29.12.2014.”
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