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                                                                          Anexa 2 la HCLnr._________________      

DESCRIEREA INVESTIŢIEI


Denumirea obiectivului:          REABILITARE  TERMICĂ IMOBIL STR. 
                                                        INTRAREA  DOINEI NR. 19-21-23-25-31

Amplasament:                          Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Intrarea Doinei, 
	                                               nr. 19-21-23-25-31

Ordonator principal 	  Municipiul Timişoara
de credite/investitor: 	  B-dul. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş

Ordonator de credite	 Municipiul Timişoara
(secundar/terţiar)	             B-dul. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş


Beneficiar:                          ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI,
                                             Intrarea. Doinei, nr. 19-21-23-25-31

Faza de proiectare:              D.A.L.I. 
                                               (DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII)
            
Proiectant general:             S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L. 
Str.Nicolae Titulescu, nr.20, bl.A53, sc.3, ap.1-3 
Municipiul Vulcan, jud. Hunedoara 
Tel/fax; 0254 570973 
e-mail: alpinv@yahoo.com



Număr proiect: 		A609/12/2017

Număr contract:		167/ 06.11.2017



[bookmark: _Toc505962376]
Cap. 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

1.1 [bookmark: _Toc505962377]Denumirea obiectivului de investiţii 
              REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31

1.2 Ordonator principal de credite/investitor 
Municipiul Timișoara
1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
Municipiul Timișoara
1.4. Beneficiarul investiţiei
[bookmark: _Toc505962378]ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI, Intrarea. Doinei, nr. 19-21-23-25-31
1.5 Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L.
Str. N.Titulescu Nr.20 Bl. A53
Loc. Vulcan Jud. Hunedoara
E-mail: alpinv@yahoo.com
Tel/Fax: 0254-570 973
C.U.I. : RO12127661
J 20/653/1999

1.6 Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Amplasamentul obiectivului studiat se află într-o zonă de protecție arhitecturală. În zona studiată există condiționări sau zone protejate. Destinaţia conf. P.U.G.: Zonă centrală de locuinţe şi funcţiuni complementare, zona de protecţie a monumentelor istorice. Conform PUG aprobat prin HCL 157/ 2002 prelungit prin HCL 107/2014 - Zonă centrala de locuinţe şi funcţiuni complementare, zona de protecţie a monumentelor istorice.
	Imobil situat în judeţul Timiş, municipiul Timișoara  pe  str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, identificat prin CF COLECTIVA NR. 407558-C1 TOP 1023/1/2, CF COLECTIVA NR. 409262-C1 TOP 1021/1/1/2,1023/2, CF COLECTIVA NR. 407800-C1 TOP 1021/1/1/3,1022/1/1/2, 1023/3/2,                  CF COLECTIVA NR. 403758-C1 TOP 1021/1/1/4,1022/1/1/3, CF COLECTIVA NR. 405062-C1 TOP 1023/1/3, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014. 

Analiza stării construcţiei 
Rezultate obtinute in urma investigațiilor din expertiza tehnică
Starea tehnică a fațadelor este în general bună, doar izolat s-au constatat desprinderi de tencuieli, cele mai accentuate aflându-se în zona balconelor.
Starea tehnică a terasei este fără degradări vizibile și fără infiltraţii.



Suprastructura
	Structura are parter flexibil, având spații comerciale la parter. Este o structură în cadre și includeri perimetrale din BCA în sistem "celular" având travei de 3 m și adâncimea de 6 m. Inălțimea de nivel este 2.75 m. Pereţii interiori sunt din neportanți din BCA de 15 cm grosime. Pereţii exteriori sunt neportanți din BCA. Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie din BCA, fără termoizolație exterioară iar pe elementele din beton armat de pe conturul zidărie înrămate (stâlpi și centuri) nu s-a prevăzut nicio termoizolație. Planșeele sunt din beton armat monolit având 12 cm grosime, iar scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit. Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Fundaţiile sunt continue din beton realizat monolit. Pereţii despărţitori sunt realizaţi din fâșii din BCA având grosime de 10 cm.
Se vor prezenta în continuare alcătuirea și starea tehnică a elementelor structurale componente, pe baza investigațiilor efectuate.
Fundații
Adâncimea maximă de îngheț în zona cercetată este de 0.70 m, conform normativului NP 112/2014, de la nivelul terenului natural sau sistematizat. 
Fundaţiile sunt continue din beton realizat monolit.
Pereți
Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie din BCA, fără termoizolație exterioară iar pe elementele din beton armat de pe conturul zidărie înrămate (stâlpi și centuri) nu s-a prevăzut nicio termoizolație. Deşi în câmp peretele este omogen, conturul din beton armat reprezintă punţi termice de dimensiuni mari.
Pe fațadele clădirii s-au constatat, pe alocuri, desprinderi ale tencuielii.
Planșee
Placa suport a pardoselii de la nivelul parterului este fără termoizolație. Placa planșeului de peste parterul comercial este fără termoizolație.
Scări
	Obiectivul studiat nu dispune de scări de acces exterioare.
Acoperiș
Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Învelitoarea este din membrană bituminoasă. Starea tehnică a terasei este fără degradări vizibile și fără infiltraţii. Nu au fost realizate reparaţii ale terasei în ultimii ani. Termoizolația a fost realizată din plăci din BCA.
Finisaje
Finisajele interioare: la casa scării pereţii sunt tencuiți și gletuiți și zugrăviţi cu zugrăveli pe bază de var, pardoseala în casa scării este de tip mozaic. Pereţii care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzuţi cu termoizolație.
Finisajele exterioare sunt realizate în soluții obișnuite: tencuieli drișcuite cu zone de tencuială periată și placaj de piatră naturală  pe fațada principala de la parter și mezanin. Pe fațada secundară și laterale la parter finisajele sunt din tencuieli stropite. Zugrăveli de culoare crem.
Tâmplarii
Uşile principale de acces în clădire sunt din tamplarie PVC cu sticlă termoizolantă. Imobilul nu este prevăzut cu un acces secundar. Tămplăria exterioară a ferestrelor a fost iniţial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tămplăriei a fost înlocuită cu tămplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. În prima etapă după preluarea apartamentelor de către locatari aceştia au început închiderea balcoanelor și logiilor cu tămplărie metalică și geam simplu, aceasta constituind o modă în anii 80-90. Ulterior aceste tâmplarii au fost înlocuite cu tâmplarii din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totuşi includerea balcoanelor a creat un aspect eterogen al faţadelor datorate în principal diverselor tipodimensiuni folosite.
Intervenții efectuate asupra clădirilor
În decursul anilor s-au făcut intervenții de înlocuire a tâmplăriei ferestrelor.
Analiza structurală
Scopul analizei îl constituie stabilirea elementelor structurale a căror capacitate portantă satisface cerințele de rezistență și stabilitate pentru ca acestea să poată fi utilizate în continuare în clădirea reabilitată, respectiv propunerea unor soluții de consolidare / reabilitare, unde este cazul.
În ceea ce privește alcătuirea structurii de rezistență se constată ca aceasta respectă prevederile normelor de proiectare din perioada respectivă.
Rezultate obtinute in urma investigațiilor din auditul energetic
Elemente de alcatuire a structurii de rezistenta
Sistemul structural este alcătuit din cadre cu stâlpi și grinzi, care înrămează pereții exteriori și cei despărțitori.
Pereţii interiori sunt neportanți din BCA de 15 cm grosime. Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie din BCA, fără termoizolație exterioară iar pe elementele din beton armat de pe conturul zidărie înrămate (stâlpi și centuri) nu s-a prevăzut nicio termoizolație. 
Planșeele sunt din beton armat monolit având 12 cm grosime, iar scările sunt cu 2 rampe din beton armat monolit. 
Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Fundaţiile sunt continue din beton realizat monolit. Pereţii despărţitori sunt realizaţi din fâșii din BCA având grosime de 10 cm.
Elemente de izolare termica
	Momentan clădirea nu prezintă nicio formă de termoizolație a anvelopei, în ce privește pereții și placa peste subsol, iar la placa de acoperiș există o termoizolație din BCA care nu satisface cerințele normativelor actuale. 
Instalația de încălzire și de preparare a apei calde de consum
Încălzirea și prepararea apei calde se realizează  prin sistem centralizat. 
Clădirea este prevăzută cu instalaţii sanitare.
Clădirea nu dispune de sistem de ventilare mecanică
Clădirea dispune de sistem de climatizare individual (la un număr redus de apartamente).
Clădirea nu dispune de sisteme de producere energie termică pentru preparare apă caldă de consum sau încălzire care să utilizeze surse regenerabile.
Instalația de iluminat
Instalația de ilumint este alcătuită din corpuri de iluminat incandescente și fluorescente.
Aprecieri privind starea actuală a clădirii

Datorită ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, în multe cazuri din cauza condiţiilor dificile de execuţie (noaptea, timp friguros, manoperă puţin calificată) s-au produs și derapaje de la calitatea construcţiei. Deficiențele cele mai frecvente au fost:
Grinzi care nu respectă condiţiile de ductilitate actuale 
Stâlpi care nu respectă condiţiile de ductilitate actuale 
Betoane cu segregări 
Zone cu betoane de calitate mai slabă cauzate de deficiențe de aprovizionare Punţi termice în dreptul elementelor din beton armat
Pe durata de folosință a blocului nu s-au constatat avarii suplimentare la structura de rezistență. De asemenea nu s-au înregistrat avarii majore cauzate de cutremure.
	Acoperişul este de tip terasă necirculabilă. Învelitoarea este din membrană bituminoasă. Starea tehnică a terasei este fără degradări vizibile și fără infiltraţii. Nu au fost realizate reparaţii ale terasei în ultimii ani. Termoizolația a fost realizată din plăci din BCA.

Realizarea lucrărilor de intervenţie are drept scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţilor.

2. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI EXISTENTE

	Imobil situat în judeţul Timiş, municipiul Timișoara  pe  str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, identificat prin CF COLECTIVA NR. 407558-C1 TOP 1023/1/2, CF COLECTIVA NR. 409262-C1 TOP 1021/1/1/2,1023/2, CF COLECTIVA NR. 407800-C1 TOP 1021/1/1/3,1022/1/1/2, 1023/3/2,                  CF COLECTIVA NR. 403758-C1 TOP 1021/1/1/4,1022/1/1/3, CF COLECTIVA NR. 405062-C1 TOP 1023/1/3, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014..

 	Clădirea este de formă neregulată cu casa scărilor pe laterală din strada Intrarea Doinei, cu rost de dilatare între tronsoane. 
Dimensiunile generale în plan : 
Scara 19: 		30.8 x 18.80 m. 
Scara 21: 		30.8 x 18.80 m. 
Scara 23: 		29.2 x 19.9 m. 
Scara 25: 		26.12 x 20.50 m. 
Scara 31: 		30.75 x 16.1 m. 

La parterul și mezaninul scarii 19 și scarii 21 sunt prevăzute spații comerciale. 
Din proiectul blocului, fiecare scară a fost dotată cu lift.
De la punerea în exploatare, clădirea și-a păstrat  funcțiunea de bloc de locuințe. 

	
2.1.	 Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

a) categoria şi clasa de importanţă; 
Construcția se încadrează la CATEGORIA  “C” DE IMPORTANŢĂ (conf. H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6) și la CLASA “III” DE IMPORTANŢĂ (conf. P100-1/2013 tabelul 6.4.)
b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
Construcția este inclusă în lista zonelor istorice protejate dar nu este înscrisă în lista monumentelor istorice. Conform informațiilor din Certificatul de urbanism. 
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 
Construcţia a fost finalizată în anul 1986, iar structura de rezistență a fost proiectată în jurul anului 1984. Tipul proiectului cadre din beton armat. Structura a fost proiectată la gradul 7.0-7.5 de seismicitate, conform Normativului P100-81.
d) suprafaţa construită; 2.147,93 mp
e) suprafaţa construită desfăşurată; 19.954,10 mp
f) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente.

Bilaţ existente/propuse:

Scara 19
	Indicator
	Existent
	Propus

	Suprafata construita 
	Sc=491.74 m2
	Sc=491.74 m2

	Suprafa construita desfasurata 
	SCdesfasurata =5132.18 m2
	SCdesfasurata =5132.18 m2

	Număr de nivele
	S+P+Mz+8E
	S+P+Mz+8E

	Spatii
	Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap
Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap
Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap.
Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap
Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap.
Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap.
Casa scarii: Su=469.06 mp
Spatiu tehnic: Su=38 mp
Gol lift: Su=52.80 mp
Ghena: Su=20.90 mp
Uscatorie: Su=19.97 mp
	Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap
Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap
Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap.
Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap
Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap.
Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap.
Casa scarii: Su=469.06 mp
Spatiu tehnic: Su=38 mp
Gol lift: Su=52.80 mp
Ghena: Su=20.90 mp
Uscatorie: Su=19.97 mp

	Suprafata Utila Su
	Su=2961.47 m2
	Su=2961.47 m2

	Inaltime a totala
	Hcoama= +34.47 m
	Hcoama= +34.47 m

	Volumul  incalzit
	V=8306.92 m3
	V=8306.92 m3



Scara 21
	Indicator
	Existent
	Propus

	Suprafata construita 
	Sc=491.74 m2
	Sc=491.74 m2

	Suprafa construita desfasurata 
	SCdesfasurata =5132.18 m2
	SCdesfasurata =5132.18 m2

	Număr de nivele
	S+P+Mz+8E
	S+P+Mz+8E

	Spatii
	Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap
Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap
Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap.
Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap
Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap.
Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap.
Casa scarii: Su=469.06 mp
Spatiu tehnic: Su=38 mp
Gol lift: Su=52.80 mp
Ghena: Su=20.90 mp
Uscatorie: Su=19.97 mp
	Ap.1 c ; Su=36.57 mp-1 ap
Ap.1 c ; Su=35.02 mp-7 ap
Ap.1 c ; Su=33.13 mp-8 ap.
Ap.1 c ; Su=27.95 mp-8 ap
Ap.2 c ; Su=53.17 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.84 mp-8 ap.
Ap.3 c ; Su=72.02 mp-3 ap.
Ap.3 c ; Su=73.25 mp-5 ap.
Casa scarii: Su=469.06 mp
Spatiu tehnic: Su=38 mp
Gol lift: Su=52.80 mp
Ghena: Su=20.90 mp
Uscatorie: Su=19.97 mp

	Suprafata Utila Su
	Su=2961.47 m2
	Su=2961.47 m2

	Inaltime a totala
	Hcoama= +34.47 m
	Hcoama= +34.47 m

	Volumul  incalzit
	V=8306.92 m3
	V=8306.92 m3












Scara 23
	Indicator
	Existent
	Propus

	Suprafata construita 
	Sc=407.00 m2
	Sc=407.00 m2

	Suprafa construita desfasurata 
	SCdesfasurata =3325.24 m2
	SCdesfasurata =3325.24 m2

	Număr de nivele
	S+P+6E+2ER
	S+P+6E+2ER

	Spatii
	Ap.5 c : Su=105.52 mp-6 ap
Ap.5 c : Su=101.76 mp-1 ap
Ap.3 c : Su=69.37 mp-6 ap.
Ap.3 c : Su=63.58 mp-6 ap
Ap.3 c : Su=77.23 mp-1 ap.
Ap.2 c : Su=52.74 mp-6 ap.
Ap.2 c : Su=54.69 mp-1 ap.
Ap.1 c : Su=37.65 mp-1 ap.
C. sc 3: Su=36.81 mp
C. sc 4: Su=25.28 mp
c. sc 5: Su=27.99 mp
Ghena: Su=2.30 mp
Lift: Su=2.71 mp
C. troliu: Su=5.50 mp
Uscătorie2: Su=13.26 mp
Spălătorie: Su=7.69 mp
	Ap.5 c : Su=105.52 mp-6 ap
Ap.5 c : Su=101.76 mp-1 ap
Ap.3 c : Su=69.37 mp-6 ap.
Ap.3 c : Su=63.58 mp-6 ap
Ap.3 c : Su=77.23 mp-1 ap.
Ap.2 c : Su=52.74 mp-6 ap.
Ap.2 c : Su=54.69 mp-1 ap.
Ap.1 c : Su=37.65 mp-1 ap.
C. sc 3: Su=36.81 mp
C. sc 4: Su=25.28 mp
c. sc 5: Su=27.99 mp
Ghena: Su=2.30 mp
Lift: Su=2.71 mp
C. troliu: Su=5.50 mp
Uscătorie2: Su=13.26 mp
Spălătorie: Su=7.69 mp

	Suprafata Utila Su
	Su=2315.15m2
	Su=2315.15 m2

	Inaltime a totala
	Hcoama= +28.89 m
	Hcoama= +28.89 m

	Volumul  incalzit
	V=6612.65 m3
	V=6612.65 m3







Scara 25
	Indicator
	Existent
	Propus

	Suprafata construita 
	Sc=397.55 m2
	Sc=397.55 m2

	Suprafa construita desfasurata 
	SCdesfasurata =3485.55 m2
	SCdesfasurata =3485.55 m2

	Număr de nivele
	S+P+8E
	S+P+8E

	Spatii
	Ap.4 c : Su=96.83 mp-8 ap
Ap.4 c : Su=92.84 mp-7 ap
Ap.5 c : Su=105.52 mp-7 ap
Ap.4 c : Su=95.52 mp- 1 ap
Ap.3 c : Su=82.00 mp -1 ap
Windfang: Su=11.88 mp
S. Sc.p : Su=26.31 mp
Lift: Su=2.40 mp
Sc.sc: Su=25.73 mp
Ghena: Su= 3.34mp
C.sc. 9: Su=5.47 mp
Ghena: Su=1.51 mp
Casa troliu: Su=8.77 mp
Uscătorie: Su=6.98 mp
Uscătorie: Su=8.64 mp
SP. COMER. (partial ap.9) =10.00 mp
SP.COMER. (partial ap.20)=11.00 mp
SP.COMER. (ap.24)=105.52 mp
	Ap.4 c : Su=96.83 mp-8 ap
Ap.4 c : Su=92.84 mp-7 ap
Ap.5 c : Su=105.52 mp-7 ap
Ap.4 c : Su=95.52 mp- 1 ap
Ap.3 c : Su=82.00 mp
Windfang: Su=11.88 mp
S. Sc.p : Su=26.31 mp
Lift: Su=2.40 mp
Sc.sc: Su=25.73 mp
Ghena: Su= 3.34mp
C.sc. 9: Su=15.47 mp
Ghena: Su=1.51 mp
Casa troliu: Su=8.77 mp
Uscătorie: Su=6.98 mp
Uscătorie: Su=8.64 mp
SP. COMER. (partial ap.9) =10.00 mp
SP.COMER. (partial ap.20)=11.00 mp
SP.COMER. (ap.24)=105.52 mp

	Suprafata Utila Su
	Su=2697.8 m2
	[bookmark: _GoBack]Su=2697.8 m2

	Inaltime a totala
	Hcoama= +31.91 m
	Hcoama= +31.91 m

	Volumul  incalzit
	V=6564.23 m3
	V=6564.23 m3




Scara 31
	Indicator
	Existent
	Propus

	Suprafata construita 
	Sc=359.90 m2
	Sc=359.90 m2

	Suprafa construita desfasurata 
	SCdesfasurata =2878.95 m2
	SCdesfasurata =2878.95 m2

	Număr de nivele
	S+P+6E+2ER
	S+P+6E+2ER

	Spatii
	Ap.5 c : Su=110.86 mp-6 ap
Ap.3 c : Su=74.72 mp-6 ap
Ap.4 c : Su=93.19 mp-6 ap.
Ap.3 c : Su=88.21 mp-1 ap
Ap.5 c : Su=111.55 mp-1 ap.
Ap.2 c : Su=57.29 mp-1 ap.
Ap.1 c : Su=38.31 mp-1 ap.
Ghenă: Su=1.80 mp
Lift: Su=2.90 mp
C.troliu: Su=13.86 mp
C. sc.1 : Su=22.12 mp
C. sc.2 : Su=22.48 mp
Uscătorie : Su=10.31 mp
Spălătorie : Su=13.32 mp
	Ap.5 c : Su=110.86 mp-6 ap
Ap.3 c : Su=74.72 mp-6 ap
Ap.4 c : Su=93.19 mp-6 ap.
Ap.3 c : Su=88.21 mp-1 ap
Ap.5 c : Su=111.55 mp-1 ap.
Ap.2 c : Su=57.29 mp-1 ap.
Ap.1 c : Su=38.31 mp-1 ap.
Ghenă: Su=1.80 mp
Lift: Su=2.90 mp
C.troliu: Su=13.86 mp
C. sc.1 : Su=22.12 mp
C. sc.2 : Su=22.48 mp
Uscătorie : Su=10.31 mp
Spălătorie : Su=13.32 mp

	Suprafata Utila Su
	Su= 2269.69 m2
	Su= 2269.69 0m2

	Inaltime a totala
	Hcoama= +31.44 m
	Hcoama= +31.44 m

	Volumul  incalzit

	V=6650.19 m3
	V=6650.19 m3


[bookmark: _Toc505962418]
Număr apartamente:			170
Suprafaţa construită:			2.147,93 mp
Suprafaţa construită desfăşurată:	          19.954,10 mp
Suprafață utilă totală:		          13.205,58 mp
Suprafață utilă încălzită:		          13.100,06 mp


CAP. 2  IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ŞI ANALIZA DETALIATĂ   A ACESTORA 

Pentru realizarea investiției se iau în considerare urmatoarele scenarii tehnico-economice.
	Scenariul Status-Qou, scenariul în care se presupune varianta în care nu se face nimic. Presupune scenariul în care nu se intervine deloc la clădire.

	Scenariul minimal presupune scenariul la care se realizeză recomandările minimale ale expertului și auditorului. Care presupun următoarele intervenții:
· Reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică. 
· Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente.
· Schimbarea tămplarelor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor. 
· Se recomandă ca balcoanele care au rămas deschise, având în vedere caracterul unicat al clădirii, dar dacă totuși în urma unui studiu rezultă că o închidere a acestora ar fi mai potrivită atunci se vor consolida parapeții existenți printr-o structură metalică și rezemarea tămplăriei se va face pe această structură. Parapeții așa cum sunt nu prezintă siguranță pentru a se rezema tămplăria. 
· Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabilă a suprafețelor și îndepărtarea placărilor. Dacă în decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunță de îndată proiectantul și expertul. 
· Nu se va interveni asupra planșeului peste ultimul nivel.
· Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm vată bazaltică; 
· Izolarea termică a plăcii peste subsol cu vată minerală de 10 cm grosime;
· Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal cu tâmplărie  termoizolantă.

Scenariul maximal  presupune scenariul la care se realizează recomandările maximale ale expertului si auditorului. Care presupune următoarele intervenții: 
· Reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Construcția are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică. 
· Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente.
· Schimbarea tămplarelor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor. 
· Se recomandă ca balcoanele care au rămas deschise, având în vedere caracterul unicat al clădirii, dar dacă totuși în urma unui studiu rezultă că o închidere a acestora ar fi mai potrivită atunci se vor consolida parapeții existenți printr-o structură metalică și rezemarea tămplăriei se va face pe această structură. Parapeții așa cum sunt nu prezintă siguranță pentru a se rezema tămplăria. 
· Lucrările de termoizolare a pereților vor începe după curățirea prealabilă a suprafețelor și îndepărtarea placărilor. Dacă în decursul acestui proces se descoperă fisuri sau crăpături ale elementelor portante se anunță de îndată proiectantul și expertul. 
· Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm vată bazaltică; 
· Izolarea termică a plăcii peste subsol cu vată minerală de 10 cm grosime;
· Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal cu tâmplărie  termoizolantă.
· Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm vată bazaltică; 
· Izolarea termica a plăcii peste subsol cu vată minerală de 10 cm grosime;
· Izolarea  termică a planşeului peste ultimul nivel  20 cm  cu vată minerală bazaltică;
· Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn si metal cu tâmplărie  termoizolantă.

2.2. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI
Scenariul minimal
 
	
	
	
	
	
	

	DEVIZ GENERAL

	 al obiectivului de investitii

	„REABILITARE  TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31”

	Nr. crt.
	 
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare* (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	 
	
	lei
	lei
	lei

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1                                                                                                                                                                                                                   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

	1.1
	Obtinerea terenului
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	1.2
	Amenajarea terenului
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	 
	                       -   
	                           -   

	Total capitolul 1


	                        -   
	                      -   
	                          -   

	
CAPITOLUL 2                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

	Total capitolul 2

	                        -   
	                      -   
	                          -   

	CAPITOLUL 3                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  proiectare si asistenta tehnica

	3.1
	Studii
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	 
	3.1.1.
	Studii de teren
	                        -   
	                      -   
	                          -   

	 
	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	                        -   
	                      -   
	                          -   

	 
	3.1.3.
	Alte studii specifice
	                        -   
	                      -   
	                          -   

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	3.3
	Expertiza tehnica
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii
	             18.198,00 
	             3.457,62 
	               21.655,62 

	 
	3.4.1.
	Certificarea initiala
	             15.000,00 
	             2.850,00 
	               17.850,00 

	 
	3.4.2.
	Certificarea finala
	               3.198,00 
	                607,62 
	                 3.805,62 

	3.5
	Proiectare
	             51.292,80 
	             9.745,63 
	               61.038,43 

	 
	3.5.1.
	Tema de proiectare
	                        -   
	                      -   
	                          -   

	 
	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	                        -   
	                      -   
	                          -   

	 
	3.5.3.
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	             19.797,00 
	             3.761,43 
	               23.558,43 

	 
	3.5.4.
	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	               2.639,60 
	               501,52 
	                 3.141,12 

	 
	3.5.5.
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	               3.780,00 
	               718,20 
	                 4.498,20 

	 
	3.5.6.
	Proiect tehnic si detalii de executie
	             25.076,20 
	             4.764,48 
	               29.840,68 

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	3.7
	Consultanta
	             38.012,70 
	             7.222,41 
	               45.235,11 

	 
	3.7.1.
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	                  34.012,70 
	                  6.462,41 
	                     40.475,11 

	 
	3.7.2.
	Auditul financiar
	                     4.000,00 
	                     760,00 
	                       4.760,00 

	3.8
	Asistenta tehnica
	             64.395,57 
	           12.235,16 
	               76.630,73 

	 
	3.8.1.
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	                     5.279,20 
	                  1.003,05 
	                       6.282,25 

	 
	3.8.1.1.
	pe perioada de executie a lucrarilor
	                     2.639,60 
	                     501,52 
	                       3.141,12 

	 
	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
	                     2.639,60 
	                     501,52 
	                       3.141,12 

	 
	3.8.2.
	Dirigentie de santier
	                  59.116,37 
	                11.232,11 
	                     70.348,48 

	Total capitolul 3
	       171.899,07 
	       32.660,82 
	         204.559,89 

	CAPITOLUL 4                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii
	         4.001.336,33 
	          760.253,90 
	           4.761.590,23 

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	4.5
	Dotari
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	4.6
	Active corporale
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	Total capitolul 4

	    4.001.336,33 
	     760.253,90 
	      4.761.590,23 

	CAPITOLUL 5                                                                                                                                                                                                                Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de santier
	            139.451,31 
	           26.495,75 
	              165.947,06 

	 
	5.1.1.
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	                 102.201,31 
	                19.418,25 
	                   121.619,56 

	 
	a
	        5.5.1.Lucrari de constructii pentru organizarea de santier
	                102.201,31 
	                19.418,25 
	                   121.619,56 

	 
	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	                   37.250,00 
	                   7.077,50 
	                      44.327,50 

	 
	f
	contractele temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unitati de salubrizare
	                  17.250,00 
	                  3.277,50 
	                     20.527,50 

	 
	g
	taxe depozit ecologic
	                  12.500,00 
	                  2.375,00 
	                     14.875,00 

	 
	j
	ch.pt.desfiintarea organizarii de santier, inclusiv ch.necesare readucerii terenurilor ocupate la starea initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu exceptia ch.de la cap.1,3,
	                     7.500,00 
	                  1.425,00 
	                       8.925,00 

	5.2
	
	Comisioane,cote,taxe,costul creditului
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	 
	5.2.1.
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	                                 -   
	                               -   
	                                    -   

	 
	5.2.2.
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
	                                 -   
	 
	                                    -   

	 
	5.2.3.
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
	                                 -   
	 
	                                    -   

	 
	5.2.4.
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC
	                                 -   
	 
	                                    -   

	 
	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
	                                 -   
	                               -   
	                                    -   

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	            400.133,63 
	           76.025,39 
	              476.159,02 

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	               5.000,00 
	                950,00 
	                 5.950,00 

	Total capitolul 5
	       544.584,94 
	     103.471,14 
	         648.056,08 

	CAPITOLUL 6                                                                                                                                                                                                               Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	                         -   
	                       -   
	                           -   

	Total capitolul 6
	                                  -   
	                               -   
	                                     -   

	TOTAL GENERAL
	    4.717.820,34 
	     896.385,86 
	      5.614.206,20 

	din care:                                                                                                                                     C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	    4.103.537,64 
	     779.672,15 
	      4.883.209,79 

	
	
	
	
	
	




Scenariul maximal
	
	
	
	
	
	

	DEVIZ GENERAL

	 al obiectivului de investitii

	„REABILITARE  TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31”

	Nr. crt.
	 
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare* (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	 
	
	lei
	lei
	lei

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1                                                                                                                                                                                                                   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

	1.1
	Obtinerea terenului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	1.2
	Amenajarea terenului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	 
	                        -   
	                      -   

	Total capitolul 1
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	CAPITOLUL 2                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

	Total capitolul 2
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	CAPITOLUL 3                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  proiectare si asistenta tehnica

	3.1
	Studii
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.1.1.
	Studii de teren
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.1.3.
	Alte studii specifice
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.3
	Expertiza tehnica
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii
	            18.198,00 
	               3.457,62 
	           21.655,62 

	 
	3.4.1.
	Certificarea initiala
	            15.000,00 
	               2.850,00 
	           17.850,00 

	 
	3.4.2.
	Certificarea finala
	              3.198,00 
	                 607,62 
	             3.805,62 

	3.5
	Proiectare
	            51.292,80 
	               9.745,63 
	           61.038,43 

	 
	3.5.1.
	Tema de proiectare
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.5.3.
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	           19.797,00 
	              3.761,43 
	           23.558,43 

	 
	3.5.4.
	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	             2.639,60 
	                 501,52 
	            3.141,12 

	 
	3.5.5.
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	             3.780,00 
	                 718,20 
	            4.498,20 

	 
	3.5.6.
	Proiect tehnic si detalii de executie
	           25.076,20 
	              4.764,48 
	           29.840,68 

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.7
	Consultanta
	            43.006,26 
	               8.171,19 
	           51.177,45 

	 
	3.7.1.
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	                39.006,26 
	                    7.411,19 
	               46.417,45 

	 
	3.7.2.
	Auditul financiar
	                   4.000,00 
	                       760,00 
	                  4.760,00 

	3.8
	Asistenta tehnica
	            64.395,57 
	             12.235,16 
	           76.630,73 

	 
	3.8.1.
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	                   5.279,20 
	                    1.003,05 
	                  6.282,25 

	 
	3.8.1.1.
	pe perioada de executie a lucrarilor
	                   2.639,60 
	                       501,52 
	                  3.141,12 

	 
	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
	                   2.639,60 
	                       501,52 
	                  3.141,12 

	 
	3.8.2.
	Dirigentie de santier
	                59.116,37 
	                  11.232,11 
	               70.348,48 

	Total capitolul 3
	176.892,63 
	33.609,60 
	210.502,23 

	CAPITOLUL 4                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii
	       4.526.974,65 
	           860.125,18 
	       5.387.099,83 

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.5
	Dotari
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.6
	Active corporale
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	
Total capitolul 4
	 4.526.974,65 
	860.125,18 
	5.387.099,83 

	CAPITOLUL 5                                                                                                                                                                                                                Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de santier
	          139.451,31 
	             26.495,75 
	         165.947,06 

	 
	5.1.1.
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	               102.201,31 
	                  19.418,25 
	              121.619,56 

	 
	a
	        5.5.1.Lucrari de constructii pentru organizarea de santier
	              102.201,31 
	                  19.418,25 
	             121.619,56 

	 
	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizarii santierului

	                 37.250,00 
	                     7.077,50 
	                44.327,50 

	 
	f
	contractele temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unitati de salubrizare
	                17.250,00 
	                    3.277,50 
	               20.527,50 


	 
	g
	taxe depozit ecologic
	                12.500,00 
	                    2.375,00 
	               14.875,00 

	 
	j
	ch.pt.desfiintarea organizarii de santier, inclusiv ch.necesare readucerii terenurilor ocupate la starea initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu exceptia ch.de la cap.1,3,
	                   7.500,00 
	                    1.425,00 
	                  8.925,00 

	5.2
	
	Comisioane,cote,taxe,costul creditului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	5.2.1.
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	                               -   
	                                 -   
	                              -   

	 
	5.2.2.
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
	                               -   
	 
	                              -   

	 
	5.2.3.
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
	                               -   
	 
	                              -   

	 
	5.2.4.
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC
	                               -   
	 
	                              -   

	 
	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
	                               -   
	                                 -   
	                              -   

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	          452.697,46 
	             86.012,52 
	         538.709,98 

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	              5.000,00 
	                 950,00 
	             5.950,00 

	Total capitolul 5
	597.148,77 
	113.458,27 
	  710.607,04 

	CAPITOLUL 6                                                                                                                                                                                                               Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	Total capitolul 6
	                                -   
	                                 -   
	                               -   

	TOTAL GENERAL
	5.301.016,05 
	1.007.193,05 
	6.308.209,10 

	din care:                                                                                                                                     C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	4.629.175,96 
	879.543,43 
	5.508.719,39 

	
	
	
	
	
	







[bookmark: _Toc505962443]  Cap. 3 Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

[bookmark: _Toc505962444]3.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
	1 Prezentarea alternativelor
	
	

	 
	Obiect
	Criterii

	
	
	Costuri cu investia
	VNAc
	RIRc
	VNAe
	RIRe
	Risc

	 
	A2
	Scenariul Minimal
	     5.614.206 
	-1.662.938
	0,08%
	-1109446
	1,76%
	0,023

	
	A3
	Scenariul Maximal
	     6.308.309 
	-1.057.765
	2,24%
	1474019
	9,03%
	0,066


 
	2. Criterii si intervale de valori ale acestora

	Criterii
	Indicatori
	interval de valori
	Efect maxim (+) minim(-)
	Pondere

	C1
	Costuri cu investia
	RON
	[5619306]-[6313309]
	-
	10%

	C2
	VNAc
	RON
	[-1662938]-[-1057765]
	-
	15%

	C3
	RIRc
	%
	[0%]-[0,02%]
	+
	15%

	C4
	VNAe
	RON
	[-1109446]-[1474019]
	+
	20%

	C5
	RIRe
	%
	[1,76%]-[9,03%]
	+
	20%

	C6
	Risc
	Scala
	[0,023]-[0,066]
	+
	20%



	3. Matricea de performanta-valorica

	Alternative
	Criterii
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6

	
	Pondere
	10%
	15%
	15%
	20%
	20%
	20%

	
	A2
	Alternativa2
	5614206,20
	-1662938,00
	0,00
	-1109446,00
	0,02
	0,02

	
	A3
	Alternativa3
	6308209,10
	-1057765,00
	0,02
	1474019,00
	0,09
	0,07



	4 . Matricea de performanta normalizata (metoda de transformare lineara)

	Alternative
	Criterii
	C1
	C2
	C3
	C4
	C5
	C6

	
	Pondere
	10%
	15%
	15%
	20%
	20%
	20%

	
	Efect max/min
	-
	-
	+
	+
	+
	+

	
	A2
	Alternativa2
	0,1
	-0,6
	0,0
	-0,8
	0,2
	0,3

	
	A3
	Alternativa3
	0,0
	0,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0





[bookmark: _Toc505962445]3.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

	5. Alternativa cu cea mai mare utilitate

	Alternativa
	ASi

	Alternativa2
	A2
	-0,1

	Alternativa3
	A3
	0,8

	Din analiza multicriteriala  reiese alternativa cu cea mai mare utilitate; aceasta fiind:

	

	-
	A3
	Alternativa3



3.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general
	
	
	
	
	
	

	DEVIZ GENERAL

	 al obiectivului de investitii

	REABILITARE  TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31

	Nr. crt.
	 
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare* (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	 
	
	lei
	lei
	lei

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1.   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                                                                                                                                

	Total capitolul 1
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 2.    Cheltuieli pentru  asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                                                                                                                                                                                                              

	Total capitolul 2
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 3 .  Cheltuieli pentru  proiectare si asistenta tehnica                                                                                                                                                                                                              

	Total capitolul 3
	176.892,63 
	33.609,60 
	210.502,23 

	CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru  investitia de baza                                                                                                                                                                                                            

	Total capitolul 4
	 4.526.974,65 
	860.125,18 
	5.387.099,83 

	CAPITOLUL 5 .  Alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                          

	Total capitolul 5
	597.148,77 
	113.458,27 
	  710.607,04 

	CAPITOLUL 6 .    Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                                                                                                                        

	Total capitolul 6
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	5.301.016,05 
	1.007.193,05 
	6.308.209,10 

	din care:                                                                                                                                     C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	4.629.175,96 
	879.543,43 
	5.508.719,39 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	*In preturi la data de 
	1 euro=
	4,5665
	lei

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc505962450]b) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de realizarea a investiției este de 10  luni .

								Întocmit,
						  S.C.  ALPIN CONSTRUCT S.R.L
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