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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică bloc, Str. Învăţătorului, nr. 3
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Învăţătorului, nr. 3
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari Str. Învăţătorului, nr. 3
NUMĂR PROIECT


85/2016
DATE TEHNICE




Anul construirii



1979
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



22
Suprafaţa construită


367,785 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1838,925 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat monolit
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
542.208,34 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       461.445,49 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    22,41 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        22
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 127.874,65 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

      69,59 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



      69,59 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         46,93 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        22
· Consumul anual de energie primară:


                                          278.018,76 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,14 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             142,50 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL

