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1.2. OBIECTUL P.U.Z.
· Solicitări ale temei – program

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în partea de nord-vest a intravilanului municipiului Timisoara, in zona Metro II- calea ferata –strada Graz, a unor parcele destinate constuctiei de locuinte cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, pe o suprafaţă de 42.778 mp teren. Zona aflată în studiu este identificată prin CF 443543 şi se află în proprietatea lui Vanc Grigorie. 

 Conform aviz de initiere teritoriul care urmeaza sa fie studiat prin PUZ este delimitat la nord de Parc Industrial Torontal, la sud de str. Grigore Alexandrescu- ovidiu Balea, la vest de calea ferata, la est de calea Torontalului si cuprinde zona ce urmeaza sa fie reglementata prin PUZ, delimitata la nord-vest de canalul HCn693, la sud-vest de drumul de exploatare De692, la nord-est de drumul De694/1 si canalul Hcn700, la sud-est de parcela identificata prin A694/3 si zona de influenta a acesteia.

 Prin acest proiect se au în vedere următoarele obiective: 

· asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale din vecinătate;

· schimbarea destinatiei terenului din folosinta actuala – agricol in extravilan in teren pentru constructii, zone verzi, drum , dotari in intravilan si stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone

· reglementarea gradului de construibilitate a terenului

· regimul de inaltime

· rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren necesare viitoarelor drumuri

· racordarea cladirilor la sistemul edilitar adiacent amplasamentului

Prin documentaţiile de dezvoltare urbanistică ale municipiului Timisoara, in Noul Pug, aceasta zona este nereglementata- terenuri cu destinatie agricola, dar tinand cont ca exista planuri urbanistice aprobate in imediata apropiere cu functiunea de locuinte individuale, propunerea se inscrie in tendintele de dezvoltare sustinute si in Masterplan- politica 6- marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii
În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primaria Municipiului Timisoara,  Certificatul de Urbanism nr.3112  din  21.07.2016, prelungit pana in 20.07.2018 prin care s-a solicitat investitorului, elaborarea prezentului PUZ.

Prevederi ale programului de dezvoltare a orasului pentru zona studiata

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002, prelungit prin HCL107/2014, amplasamentul in cauza se incadreaza in zona cu caracter nedefinit- teren extravilan, dar conform Masterplan, propunerea se incadreaza in :

-Politica6- Marirea fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii
        
Program1: cresterea calitatii mediului locuit in cartierele rezidentiale

Conform prevederilor noului PUG – terenuri cu destinatie agricola(arabil,pasuni,fanete)

1.3. SURSE DOCUMENTARE
-Plan Urbanistic General al Municipiului Timisoara, aprobat prin HCL157/2002 si prelungit prin HCL107/2014

-Noul Plan Urbanistic General –Etapa 3

-P.U.Z. cu caracter director Timisoara Nord

- P.U.Z. –uri aprobate în zonă

- Ridicarea topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ.

-Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri realizarea locuintelor cu modificarile ulterioare .
-Legea nr.350/2001

-Ordinul 230/2016
-H.G.R. 525/1996 modificat pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism cu modificarile ulterioare

-G.N.009-2000-Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 175/N/16.08.2000 si cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000.

-Aceasta documentatie stabileste conditiile strict necesare dezvoltarii urbanistice a zonei, aceste prevederi realizandu-se etapizat in functie de investitor –beneficiar(dezvoltator), dar inscrise coordonat in prevederile de P.U.Z.

În urma analizării documentaţiilor de urbanism aprobate, se pot trage următoarele concluzii generale:

· amplasarea în cadrul municipiului Timişoarei, îi conferă un potenţial de dezvoltare urbanistică;

· zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuinţe, în concordanţă cu construcţii existente deja in zona(de locuinte
· de asemenea, se consideră oportună propunerea unei zone de funcţiuni complementare locuinţelor, la parterul acestora, în proximitatea drumurilor de exploatare şi a spatiilor verzi.

· soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă.

- 
echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 EVOLUȚIA ZONEI

Terenul studiat intre Calea Torontalului la est, calea ferata Timisoara- Arad la vest si parcul industrial Torontalului la nord a evoluat in ultimii ani din zona cu caracter agricol in zona destinata extinderii zonei rezidentiale cu functiuni complementare, dotari si servicii publice.

Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar odata cu dezvoltarea unor obiective economice importante in vecinatatea amplasamentului , insa aceasta evolutie a avut loc treptat, incepandu-se cu parcelari punctuale.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE 

Terenul studiat se află in partea de nord-vest a municipiului Timisoara, fiind nefolosit in prezent.

Zona studiata este accesibila prin drumul de exploatare DE 692- str. Graz.

Parcela pentru care s-a initiat P.U.Z. este delimitata astfel:

-la nord:DE694/1 si Hcn700

-la sud:DE692- str. Graz

-la vest:DE694/1 si Hcn693

-la est:teren arabil proprietate privata A694/3 

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat in cadrul P.U.Z. nu dispune de elemente valoroase ale cadrului natural.

Nu exista vegetatie(copaci,pomi) ce necesita a fi pastrate sau protejate.

Terenul este plan (cu diferente de nivel nesemnificative) avand stabilitatea generala asigurata.

Geomorfologic, amplasamentul aparţine câmpiei banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului.

Geologic, zona aparţine Bazinului Panonic, având un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. La alcătuirea geologică a etajului inferior sunt prezente micaşisturi, paragnaise, cuarţite micacee, şisturi. Cuvertura posttectonică prezintă conglomerate, gresii, microconglomerate. Stratul superior prezintă depozite aluvionare cuaternare.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime ce variază între 0,50 – 4,00 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m  (până la 80 m adâncime) şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Adâncimea de îngheţ este de 0,60-0,70m. Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS  6054 – 77.

Conform Cod de proiectare seismică P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este  ag = 0,20g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

Cota de fundare minimă recomandată este Df = - 1,00 m, de la suprafaţa terenului natural, în stratul de argilă neagră cenușie, vârtoasă, situat între cotele      -0,30(-0,40) m … -1,30(-1,20) m.

Conform ANEXA D, Tabelul D4 din normativul NP 112-2014 intitulat Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă, calculul terenului de fundare pentru stratul de argilă neagră cenușie, vârtoasă, situat între cotele -0,30            (-0,40) m … -1,30(-1,20) m, se va realiza cu o valoare de bază a presiunii convenţionale:
_

pconv  = 240,00  kN/m2,

Datele geotehnice şi condiţiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare amplasament pe care urmează a se construi.

2.4. CIRCULAȚIA

Zona studiata în documentaţia de fata este accesibilă dinspre Nord de pe Calea Torontalului dupa dezvoltarea a doua drumuri cu 4 benzi  unul pe langa Metro II si celalalt pe langa aeroportul utilitar .

Accesul pe parcela se face din DE692- strada Graz. 

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este în prezent cea de arabil în extravilan.


C.F. 443543 Timisoara, numar cad 443543 în suprafaţă de 42.778mp, arabil extravilan, proprietar – VANC GRIGORIE

- S totală =4,2778 ha

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

a) terenuri cu destinaţia de arabil, aflate în proprietate privată(nr.cad A694/3, A694/4) 

b) drumurile de exploatare DE 694/1la nord si vest si DE692 la sud.

c) Canale de desecare: HCn693 la vest si HCn 700 la nord.

În zona aferentă terenului studiat există construcţii pe parcele private.

În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul este nefolosit, nu există zone de spaţiu verde amenajat.

Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată sau în zonele vecine nu există. 

· Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Functiunile din zona sunt majoritar rezidentiale cu regimuri de inaltime variate cuprinse intre P+1E si P+1E+M.

In zona studiata nu sunt constructii pe parcela insa in vecinatate sunt edificate constructii pentru locuinte.
· Relationari intre functiuni

Nu exista conflicte intre functiunile existente in zona si cele propuse, si intr-un caz si in celalalt este vorba de locuinte.
· Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

La limita zonei studiate exista in prezent fond construit.

· Aspecte calitative ale fondului construit

Fondul construit la est si sud de teren este definit de cladiri locuinte individuale aflate in extravilanul extins.
· Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Serviciile din zona practic lipsesc, fiind necesare realizarea unor servicii de genul cabinetelor medicale, spatii comerciale, birouri, afterschool, in zona adiacenta drumului de exploatare- strada Graz.
· Asigurarea cu spatii verzi

În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există zone de spaţiu verde amenajat.

Realizarea unui ansamblu de cladiri cu regim mic de inaltime cu zone verzi, locuri de relaxare va aduce un plus in  aceasta parte a orasului.
· Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu exista.

· Principalele disfunctionalitati
a) de circulaţie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicaţie):

· traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare,  precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuinţe şi funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice; 

· accesul din drumurile de exploatare pe parcelele studiate se poate face doar într-o manieră unitară;
b) funcţionale

- existenţa canalelor de desecare menţionate anterior.

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

a) Căi de comunicaţie


Zona  studiată este mărginită la sud de drumul de exploatare DE 692- str. Graz, la vest si nord de DE694/1.

 Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei rutiere:

· zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

· trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

b) Alimentarea cu apă şi canalizare 

În apropierea zonei există reţele de alimentare cu apă şi canalizare, administrate de AQUATIM S.A. (pe strazile Maria Dogaru si Corneliu Ursu , apa Dn. 125 mm si canal D=250 mm), precum şi canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol şi parţial apele de ploaie (Hcn 693 si Hcn 700).

c) Alimentarea cu gaze naturale

Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a obtinut aviz de principiu de la E-on gaz, ce atesta lipsa retelelor in aceasta zona.
d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există linii electrice aeriene care să afecteze amplasamentul;

e) Telefonizare

În zonă nu există cabluri fibră optică, ce impun restricţii referitor la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente. Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la TELEKOM.

f) Reţea de televiziune în cablu

În zonă nu există reţea urbană de televiziune în cablu.
2.7. PROBLEME DE MEDIU

Conform Ordinului comun al MAPPM (nr. 214/RT/1999) — MLPAT (nr. 16/NN/1999) si ghidului sau de aplicare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor analize de evaluare a impactului asupra mediului, incluse planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor de urbanism.

Aceste analize de evaluare a problemelor existente de mediu vor fi:

· Relatia cadru natural –cadru construit

Interventiile in zona studiata vor avea in vedere ca toate constructiile şi amenajarile vor fi percepute in mare masura de la nivelul pietonului, sens in care toate rezolvarile specifice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atentie deosebita prezentei spatiilor plantate de protectie. Se va asigura si un balans optim intre suprafata ocupata constructii si suprafata rezervata spatiului verde pe parcele. Se va acorda atentie sportita nu doar la aspectul cantitativ al spatiilor verzi.

· Evidentierea riscurilor naturale si antropice

In urma studiului zonei s-a constatat ca nu este cazul nici de riscuri naturale, nefiind terenuri cu probleme de alunecare sau inundabile si nici de riscuri antropice.

· Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile

echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona – nici cele

edilitare si nici caile de comunicatie propuse.

· Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu e cazul.

· Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu e cazul.
2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI
Cerinţele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

· dezvoltarea drumurilor de exploatare şi a celor prevăzute prin P.U.G-ul in lucru, astfel încât să poată deservi toată zona studiată

· dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.Z-urile aprobate anterior;

· extinderea funcţiunii adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe;

· asigurarea necesarului de spaţii verzi;

· asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

RIDICAREA TOPOGRAFICĂ
În scopul parcelarii si amplasarea unor locuinte si functiuni complementare, pe terenul studiat, a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la  determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de electricitate şi de canalizare. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.
Luand in considerare propunerile facute in PUG Timisoara aflat in Etapa a 3-a:elaborarea propunerilor PUG  si a RLU aferent, aceasta zonă este propusă terenuri cu destinatie agricola .

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL


Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent.  Astfel, se prevăd spaţii verzi – parcuri publice între diversele parcele construibile în proporţie de minim 5%, precum şi spaţii verzi de-a lungul străzilor nou proiectate. 
3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI

Solutiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zona tin cont atât de parcelarile si P.U.Z.-urile deja aprobate în zona, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majora propusa prin Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Calea Torontalului .

Zona de locuinte propusa în cadrul prezentei documentatii este amplasata la sud de artera majora de circulatie Calea Torontalului, respectiv DN6 .

 Perpendicular pe DN 6 se va prevedea un drum de deservirea zonei ( pe linga METRO II)- str. Maria Dogaru, respectiv  a parcelelor in extremitatea sudica. drum cu un prospect de 26,00 m.

Parcela studiata va fi strabatuta in zona sa mediana de   strazi principale  (profil transversal de 12,0 m ) Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în localitati (Ord. M.T. nr. 50/1998).

Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectata în zona.

Strazile vor fi executate din îmbracaminti moderne alcatuite dintr-o fundaţie din balast si piatra sparta si o îmbracaminte bituminoasa din mixturi asfaltice.

La realizarea parcelelor de colţ, s-a ţinut cont de raza de racordare între strazi.

Profilul transversal al străzilor propuse se vor amenaja tip acoperiş, având panta transversală de 2,5%.

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne, având următoarea

structură rutieră:

- 6 cm mixtură asfaltică BA16;

- 20 cm piatră spartă;

- 30 cm fundaţie din balast.

Apele meteorice de suprafaţă vor fi colectate prin rigole de acostament, ce vor fi racordate la reţeaua de canalizare proiectată în zonă.

Pentru circulaţia pietonală s-au propus a se amenaja trotuare  având lăţimi variabile: 1,20 m – 3,00 m, fiind mărginite de spatiu verde sau carosabil. Trotuarul va avea următoarea structură:

- 3 cm beton asfaltic BA8;

- 10 cm strat din beton de ciment C16/20;

- 10 cm fundaţie din balast,

fiind încadrat de borduri prefabricarte din beton 10 x 15.
3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru:

· generarea unei zone de locuinţe cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice, ce va fi introdusă în intravilanul extins al municipiului Timisoara; 

· asigurarea accesului în zona studiată;

· asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de locuit coerente, valorificându-se potenţialul zonei;

· rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi.

· 28 parcele pentru locuinţe individuale de tip izolat,cuplat, duplex(maxim 2 unitati locative/parcela)– cu suprafeţe variind între 415mp şi 552mp, 
· 15 parcele pentru locuinţe individuale de tip insiruit(maxim o unitate locativa/parcela)– cu suprafeţe variind între 373mp şi 232mp,
· 10 parcele pentru locuinţe colective mici, cu regim mic de inaltime, cu max.8apartamente/parcela–  cu suprafeţe variind între 893mp şi 996mp, 

· 1 parcelă pentru dotari si servicii publice, cu suprafata de 2.799mp

·  4parcele pentru spaţiu verde cu suprafaţa de 516mp, 1444mp,respectiv 349mp si 160mp

· regim de înălţime redus, maxim P+1E+M pentru locuinţe individuale izolate, duplex, cuplate  si insiruite, P+1E+M pentru locuinte colective mici si P+2E+M pentru dotari si servicii publice

· asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea lotizare;

· asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

REGIMUL DE INALTIME

Regimul de inaltime al constructiilor de locuinte  individuale de tip insiruit, izolat, duplex sau cuplat este prevazut la maximum P+1E+M

Hmaxima la cornisa propusa = 8.00 m

Hmaxima propusa = 10.50 m
Regimul de inaltime al constructiilor de locuinte colective este prevazut la maximum P+1E+M

Hmaxima la cornisa propusa = 8.00 m

Hmaxima propusa = 10.50 m
Regimul de inaltime al constructiilor de dotari si servicii publice este prevazut la maximum P+2E+M

Hmaxima la cornisa propusa = 12.00 m

Hmaxima propusa = 14.00m

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR

In cadrul studiului a fost stabilita limita maxima de implantare a constructiilor conform plansa de reglementari
- pentru retragerile fata de limitele laterale pentru parcelele de locuinte individuale izolate, retragerea este de 2m pt regim de inaltime de maxim P+1E si de H/2 din inaltimea la cornisa pentru regim de inaltime de P+1E+M; se pot realiza si pe limita cu calcan, doar cu acordul vecinului direct afectat.
-pentru parcela de dotari se vor respecta retragerile din plansa de reglementari; 
SISTEMATIZAREA PE VERTICALA

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine pastrand

posibilitatea evacuarii apelor meteorice prin rigole la canale

INDICI URBANISTICI

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter
Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip izolat, duplex sau cuplat cu functiuni complementare la parter
Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte individuale de tip insiruit  
Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte individuale de tip insiruit  

P.O.T.max.=35% - subzona de locuinte colective cu servicii la parter
Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.05 - subzona de locuinte colective cu servicii la parter

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T.max.=40% - subzona de dotari si servicii 
Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. MAX.=1.4 - subzona de dotari si servicii 

Bilanț teritorial:
	Destinație teren
	Situația existentă
	Situația propusă

	
	suprafață
	procente
	suprafață
	procente

	Subzona Locuințe individuale de tip insiruit 
	
	
	3.737m2
	8,74%

	Subzona Locuințe individuale de tip duplex, izolat sau cuplat cu functiuni compl.la parter
	
	
	13.589m2
	31,77%

	Subzona Locuințe colective mici cu servicii la parter
	
	
	9.411m2
	22,00%

	Subzona dotari si servicii publice
	
	
	2.799m2
	6,54%

	Subzona Spații verzi 
	
	
	2.469 m2
	5,77%

	Subzona Drumuri și accese
	
	
	10.773 m2
	25,18%

	Total
	42.778 m2
	100,00%
	42.778 m2
	100,00%


Parcarea autovehiculelor in zona de locuit se va face obligatoriu pe fiecare parcela(min 2 locuri pentru locuintele individuale)

Pentru parcela unde se doreste realizarea unor functiuni complementare la parterul imobilului de locuit, necesarul de locuri de parcare se va stabili la faza DTAC, in functie de capacitatea cladirilor, functiunea propusa pentru implementare, cu respectarea RGU(aprobat prin HG525/96).

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI.
3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
Lucrări necesare pentru asigurarea necesarului de apa potabila:

a. Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 42.778 mp; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de zonã rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii publice, ce va fi introdusă ulterior în intravilanul extins al municipiului Timisoara.
Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile şi stingerea unui eventual incendiu pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea existenta in apropierea zonei PUZ si administrata de AQUATIM S.A. Reteaua de alimentare cu apa existenta se afla pe strazile Maria Dogaru si Corneliu Ursu, avand Dn. 125 mm.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in PUZ se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, Dn. 125 mm (L~800 m), se va amplasa in zona verde pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa existe cate un bransament pentru fiecare parcela si se va poza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Aceasta retea de alimentare cu apa propusa se va extinde de-a lungul De 694/1 pana la strada Corneliu Ursu, pe o lungime de ~580 m) si se va racorda la aceasta retea. 

Reteaua de apa propusa se va echipa cu 6 (sase) hidranti supraterani de incendiu si la cca 1 m fata de limita de proprietate a fiecarei parcele se va monta cate un camin de apometru pentru contorizarea debitului de apa consumat.

Debitele necesare sunt:

Q S ZI MED      = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s
Q S ZI MAX      = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s

Q S ORAR MAX =   6,32 mc/h = 1,75 l/s
b. Canalizarea menajeră 

Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in extravilanul municipiului Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare.

Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de canalizare menajera al municipiului Timisoara, avand o retea de canalizare menajera existenta in apropierea zonei PUZ si aflata in administrarea AQUATIM S.A. (strada Corneliu Ursu, D=250 mm) 

Reteaua de canalizare menajera propusa in PUZ se va extinde de-a lungul De 694/1 pe o lungime de cca 580 m pana la strada Corneliu Ursu, unde se va racorda a reteaua de canalizare existenta D=250 mm. Conducta de canalizare propusa (L~790 m) va fi realizata din tuburi din PVC-KG, D=250 mm, se va amplasa pe strazile nou-create si se va poza ingropat. Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 50-60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational. 

Debitele menajere evacuate sunt:

Q U ZI MED      = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s
Q U ZI MAX      = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s

Q U ORAR MAX =   6,32 mc/h = 1,75 l/s

Retelele de apa-canal vor fi amplasate pe teren aferent domeniului public.

c. Apele pluviale 

Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~860 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele ingropate si propuse spre amplasare in zona verde din partea sud-vestica a PUZ). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi transportata pana la canalul de desecare aflat la limita vestica a parcelei studiate - Hcn 693, in care se va descarca controlat printr-o gura de descarcare, pe care se amplaseaza o vana de inchidere ingropata.

Q PL = 441,38 l/s 



Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= 34.427 mc/an



Vbazin de retentie= 407 mc (~196 mp)

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. Determinarea  cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”. Calculul necesarului de apă şi dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2016 - 2017.

Suprafata totală a zonei studiate este de 42.778 mp, cuprinzând parcele pentru locuinte individuale cu functiuni complementare, dotari si servicii publice si parcele cu rol de zona verde.

Numãrul total estimat de locuitori va fi de 420.

1.NECESARUL DE APĂ

Conform S.R. 1343/1-2006, necesarul de apă este de:

N = N g+p ( i )  

unde: 

N g ( i )  – necesarul de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice

N g+p ( i ) = 
[image: image1.wmf]1000
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 x N (i ) x [q g ( i ) + q p ( i )] 

unde:

N (i ) – număr de locuitori, estimat la 420.

q g1 + q p1 – debit specific, cantitatea medie zilnică de apă pentru nevoi gospodăreşti şi publice, egală cu 120 l/om zi – conform S.R. 1343/1-2006 – zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.


Conform precizărilor SR 1343/1-2006 debitele specifice au semnificatia :


q g – debit specific pentru nevoi gospodăreşti, precum şi pentru creşterea animalelor de pe lângă gospodăriile proprii ale locuitorilor.


q p – apă pentru nevoi publice: unităti publice şi fântâni de băut apă

Necesarul de apă va fi:

N g+p  = 
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 x 420 x 120 = 50,4 mc/zi   

2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL 

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi )



    Q S ZI MED = k p x k s x N

              unde Kp =1,007 – coeficient ce (ine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006


Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

	Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 50,4 = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s


Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi )

Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED
unde :


K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform,  S.R. 1343/1-2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

	Q S ZI MAX = 1,30 x 58,36 = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s


Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h )

Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24

unde K O = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006, tabel 2.

	QS ORAR MAX = 2,0 x 75,86/24 = 6,32 mc/h = 1,75 l/s


 Debitele necesare sunt:

Q S ZI MED      = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s
Q S ZI MAX      = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s

Q S ORAR MAX =   6,32 mc/h = 1,75 l/s
3.Sursă

Sursa de apa va fi reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat a municipiului Timisoara, mai exact reteaua de alimentare cu apa de pe strada Corneliu Ursu, Dn. 125 mm. Aceasta sursa va asigura un debit pentru satisfacerea consumului de apa si stingerea eventualelor incendii.
CANALIZARE menajeră
Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 225 locuitori. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat pentru etapa de perspectiva apreciata la:

Debitele evacuate sunt:

Q U ZI MED      = 58,36 mc/zi = 0,67 l/s
Q U ZI MAX      = 75,86 mc/zi = 0,87 l/s

Q U ORAR MAX =   6,32 mc/h = 1,75 l/s

CANALIZARE PLUVIALĂ


Apele de ploaie din zona studiata sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata (L~860 m), trecute prin separatorul de namol si hidrocarburi si stocate in bazinul de retentie (ambele ingropate si propuse spre amplasare in zona verde din partea sud-vestica a PUZ). Apa pluviala pre-epurata din bazinul de retentie va fi transportata pana la canalul de desecare aflat la limita vestica a parcelei studiate - Hcn 693, in care se va descarca controlat printr-o gura de descarcare, pe care se amplaseaza o vana de inchidere ingropata.


Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime”  debitul pluvial se calculează cu relatia: 

Qpl  = S x ø x I x m

m = 0,8 daca t < 40 m


Suprafata totală a zonei studiate este de 42.778 mp, respectiv 4,2778 ha. 

Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt:


Constructii

S=  29.536 mp
coef. de scurgere ø = 0,95

Drumuri

S=  10.773 mp
coef. de scurgere ø = 0,85

Zona Verde

S=    2.469 mp 
coef. de scurgere ø = 0,05

Ø = 29536x0,95 + 10.773x0,85 + 2.469x0,05/ 42778 = 0,87


Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/1. 


t =durata ploii


t=tcs +[image: image3.wmf]a
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tcs =5 minute pentru zonă de ses


va = 42 m/min


-lungimea colectorului este de 350 m 


I= 150 l/sxha - pentru durata de 13 minute şi frecventa de 1/1


Q PL = 4,2778 x 0,87 x 150 x 0,8 = 441,38 l/s = 0,441 mc/s



Volumul anual al apelor pluviale va fi:Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an



Vanual = 441,38 x 13 x 60 x 100/1.000 ~ 34.427 mc/an



Volumul bazinului de retentie: 
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d)  Alimentarea cu energie electrică
Beneficiarul va stabili antreprenorul de specialitate agreat de Autoritatile Nationale de Reglementare in domeniu (de ex. ANRE - pentru partea de retele electrice de curenti tari).

A. Reţeaua de alimentare cu energie electrică (medie şi joasă tensiune).
B. Reţeaua de iluminat public.
In zona propusa vor aparea noi consumatori de energie electrica, dupa cum urmeaza: hale de producţie şi depozitare, sediu administrativ.

Bilantul energetic al consumatorilor de energie electrica se apreciaza astfel:

· Spaţii pentru dotari / servicii publice

 - 1 spaţii comerciale x 60 kW 

P instal. = 60 kW

Ks = 0.8

P max. abs. = 48 kW

· Blocuri cu 8 ap:

 - 10 blocuri ocuinţe x 65 kW  

P instal. = 650 kW   

Ks = 0,3

P max. abs. = 195 kW    

· Ansablu 15 case insiruite:

 - 1 x ansamblu case x 150 kW  

P instal. = 150 kW

Ks = 0,3

P max. abs. = 50 kW    

· Case / locuinţe familiale:

 - 28 locuinţe x 10 kW  

P instal. = 280 kW   

Ks = 0,4

P max. abs. = 112 kW    

· Staţii de pompare apă, și foraj:

 P instal. = 6 kW

 Ks = 1

 P max. abs. = 6 kW

· Ilumint stradal realizat cu corpuri de iluminat cu surse economice LED 40 W

 - 29 stalpi cu 1 corp de iluminat de 40 W / stalp 

P instal. = 1,16 kW

Ks = 1

P max. abs. = 1,16 kW
Rezerve:

P instal. = 20,00 kW

Ks = 1

P max. abs. = 20,00 kW

___________________________________

P instal. total = 1167.16 kW

P max. abs. total = 432.16 kW

S max. abs. total = 469 kVA (considerând cos( = 0,92)

Se propune amplasarea unui post de transformare in anvelopa, cu o putere aparenta de 630 kVA (incarcare 80%), care se va alimenta de la liniile de medie tensiune existente in zona.

Distributia energiei electrice de la postul de transformare se propune sa fie facuta in cablu (linii electrice subterane – LES JT, tip ACYABY 3x150+70) la mai multe firide de distributie energie electrica, de la care se vor executa bransamentele pentru imobilele ce se vor construi.

Reţeaua de joasă tensiune va fi realizată în sistem buclă, asigurând consumatorilor o siguranţă în funcţionare sporită.

Reţeaua de alimentare cu energie electrică se realizează cu cabluri tip CYAbY pozat îngropat în şanţ şi în tuburi de protecţie din PVC tip greu (PVC-G) 110 mm  la subtraversări de căi de acces.

Pentru cablurile de joasă tensiune se vor folosi accesorii performante (capete terminale, manşoane de legătura).

Cablurilor vor vi pozate in profil „m” în zona spaţiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Iluminatul aleilor din incintă, al zonelor de parcare şi a  spaţiului verde se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED 40W, montate pe stâlpi metalici (Hutil = 6 sau 10 m). Alimentarea corpurilor de iluminat se va realiza in cablu subteran tip ACYABY 4x16 mm2 vor vi pozate in profil „m” în zona spaţiilor verzi sau „t” la traversarea aleilor carosabile, după caz.

Fiecare stâlp va avea o cutie de conexiuni echipată cu o siguranţă automată, fază + nul de 6A şi cleme de racordare.

De la această cutie sunt alimentate individual corpurile de iluminat de pe stâlpi.

Corpurile de iluminat se vor racorda în cutiile de conexiuni cu cablu CYY 3 x 2,5 mm2.

Stâlpii de iluminat şi cutiile de racordare sunt legate la nulul de protecţie al cablului de alimentare, realizând o protecţie la punerea sub tensiune accidentala a stâlpilor metalici. Ca măsură suplimentară de protecţie stâlpul de iluminat se va lega la priză de pământ artificială realizată dintr-un electrod OLZn de lungime L=3 m şi diametru  Φ=2 ½” 

Legăturile electrice se realizează în clemele de la cutiile de racordare de pe stâlpi.

La subtraversări s-au prevăzut tuburi de protecţie suplimentare.

Alimentarea cu energie electrică a iluminatului exterior se realizează de la tablourile generale corespunzatoare posturilor de transformare, realizandu-se un numar de 10 bucle pentru iluminatul exterior.

Comanda iluminatului se realizează  odata cu aprinderea iluminatului public orasenesc.

Conform „Normativului pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice – PE107/1995”, in zonele locuite, retelele de cabluri trebuie pozate, de regula, pe partea necarosabila a strazilor ( sub trotuare) sau , in anumite conditii, in zonele verzi din cartierele de locuinte.

Ordinea de asezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu cladiri inspre zona carosabila, cu pastrarea distantelor normate, este:

 - cabluri de distributie de joasa tensiune;
 - cabluri de distributie de medie tensiune;
 - cabluri de iluminat public.

Cablurile electrice se vor afla intotdeauna deasupra celorlalte instalatii si se vor respecta distantele minime dintre cablurile pozate in pamant si diverse retele, conform Normativului pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice – PE107/1995 si a normativului I7-02

Daca in timpul executiei se vor realiza modificari de trasee, se vor nota obligatoriu pe proiect.

Toate lucrarile se vor realiza conform proiectelor ce vor fi avizate de Enel Distributie Banat SA,  de catre entitati atestate ANRE care au implementat un sistem de asigurare a calităţii.

Măsura energiei electrice
Măsura energiei electrice consumata  atat in cadrul alimentarii cu energie electrica a consumatorilor de tip locuinte sau spatii administrative  cat si in sistemul de alimentare al iluminatului public se va realiza la fiecare Bloc de Masura si Protectie, iar facturarea energiei electrice se va realiza de catre furnizorul de electricitate. Utilitatile comune sunt proiectate si realizate de catre beneficiar urmand a fi date spre folosire catre regiile de utilitati.

Nu se va achiziţiona nici un echipament sau material daca nu este însoţit de declaraţia de conformitate si nu are aplicat distinct si lizibil marcajul de securitate CS.

Înainte de punerea sub tensiune a noilor echipamente se vor face verificări si încercări pentru punerea în funcţiune.

Instalaţiile proiectate vor fi puse in funcţiune numai in condiţiile respectării prevederilor “Normele specifice de protecţia muncii pentru transportul si distribuţia energiei electrice”.

Reţeaua de canalizaţie pentru curenţi slabi (voce date, telefonie, CATV).

Canalizatie curenti slabi
Pentru racordul imobilelor la reteaua telefonica, reteaua CATV  si intreconectarea la reteaua de date si internet precum si la sistemele de semnalizare efractie si incendiu proiectul prevede o canalizatie telefonica. 
Canalizatia a fost astfel dimensionata incat sa asigure retelelor subterane de curenti slabi conditii de dezvoltare,  intretinere si exploatare rationala din punct de vedere economic si urbanistic permitand instalarea succesiva de noi cabluri, inlocuiri sau desfiintari de cabluri, fara desfaceri de pavaje ale drumurilor modernizate, si fara perturbatii in circulatia rutiera.
Totodata canalizatia asigura protectia mecanica a cablurilor, protectia contra coroziunii s-au contra potentialelor periculoase ale solului.  La dimensionarea canalizatiei telefonice s-a tinut cont de capacitatea retelelor de cabluri ce urmeaza a fi instalate precum si de rezervele necesare pentru pozarea unor cabluri in viitor s-au inlocuirea unor cabluri pe anumite sectiuni. Pentru a acoperi intreaga suprafata s-a prevazut o canalizatie perimetrala in forma de inel cu legaturi transversale. In vecinatatea nodului de comunicatii (NOC) unde se concentreaza toate cablurile de curenti slabi s-au prevazut 2 camere de tragere tip "A" (mari) din care se ramifica in 2 directii continuand mai departe cu camere de tragere de tip "B" (mijloci) pe cateva sectiuni dupa care se prevad camere de tragere tip "Y" (mici). Canalizatia se va realiza cu conducte HDPE.

Numarul de conducte pe fiecare sectiune in parte se va  preciza dupa realizarea proiectului de retele de cabluri de curenti slabi.


e)  Telecomunicaţii si televiziune prin cablu
Retea de cabluri telefonice
Pentru realizarea comunicatiei s-a prevazut o retea de cabluri telefonice, racordate la un repartitor central montat in corpul admininstrativ. Cablarea se va realiza cu cablu în gel,  tip TU2Y(fs)FL2Y pentru fiecare locatie alocandu-se cate 5 perechi. Doua perechi se vor utiliza pentru telefonie, 2perechi pentru monitorizarea sistemului de semnalizare incendiu si efractie si 1 pereche va fi rezerva.  La vile cablurile se vor termina in cutii telefonice. Reteaua telefonica va cuprinde cabluri de diferite capacitati in functie de necesarul de perechi de la locatiile existente pe fiecare traseu. Jonctiunile la cabluri se vor realiza in camerele de tragere. In corpul admininstrativ se prevede o centrala telefonica pentru monitorizarea sistemului de semnalizare incendiu si efractie. In  caminul  de cablu ‘A’ care realizeaza racordul la corpul admininstrativ, cablurile telefonice in gel alpet  se vor jonctiona cu cabluri telefonice ignifuge, acestea din urma pozandu-se pana la repartitor. 

Retea transmisii date

Pentru transmisiile de date se prevede o retea exterioara LAN in topologie stea, cu fibra optica.   In pavilionul admininstrativ unde va fi NOC-ul (nodul de comunicatii) se va instala switch-uri de fibra optica 100/1000Mb iar la fiecare locatie se va instala cate un switch cu porturi RJ45 de capacitatea necesara si  uplinc de 100/1000Mb pe FO.

Pentru fiecare locatie se va aloca cate 2 fibre. Distributia se va realiza prin jonctiuni instalate in camerele de tragere.   Legatura locala intre switch-uri si abonati se va realiza cu cabluri FTP.

RETEA CA-TV 
Reteaua CATV urmareste acelasi traseu ca si celelalte 2 retele. Tipul de distribuitoare se va alege  in urma calculului de atenuare al retelei CATV. Se vor proiecta 2 retele paralele una cu semnal TV de la furnizor (TV prin cablu) si cealalta cu semnal de la antenele montate pe cladirea admininstrativa.

Scaderea semnalului se compenseaza prin amplificatoare.  Tipul cablului folosit va fi PRG 11.  De asemenea se prevad amplificatoare si distribuitoare pentru ambele retele.

Racorduri Exterioare
Sunt necesare urmatoarele racorduri exterioare :
1.  Racordul retelei telefonice de incinta la furnizorul zonal (ex. Romtelecom)
2.  Racordul retelei CATV la reteaua furnizorilor de semnal TV prin cablu.
3.  Racordul retelei de date la internet.

f) Gospodărie comunală

Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă,

controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o


firmă specializată, în baza unui contract.
                 3.7. PROTECTIA MEDIULUI
Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă  la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit.

Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5% din suprafaţa privată ocupată de spaţii verzi – parcela distincta. Se prevăd consolidări de maluri, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

· Spaţiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi şi plante decorativeOdată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv  alimentarea cu apă şi canalizarea. Prin adaptarea soluţiei de canalizare şi alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.Depozitarea controlată a deşeurilor: colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.  

· Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul

· Refacerea peisagistică şi reabilitarea urbană: nu e cazul

· Valorificarea potenţialului turistic şi balnear: nu e cazul

· Eliminarea disfuncţionalităţilor din domeniul căilor de comunicaţii şi al reţelelor edilitare majore: zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere. 

· TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la :

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

În cadrul acestui program, pentru zona studiată în cadrul P.U.Z.-ului, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Asigurarea unor accese corespunzator pe parcele;

- Echiparea tehnico - edilitara corespunzatoare.

Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenţia de a funcţionaliza un perimetru intravilan în acord cu cerinţele şi tendinţa de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din extravilanul Timisoarei, la limita intravilanului extins, creeand premisele necesare unei astfel de dezvoltari urbanistice. Modelarea propusă creează premise pentru protecţia mediului, înţeles ca fiind de tip urban, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de potenţial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme :

- Amenajarea urbanistică a teritoriului considerat;

- Stabilirea limitelor de implantare a viitoarelor constructii si folosirea optimă a terenului;

- Asigurarea relatiilor functionale si estetice cu vecinatatile;

- Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea, sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz;

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul urbanistic zonal va fi inclus in urmatoarele planuri existente:

- P.U.G. Timisoara in lucru;

- Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.Z.-ului si a stabilirii limitei de proprietate.

- Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile

Toate proiectele promovate pe amplasament se aliniaza proiectelor de dezvoltare durabila a zonei. Activitatea promovata de catre titularul planului se incadreaza specificului zonei.

Orice posibila sursa de poluare se va analiza cu cea mai mare atentie, astfel incat simultan cu aparitia acesteia este analizata si proiectata solutia constructiva sau masura organizatorica necesara eliminarii acesteia. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil extravilan, fiind liber de constructii. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor de trai, cu conservarea factorilor de mediu.
d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:
Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de locuinte cu functiuni complementare cu regim de inaltime P+1E+M, dotari si servicii publice cu regim de P+2E+M. Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi.

Suprafata totală a zonei cuprinsă în P.U.Z. este de 42.778mp.

Adiacent terenului exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si alimentare cu gaze

naturale.Nu au fost identificate probleme de mediu relevante in zona.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi

comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea

deşeurilor sau de gospodărirea apelor)

Asa cum s-a amintit anterior, va exista o preocupare permanenta pentru activitatea de gestionare a deseurilor produse in perimetrul zonei studiate. Se evidentiaza existenta la ora actuala a functionarii serviciului de colectare a deseurilor menajere de pe raza municipiului Timisoara  si in zona din imediata vecinatate a acesteia.

Se evidentiaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centralizat pe amplasament, reglementarea consumurilor cat si a conditiilor de evacuare a apelor reziduale facandu-se prin avizele solicitate de catre beneficiar la institutiile abilitate.

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic zonal.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

- Racordul la utilitatile existente in zona;

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate;

- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager;

- nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate;

- Protectia calitatii apelor 

Surse de poluanti pentru apa freatica:
Apa: prin soluţiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră şi pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltraţii în sol.

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona.

Apele pluviale colectate vor fi evacuate in reteaua de canalizare.

- Protectia aerului:

Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulaţia autovehiculelor, funcţiunea fiind de locuire. Surse staţionare nedirijate nu există; surse staţionare dirijate: emisiile de poluanţi antrenaţi de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon şi oxizi de azot; surse mobile: autoturisme şi autoutilitare care generează poluanţi precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente.
Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz, ale caror

capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02

Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul

centralei termice:

a) priza directa de aer

b) priza directa centrata pe cosul de evacuare .

Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite

Diametrul cosului min. = 100 mm

Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala
· Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuţie nu există, decât accidental de la pierderea de carburanţi la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deşeurilor , se va întreţine solul în spaţiile verzi.

· Zgomot şi vibraţii: proiectul va respecta cerinţele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfăşura activităţi generatoare de zgomot.

· Radiaţii: lucrările propuse nu produc şi nu folosesc radiaţii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor;

Nu au fost identificate efecte nocive sau poluanti astfel ca nu putem vorbi de o durata sau

de o frecventa a acestora.

b) natura cumulativă a efectelor;

Nefiind identificate efecte asupra mediului nu putem vorbi de o natura cumulativa asupra mediului. Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediului a functiunilor propuse, prin gestionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factorilor de mediu posibil a fi afectati, se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negative ce pot influenta amplasamentul si implicit zona de vest a municipiului Timisoara.
c) natura transfrontieră a efectelor;

Nu este cazul.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită

accidentelor);

Avand in vedere ca planul de fata prevede extinderea zonei de locuinte, functiune definita prin planurile de urbaniste elaborate anterior P.U.Z.-ului, nu se pune problema unor conflicte intre functiuni astfel ca nu vom avea niciun fel de riscuri pentru sanatatea umana sau mediu.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate);

Nu s-au identificat efecte asupra mediului iar marimea zonei afectate de planul propus este de 42.778 mp. Terenul dupa cum scrie si in capitolele anterioare este situat la limita intravilanului extins al municipiului Timisoara.
f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat;

Suprafeţele terestre aparţinand domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţieştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

Realizarea planului urbanistic zonal se inscrie in dinamica de dezvoltare a zonelor de locuinte din Timisoara
(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

Zona este in curs de edificare in partea de sud si nord fiind deja construite o serie de locuinte insa in acest areal nu sunt nici elemente de patrimoniu construit nici de patrimoniu natural.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului;

Nu vor exista depasiri ale limitelor impuse de normele in vigoare. Toate sursele de poluare sunt identificate astfel incat se iau toate masurile eliminarii acestora, inca din etapa de proiectare.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si accesele la parcela la standarde normale pentru categoria prevazuta.

- Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

Folosirea terenului pentru extinderea zonei de locuinte colective si echiparea edilitara se va realiza in parametri normali de utilizare, nu se pune problema utilizarii acestuia in mod intensiv. Conform Indicilor urbanistici terenul pentru locuinte individuale va fi folosit in procent de 35% pentru constructii, minim 25% pentru circulatii rutiere si pietonale si minim 40% din suprafata va fi amenajata ca spatiu verde.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.Ca principale acte normative privind protecţia mediului ce trebuiesc respectate, sunt precizate următoarele:
Se vor respecta condiţiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87;
· Deşeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată;  cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri şi vor fi predate unităţilor specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deşeurilor reciclabile, precum şi cele al O.U. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
· Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol;
· Nivelul de zgomot exterior se va menţine în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) şi STAS 6156/1986;
· Emisiile de poluanţi în aer nu vor depăşi valorile impuse de O. 462/93 şi O. MAPM 1103/2003;
· Apele uzate vor respecta condiţiile de colectare din NTPA 002/2002;

· Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condiţiilor impuse de Legea 426/2001;

· Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

· Din aceste considerente generale şi specifice legislaţiei de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiţiei, luând în considerare situaţiile cu investiţii similare; se apreciază că investiţia este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului şi se realizează pe o suprafaţă relativ mică.


3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare. Drumurile propuse se vor ceda domeniului public.

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.

Lista obiectivelor de utilitate publică:

-reţea de alimentare cu apă

-reţea de gaze naturale

-reţea de alimentare cu energie electrică

-canalizare menajeră

-retea de telecomunicatii

-asigurarea circulatiei in incinta
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
Prezentul studiu nu modifica zonificarea P.U.G in lucru, incadrandu-se in tendintele de dezvoltare urbanistica si a studiilor si proiectelor elaborate anterior, raspunzand nevoilor actuale si viitoare de dezvoltare. Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.
Propunere de fata urmareste reglementarea terenului din punct de vedere functional si ai indicatorilor urbanistici, in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.-ului aprobat prin Ordinul nr.176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si prevederile legale in vigoare.

Conform Masterplanului Timisoarei propunerea se incadreaza in tendinta de  marire a fondului de locuinte si cresterea calitatii locuirii in cartierele rezidentiale.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonelor rezidenţiale în extravilanul municipiului Timisoara trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii coerente din punct de vedere urbanistic, realizand un climat prielnic functiunii de locuire, imbunatatind calitatea vietii.
Întocmit,
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