Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Amenajare INELUL II de circulaţie, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare INELUL II de circulaţie, sector cuprins între str. A. Demetriade și Bv. J.H. Pestalozzi, construire pod rutier și pod pietonal peste Canalul Bega”, întocmit de SC DRUM PROIECTCONSULT SRL – Timișoara și pus la dispoziţia Municipiului Timișoara de către SC TAKE PROJECT SRL are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de execuție a lucrărilor:


12 luni 

Valoare de investitie (INV) 



49.025.704,63 lei    (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


43.934.686,61 lei    (inclusiv TVA)  
  








       Cantitate  UM
	Lungime AXA Inel II (exclusiv axa in zona ISHO/ILSA)
	1.060,76 
	ml

	Lungime AXA strazi adiacente
	1.161,98  
	ml

	Lungime pod rutier
	40,85
	ml

	Lungime pod pietonal 
	42,50
	ml

	Suprafata carosabil nou ( sistem rutier nou) - Inel II
	16.755,00 
	mp    

	Suprafata imbracaminte asflatica noua ( reabilitare strazi secundare)
	11.580,00 
	mp

	Suprafata trotuare
	6.645,00 
	mp

	Suprafata piste ciclisti 
	1.380,00
	mp

	Borduri din beton 20x25
	  6.280,00 
	ml

	Marcaje rutiere
	2.847,00 
	mp

	Semaforizare intersectii noi
	3
	buc

	Indicatoare rutiere
	74
	buc

	Arbori propusi pentru plantare
	98
	buc
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