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S.C. EURODRAFT S.R.L. 							                  PROIECT NR: 243/2017


                                                                                Anexa 2 la HCL nr.      	       /       	  


DESCRIEREA INVESTIŢIEI


1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului:	”REABILITARE TERMICĂ BLOC, Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c”

1.2. Amplasament:	JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c, C.F. Nr 411450-C1, Nr. top. 1226/1/1/2

1.3. Titularul investiției:	MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1

1.4. Beneficiarul investiției:	ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI, 
Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c

1.5. Proiectant general:		S.C. EURODRAFT S.R.L.
					Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș
					C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011
					e-mail: office@eurodraft.ro
					Tel: 0720 315 097

1.6. Date tehnice:			

Regim de înălțime:			S+P+4E
Număr apartamente:			19
Suprafața construită/etaj:		256,00 mp
Suprafața desfășurată:			1280,00 mp
Suprafața utilă totală:			1068,00mp		
Sistemul constructiv:			pereți structurali realizați din beton armat monolit


În conformitate cu P 100 – 1 – 2013 ”Normativul de proiectare antiseismică a construcțiilor de locuințe, social – culturale, agrozootehnice și industriale” clădirea se înscrie în clasa III – construcții de tip curent.
În ceea ce privește stabilirea categoriei de importantă, în conformitate cu „Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor – Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a constructiilor” elaborat de INCERC București, clădirea se situează în categoria de importanță normală „C”.

2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan dreptunghiulară si are o scară. Este compus din 19 apartamente cu 2 camere. Acoperișul este de tip șarpantă cu structură din lemn, iar învelitoarea este din țiglă ceramică. 



2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții

A. REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE

a. Sistem constructiv

	Clădirea are structura din pereți din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior. 
Dispunerea pereților este în sistem fagure având deschideri de 3,00, 3,60, 3,90 şî 5,26 m.
	
b. Fundații

	Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat monolit.
	
c. Structură

	Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior.
	Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 12 cm. 
	Scările sunt cu două rampe din beton armat monolit. 
	Acoperișul este de tip șarpantă cu structură din lemn, iar învelitoarea este din țiglă ceramică.

	Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care i-ar putea afecta rezistența și stabilitatea.

B. SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE

	Cerința de siguranță în exploatare presupune protecția utilizatorilor în timpul exploatării unei clădiri și are în vedere următoarele condiții tehnice de performanță:
A. Siguranța circulației pietonale
B. Siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate
C. Siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații
D. Siguranța în timpul lucrărilor de întreținere
E. Siguranța la intruziuni și efracții

	În general clădirile construite înainte de 1990 prezintă deficiențe mari legate în principal de accesibilitatea persoanelor cu dizabilități.

C. SIGURANȚA LA FOC

	Conform Normativului P118-99, gradul de rezistență la foc la clădiri este II.

D. IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, REFACEREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

	Construcția nu are impact asupra mediului.







E. PROTECȚIA TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE

a. Orientarea față de punctele cardinale

	Artera principală pe care se găsește imobilul are forma aproximativ rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la NE spre SV.

b. Anvelopa

	Fațada principală are zone care prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 8 balcoane. 	Fațada secundară prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 8 balcoane.
	Fațada laterală dreapta prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 4 balcoane.	Fațada laterală stânga prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 4 balcoane.
	Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor.
Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație. 
Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant.
Pe fațade avem balcoane deschise, închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant.
	Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al pereților. Pereții care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzuți cu termoizolație.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor.

c. Utilități

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim. 
Încălzirea blocului de locuințe se realizează cu ajutorul unor centrale murale proprii cu tiraj forțat pe gaz.
Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz.
Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel.
Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii.

	Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților.

d. Instalații

	Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare bună de funcționare.	







2.2. Concluziile expertizei tehnice și a auditului energetic

A. Concluziile Expertizei tehnice:

Conform Expertizei Tehnice efectuată de Expert Tehnic Prof. Dr. Ing. Stoian Valeriu, certificat nr. 05493, au rezultat următoarele:
Modificările care se aduc prin propunerea de proiect de reabilitare nu afectează rezistența și stabilitatea structurii.
Pentru asigurarea rezistenței și stabilității construcției nu sunt necesare măsuri de intervenție structurală.
Operațiile de construcții necesare pentru reabilitare vor fi următoarele:
- termoizolarea pereților, a planșeului peste subsol și a planșeului de la terasă;
- dispunerea protecției termoizolației;
- reabilitarea tâmplăriei ușilor și ferestrelor;
- refacearea finisajelor.

B. Concluziile Auditului Energetic:

Conform Auditului Energetic efectuat de Auditor Energetic AE-c,i sl. dr. ing. Fekete-Nagy Luminița rezultat următoarele:

In conditiile in care se respecta recomandarile de termoizolare ale anvelopei: 
· Se vor utiliza soluţii cu rezistenţe termice specifice sporite, cu utilizarea materialelor termoizolante eficiente la pereti exteriori (polistiren, min. 10 cm.); 
· Se va înlocui tâmplăria existentă din lemn/metal, cu tâmplărie din PVC, cu geam termopan, cu performanțe energetice crescute; 
· Planșeul peste ultimul nivel se va termoizola cu materiale termoizolante eficiente (polistiren expandat de min. 16 cm) și se vor înlătura straturile vechi şi anume stratul de hidroizolație, betonul de pantă, etc); 
· Se va termoizola planșeul peste subsol, cu materiale termoizolante eficiente (politiren de min. 8 cm); 
· Se va proteja cu termoizolatie-min. 10 cm, portiunea de soclu pe cei cca. 90 cm, 
· Se vor respecta OBLIGATORIU procedurile de lipire a termoizolatiei pe fatade si soclu, cu realizarea unei pelicule de aer ventilat, cu utilizarea profilelor metalice perforate la pornire/jos si la incheiere-inchidere/sus, pentru ventilarea pachetului termoizolator. 
· Se vor respecta procedurile tehnologice si materialele sistemului de izolare a anvelopei adoptat.). 
· Se recomanda atribuirea executiei unei societati de constructii agrementate/agreate de una din proprietarele brevetului/marci de TERMOSISTEM. 
· PROIECTUL DE ARHITECTURA va cuprinde Program de Control al Calitatii executiei termosistemului, la executie fiind intocmite P.V. de Control, in vederea realizarii, la cererea BENEFICIARULUI, a unui Certificat de Performanta Energetica, dupa Receptia la Terminarea Lucrarilor, in conformitate cu Normele de aplicare a Legea 372-2005. 

La intocmirea documentatiei de izolare termica a anvelopei se va tine seama de:
· Elementele componente ale sistemului termoizolant sunt compatibile intre ele si verificate in sistem, in conformitate cu ghidul agrementare European ETAG 004. 
· Se vor utiliza doar materiale standardizate cuprinse in indicativul SR EN 13163/2003 (Produse termoizolante pentru cladiri. Produse din polistiren expandat EPS ) respectiv SR EN 13164:2003 ( Produse termoizolante pentru cladiri. Produse din spuma de polistiren extrudat XPS), sistemul de atestare a onformitatii va fi 1, 3, in conformitate cu prevederile Anexei nr. III din Regulamentul pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1558 / 2004. 
· Evaluarea conformitatii produselor face obiectul standardului SR EN3172:2004 (Produse termoizolante. Evaluarea conformitatii ). 
· Se vor respecta prevederile din Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvenului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 14 iulie 2011. 


Prealabil începeri lucrărilor de izolatii, se va verifica suportul pe care urmeaza sa se aplice materialul termoizolant, privind: 
· localizarea si inlaturarea portiunilor cu tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradari; 
· inlaturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, muschi, etc.; 
· rectificarea tencuielii si a suprafetelor de beton carbonatat, utilizandu-se mortar compatibil; 
· rectificarea rosturilor dintre tronsoanele imobilelor invecinate; 
· efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, centrale termice, canale de ventilare); 
· incheierea lucrarilor de reparatii sau de inlocuire a tamplariei exterioare (ferestre si usi); 
· efectuarea egalizarii si planeitatii suprafetei suport. 

Masuri suplimentare de protectie la foc. 
· La cladirile cu mai mult de trei etaje si o grosime a termoizolatiei mai mare de 10 cm, se aplica in zona buiandrugilor o protectie la foc cu o lamela din vata minerala ce va depasi spaletii cu minim 30 cm si o inaltime de minim 20 cm. Placa se va diblui. 
· Coeficientul de reflexie a luminii (HBW ), al tencuielilor decorative trebuie sa fie de minim 25. Acest lucru este valabil si pentru finisajele ce vor fi aplicate ulterior. 

	Nr. 
	Lucrări de intervențieprevăzuteîn OG 18/2009
	Cost estimativ
[lei]
	Economia de energie [kWh/an]
	Durata de recuperare a investiției [ani]

	1
	Izolarea termică a pereților exteriori
	142.556,59
	61.770,02
	4.84

	2
	Înlocuirea tâmplăriei existente neperformante cu tâmplărie performantă energetic
	39.259,48
	2.462,599
	1.33

	3
	Termoizolarea planșeului sub pod cu polistiren și hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
	47.237,78
	28.525,02
	1.61

	4
	Izolarea termică a planșeului peste subsol/intrados acces/intrados balcoane parter
	13.124,78
	37.246,70
	0.45

	
	
	242.178,63
	150.115,50
	8.23
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	F I Ş A  T E H N I C Ă  A  B L O C U L U I  D E  L O C U I N Ţ E

	

	   1.  IDENTIFICARE GENERALĂ:

	Adresa blocului de locuinţe:
	Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c

	
	
	 

	Zona climatică:
	II 

	
	
	
	
	
	
	
	

	   2.  DATE GENERALE TEHNICE **):

	Anul construirii:
	1972 - 1975 

	Perioada de proiectare:
	1969

	Tipul proiectului:
	tip

	Regimul de înălţime
	S + P + 4E

	Aria construită: (mp)
	256,00 

	Aria desfăşurată: (mp)
	1280,00

	Aria utilă: (mp)
	964,39

	Nr. total apartamente:
	

	din care:
	 19 apartamente

	1 cameră
	-

	2 camere
	-

	3 camere
	 19 apartamente

	4 camere
	-

	Spaţii cu altă destinaţie (la parter / 
	 

	mezanin, după caz):
	NU

	Număr şi tip tronsoane (de capăt,
	IZOLAT 

	de mijloc )
	

	

Plan de situație cu indicarea orientării față de punctele cardinal


	






	

	   3.  ALCĂTUIREA GENERALĂ CONSTRUCTIVĂ ŞI DE ARHITECTURĂ **):

	Subsol:

	□ tehnic vizitabil

	□ canal termic

	□ spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă

	Forma în plan:

	□ simetrică

	□nesimetrică

	Poziţia în ansamblu:

	□ izolată

	□ cu vecinătăţi

	Terasa:

	□ Circulabilă

	□Necirculabilă

	□ Acoperiş de tip şarpantă

	

	Structura anvelopei opace (pereţii exteriori):

	□ Cărămidă plină (37,5 cm);

	□ Cărămidă cu goluri (37,5 cm);

	□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (27cm);

	□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vată  minerală (vm) (22cm);

	□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA GBN  (27cm);

	□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi polistiren expandat (polist.) (27cm);

	□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi vm (27cm);

	□ Panouri mari tristrat beton armat (ba) şi BCA (30cm);

	□ Alta:

	Structura de rezistenţă:

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 verticală:
	
	
	
	
	
	
	 

	□ Zidărie simplă;

	□ Zidărie cu stâlpişori şi centuri de beton armat;

	□ Grinzi şi  stâlpi  de beton armat;

	□ Cadre din  beton armat;

	□ Pereţi structurali din beton armat monolit;

	□ Panouri mari prefabricate;

	□ Structură mixtă (cadre şi pereţi structurali);

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	orizontală:
	
	
	
	
	
	
	 

	□ Planşee din beton armat monolit;

	□ Planşee din beton armat prefabricat;

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalaţia interioară de încălzire:

	□ Sistem de încălzire districtuală;

	□ Centrală termică de bloc care utilizează:;

	 
	□ gaz metan;

	 
	□ combustibilul lichid (CLU, motorină);

	 
	□ lemn;

	 
	□ cărbune;

	□ Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) în proporţie de 26.31% din numărul total de apartamente;
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 


3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

3.1. Descrierea lucrărilor propuse

Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite:

	SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm – EN 13164 – T2 – DLT(2)5 –CS (10\Y) 300 –CC 	(2/1,5/10) 5 –WL(T)1,5 – WD(V)3 – FT2-MU100, clasa reactie foc B – s3,d1
	ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 – EN 13163 – T2 – L1 – W2 – S2 – P4 – BS 170 	– CS (10) 120 – DS (N) 2 –DS (70, -) 1 – TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B – 	s2,d0
	RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 	125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 –DS (70, -) 2 – TR 120, clasa de reactie la foc B – s2,d0
	VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW–EN 13162–T5– CS (10/Y) 30 – TR 10-PL(5)250.
	SPALETI – POLISTIREN XPS200 2 cm – EN 13164 – T3 –CS (10\Y)200 –– WL(T)3 – 	WD(V)35– FT2-MU50, clasa reactie foc B – s3,d1
Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini:
· Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;
· Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;
· Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;
· Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;
· Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);
· Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu zise de aplicare a sistemului:
· Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport;
· Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție;
· Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un proces verbal de recepție (PVR);
· Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini;
· Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini;
· Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini;
· Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și respectând prevederile din caietele de sarcini;
· Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm;
Reguli generale:
· Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeți înainte de aplicarea termosistemului;
· La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător conform planșelor de detalii;
· Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată;
· Se consideră  incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități.

2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.
· Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;
· La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;
· După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;
· Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei;
· După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;
· Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

Tâmplărie exterioară termoizolantă
	- Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2
	- Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 	100.000 cicluri pentru uși
	- Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A
	- Permeabilitatea la aer - min. clasa 3
	- Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră
	- Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB.

3. Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic. 

· Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant;

· Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.

4. Reabilitarea termică a planșeului peste subsol.

· Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 8 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

	SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS 	150 – CS (10)70 – DS (N) 5 –DS (70, -) 3 – TR 100, clasa de reactie la foc B – s2,d0
5. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel 

· Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul);
· Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren extrudat în grosime de 16 cm. Pentru protectia stratului termoizolant si pentru circulatie, se va turna o sapa de 5 cm, slab armata cu plasa sudata de tip STNB 5x100x100. Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

	TERASA/POD - POLISTIREN 8 cm EPS150 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S2 – P4 – BS 200 	– CS 	(10) 150 –DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B – 	s2, d0	
4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

	Durata de realizare a investiției: 3 luni conform grafic de execuție.
Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni.
	
	Nr.
	Denumirea
	Perioada de desfasurare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REABILITARE TERMICĂ BLOC, Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c
	LUNA 1
	LUNA 2
	LUNA 3

	1
	REABILITARE TERMICA-FATADA OPACA
	 
	 
	 

	2
	REABILITARE TERMICA-TERMO-HIDROIZOLARE PLANȘEU SUB POD
	 
	 
	 

	3
	REABILITARE TERMICA - SUBSOL
	 
	 
	 

	4
	REABILITARE TERMICA - FATADA PARTE VITRATA
	 
	 
	 

	5
	ORGANIZARE SANTIER
	 
	 
	 









5. COSTURI ESTIMATIVE

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:						358,26818 mii lei

Din care C+M:									298,35453 mii lei

Capitole de cheltuieli:								
	
	
	
	
	
	
	

	
	DEVIZ GENERAL
	[mii euro]
	[mii lei]
	

	
	
	cu T.V.A.
	Fără T.V.A. 
	T.V.A.
	Cu T.V.A.
	

	
	TOTAL
	67,96065
	301,06570
	57,20248
	358,26818
	

	
	   din care:                                              C+M 
	56,59551
	250,71809
	47,63644
	298,35453
	

	
	   din care:                                              DOTARI
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	
	mii lei la cursul :
	4,4300
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	

	DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008)

	privind cheltuielile necesare realizării 

	REABILITARE TERMICA BLOC

	
	
	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea (fără T.V.A.)
	T.V.A.
	Valoarea (inclusiv T.V.A.)

	
	
	mii lei
	mii euro
	mii lei
	mii lei
	mii euro

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Cap.1.Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului.

	1.1.
	Obţinerea terenului
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1.3.
	Amenajări pt. protecţia mediului
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	

	Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect.

	2.1.
	Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	
	

	Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii de teren
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.2.
	Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.3.
	Proiectare şi inginerie 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.4.
	Organizarea procedurilor de achiziţie publică
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.5.
	Consultanţă
	2,44414
	0,55172
	0,46439
	2,90853
	0,65655

	3.6.
	Asistenţă tehnică - diriginție 1%
	2,44414
	0,55172
	0,46439
	2,90853
	0,65655

	TOTAL CAPITOL 3.
	4,88828
	1,10345
	0,92877
	5,81705
	1,31310

	


	
	
	
	
	
	

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	4.1.
	Construcţii şi instalaţii
	244,41454
	55,17258
	46,43876
	290,85330
	65,65537

	4.1.1
	IZOLARE TERMICA BLOC str. Intr. Iulia Simu, nr.12
	244,41454
	55,17258
	46,43876
	290,85330
	65,65537

	4.2.
	Montaj utilaj tehnologic
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.3.
	Utilaje. echipamente tehn. şi funcţ. cu montaj 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4.4.
	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport.
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 4.5. 
	 Dotări 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 4.6. 
	 Active necorporale 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 TOTAL CAPITOL 4 
	244,41454
	55,17258
	46,43876
	290,85330
	65,65537

	
	
	
	
	
	
	

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 5.1. 
	 Organizare de şantier   
	26,69107
	6,02507
	5,07130
	31,76237
	7,16984

	5.1.1
	 Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 
	6,30355
	1,42292
	1,19767
	7,50122
	1,69328

	5.1.2
	 Cheltuieli conexe organizarii santierului 
	20,38752
	4,60215
	3,87363
	24,26115
	5,47656

	 5.2. 
	 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5.2.1.1
	 Cota ISC 0,1% 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5.2.1.2
	 Cota ISC 0,5% 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5.2.2
	 Cota CSC 0,5% 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 5.3. 
	 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 
	25,07181
	5,65955
	4,76364
	29,83545
	6,73487

	 TOTAL CAPITOL 5 
	51,76288
	11,68462
	9,83495
	61,59783
	13,90470

	
	
	
	
	
	
	

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	6.2.
	Probe tehnologice si teste
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 TOTAL GENERAL 
	301,06570 
	67,96065 
	57,20248 
	358,26818 
	80,87318 

	 Din care C+M 
	250,71809 
	56,59551 
	47,63644 
	298,35453 
	67,34865 




















6. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1.1. Denumirea obiectivului:	”REABILITARE TERMICĂ BLOC, Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c”

1.2. Amplasament:	JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c, C.F. Nr 411450-C1, Nr. top. 1226/1/1/2

1.3. Titularul investiției:	MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1

1.4. Beneficiarul investiției:	ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI, 
Strada INTR. I. SIMU, nr. 12, blc. 8c

1.5. Proiectant general:		S.C. EURODRAFT S.R.L.
					Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș
					C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011
					e-mail: office@eurodraft.ro
					Tel: 0720 315 097
	
				
Date tehnice:			
1972 - 1975
Regim de înălțime:			S+P+4E
Număr apartamente:			19
Suprafața construită:			256,00 mp
Suprafața desfășurată:			1280,00 mp
Suprafața utilă totală:			964,39 mp		
Sistemul constructiv:			pereți structurali realizați din beton armat monolit

6.1. Indicatori valorici

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:						358,26818 mii lei

Din care C+M:									298,35453 mii lei
[bookmark: _GoBack]
6.2. Indicatori fizici

6.2.1. Durata de realizare a lucrărilor de intervenție				                        3 luni
6.2.2. Durata perioadei de garanție a lucrărilor (ani de la recepția la terminarea lucrărilor)	          60 luni
6.2.3. Durata de recuperare a investiției în condiții de eficiență economică			      15.5 ani
6.2.4. Consumul anual specific de energie pentru încălzire coresp.blocului izolat termic  89.1 kWh/m2 an
6.2.5. Economia anuală de energie						         78.1 kWh/m2an
6.2.6. Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect se seră echivalent CO2		      16 kg/m2








6.3. Eșalonarea investiției

	Durata de execuție fiind scurtă, investiția de derulează într-o singură etapă.	


		
7. SURSELE DE FINANȚARE

	Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere a Domeniului major de intervenție 1.2 – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetic a clădirilor de locuit
	60 %

	Primăria Municipiului Timișoara
	15 %

	Asociația de proprietari
	25 %





Întocmit,
S.C. EURODRAFT S.R.L.

Ing. Nemeș Bogdan
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