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MUNICIPIUL TIMIŞOARA
PRIMAR

                                                                                                                                              
Nr.                       / _____________________________________________              _                     _______                                                                       
                                                                                                                                                                                                EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA
 PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice,
a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”


1. Descrierea situaţiei actuale
În vederea aprobării DALI ,conditie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.180 din 07.12.2017 penru realizarea „DALI+PT- Reabilitare faţade şi învelitoare Colegiul I.C. Bratianu”, cu etapa a II-a respectiv realizarea PT –Proiectul Tehnic  și pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiții 2019 a obiectivului, la  cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior, este necesară aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției.

1. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
    După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, documentația a fost inaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat favorabil varianta maximala, prin Fisa Tehnica nr. 60/27.11.2018. privind realizarea investitiei ,,  Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu”.
     Intervenţile propuse în cadrul acestei variante cuprind  intervenţii structurale importante pentru stabilizarea şi consolidarea corpului lateral dreapta, având în vedere fenomenul accentuat de înclinare spre Est a acestuia deoarece înclinarea corpului lateral dreapta (de colţ) a fost generată de o tasare lentă a terenului de fundare dinspre str. C. Telbisz (sub efectul variaţiei conţinutului de umiditate din teren în decursul timpului şi sub efectul vibraţiilor produse de circulaţia autovehiculelor pe străzile adiacente). 
Se va efectua un studiu geotehnic detaliat in baza căruia se vor adopta măsurile de intervenție
Lucrările de intervenție la structura de rezistență vor cuprinde :
 - realizarea de foraje cu teaca si de injectări a terenului de fundare cu o compozitie pe baza de ciment, bentonită şi silicati (la adancimi de 4,00 OM la 6,00 m) pe zona dinspre str. C. Telbisz a corpului lateral dreapta, in scopul consolidarii şi stabilizarii terenului din zona de influent a fundatiilor cl5dirii de colt;
  - injectarea fundatiilor din zid5rie dinspre str. C. Telbisz a cladirii de colt cu substante pe baz5 de polimeri, pentru realizarea unei bariere impotriva ascensiunii capilare a apei din teren in fundatie;
  - realizarea unei centuri din beton armat monolit de forma unei „diafragme mulate" (Cu grosimea de 30- 35 cm) pe exteriorul fundatiei perimetrale dinspre str. C. Telbisz a cladirii de colt, prevazute cu talpa lath si rigidizata spre exterior cu contraforti din beton armat dispusi la distante de cca. 2,50 m intre ei.
 Obs.:- in cazul in care in urma studiului geotehnic (care va trebui realizat) va rezulta cã starea
fundatiei din zidarie si dimensiunile acesteia sunt necorespunzatoare, talpa diafragmei mulate
din beton armat va fi realizate si prin subturnarea partiala cu beton a fundatiei din caramida;
 - legarea corpului lateral dreapta dinspre str. C. Telbisz de structura corpului central prin intermediul unor tiranti metalici (bare din otel cu diametrul de 30 mm) dispusi la nivelul planseelor peste etajele 1şi 2 şi orientaţi pe direcţia EST-VEST (perpendiculari pe str. Telbisz) ancoraţi de structura corpului central de cladire şi la exteriorul peretelui de faţadă al corpului lateral dreapta adiacent străzii Telbisz.
         Lucrările de intervenție la acoperiș vor cuprinde :
- desfacerea în totalitate a învelitorii existente în vederea refacerii ei cu materiale de acelaşi tip cu cele actuale (ţiglă ceramică profilată, neglazurată); 
- înlocuirea în totalitate a elementelor suport ale învelitorii (a şipcilor din lemn); 
- controlul detaliat al elementelor structurale ale şarpantei şi înlocuirea / repararea celor avariate (identificarea acestora urmând să se facă direct, la faţa locului); 
- înlocuirea paziilor, jgheaburilor, burlanelor cu unele noi, din tablă zincată mată; 
- controlul detaliat al elementelor de la nivelul streaşinei acoperişului pentru depistarea elementelor degradate în vederea înlocuirii lor; 
- desfacerea tencuielii coşurilor de fum (zona de deasupra învelitorii) şi curăţarea rosturilor zidăriei şi refacerea finisajelor coşurilor; 
- reparaţii locale la frontoanele din zidărie al podului (injecţii fisuri, etc.); 
- ignifugarea elementelor şarpantei din lemn şi protejarea lor (cu soluții anticarii, antimucegai, antifungice).
          Lucrările de intervenție la fațade vor cuprinde :
 -decopertare tencuielj exterioare pereti-socluri
 -curatare rosturi
- refacere tencuieli și finjsaje
- refacere elemente decorative identice cu cele existente;
 -realjzare mulaje/pastrare elemente originale ca martor;
 -injectare fisuri/crapaturi zidarie;
 -înlocuirea tamplariei fatadelor (ferestre si usi exterioare) cu tîmplărie din lemn stratificat si geam termopan;
 -realizare trotuar de protectje in zona dinspre curtea cladirilor;
       Prin implementarea măsurilor de intervenție prevăzute în proiect, cladirea reabilitată, se va putea folosi in conditii de siguranta pentru desfășurarea în continuare a procesului de invatamant respectiv a activităților educaționale, se va încadra armonios în peisajul urban al municipiului fiind în imediata vecinătate a centrului orașului precum și din perspectiva ,,Timișoara 2021-Capitală Europeană a Culturii,, și îi va creste valoarea efectivă și de patrimoniu .
Durata de realizare a investitiei se estimeaza  la 18 luni. 

1. Concluzii
     Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici–faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru  proiectul “Reabilitare faţada şi sarpanta (toate fatadele) Colegiul I.C. Bratianu „


                 PRIMAR,
                  NICOLAE ROBU




	                                                                           ŞEF BIROU CONSTRUCTII INSTALAȚII,
                                                                                CONSTANTIN PASCU
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