Anexa la HCL nr.  	

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, Intrarea Sepia, nr. 10 AMPLASAMENT	Municipiul Timişoara, Intrarea Sepia, nr. 10 TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Intrarea Sepia, nr. 10 NUMĂR PROIECT	178/2/2017
DATE TEHNICE
Anul construirii	1981
Regim de inălţime	S+P+4E
Număr apartamente	20
Suprafaţa construită	367,08 mp Suprafaţa construită desfăşurată	1.835,40 mp Aria utilă totală	1.564,83 mp
Sistemul constructiv	panouri mari prefabricate în sistem “fagure”

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:	726.720,62 lei
                                                                                              Din care C+M:	635.080,98 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

   Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):	30,24 tone CO2
   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 	20
   Scăderea consumului anual de energie primară:	126.441,35 kwh/an
   Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:	97,30 kwh/m2/an
   Scăderea consumului anual specific de energie	97,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
   Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):	43,27 tone CO2
   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 	20
   Consumul anual de energie primară:	194.690,53 kwh/an
   Consumul anual specific de energie pentru încălzire:	89,9 kwh/m2/an
   Consumul anual specific de energie	136,7 kwh/m2/an
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