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MEMORIU DE PREZENTARE
1. INTRODUCERE
1.1. Date generale
Denumire proiect
:PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN

Amplasament
   :intravilan, Timisoara, nr.-, bl-, sc-, ap-, identificat prin parcela        cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b
Faza de proiectare
:PLAN URBANISTIC zonal
Beneficiar proiect
:S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L.

Proiectant general
: SC 2 ATIM PRO DESIGN SRL


TIMISOARA, STRADA LOICHITA VASILE, NR. 1-3, SAD 6 AJ35/1251/2014  CUI 33168060


Tel.: +40 356 204080  Mob.: +40 721 424360

E-mail: office@2atim.com

1.2. Obiectul lucrarii

Planul Urbanistic de Zona are ca obiect realizarea unei zone de locuinte individuale, cu regim redus de inaltime cu caracter urban.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul.


Din punct de vedere juridic terenul se afla in proprietatea beneficiarului Jabri Tabrizi Elena, S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L. avand promisiunea de cumparare din partea acesteia.
1.3. Surse de documentare
Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt :

· Ridicare topografica

· Alte documentatii de urbanism aprobate in zona
· Legislatia in vigoare
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. Evolutia zonei

Parcela studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit. Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire, fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela.
2.2. Incadrare in localitate

Terenul studiat în cadrul acestei documentaţii este identificat prin CF nr. 431832, Timisoara.
2.3. Vecinatati

Terenul se invecineaza la nord cu drumul cu nr.cad. 434508, la vest cu parcela 1504/1/9/1/a, la sud cu drumul de exploatare De 1504/1/4, iar la est cu parcela de teren A1504/1/10. 

Distanta fata de cea mai apropiata cladire este de 100m, fiind o hala cu functiunea de servicii de depozitare si manipulare pentru toate tipurile de produse alimentare. Distanta fata de cimitirul din localitate este de 740m.

2.4. Elemente ale cadrului natural

Conform extrasului CF, terenul este liber de constructii.


Regimul eolian in partea de sud – vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6º C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile), iar numarul mediu anual de zile cu inghet mai mic ( 95 ).


Clima este temperat – moderata.
2.5. Circulatia
Accesul pe parcela se face in prezent de pe drumul de exploatare existent DE 1504/1/4.
2.6. Ocuparea terenurilor

Parcela in cauza nu este afectata de constructii. 

2.7. Echipare edilitara

Pe parcela studiata nu exista echipare edilitara. 

Conform planselor PUD-ului aprobat prin HCL-537/2006 pe parcela identificata prin extras C.F. 431832, nr. Cad. 431832, Nr. Cad. Vechi A1504/1/9/1/b nu exista antene de irigatii care sa afecteze amplasamentul, ele exista doar pe parcela invecinata identificata prin Nr. Cad  A1504/1/9/2 si propuse a fi deviate conform plansei de reglementari aprobate.

Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire, fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela.

Utilitatile vor fi racordate la sistemul public de alimentare cu apa , care corespunde conditiilor de calitate pentru apa potabila. Sistemul de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere  din zona este in conformitate cu normele legale in vigoare. Bransarea se face de la punctul de legatura din zona si anume de pe Calea Buziasului, la nord fata de parcela in cauza. Ca solutie temporara pana la efectuarea racordului la reteaua localitatii apele pluviale vor fi deversate in canalul Anif HCN 1505 din zona. 

2.8. Probleme de mediu

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa.


Terenul este aproximativ plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu.

Conform zonarii seismice dupa Normativul P100–1/2013 amplasamentul se încadrează în zona cu o perioadă de colţ Tc 0,4 sec. şi un coeficient seismic ag–0,20g conform STAS 11100/93.
Din datele prezentate mai sus, precum şi din cele culese cu ocazia lucrărilor de teren, pot fi sintetizate următoarele particularităţi ale amplasamentului prospectat: suprafaţa terenului nu este afectată de fenomene fizico–mecanice. 
Nu este cazul de inundatii: ploi torentiale, topiri bruste de zapada, accidente produse la lucrarile existente pe cursurile râurilor - rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regularizarii cursurilor de apa si/sau erori umane legate de exploatarea constructiilor hidrotehnice si de obturarea albiei raurilor prin depozitarea de diverse materiale;

           Nu e cazul de alunecari de teren, precipitaţii atmosferice care pot provoca reactivarea unor alunecari vechi si aparitia alunecarilor noi, eroziunea apelor curgatoare cu actiune permanenta la baza versantilor, actiunea apelor subterane, actiunea îngheţului şi a dezgheţului, acţiunea cutremurelor care reactivează alunecările vechi sau declanşează alunecări primare, săpături executate pe versanţi sau la baza lor, defrişarea abuzivă a plantaţiilor şi a pădurilor, care produce declanşarea energiei versanţilor.


Nu exista sanse ca sa apara alunecari de teren deoarece terenul este relativ plat. Din punct de vedere geologic amplasamentul este asezat pe formatiunile depresiunii panonice.

Nu este cazul de  alunecări de teren active,  reactive sau inactive. 

2.9. Optiuni ale populatiei

Propunerile prevazute in aceasta documentatie vor fi dezbatute in cadrul procedurii de informare a publicului.
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

In baza studiilor de fundamentare se pot concluziona urmatoarele:

· parcela in studiu este afectata de zona de protectie a conductei de gaz ingropate ce apartine operatorului Delgaz Grid si este propusa a fi deviata pe drumul rutier propus.;

3.2. Prevederi ale PUZ

 In propunerea actuala se prevede o zona de servicii, o zona pentru spatiu verde, precum si o zona pentru locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2 ap./parcela). 

3.3. Valorificarea cadrului natural
 
Pe terenul detinut de beneficiar se doreste amenajarea unei zone verzi cu o suprafata de 1391,71mp, avand acces public nelimitat. Pe fiecare parcela in parte se vor amenaja spatii verzi.
3.4. Modernizarea circulatiei

Accesul auto se va face de pe drumul existent De 1504/1/4, care se va amenaja ca strada cu profil de latime de 12 m, respectand profilul reglementat anterior. Restul drumurilor propuse vor avea o latime a profilului stradal de 12m.
Locurile de parcare se vor amenaja pe fiecare parcela in parte. Pe strazile cu profil de 12m nu se propun locuri de parcare de-a lungul carosabilului.
3.5. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici
PUZ-ul va avea functiunea de locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) si servicii. 
3.5.1 Reglementari
       
Zona este caracterizata de functiunea rezidentiala cu densitate mica, predominant locuinte, avand un parcelar omogen si regulat.

Conform plansei de reglementari urbanistice A-04, parcela in cauza va fi impartita de un drum propus cu profil de 12m, in doua cvartale cu cladiri cu functiunea de locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) si servicii.

Suprafata verde este de 1391,71, reprezentand 7,83% din suprafata totala a parcelei. Sunt permise constructii si amenajari specifice spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, alei, etc, avand acces public nelimitat.
Pentru a creea o zona de tampon intre circulatia pietonala si cea auto, in profilul strazii sunt prevazute spatii verzi de-a lungul carosabilului cu o dimensiune de 1,5m.

Pe restul parcelei, adiacent limitei de proprietate se vor realiza drumuri de acces pe o suprafata de  4318,42 mp reprezentand 24,31% din total.

Numarul total de parcele este de 32, avand suprafata de 1068,43mp (servicii) si 10981,39 mp (locuinte) suprafata minima pentru oricare parcela in parte este de 350mp conform Etapei a 3-a de elaborare PUG Timisoara aprobate prin HCL 428/30.07.20130 .
Regimul de inaltime propus pentru cladirile de locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) este de S+P+1E+M/Er, iar pentru servicii  este de S+P+1E+M/Er. 
3.5.2. Bilant teritorial
	Suprafata teren
	Existent
	Propus

	
	mp
	%
	mp
	%

	Teren conform CF
	17 760
	100,00
	17 760
	100

	Teren conform ridicare topografica
	17 760
	100,00
	17 760
	100

	Servicii


	-
	-
	1068,43
	6,01

	Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela)
	-
	-
	10981,39
	61,85

	Spatii verzi
	-
	-
	1391.71
	7,83


	Drumuri trotuare si zone verzi in aliniament
	-
	-
	4318,42
	24,31

	Suprafata cedata in vederea realizarii drumurilor
	-
	-
	4318,42
	24,31


3.5.3. Indici constructivi propusi

Locuinte si functiuni complementare(maximum 2ap./parcela)

POT max = 35 %
CUT max =0,9

Servicii

POT max = 35 %
CUT max =0,9

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare
3.6.1 Alimentare cu apă
a) Situaţia existentă.


În prezent parcela studiată nu are instalaţii de alimentare cu apă potabilă sau industrială ele existand pe Calea Buziasului, aflata in partea nordica a parcelei la o distanta aproximativa de 300m.
3.6.2 Canalizarea
a) Situaţia existentă.


În prezent terenul nu este sistematizat, în concluzie nu există canalizare menajeră sau pluvială.
Pe parcela studiata nu exista echipare edilitara.
 Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire, fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela 
Utilitatile vor fi racordate la sistemul public de alimentare cu apa , care corespunde conditiilor de calitate pentru apa potabila. Sistemul de canalizare pentru colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere  din zona este in conformitate cu normele legale in vigoare. Bransarea se face de la punctul de legatura din zona si anume de pe Calea Buziasului , la nord fata de parcela in cauza. Ca solutie temporara pana la efectuarea racordului la reteaua localitatii apele pluviale vor fi deversate in canalul Anif HCN 1505 din zona.
Dupa efectuarea bransamentului la reteaua localitatii fiecare cladire va fi prevăzută cu bransament individual. Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

· conducte principale de distributie;

· conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de bransamente;

· caminele de bransament, cate unul pentru fiecare cladire.
Pentru asigurarea necesarului de apa potabila (apa rece, apa calda de consum) s-a obţinut de la furnizorul local avizul de principiu.
Suplimentar se vor prevedea hidranti supraterani, DN 80, cu racord DN 100, racordati la reteaua de alimentare cu apa potabila, pozati la fiecare 100 ml, considerand la un jet in functiune, adica 5 l/s.


3.6.3 Imbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pt. preluarea apelor uzate
Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toată zona construita, alcatuit din doua retele separate, una de canalizare menajera si una de canalizare pluviala, pana la bransarea acestora in reteaua localitatii. Deversarea apelor uzate menajere se face in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara, prin realizarea unei extinderi de la reteaua cea mai apropiata. Apele uzate menajere vor fi colectate si evacuate prin intermediul caminelor de racord, la reteaua de canalizare. Se vor realiza un numar de 31 de racorduri de canalizare, cate unul pentru fiecare imobil. Fiecare imobil va fi dotat cu bazin de retentie, adica 31 in total, care vor deversa prin pompare apa acumulata, dupa incetarea ploii. Pentru fiecare cladire cu alta destinatie decat cea de locuinta, dotata cu parcari colective, apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate trec prin cate un separator de hidrocarburi, apoi dupa tratare, impreuna cu cele colectate de pe acoperisuri trec intr-un bazin de retentie, urmand sa fie deversate in reteaua stradala pluviala, si mai apoi gravitational in canalul ANIF HCN 1505, existent in zona. Se vor amplasa 3 cladiri cu alta destinatie, decat locuinta, fiecare dintre ele avand si cate un separator de hidrocarburi, adica 3 in total. Traseele colectoarelor se vor realiza din teava din PVC KG, SN 8, pe sub carosabil, respectiv PVC KG, SN 4, pentru restul. Lungimea conductei de deversare de la consumtori la canalul ANIF, este de 198 m, adoptandu-se o panta de 3/1000. Diametrele colectoarelor vor fi intre DN 250, respectiv Dn 400. Inainte de deversarea in canalul ANIF, apele pluviale colectate de pe carosabil, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si namaol, apele tratate fiind apoi deversate gravitational in canalul ANIF HCN 1505, existent in zona. Dupa realizarea bransarii la reteaua localitatii, se va renunta la evacuarea apelor pluviale in canalul ANIF HCN 1505. Dupa executarea bransarii la reteaua de canalizare a localitatii, reteaua de canalizare pluviala va fi preluata la reteaua de canalizare a localitatii. Sistemul de canalizare cuprinde:
· racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; retele de canalizare menajera exterioara;
· retele de canalizare pluvială exterioara;
· guri de deversare a apelor meteorice.

3.7.Protectia Mediului - Date conform HG 1076/2004 anexa1:
3.7.1.Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

a) gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor:

Proiectul va putea genera dezvoltari rezidentiale ulterioare prin modul de mobilare al parcelei.





b) gradul in care planul sau programul influentiaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: 

Propunerea tine cont de PUZ-ul director Timisoara.

c) relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile: 

Se propune folosirea materialelor si sistemelor de inchidere ecologice cum ar fi lemnul, terasele verzi, dalele inierbate.




Aplicarea masurilor de protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrelor ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural al amplasamentului propus.


Prin PUZ, in cadrul suprafetei studiate se popune o suprafata de teren neafectata de constructii sa va propune o zona verde. 

d) probleme de mediu relevante pentru plan sau program 
APA:
Alimentarea cu apă:
Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este prin racord la reteaua existenta in localitate.
Canalizare ape pluviale:

Apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si de pe suprafetele betonate sunt colectate in separatoare de hidrocarburi si deversate prin intermediul caminelor de racord, prin intermediul retelei de canalizare pluviala in canalul ANIF, existent in zona. Dupa executarea bransarii la reteaua de canalizare a localitatii, reteaua de canalizare pluviala va fi preluata la reteaua de canalizare a localitatii..
AERUL:


Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei activitatile care pot constitui surse de poluare sunt cele legate de functionarea centralelor de incalzire/producere a apei calde si a traficului de masini din zona.


- surse stationare nedirijate - nu exista


- surse stationare dirijate - emisiile de la centrala termica au un impact nesemnificativ asupra atmosferei.

· surse mobile - autovehiculele care vin si parcheaza in zona, din acest punct de
vedere emisiile de poluanti sunt intermitente si au loc la nivelul solului. Ordinul 462/1993 referitor la traficul rutier precizeaza ca emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu cararcter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea autovehiculului.

SOLUL:

Prin realizarea proiectului, activitatile care pot fi considerate surse de poluare solului se impart in doua categorii:

- surse specifice perioadei de executie 

- surse specifice perioadei de exploatare


In perioada executiei nu sunt surse industriale de poluare a solului, acestea pot aparea doar accidental prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor.


In vederea diminuarii si chiar eliminarii impactului asupra solului au fost prevazute puncte de depozitare a pubelelor pentru deseurile menajere. Acestea vor fi transportate ulterior de o unitate de profil la depozitul din zona.


Deci putem concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu aer, apa si sol activitatea de pe amplasamentul studiat nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare.

e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu
-NU E CAZUL
3.7.2.Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special la:

a) probabilitatea, durata, fregventa si reversibilitatea efectelor - NU E CAZUL

b) natura cumulativa a efectelor - NU E CAZUL

c) natura trasfrontiera a efectelor - NU E CAZUL

d) riscul pentru sanatatea umana sau mediu - NU E CAZUL

e) marimea si spatialitatea efectelor - NU E CAZUL

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectata, date de : 

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - NU E CAZUL
- depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - NU E CAZUL
- folosirea terenului in mod intensiv - NU E CAZUL

g) efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international - NU E CAZUL

3.8.Obiective de utilitate publica

Amplasamentul identificat prin parcela cu C.F. 431832, Nr. Cad. 431832, nr. Cad. Vechi         A1504/1/9/1/b se afla in intravilanul municipiului Timisoara, jud.TIMIS si se afla in proprietatea beneficiarului Jabri Tabrizi Elena, S.C. SPIRAL COLONADE S.R.L. avand promisiunea de cumparare din partea acesteia.
PUZ-ul '' PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN''  se incadreaza prevederilor PUG-ului in lucru si a  ''Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare -Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara.  Astfel conform  regulamentului  Urbanistic General  ''Liu // Zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban'' respectam urmatoarele considerente:
A. Caracterul zonei
B. Utilizarea funcţională
C.Condiţii de amplasare
D. Indici de ocupare şi utilizare a terenului

-Caracterul zonei, are funcţiunea rezidenţială si densitatea mică , parcelarul omogen si regulat, rezultat al unor operatiuni de urbanizare, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament 
· Profilele transversale ale strazilor cuprind în mod obligatoriu plantatii de arbori în aliniament, trotuare de minimum 1,50 m lătime, trasee pentru biciclisti comune. Cablurile electrice si de comunicatii se vor introduce în subteran ca si toate celelalte retele edilitare.
· Pentru lucrările de reabilitare sau amenajare a spaţiilor verzi / libere publice se vor elabora proiecte de specialitate, în cadrul cărora se vor organiza, de regulă, între altele, locuri de joacă pentru copii şi spaţii de odihnă.  Iluminatul public şi mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent (se va elabora un catalog de mobilier urban pentru zone distincte) pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul ansamblu rezidenţial. Iluminatul public va lua în considerare nevoia de siguranţă pietonală şi rutieră prin variaţii de intensitate şi temperatură a luminii artificiale.
· Utilizari adminse:
· locuinte individuale;
· Servicii cu acces public (servicii de proximitate), conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate în special de proprietari, cu următoarele condiţii: · să se adreseze preponderent locuitorilor zonei ·  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; · activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
· Servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate de proprietari/ocupanti, cu următoarele conditii: · să se desfăsoare în paralel cu functiunea de locuire; ·  
·  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală; · activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii;
· Grădiniţe publice si private, cu următoarele condiţii: · satisfacerea suprafeţelor minime (utile, desfăşurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii, indicativ NP01197;

Caracteristicile parcelelor:
Parcelele construibile vor întruni următoarele condiţii cumulate:

-front stradal mai mare sau egal cu 15m
-adâncimea parcelei este egală sau mai mare decât frontul stradal, dar nu cu mai mult de dublul frontului stradal
- parcelele au o forma regulată şi o suprafaţă minimă de 350 mp
-Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor cu mentinerea indicilor urbanistici prevazuti in prezentul Regulament Urbanistic.
· Amplasarea clădirilor faţă de aliniament ·

· Ca si regula generala constructiile se vor amplasa in regim insiruit, avand calcan pe ambele limite laterale.
· Prin exceptie de la aceasta regula parcelele 4,9,13,18 ,24,28 vor avea o zona edificabila retrasa cu 5m de la limita laterala (dreapta sau stanga, dupa caz, conform plansei de Reglementari urbanistice A-04).

· Parcelele de colt cu nr. 32, 27, 25, 20 ,12,10,3,1, vor avea alinierile retrase la 3,00 m pe ambele aliniamente stradale. Pe aliniamentele stradale nu se vor realiza calcane.

-Retragerea fata de limita de fund a parcelelor va fi de 10m cu exceptie parcelele 1,2,3, 10,11,12, 25,26,27 unde retragerea este variabila, conform plansei de Reglemntari urbanistice A-04 .

-  Retragerea fata de aliniament este de 3 m cu  alinieri unitare (clădirile se vor retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate )
· garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80 m.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumurile publice. Pe o parcelă se pot prevedea un singur acces pietonal şi un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lăţimea de maximum 3m.

-
Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.

-
Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:

· Locuinţe individuale (unifamiliale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:

· minimum un loc de parcare pentru fiecare apartament; 
· Servicii cu acces public (servicii de proximitate):

· minimum două locuri de parcare, conform RGU;
-
 Prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială (schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc), se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament.

 Instituţii de educaţie / învăţământ - creşe, grădiniţe, şcoli publice şi private - parcaje pentru personal:

-
minimum un loc de parcare la 5 persoane, dar nu mai puţin de două 

Înălţimea maximă admisă

In Regulamentul Urbanistic General  regimul de înălţime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80m faţă de planul faţadei spre stradă / spaţiul public.

- Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă, R – nivel retras).

Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12m.

Prounerea facuta pentru proiectul '' PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM REDUS DE INALTIME CU CARACTER URBAN'' se incadreaza normelor prevazute in RGU, constructiile se vor realiza avand un regim maxim de inaltime de S+P+1E+M/Er si o inaltime maxima la cornisa  de 8m.
 
Procentul de ocupare al terenului


POT max = 35%
CUT max =0 ,9
Aspectul exterior al clădirilor

Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului - locuire. Nu se realizeaza de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice. Volumetria va fi echilibrată, specifică programului arhitectural şi va evita forme neregulate fără o justificare derivată din caracterul zonei.

Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică, fibrociment în format romboid sau tablă (zinc, cupru) lisă fălţuită pentru acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, tencuieli speciale sau placaje de piatră naturală, mozaicuri turnate in situ, similipiatră pentru socluri şi alte elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă materiale lemnoase sau metalice.

Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Nu se vor folosi culori saturate, stridente, închise la toate elementele construcţiei.

 Infrastructura de branşament şi contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.
Fiecare unitate va dispune de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deşeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spaţiul public.

Spaţii libere și spații plantate:

Eliminarea arborilor maturi şi sănătoşi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol.

Imprejmuirile spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcţii şi pătrunderea vegetaţiei.

Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.

Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spaţiul public.
 D. Indici de ocupare şi utilizare a terenului

Prevederile din Planul Urbanistic General / Regulament local de urbanism sunt

- În cazul extinderii sau supraetajării, calculul indicilor de ocupare şi utilizare a terenului se va face raportat la întreaga parcelă construibilă în sens urbanistic, aşa cum a fost ea descrisă prin prezentul RL şi cu respectarea reglementării prezente.

- În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m). 

Procentul maxim de ocupare a terenului

-pentru utilizările admise - 35%,

- pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 25% 

Coeficietul de utilizare maxim a terenului

- pentru utilizările admise - 0,9,

- pentru instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private - 0,5.

· astfel normele  prevazute pentru  Zona de locuinte individuale cu regim redus de inaltime cu caracter urban sunt respectate, procentul de ocupare al terenului in zona de locuinte este 35% iar coeficientul de utiliazare al terenului este 0.9, la fel si pentru zona de servicii. In cazul in care in zona propusa pentru servicii se vor realiza creșe, grădiniţe, școli publice sau private procentul de ocupare al terenului va fii de 25% iar coeficientul de utiliazare al terenului de 0,5.  

· 4. obiective de utilitate publica (se vor corela suprafetele ce se vor ceda in domeniul public aferente drumurilor de acces nou propuse, cu cele din bilantul teriorial propus
4. CONCLUZII

Planul Urbanistic de Zona are ca obiect realizarea unei zone de locuinte cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela) si servicii si se incadreaza in planurile de dezvoltare ale Municipiului Timisoara.
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arh. Gabriel T. Almajan
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE
1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat.


Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.


Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.
2. Baza legala

La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele:

La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatoarele:

-Hotararea nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism modificata de HG 855/2001
-Legea nr.350 din 6 iulie 2001privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

-Noul Cod Civil actualizat 2017 - Legea 287/2009
-Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
-Legea 50/91 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si completata in 2001

-Ordinul MLPAT 91/91, privind formularele, procedura de autorizatie si continutul documentelor si alte acte legislative specifice domeniului

-Regulament General de Urbanism aprobat prin Hotararea Consiliului Local Timisoara nr. HCL 157/2007, prelungit cu HCL 105/2012

-Metodologia elaborare PUZ – Ordinul nr. 176/N/16 August 2000.

-HCJ Timis nr. 115/2008
- Recomandarile Avizului de oportunitate
-Ordinul 233/2016
3. Domeniul de aplicare

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme

obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita

terenului studiat.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in Plansa de Reglementari urbanistice A-04. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale.


Odata aprobat, impreuna cu Planul Urbanistic Zonal, Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR
4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit



Terenul in suprafata de 17.760,00 mp (in acte masurata de 19000mp) se afla in intravilan Timisoara, jud.TIMIS  si figureaza in Cartea Funciara cu CF nr.431832 Timisoara, nr CAD 431832 (nr. CAD vechi A1504/1/9/1/b). Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari urbanistice A-04”.


Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic.
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Autorizarea executarii constructiilor in zonele de protectie ale retelelor tehnico-edilitare, se realizeaza dupa cum urmeaza:

-pentru conducta existenta apartinand Delgaz s-a eliberat conventia nr.24/11.09.2018, prin care s-a aprobat devierea tevii de gaz existenta pe teren, pe strazile Rozmarinului si strada cu CF 434508 (prelungirea strazii Petuniei), stabilindu-se o zona de protectie de 2m din ax; repozitionarea se va face in zona verde a strazii, astfel incat zona de protectie a tevii nu se va suprapune cu limitele parcelelor propuse in PUZ.
6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
a) Amplasarea constructiilor in raport cu aliniamentul strazilor propuse:

Ca si regula generala constructiile se vor amplasa la o distanta de 3m fata de aliniamentul strazilor propuse.

b) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de proprietate:

Ca si regula generala constructiile se vor amplasa in regim insiruit, avand calcan pe ambele limite laterale. Se va accepta si amplasarea constructiilor in regim cuplat, cu conditia respectarii unei retrageri de minim 5 m fata de limitele laterale.


Parcelele 4,9,13,18,24,28, vor avea o zona edificabila retrasa cu 5m de la limita laterala (dreapta sau stanga, dupa caz, conform plansei de Reglementari urbanistice A-04), indiferent de situatie.


Parcelele de colt cu nr. 32, 27, 25, 20,12,10,3,1, vor avea alinierile retrase la 3,00 m pe ambele aliniamente stradale. 


Pe aliniamentele stradale nu se vor realiza calcane.
c) Amplasarea constructiilor in raport cu limitele de fund ale parcelei

Ca si regula generala retragerea minima fata de limita de fund a parcelei va fi de minim 10m. Ca exceptie de la regula o fac parcelele cu numarul 1,2,3,10,11,12,25, 26, 27 avand o retragere variabila fata de limita de fund a parcelei, conform plansei de Reglementari urbanistice A-04.
7. Reguli cu privire la circulatii si asigurarea acceselor obligatorii

Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie  de configurare, amplasarea si autorizare a acestora.


Accesul principal se va realiza dinspre Calea Buziasului prin strada Rozmarinului, strada cu un profil de 12 m. Perpendicular pe strada Rozmarinului se vor continua strazile Petuniei, Toporasilor si Dafinului, toate trei avand profile de 12 m. De asemenea, pe latura estica, paralel cu strada Rozmarinului, se propune o strada noua cu un profil de 12 m.


Accesele pietonale vor fi prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.
8. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local dupa caz.


Retelele de apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. se vor amplasa subteran.


Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate este obligatorie.


Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale, la canalul existent.


Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.


Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului.
9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Parcelele vor avea o forma regulata (de cele mai multe ori rectangulara), cu o suprafata minima de 350mp. 
10. Reguli cu privire la amenajari exterioare ( amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri, parcari si garaje )

La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni. Spatiile de parcare vor fi asigurate individual pe parcela.

Amplasarea parcajelor in subsolul cladirilor si fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.


Rampele de acces la parcare nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului.


Lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrari de plantare. 

Plantatiile de aliniament, de a lungul acceselor rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il strabate si punerea in evidenta a unor obiective deosebite asigurand reducerea poluarii sonore si de noxe. Se prevad rampe pentru handicapati, la trotuare si spatii publice.

III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA
11. Unitati functionale
Se propune impartirea terenului rezultat in urma realizarii drumurilor de acces si a lotizarii in 32 parcele ce vor avea urmatoarele functiuni: 

A// Zona locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum ap./parcela)  (parcelele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 si 13,14,15,16,17,18, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)

B//  Zona pentru servicii (parcelele 10,11,12 )

C// Zona verde  (parcela 19)

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR  FUNCTIONALE
A// ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (MAXIMUM 2AP./PARCELA)
A1. Generalitati
Art. 1
Zona  functionala propusa 


-locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela)
A2. Utilizarea functionala
Art. 2
Utilizari permise

-locuinte individuale- maxim 2 apartamente
Art. 2 Utilizari permise cu conditii

- destinatii legate de profesiile liberale (birouri de arhitectura, avocatura, notariale, etc.) 
Art. 3 Interdictii temporare de construire

-nu este cazul

Art. 4 Interdictii definitive de construire

-unitati de productie, depozitare, unitati agrozootehnice
-unitati industriale si cvasiindustriale

-spalatorii auto
- orice activitati care genereaza trafic greu, zgomot noxe

-alte functiuni incompatibile cu zona
A3. Conditii de amplasare si conformare a  constructiilor
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 5
Orientarea fata de punctele cardinale

-se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii
Art. 6  Amplasarea fata de drumurile publice

Constructiile se vor amplasa la o distanta de 3m fata de aliniamentul strazilor propuse.


Art.7 
Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.

-nu este cazul.

Art.8 
Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. 

-nu este cazul.

Art.9 
Amplasarea fata de aeroporturi

-nu este cazul.

Art.10 
Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei

-nu este cazul.
Art.11 
Amplasarea fata de aliniament se va face  cu urmatoarele retrageri:

Constructiile se vor amplasa la o distanta de 3m fata de aliniamentul strazilor propuse.
Art.12
Amplasarea in interiorul parcelei

Ca si regula generala constructiile se vor amplasa in regim insiruit, avand calcan pe ambele limite laterale. In cazul amplasarii in regim cuplat, retragerea fata de limita laterala va fi de minim 5 m.


Prin exceptie de la aceasta regula parcelele 4,9,13,18, 24, 28, vor avea o zona edificabila retrasa cu 5m de la limita laterala (dreapta sau stanga, dupa caz, conform plansei de reglementari urbanistice).


Parcelele de colt cu nr. 27, 25, 24, 20,3,1, vor avea alinierile retrase la 3,00 m pe ambele aliniamente stradale. 


Pe aliniamentele stradale nu se vor realiza calcane.


Retragerea fata de limita de fund a parcelelor va fi de minim 10m exceptand parcelele 1,2,3, 25,26,27 care au o retragere variabila.
A4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art. 13
 Accese carosabile

-se va asigura obligatoriu 1 acces carosabil/apartament pe parcela cu latimea de 3m.

Art. 14 Accese pietonale

-accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

-profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.
A5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara
Art.15 
Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.

-alimentarea cu apa si canalizarea menajera a obiectivului propus se va face prin intermediul unei extinderi de retea de la reteaua existenta de apa-canal de pe str. Calea Buziasului, pe traseul strazii Rozmarinului, conform plansei de Reglementari edilitare apa-canal 01 IsE;

-canalizarea pluviala propusa se va deversa provizoriu la canalul ANIF HCN 1505 pana la realizarea bransarii la reteaua localitatii; 
- apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si de pe suprafetele betonate adiacente sunt colectate in separatoare de hidrocarburi si deversate apoi in sistemul de canalizare propus ce se va deversa provizoriu in canalul ANIF HCN 1505, existent in zona;
-firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.
- Conform PUD aprobat cu HCL 537/2006 zona avea restrictie temporara de construire, fiind traversata de o magistrala de gaz. In momentul actual aceasta a fost dezafectata, terenul fiind eliberat de restrictiile impuse de reteaua respectiva. Singurul traseu retelistic existent pe parcela este cel al unei conducte ingropate de gaz ce apartine operatorului Delgaz Grid, dar conform Conventiei incheiate in 11.09.2017 intre proprietarul retelei si beneficiarul lucrarii, aceasta va fii deviata pe drumurile rutiere propuse, neinfluentand amplasarea obiectivelor pe parcela.
Art.16 
Realizarea de retele tehnico – edilitare

- lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

- retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran pe baza unui proiect realizat de un proiectant autorizat.

- evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului.

Art.17 
Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare

- retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii.

- drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor.

- retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.

- indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.
A6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor
Art.18 
Parcelarea

-parcelele vor avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari

Art.19 
Inaltimea constructiilor 
Constructiile se vor realiza avand un regim maxim de inaltime de S+P+1E+M/Er si o inaltime maxima la cornisa  8m.
Avand in vedere caracterul insiruit si/sau cuplat al constructiilor, se vor adopta armoniza solutiile arhitectural-volumetrice pentru fiecare grup de constructii insiruite si/sau cuplate. 

Art.20 
Aspectul exterior al constructiilor

-este interzisa executarea din materiale nedurabile.

-lucrarile tehnice ( retele, conducte, bransamente…) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor.

-instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatadele principale. Ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia, pe fatadele laterale si posterioare.

-acoperisurile se vor realiza in tip terasa sau sarpanta, sau mixt. Solutiile alese pentru acoperis vor fi unitare pe fiecare baterie de locuinte insiruite/cuplate

-invelitorile pot fi de tip membrane hidroizolante, tabla, tigla ceramica sau sindrile bituminoase.

-fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. 

Art.21 
Procentul de ocupare al terenului


POT max = 35 %
CUT max =0,9
A7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi  si pietonale, imprejmuiri

Art.22 
Parcaje

-se va asigura minim un loc de parcare/apartament pe parcela.

Art.23 
Spatii verzi.

-terenul din jurul caselor se va amenaja ca spatiu verde pentru folosinta personala

Art. 24 Imprejmuiri
Imprejmuirea limitelor laterale vor fi opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protecţiei vizuale, avand o inaltime maxima de 2,20m;
Imprejmuirea catre aliniamentul strazii va fi formata dintr-un soclu de 80 cm  si un panou  transparent, decorativ sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice, inaltimea maxima este de 2,20 m.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălţime şi vor fi de tip transparent sau opac.

B// ZONA DE SERVICII 
B1. Generalitati
Art. 1
Zona  functionala propusa 

-servicii compatibile cu locuirea
B2. Utilizarea functionala
Art. 2
Utilizari permise

-functiuni complementare locuirii: spatii pentru activitati liberale, spatii comerciale de mici dimensiuni, max. 100 mp amenajate la parterul cladirii, alimentatie publica de max. 150 mp, etc

-servicii publice: gradinita, scoala, afterschool, centru medical, etc

-pensiune, apartamente in regim hotelier , restaurant, servicii de cazare, locuinte de servici, cu acordul vecinilor direct implicati.
Art. 2 Utilizari permise cu conditii

-locuinte semicolective cu servicii publice la parter, cu conditia respectarii indicilor de construire aferenti zonei de locuinte individuale (POT max. 35%, CUT max. 0.9, H max. cornisa 8m, regim de inaltime maxim S+P+1E+M/Er). In cazul in care in zona propusa pentru servicii se vor realiza creșe, grădiniţe, școli publice sau private procentul de ocupare al terenului va fii de 25% iar coeficientul de utiliazare al terenului de 0,5.  
Art. 3 Interdictii temporare de construire

-nu este cazul

Art. 4 Interdictii definitive de construire

-unitati de productie, depozitare, unitati agrozootehnice
-industrie

-spalatorii auto
orice activitati care genereaza traffic greu, zgomot noxe

-alte activitati cu exceptia celor mentionate la art.2 si art.3
B3. Conditii de amplasare si conformare a  constructiilor
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Art. 5
Orientarea fata de punctele cardinale

-se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al Ministerului Sanatatii
Art. 6  Amplasarea fata de drumurile publice

Constructiile vor avea o aliniere la o distanta de 3 m fata de aliniament, iar fata de restul limitelor conform plansei de reglementari. Fata de limita de fund a parcelei retragerea este variabila. Pentru parcelele
10 si 12, parcele de colt, limitele laterale vor fi de 3m.
Art.7 
Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.

-nu este cazul.

Art.8 
Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. 

-nu este cazul.

Art.9 
Amplasarea fata de aeroporturi

-nu este cazul.

Art.10 
Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei

-nu este cazul.
Art.11 
Amplasarea fata de aliniament se va face  cu urmatoarele retrageri:

Constructiile se vor amplasa cu respectarea unei retrageri de 3 m fata de aliniament. Fata de limita de fund a parcelei retragerea este variabila. Pentru parcelele
10 si 12, parcele de colt, limitele laterale vor fi de 3m.
Art.12
Amplasarea in interiorul parcelei
Amplasarea in interiorul parcelelor se va face in regim insiruit. In cazul amplasarii in regim cuplat, retragerea fata de limita laterala va fi de minim 5 m.


B4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art. 13 Accese carosabile

-se va asigura obligatoriu minim 1 acces carosabil pe parcela existand posibilitatea realizarii unui al 2-lea.

Art. 14 Accese pietonale

-accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

-profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.
B5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara
Art.15 
Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.

-alimentarea cu apa si canalizarea menajera a obiectivului propus se va face prin intermediul unei extinderi de retea de la reteaua existenta de apa-canal de pe str. Calea Buziasului, pe traseul strazii Rozmarinului, conform plansei de reglementari edilitare 01 IsE;

-canalizarea pluviala propusa se va lega provizoriu la canalul ANIF pana la realizarea bransarii la reteaua localitatii; 

- apele pluviale provenite de pe acoperisurile cladirilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si de pe suprafetele betonate adiacente sunt colectate in separatoare de hidrocarburi si deversate apoi in sistemul de canalizare propus ce se va deversa provizoriu in canalul ANIF, existent in zona;

-firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor.
Art.16 
Realizarea de retele tehnico – edilitare

- lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

- retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran pe baza unui proiect realizat de un proiectant autorizat.

· evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis se va face in spatiul verde aferent lotului.

Art.17 
Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare

-retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a localitatii.

-drumurile propuse intra in proprietatea publica a autoritatii locale. Astfel autoritatea locala va fi responsabila cu intretinerea si mentinerea in buna stare a drumurilor.

-retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective.

-indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.
B6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor
Art.18 
Parcelarea

-parcelele vor avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari

Art.19 
Inaltimea constructiilor 
Constructiile se vor realiza avand un regim maxim de inaltime de S+P+1E+M/Er si o inaltime maxima la cornisa  de 8m si H max coama 10m
Art.20 
Aspectul exterior al constructiilor

-este interzisa executarea din materiale nedurabile.

-lucrarile tehnice ( retele, conducte, bransamente…) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor.

-instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatadele principale. Ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia, pe fatadele laterale si posterioare.

-acoperisurile se vor realiza in tip terasa sau sarpanta, sau mixt. Solutiile alese pentru acoperis vor fi in concordanta cu arhitectura generala a ansamblului.

-invelitorile pot fi de tip membrane hidroizolante, tabla de acoperis, tigla ceramica sau sindrile bituminoase.

-fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. 

Art.21 
Procentul de ocupare al terenului

Locuinte individuale cu functiuni complementare (maximum 2ap./parcela)
POT max = 35%
CUT max =0,9
Servicii
POT max = 35%
CUT max =0,9
B7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi  si pietonale, imprejmuiri
Art.22 
Parcaje

-conform reglementarilor pentru functiuni de servicii si/sau functiunii propuse

Art.23 
Spatii verzi.

-terenul din jurul constructiilor se va amenaja ca spatiu verde pentru folosinta personala

Art. 24 Imprejmuiri
Imprejmuirea limitelor laterale vor fi opace, necesare pentru protecţia împotriva intruziunilor, separarea unor servicii functionale, asigurarea protecţiei vizuale, avand o inaltime maxima de 2,20m;
Imprejmuirea catre aliniamentul strazii va fi formata dintr-un soclu de 80 cm  si un panou  transparent, decorativ sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor şi/sau integrării clădirilor în caracterul strazilor sau al ansamblurilor urbanistice, inaltimea maxima este de 2.20 m.
C// ZONA VERDE
C1. Generalitati
Art. 1
Zona  functionala propusa

-zona verde
C2. Utilizarea functionala
Art. 2
Utilizari permise

-zona verde

-constructii si amenajari specifice spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, etc.

Art. 2a. Utilizari permise cu conditii

-parc cu acces public nelimitat
-constructii si amenajari specifice spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, alei, etc.

Art. 3 Interdictii temporare de construire

-nu este cazul

Art. 4 Interdictii definitive de construire

-unitati de productie, depozitare, unitati agrozootehnice
-industrie

-locuinte

-servicii
-orice activitati care genereaza traffic greu, zgomot noxe
-alte activitati cu exceptia celor mentionate la art.2 si art.3
C3. Conditii de amplasare si conformare a  constructiilor

Se vor permite constructiile specifice amenajarilor spatiilor verzi : pergole, loc de joaca pentru copii, foisoare, alei, etc.
Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii
Art. 5
Orientarea fata de punctele cardinale

-nu este cazul
Art. 6  Amplasarea fata de drumurile publice

-nu este cazul.

Art.7 
Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil.

-nu este cazul.

Art.8 
Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. 

-nu este cazul.

Art.9 
Amplasarea fata de aeroporturi

-nu este cazul.

Art.10 
Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei

-nu este cazul.
Art.11 
Amplasarea fata de aliniament se va face  cu urmatoarele retrageri:

-nu este cazul.

Art.12
Amplasarea in interiorul parcelei

-nu este cazul.

C4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
Art.13
Accese carosabile

-nu este cazul.

Art. 14 Accese pietonale

-accesele pietonale sunt prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel.

-profilul strazilor prevede realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile conform profilelor transversale prezentate.
C5. Reguli cu privire la echiparea tehnico – edilitara
Art.15 
Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta.
-Se propune racordarea la reteaua de apa-canal si la reteaua electrica.
Art.16 
Realizarea de retele tehnico – edilitare

-nu este cazul.

Art.17 
Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare

-nu este cazul.
C6. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor
Art.18 
Parcelarea

-parcelela va avea forma rectangulara cu dimensiunile prevazute in plansa de reglementari

Art.19 
Inaltimea constructiilor 
-nu este cazul

Art.20 
Aspectul exterior al constructiilor

-nu este cazul.

Art.21 
Procentul de ocupare al terenului

-nu este cazul.
C7. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi  si pietonale, imprejmuiri
Art.22 
Parcaje

-nu este cazul
Art.23 
Spatii verzi

Intreaga suprafata va fi amenajata ca spatiu verde. S=1391,71mp
Art. 24 Imprejmuiri
Nu se propune gard pentru imprejmuirea parcelei, doar o delimitare peisajera prin gard viu amplasat pe limita perimetrala a parcelei de spatiu verde.
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