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JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA

COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Nr.inregistrare / Data______________________________________________________________________                                                                       


                                                                                                                       Anexa 1 (la contractul decomodat)
PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE 

încheiat azi .............................................

Între 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara, bd. C.D. Loga nr.1, telefon: 0256/408300, fax: 0256/490635, cod fiscal 14756536, reprezentată prin Primar, domnul NICOLAE ROBU, în calitate de predător

și

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “BANAT” AL JUDEȚULUI TIMIȘ cu sediul în județul Timiș, str. Înfrățirii, nr.13, reprezentat prin Inspector Șef, domnul LUCIAN-VASILE MIHOC, în calitate de primitor,

Predătorul cedeaza cu titlu gratuit primitorului următorul mijloc fix:

	Nr. crt.
	Denumire bunuri
	Nr. de inventar
	Valoare de inventar (lei)
	Cantitate(buc)
	Instituția care predă în folosință
	Instituția care preia în folosință

	1. 
	Autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, Magirus M42L AS, serie șasiu ZCFA71TN502679791
	10610
	3806810,00
	1
	Municipiul Timișoara
	Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Banat” al Județului Timiș


Autospeciala de intervenţie şi salvare de la înălţimi model M 42L AS, este fabricata pe o infrastructură de tip Autoşasiu Iveco Eurocargo ML 180 E32 şi are următoarele accesorii și caracteristici constructive :

	                       ACCESORII ȘI CARACTERISTICI TEHNICE ALE AUTOSPECIALEI
	Corespunde
	Observatii

	-
Autospeciala se compune dintr-un autoşasiu Iveco Eurocargo ML 180 E32, cu cabină cu 1+2 locuri pe care s-a

montat o instalaţie specializată pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi.
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Autospeciala de intervenţie şi salvare de la înălţime M42 L-AS, dispune de 4 brațe pentru calare;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Dimensiuni de gabarit maxime :
	11.000 x 2.500 x3.480
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Masa totală a autospecialei:
	17.254 kg.;
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Plaja de temperatură în care poate fi utilizată :
	–200 şi 500 C;
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Viteza maximă a vântului
	la
	nivelul
	platformei de lucru:
12 m/s.
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Restricționarea mișcării fără a afecta coborârea pachetului de scări; În cazul atingerii unei limite a zonei de acțiune

și/sau la atingerea unui obstacol neobservat de operator în timpul efectuării manevrelor precum și la depășirea vitezei maxime a vântului la înălțimea de lucru.
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Autoşasiu:
	IVECO EUROCARGO E6 ML 180 E 32, 4X2
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Motor:
IVECO, 6 cilindrii, 6728 cm3, common rail electronic, supraalimentat cu

turbină fixă, putere 235 KW (320 CP), putere specifică 13,6±5 KW/t;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- putere:
	235 KW
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- carburant:
	motorină;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-cutie de viteze automată;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- nivel de poluare :
	Euro 6
	DA [ ] / NU[ ]
	

	Cabină:

	- Avansată, rabatabilă hidraulic cu 1+2 locuri;
	DA [ ] / NU[ ]
	


	- Tip metalică, închisă, cu suspensie şi protecţie anticorozivă;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- Prevăzută cu 2 uşi şi 1+2 locuri (toate locurile sunt prevăzute cu centuri de siguranţă conform prevederilor legale);
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- Instalație de frânare : servoasistată, cu sistem antiblocare roți (ABS);
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- Direcție : Servoasistată;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Instalaţie de calare:
	
	- 4 reazeme
	
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Poziţia de transport: - reazemele de calare nu depăşeasc gabaritul autospecialei;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-     Deschiderea diferențiată a reazemelor : calare asimetrică în scopul amplasării în spații înguste. Acționarea reazemelor  este  realizată  cu  cilindrii  hidraulici  cu  posibilitatea  asimetriei  de  80  cm  a  calării.  Direcția  de deschidere  a  reazemelor  este  înclinată  permițând  calarea  acestora  sub  autovehicule  parcate  în  imediata

apropiere  a  autospecialei,  după  calare  asigurându-se  un  acces  ușor  al  servanților  la  compartimentele autospecialei și de jur împrejurul ei, în cazul unor spații înguste.
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- Turn rotitor cu pachet de scări:

	-
Înălţime maximă de lucru:
	
	42 m;
	
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Rotire în plan orizontal:
	
	3600;
	
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Unghi de acţiune în plan vertical :
	
	-150 la +750;
	
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Unghi de orizontalizare a turnului rotitor : .
	
	± 15 0
	
	
	
	
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Sistem electronic computerizat de atenuare

contramăsuri hidraulice.
	a
	oscilațiilor.   Atenuarea
	oscilațiilor
	se
	realizeaza
	prin
	DA [ ] / NU[ ]
	

	- Scară:

	-
O scară de acces între sol și platforma sistemului de rotire;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
O scară între platforma sistemului de rotire și pachetul de scări telesopice;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Treptele sunt acoperite cu un material antialunecare;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Pachet de scări extensibil având 5 secțiuni (tronsoane). Ultima secțiune a pachetului de scări este formata din doua segmente conectate cu grad de libertate intre ele (articulate). Această articulație permite amplasarea pe
sol  a  nacelei  în  fața  autospecialei  din  acționare  de  la  postul  central  și  o  comanda  poziționată  stânga  față autospecială
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Treptele sunt acoperite cu material antilunecare;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Balustrada scării este fixă pe scara telescopică;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Platforma de lucru Model Magirus RC300, cu spaţiu pentru 3 persoane;

	-
Greutatea admisă în platforma de lucru la înălţimea maximă de lucru (42 m): 400 kg;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Înălţimea balustradei platformei de lucru:
	1 m;
	
	
	
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Construcţia platformei de lucru : nu permite alunecarea în afară a utilizatorilor

lucru;
	sau
	a echipamentelor de
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Accesul în platforma de lucru se face pe:
	o intrare spate şi 2 din
	faţă;
	
	
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Sistem automat de orizontalizare a platformei de lucru: functioneaza continuu pe timpul manevrarii;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Echiparea platformei de lucru:

	-
Dispozitiv de prindere şi fixare pentru targa medicală la partea superioară a platformei de lucru (pe partea

dreaptă);
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Proiectoare detaşabile pentru iluminarea zonei de intervenţie tip LED:
	
	2 x 130 W;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Prize pentru alimentare consumatori la 220 V;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Dispozitive de asigurare a centurilor de siguranţă corespunzător numărului total de persoane admise în

platforma de lucru;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Postul secundar de comandă: este echipat cu toată aparatura de comandă, control şi semnalizare -

avertizare;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Tun pentru refularea apei și spumei : cu manevrare electrică, atât de la postul de comandă principal cât și de

la cel secundar;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Podeaua platformei de lucru la înălțime, extensibilă hidraulic
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Sistem de autoprotecție comandat electric.
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	Instalaţie pentru stingerea incendiilor:

	· Sistem de alimentare:

· - O cuplă STORZ de tip B montată pe capătul conductei de pe ultimul segment de scară din pachet, pentru alimentare/refulare cu apă; celălalt capăt este cuplat permanent la sistemul de refulare a apei de pe platforma de lucru la înălțime;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Echipamente pentru stingerea incendiilor:

	- Tun de refulare apă/spumă, model Magirus 57481:

	- Rotire în plan vertical:
	+300;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Rotire în plan orizontal:
	 300;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Presiunea de lucru:
	7 bar ;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Debitul de apă:
	1500 l/min;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Posibilitatea refulării atât cu jet compact cât şi cu jet pulverizat;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Lungimea jetului în plan orizontal:
	30 m;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Racord fix de refulare tip C montat pe coloana tunului: pentru refulare pe linii de furtun echipate cu țevi manuale;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Instalația permite atât refularea apei pe tun cât și refularea prin furtunul montat la racordul fix;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Sistem de autoprotecție : 4 pulverizatoare amplasate sub placa de bază a platformei;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Furtun de înaltă presiune cu lungimea de 5m și pistol de refulare și reducție pentru cupla tip STORZ mărimea C (52

mm)
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Sistem auxiliar pentru deblocarea și manevrare a turnului rotitor și a pachetului de scări extensibile (sistem

utilizabil în cazul defectării sistemului hidraulic principal)
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Generator  de  curent  electric  monofazat  care  asigură  funcționarea  simultană  a  proiectoarelor  pentru  iluminat  și  a

sistemului auxiliar pentru deblocare și manevrare a turnului rotitor
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	Instalaţie de comandă şi comunicaţii:

	-
Post de comandă pentru calare : amplasat în partea posterioară a autospecialei, stânga – dreapta, echipate cu

dispozitive de comandă, semnalizări și control;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Post de comandă principal : amplasat la baza turnului rotitor, echipat cu pupitru de comandă, control, semnalizare și mijloc de comunicare, precum și cu scaun pentru operator. Comanda de la acest post are prioritate față de cea de la

postul secundar;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Post de comandă secundar: amplasat în platformă de lucru echipat cu pupitru de comandă, control, semnalizare şi

mijloc de comunicare;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	- Echipamentul de comunicțții coțține (în cabină) :

a)  panoul  de  siguranțțe  pentru  toate  echipamentele  inclusiv  pentru  cele  de  avertizare,  amplasate  în  imediata  vecinătate  a bateriei de acumulatori ce alimentează echipamentele;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	b) prize bipolare 12V de alimentare a echipamentelor de comunicații, inclusiv conductorii electrici, care suportă un curent de 20A, livrate cu conectori pereche;

c) prize bipolare pentru alimentarea echipamentelor instalate de furnizor se vor instala în locuri accesibile în cabină;

d) prizele bipolare izolate corespunzător;

e) locaș de instalare tip radiocasetofon auto amplasat în bord
	
	

	-
Terminalele TETRA portabile de comunicații pentru fiecare membru al echipajului (3 complete).

· Serie si numar statie portabila Motorala Tetra MTM3550: 121TRK2610, 121TRK2617, 121TRK2546

       Terminal TETRA  AUTO  - Serie si numar statie Motorala Tetra MTM 5400 : 938TUW2331


	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	Instalaţie de siguranţă:

	-
Avertizarea apropierii de poziţiile limită de siguranţă: avertizare sonoră şi luminoasă;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Blocarea mişcării: în cazul atingerii unei limite a zonei de acţiune şi/sau la atingerea unui obstacol neobservat de

operator în timpul efectuării manevrelor;
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Avertizarea depăşirii vitezei maxime a vântului la înălţimea de lucru; avertizare sonoră şi luminoasă
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Sistem auxiliar pentru deblocare şi manevrare a turnului rotitor şi a pachetului de scări extensibile (sistem utilizabil în cazul defectării sistemului hidraulic principal).
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	Instalaţie de iluminare suplimentară:

	-
Proiectoare tip LED, fixe, pentru iluminatul turnului rotitor: 2 x 100W
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Generator de curent electric monofazat (230 V) cu putere de

electrocutării
	kVA,  prevăzut  cu  sistem  de  protecție  împotriva
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	Instalaţie de avertizare acustică şi optică:

	- Două lămpi, girofar de avertizare, cu calotă de culoare roşie, amplasate pe cabină şi protejate mecanic împotriva

lovirii
	DA
	[ ]
	/ NU[
	]
	

	-
Instalaţie de avertizare acustică;;

	-
Modulul acustic (central):
echipat cu 1 difuzor;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Generatorul de semnal acustic cu tonalităţi diferite, putere : 60 W;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Amplificare (de vârf): 125W
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Presiune sonoră: 130 dB (A) la 1 m şi 120 dB (A) la 3,5 m;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Intrare audio comutabilă extern cu posibilitatea transmiterii mesajelor vocale prin microfon;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Cutie de comandă, montată în bord.
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Dispozitiv acustic de semnalizare pentru mers înapoi;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Sistem de avertizare optic şi acustic al sistemului de calare.
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Sistem de semnalizare optică tip “flash”, de culoare roșie, montat la partea din faţă a cabinei
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Sistem de semnalizare optică tip “flash”, de culoare roșie montat la partea din spate a autospecialei
	DA [ ] / NU[ ]
	

	Accesorii pentru stingerea incendiilor şi pentru salvare. Echipament de protecţie.

	Autospeciala este dotată cu accesorii de intervenţie şi echipament individual de protecţie (conform Anexa nr. 1 la specificația tehnică) ;

	-
Aparat de respirat cu aer comprimat cu presiune pozitiva (cu o butelie) avand greutatea maxima de 14 kg

(conform RS EN 137, aparate pentru pompieri) = 3 cpl.
	DA [ ] / NU[ ]
	

	· Butelie cu aer comprimat confectionata din material compozit compusa din aer comprimat

· butelie de 6.8 l la presiunea de lucru de 300 bar cu greutatea in stare descarcata de 4.5 kg, Interspiro QSII = 3 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Bobină cablu electric, 50m = 1 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Coardă de salvare statica cu sac = 2 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Cheie racorduri ABC = 2 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Complet de balizare a locului interventiei (component, tipul culoarea dimensiuni, cantitate etc, vor fi stabilite

prin contract) = 1 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Casca p.s.i. cu vizor (greutate 1.5kg) care sa permita atat utilizarea mastilor de la aparatele de respirat cat si a

celor de protective contra fumului conform SR EN 443 = 3 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Cizme de cauciuc scurte cu talpa cu insertie metalica conform SR EN ISO 20344 = 3 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Centura de siguranta p.s.i. cu carlig conform prevederilor STAS 5920-89 si STAS 3273-88 = 3 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Costum de protectie pompieri conform SR EN 469+A1+AC, clasa 2, compus din (3cpl):

-
Jacheta avand inscriptionat pe spate “POMPIERII”, din banda reflectorizanta;

-
pantaloni
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Manusi de protectie conform SR EN 659+A1 = 3 per
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Manusi de piele conform SR EN 659+A1 = 3 per
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Bocanci din piele cu talpa cu insertie si bombeu metallic conform prevederilor SR EN345 = 3 per
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Distribuitor B/CBC, = 1 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Complet de balizare a locului interventiei
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Dispozitiv de atentionare (porta-voce) cu putere de 25W = 1 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Dispozitiv fixare targă, Magirus = 1 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Furtun refulare tip B (conform prevederilor SR 2164), cu racorduri tip B = 20 ml;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Furtun refulare tip C (conform prevederilor SR 2164), cu racorduri tip C = 80 ml;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Geanta pentru chei = 1 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Reductie record B-C = 1 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Proiectoare cu LED pentru iluminatul turnului rotitor (70W fiecare) = 2 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Proiectoare detasabile (500W fiecare), amplasate in platform de lucru = 2 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Sac protective si transport corzi = 2 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Teava universala de refulare apa tip B = 1 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Teava universal de refulare apa tip pistol = 2 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Targa amplasata in platform de lucru = 1 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	VOPSIRE ŞI INSCRIPŢIONARE

	-
Culoarea autospecialei este roşu RAL 3000.
	DA [ ] / NU[ ]
	

	Listă cu materiale care echipează şasiul :

	-
Trusă medicală omologată : 1 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Trusă scule şi accesorii specific şasiu : 1 cpl;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Cric: 1 buc
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Triunghiuri reflectorizante : 2 buc.;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Roată de rezervă (janta+anvelopa): 1 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Stingător de incendiu: 1 buc.;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Cale pentru roţi: 2 buc.;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Furtun cu manometru pentru umflat pneuri: 1 buc;
	DA [ ] / NU[ ]
	

	-
Vestă reflectorizantă : 3 buc.;
	DA [ ] / NU[ ]
	


Se ataseaza la prezentul proces-verbal:

1. Certificatul de Conformitate European cu nr. 4332086

2. Certificate de garantie valabil 28.02.2022

3. Declaratie de conformitate autovehicul

4. Autorizatie provizorie de circulatie UL 504M, seria 226617353, FF064162

5. Asigurare obligatorie numar 796002, 160072

6. Certificat Dekra 287925755, 287925756, 287925757, 287925758

7. Certificate de origine seria L nr. 342592/13.12.2018

8. Certificate de calitate emis de Magirus la data de 19.12.2018

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in 3 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

Compartimentul Voluntar pentru Situatii de Urgenta                                                                         Inspectoratul pentru Situații de Urgenta 
Gaurean Iulian-Laurentiu
“Banat” al județului Timiș
Gavrilovici Adriana-Loredana                                                                     
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Presedintia Romdniei la Consiliul Uniunii Europene





