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                                                                                                                                                                                 RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea HCL 403/2015 modificat prin HCL  201 din 15.11.2016 
privind aprobarea indicatorilor
faza - D.A.L.I. +PT  „Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu   functiune de spatiu multicultural și a descrierii sumare a investiției conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018” 
1. Descrierea situaţiei actuale
          În vederea actualizarii devizului general in conformitate cu art 71 din OUG 114/2018 condiţie obligatorie pentru inceperea executiei lucrarii, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general actualizat anexa 1 şi descrierea sumară a investiţiei  anexa 2,
Prezenta Anexa 1 si 2 inlocuieste anexele 1,2si 3 din HCL 201/15.11.2016 si HCL 403/2015, restul articolelor raman neschimbate.
1. Schimbări preconizate și rezultate așteptate
        Ansamblul de constructii existente asupra carora prin prezentul proiect se propune a se interveni este alcatuit din patru corpuri:  A  inspre pietonalul Marasesti, B inspre strada Victor Vlad Delamarina ,C  inspre strada Sf Ioan si D inspre strazile Sf Ioan si Coriolan Bradicenu , corpuri ce  delimiteaza o curte interioara si un corp E pozitionat in interiorul curtii . Prezenta documentatie in fazele DALI si PT face referire la urmatoarele corpuri de cladiri din ansamblul construit existent:- corp A aferent spatiului cu functiune culturala, corp B integral propus ca spatiu multicultural, corp C partial aferent spatiului multicultural, si corp E aferent spatiului multicultural. Corpul A si corpul C, avand cote aferente clinicii de radiologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara , respectiv corpul D  unde se va intervenii in aceasta faza doar la fatada si inlocuit tamplarie usi si ferestre. Toate corpurile ansamblului construit  sunt prevazute cu pod
1. Corpul A: 
· Regim de inaltime ;D+P+1E+pod
· Dimensiuni generale L=60,946 m, l= 11,622 m  
· Orientare P:;axa longitudinala Nord –SUD –partial si Est-Vest       
2 .        Corpul B : 
· Regim de inaltime ;Steh+P+1E+Pod
· Dimensiuni generale L=31,45 m ,l=10,29 m 
· Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe  axa transversala Est-Vest
3 .        Corpul C : 
· Regim de inaltime ;Steh+P+Pod
· Dimensiuni generale L=26,71 m ,l1=9,37 m,l2=14,02 m 
· Orientare :partial pe pe axa longitudinala Nord –Sud;partial pe  axa transversala Est-Vest.
 4 .        Corpul D : 
     DATE TEHNICE
Suprafata totala interventie fatada                                                       1250 mp 
Nr total de ferestre din lemn restaurate in situ                                    64 buc
Nr total de usi din lemn masiv restaurate  in situ                                2 buc

Lista de lucrari 
1.  refacere tencuieli in camp continu la fatade exterioare si spre curtea interioara
2. refacere tencuieli in camp continuu cu nuturi la fatade exterioare si spre curtea interioara
3.refacere tencuieli la socluri cu tencuieli grele de asanare
4. Refacere bosaje existente la fatade 
5. Reparatii brauri perimetrale
6. Reparatii  cornise existente la fatade 
7. Refacere incadramente la geamuri exterioare
8. refacere insitu tamplarie din lemn exista la fatade exterioare si la fatade spre curtea interioara


5.        Corpul E : 
NOTA Datorita starii avansate de degradare la nivel structural  prezentul proiect propune demolarea acestui corp de cladire, exceptand demisolul propus pentru pastrare cu rol arheologic.

                              a.Demisol
-prezentul proiect prevede pastrarea partiala a demisolului ca  vestigiu arheologic

NOTA Datorita imposibilitatii de utilizare a spatiilor cu inaltimi reduse si variabile la nivelul subsolurillor tehnice corpuri B, C si D si datorita costurilor oneroase de functionalizare a acestora prezentul DALI nu face referire la suprafetele alocate acestor spatii insumand suprafata construita desfasurata de 1 473,22 mp. Pana la relocarea sectiei de radiologie in etapa a doua, suprafata construita desfasurata a ansamblului propus pentru refunctionalizare este de 6036 mp.

· Date tehnice generale ansamblu propus		
Demisol           		                                                            Scd = 1 126  mp
Parter			                                                                       Scd = 1  968  mp
Etaj 1			                                                                       Scd = 1  688  mp 
Pod amenajat                                                                                 Scd=   1 254  mp
TOTAL 			                                                             Scd =  6 036  mp
 
Demisol           		                                                              Su =     698  mp
Parter			                                                                         Su = 1  261  mp
Etaj 1			                                                                         Su = 1  250  mp 
Pod amenajat                                                                                  Su=   1 192  mp
TOTAL 			                                                              Su=  5  130  mp
 
P.O.T.= 45,76 %
C.U.T.= 1,40

H cornisa-ansamblu existent
      -corp A                                                     h cornisa  8,42  m
      -corp B                                                     h cornisa  9,13  m v
      -corp C                                                     h cornisa  5,12  m
      -corp D                                                     h cornisa  6,89  m
      -corp E                                                     h cornisa nu este cazul
H cornisa-ansamblu propus
      -corp A                                                      h cornisa  9,13  m
      -corp B                                                     h cornisa  9,53  m
      -corp C                                                     h cornisa  5,12  m
      -corp D                                                     h cornisa  6,89 m
      -corp E                                                     h cornisa nu este cazul
H coama-ansamblu existent

      -corp A                                                        h coama  13,30  m
      -corp B  strada Victor Vlad Delamarina      h coama  15,10  m
      -corp B strada  Sf Ioan                               h coama  15,76 m
      -corp C                                                       h coama   9,56 m
      -corp D                                                       h coama  10,71 m
      -corp E                                                        h coama nu este cazul

H coama-ansamblu propus

      -corp A                                                          h coama  14,60  m


      -corp B  strada Victor Vlad Delamarina      h coama  15,52  m
      -corp B strada  Sf Ioan                               h coama  16,23 m
      -corp C                                                       h coama  9,56 m
      -corp D                                                       h coama  10,71 m
      -corp E                                                        h coama nu este cazul

H cos de fum –ansamblu propus

   -corp A                                               h cos de fum 15,00  m
   -corp B                                              h cos de fum  nu este cazul 
   -corp C                                              h cos de fum  nu este cazul 
   -corp D                                              h cos de fum  11.72 m
   -corp E                                              h cos de fum  nu este cazul


Regim de inaltime:
Corp A- D+P+1E+Pod amenjat 
Corp B- Steh +P+1E+Pod amenajat
Corp C- Steh + P+Pod  
Corp E- se pastreaza partial  subsolul  ca vestigiu arheologic    


Spatii functionale:

a.Demisol
Muzeul Cetatii Timisoara 				S totala= 1173,650 mp
casa scara 1						S=55,450 mp
casa scara 2						S=55,450 mp

b.Parter						
Muzeul Cetatii Timisoara				S totala=1421,270 mp
casa scara 1						S=66,480 mp
casa scara 2						S=66,480 mp
Centrul cultural polivalent                          S total=243,20 mp

(Centrul cultural polivalent ce gazduieste centru de proiecte culturale, centrul de informare culturala, centru de relatii culturale internationale, respectiv o galerie de arta. )

c.Etaj 1
Centrul cultural francez
	spatii circulatie 				S= 75,69 mp
	casa scara 1 				S=66.640 mp
	casa scara 2					S=24,340 mp	
	casa scara 3 			           S=16,230 mp
	laborator lingvistic				S=44,190 mp
	arhiva						S=14,310 mp
	birou departament lingvistic		S=15,640 mp
	sala profesorala				S=17,420 mp
	birou	administratie				S= 12,020 mp
	birou directiune ITF1			S= 18,890 mp
	arhiva 					S= 7,460 mp
	camera servere				S= 9,150 mp
	sala consiliu ITF				S= 20,680 mp
	birou directiune ITF 2			S= 19,350 mp
	secretariat					S= 16,390 mp
	oficiu secretariat				S= 9,370 mp
	zona expo					S= 47,220 mp
	birou administratie				S= 7,850 mp
	receptie biblioteca/mediateca		S= 17,130 mp
	
biblioteca/mediateca 			S= 121,140 mp
	grup sanitar femei				S= 8,530 mp
	grup sanitar barbati				S= 8,750 mp

Centrul cultural german
	spatii circulatie 				S= 114,040 mp
	casa scara 2					S=  66,480 mp	
	casa scara 7					S=  10,860 mp
	birou directiune DKT 			S= 36,160 mp
	birou administratie DKT 1			S= 19,750 mp
	sala de sedinte 				S=18,530 mp
	arhiva						S= 8,710 mp
	secretariat					S= 28,380 mp
	birou directiune DKT 2			S= 15,060 mp
	sala multifunctionala			S= 68,260 mp
	laborator lingvistic				S= 58,940 mp
	biblioteca/mediateca			S=101,050 mp
	birou contabilitate				S= 15,470 mp
	camere servere				S= 3,330 mp
	oficiu bucatarie				S= 14,370 mp
	grupuri sanitare femei			S= 2,480 mp
	grupuri sanitare barbati			S= 2,840 mp
	grupuri sanitare femei			S= 7,370 mp
	grupuri sanitare barbati			S= 6,900 mp

d.Pod amenajat
Centrul cultural francez
	spatii circulatie 				S= 151,970 mp
	Casa scara 3			                    S= 16,260 mp
	Casa scara 4				          S= 24, 340  mp
	ludoteca					S= 63,640 mp
	biblioteca/mediateca copii			S= 125,560 mp
	sala de curs copii				S= 63,870 mp
	arhiva						S= 11,460 mp
	receptie mediateca/biblioteca		S= 23,560 mp
	sala de asteptare mediateca/biblioteca	S= 34,020 mp
	sala de curs 1				S= 39,960 mp
	sala de curs 2				S= 39,960 mp
	sala de curs 3				S= 39,960 mp
	foaier						S= 117 mp
	grupuri sanitare femei			S= 9,580 mp
	grupuri sanitare barbati			S= 9,580 mp
	grupuri sanitare femei			S= 4,080 mp
	grupuri sanitare barbati			S= 4,080 mp

Centrul cultural german
	spatii circulatie				S= 113,180
	casa de scara 1				S=66.480 mp
	casa de scara 7				S=10,870 mp
	sala de curs 1				S= 44,560 mp
	sala de curs 2				S= 44,560 mp
	sala de curs 3				S= 44,560 mp
	sala profesorala				S= 23,960 mp
	ludoteca					S= 34,760 mp
	birou administratie				S= 21,690 mp
	oficiu nivel 					S= 3,660 mp
	sala de curs copii				S= 52,260 mp
	sala de curs 4				S= 47,760 mp
	foaier						S= 123,560 mp
	
             grupuri sanitare femei			S= 4,080 mp
	grupuri sanitare barbati			S= 4,080 mp
	
Sala de conferinta comuna francez/german 	S=141,550 mp



· Functionalitate 

Ansamblul propus pentru refunctionalizare se gaseste  in zona centrala a orasului, respectiv  zona Cetate si a fost propus  pentru a corespunde functionalitatii unui spatiu public multicultural urmand a deservi patru utilizatori:

· Muzeul Cetatii Timisoara 
· Centrul cultural francez 
· Centrul cultural german
· Centrul cultural polivalent
.
    Accesele  principale   se realizeaza prin corpul A pringangul de acces nr 2 adinspre pietonalul  Marasesti spre curte  Holul principal este in legatura directa cu circulatiile pe verticala compuse din scari si ascensoare pentru a deservi si persoanele cu handicap locomotor. 
 Pana la relocarea clinicii de radiologie situata in partial in corpul A conform planselor anexate, respectiv in corpul C si D s-a cedat  in folosinta acesteia in suprafata de 340 mp partea superioara a curtii interioare conform planselor anexate. Mai mult  s-a prevazut  delimitarea celor doua curti interioare printr-un gard din panouri din lemn demontabile. 
  Conform subpunctului mai sus precizat  cladirea are o functionalitate mixta dispusa pe niveluri  diferite si amintim spatii cu functiune administrativa si culturala la demisol si parter  respectiv spatii destinate centrelor culturale francez si german la etajul 1 si la nivelul podului  amenajat dupa cum urmeaza etaj1 : centru centru cultural francez
mediateca/biblioteca, birou departament cultural, birou director IFT, birou contabilitate, birouri coordonatori didactici, sala curs laborator lingvistic, sali de asteptare, sala servere, depozitari, oficiu de curatenie pe  nivel, holuri de nivel, grupuri sanitare
  Prin proiect s-a prevazut o conformare de tip inelar a circulatiilor orizontale prin pastrarea cursivei exterioare  din lemn existente a aflata la etajul 1 corp A,si partial corp B  si a circulatiei interioare existente. In urma expertizelor tehnice de rezistenta si de istoriografie s-au pastrat tipologii de spatii nedecomandate conform proiectului initial
· Număr de persoane aflate simultan în construcţie :

-Pentru centrul cultural francez : persoane  proprii 25, max 100 vizitatori
-Pentru centrul cultural german: persoane proprii 25, max 100 vizitatori
-Pentru Muzeul Cetatii Timisoara: persoane  proprii 25, max 100 vizitatori
-Pentru central cultural polIvalent: persoane proprii 10, max.30 vizitatori
        Numar de persoane aflate simultan  in cladire       415 persoane                                          

· Accese în constructie – Accesul pietonal  in constructie se face prin  gangul nr 2  dinspre pietonalul Marasesti,  si dinspre strada Sf Ioan in curtea investitiei de unde prin  circulatiile   verticale  (doua propuse, doua existente) se face accesul la etajul 1 corp A, corp B, respectiv pod amenajat corp A si corp B,. 
Accesul auto in investitia propusa se realizeaza prin gangul nr 2  circulatie pietonala si circulatie auto (pentru mentenanta si interventii in caz de urgenta pana la relocarea clinicii de radiologie).
  Accesul pietonal si auto spre clinica de radiologie  nu face obiectul acestui proiect. 
· Circulaţii pe verticală – se compun din scări şi ascensoare prin  pastrarea scarilor deja existente pe amplasamnet si propunerea a inca doua noi circulatii pe verticala in curtea interioara a investitiei formate din nuclee  din scari, obligatoriu din punct de vedere a sigurantei la incendiu si patru ascensoare dupa cum urmeaza: 
· In corpul A s-a prevazut utilizarea celor doua  scari  existente ale constructiei,  ce asigura accesul la etajul 1 si la podul existent,  respectiv s-au propus doua case de  scara cu cate  doua ascensoare panoramice   pentru 6 persoane amplasate in baterie in curtea interioara , asigurand accesul la etajul 1,respectiv podul amenajat. Cabinele ascensoarelor sunt prevazute atat cu toate dotarile moderne dar si impotriva vandalismului juvenil, conform fiselor tehnice prezentate.
Echiparea constructiei cu 4 ascensoare de panoramice va facilita accesul la etajul 1 si podul amenajat a persoanelor cu dizabilitati locomotorii imobilizate in scanul cu rotile sau a persoanelor in varsta ce  intampina probleme in deplasare.
 
· Inchideri perimentrale
                Prezenta documentatie  pastreaza inchiderile perimetrale
                                     existente,propunandu-se doar  refacrea , cosmetizarea si igenizarea lor.


· Acoperis 
Solutiile tehnice de realizare a acoperislurilor celor doua  corpuri sunt identice  si sunt
realizate astfel incat sa pastreze tipologia de tigle solzi .
· Compartimentări interioare 
Se propune pastrarea conformarii interioare existente, exceptie  spatiile
interioare realizate in mod abuziv.  
Compartimentarile interioare sunt realizate in principal din zidărie de caramida cu grosimi variabile.
       De asemenea, prin prezentul proiect se propun consolidarea unor goluri interioare date abuziv in peretii structurali  si inchiderea lor cu pereti din foi de sticla securizata conform planse de arhitectura anexate. In cazul in care golurile  date abuziv pun in pericol rezistenta constructiei se vor umple cu zidarie de caramida. 
                                       Tot prin prezentul proiect se propune dezvelirea unor goluri interioare inchise  cu structuri neportante usoare din zidarie de caramida si pereti structuri metalice si placi din  gips-carton.
Compartimentarea interioara se va realiza, unde este cazul, in special la
nivelul  podului amenajat  din pereti usori din foi de sticla securizata si structura metalica.
    Pentru asigurarea unor spatii  din punct de vedere acustic se propun       panouri tip MDF gr 3 cm si inaltimi variabile in functie de spatiu si oscileaza intre  2,80 si 3,20, cu fixare de pardoseala interioara. În toate cazurile, cele două plăci de la faţa pereţilor vor avea o placă retrasă pentru mascarea plintelor de racordare la pardoseală.
· Nise tehnice verticale
  Local amplasarea hidrantilor interiori de incendiu, tablourile electrice de nivel, tablourile de automatizari si distributiile de instalatii sanitare au condus la prevederea de nise tehnice pentru coloanele de distributie
· Nise tehnice orizontale
     Local amplasarea hidrantilor interiori de incendiu, tablourile electrice de nivel, tablourile de automatizari si distributiile de instalatii sanitare au condus la prevederea de nise tehnice pentru coloanele de distributie
· Finisaje interioare 

  -finisaje la pardoseli interioare
    La demisol dupa dezvelirea stratului de pamant existent si coborarea cotei de calcare cu 80 cm se porpune un strat de egalizare de 5 cm din beton slab armat peste care se propune un strat izolator termic de polistiren extrudat peste care se prevede turnarea unei placi slab armate de beton 
    La  etajul1 si la podul amenajat prezentul proiect propune desfacerea pardoselilor pana la straturile de umplutura ale boltilor, respectiv la dulapii din brad de la nivelul etajului. Se propune turnarea unui nou strat de sapa slab armata pentru egalizarea pardoselilor. Pentru a asigura spatiile din punct de vedere termic  proiectul  confera stratifiicatiile specifice pardoselilor calde 
 ( cu incazlire in pardoseala) avand ca strat de uzura gresii ceramice portelanate si parchet lamelar pentru acest tip de pardoseli. In zonele umede ale ansamblului (grupuri sanitare  si bucatarii de nivel) se vor utiliza hidroizolatii lichide impotriva infiltratiilor  de apa.
  La nivelul treptelor interioare se propun blaturi de lemn antiderapant la nivelul treptelor nou- propuse prin prezentul proiect, respectiv  igenizarea si tratarea blaturilor de trepte la scariile interioare sau semideschise existente.
-  finisaje la pereti interiori. 
     FiInisajele  peretilor  interiori existenti se incadreaza in categoria    vopselelor  lavabile antibacteriene, avand stratificatiile aferente de grund , tinci si glet. Din motive de izolatie fonica in spatiile ce necesita astfel de tratamente  acustie se vor folosi placaje din panouri de lemn de tip MDF. 
    La spatiile interioare umede ( bai, oficii de nivel, bucatarie, etc) se vor folosii placeje ceramice si hidroizolatie lichida pana la 50 de cm peste cota de calcare
-finisaje la tavane interioare . 
    Tavanele interioare selectate in investitie sunt  din categoriile realizate din tencuiala tinci, glet si vopsele lavabile antibacteriene  si impotriva acumularii electrostatice a prafurilor, tavane in camp continuu din structuri metalice si placi de gips-carton si tavane false de tip  casetat liniar, tavane casetate cu placi metalice perforate.prin proiect s-au prevazut nise si scafe adiacente tavanelor. 
   In spatiile ce necesita fonozilatie la podul amenajat se propun tratamente fonoizolante 
-tamplarii interioare  conform tablou de tamplarie 
Tamplariile interioare sunt propuse a fi din foi de sticla securizat si numai dupa caz cu structura din profile de  aluminiu.
In spatiile umede ( grupuri sanitare )  si la spatiile anexe (depozitari si oficii de nivel)  se vor propune usi  cu toc si foi mobile din panouri celulare de lemn . 
· Finisaje exterioare
  -finisaje la pardoseli exterioare..
- pardoselile exterioare se refera la pardoselile de la nivelul curtii interioare si de la nivelul cursivei de la etajul1 corp-A si corp B
-la nivelul curtii interioare s-a prevazut ca strat de calcare pavaje din placi de granit natural antiderapant gr 2 cm racordate la nivelul cotei de calcare de pe pietonalul Marasesti.  Prezentul proiect prevede  o diferenta de de nivel de 2 cm intre pardoselile de granit natural antiderapant la nivelul caselor de scara si nivelul cotei de calcare de la nivelul curtii interioare.
-de asemenea  punctual se propune pe anumite zone pardoseli cu strat de uzura din dusumele din lemn compozit si PVC.
-pardoseala cursivei se propune a fi din dusmele din lemn compozit si PVC  racordate la pardoselile interioare ale constructiei  existente si a caselor de scara noi propuse 
                      
                         -finsaje la tavene exterioare 
                                  Tavanele exterioare se refera la tavanele de la cele trei ganguri de acces in incinta  asnamblului si se porpune  finisarea lor  cu tencuiala, tinci,glet si vopsele structurale decorative granulatie 2 mm conform paletar de culori  RAL a Primariei Timisoara Zona Cetate. 
· Tamplarii exterioare conform tablou de tamplarie   au fost pastrate conform propiectului initial a ansamblului prezentat in documentatia DALI 
-se propune reconditionarea ferestrelor existente duble in doua canate si montarea de obloane din lemn la fatadele exsitente
-se porpune realizarea unor noi ferestre in goluriele dinstre curtea interioara rezultate dupa dezvelirea de zidarii de caramida consturite abuzi de-a lungul timpului.
-se propun ferestre de tip Velux pentru iluminat si ventialtie naturala la podul amenajat.
-la casele noi de scara propuse sunt prevazute tamplarii din aluminiun si foi de gema securizat. 
· Coloristica fatadelor
Deoarece finisajele dominante ale fatadelor sunt cele din categoria vopselellor decorative aplicate peste zidaria existenta. Culoarea  acestora  a fost stabilita coreland functiunea de centru multicultural cu codul de culori RAL in zona Cetatea Timisoara stabilit prin HCL de Primaria Timsioara astfel finisajele la  corpul A  zona aferenta centrului multicultural  si corp B,  vor fi conform planse anexate. 
  
· Colectarea si evacuarea apelor pluviale
   Colectarea apelor pluviale de pe acoperisurile ansamblului  se realizeaza prin jgheaburile si burlanele propuse la noua invelitoare ce vor fi directionate spre canalizarea urbana prin camine de racord. 
   Colectarea apelor pluviale din curtea interioara se realizeaza prin rigole modulate din PVC in legatura cu reteaua de canalizare urabana 
· Termoizolaţii orizontale in ansamblul construit propus s-a utilizat
 - termoizolatii orizontale dupa cum urmeaza:
 -termoizolatie placi din polistiren extrudat gr 20 cm in pardoseala demisol      corp A 
- termoizolatie placi din polistiren extrudat gr 10 cm pentru incalzire  in pardoseala     parter si etaj 1 corp A corp B
-termoizolatie din placi de vata minerala caserata semirigida la podul  amenajatgr 20cm la corp A corp B
-termoizolatie orizontala din placi de polistiren extrudat gr 20 cm  la  terase semicirculabile  peste casele de scara nou propuse.
 Termoizolatiile orizontale s-au prevazut la toate aticele celor doua case de scara nou propuse  .
· Termoizolatii verticale
   S-au prevazut termoizolatii verticale la peretii demisolului de la tunelurile de  legatura intre constructia existenta si casele de scara nou propuse.
·            Socluri
Prin proiect s-au prevazut refacerea soclurilor cu tencuieli gerele de asanre specifice acestor tipuri de cladiri istorice si tencuieli decorative
· Puntii termice
In scopul evitarii aparitiei fenomenului de condens, al pierderilor de caldura si implicit al economiei de energie s-au luat masuri de izolatii termice si evitarea puntilor temice.
Astfel, s-au  respectat standardele de eficienta energetica si de            economie de energie prin proiect s-au luat toate masurile de evitare a conformarii puntilor termice dupa cum urmeaza:
· La pardoseli s-au prevazut termoizolatii din placi de polistiren extrudat la toate pardoselile in contact cu toate spatiile neincalzite


· Hidroizolatii orizontale
In asamblul construit propus s-a utilizat hidroizolatii orizontale  dupa cum urmeaza:
 La casele de scara propuse:
 - la terasele necirculabile peste acestea  s-a prevazut hidroizolatie din membrana de PVC peste vata minerala bazaltica
 -la demisol corp A s-au prevazut hidroizolatii lichide in toate spatiile in care exista surse de apa potabile. 
 -la demisol corp A  s-au prevazut hidroizolatii lichide in toate spatiile in care exista surse de apa potabile. 
· Bariere contra vaporilor 
- termoizolatiile verticale si orizontale au fost prevazute cu bariera contra vaporilor din folie de aluminiu pozitionata spre partea calda a spatiilor separate.
· Hidroizolatii verticale
- peretii din beton armat la casele de scara nou propuse si a tunelurilor de legatura, la demisol, s-au prevazut cu hidroizolatii verticale din membrana bituminoasa in 2 straturi.
· Tratamente acustice la pardoseli – pod amenajat
- la parter si etajul 1  datorita grosimii planselor peste boltile de rezistenta nu este necesar un tratament acustic la pardoseli la aceste doua niveluri.
- la pod amenajat se propune inlocuirea umpluturilor la pardoseli  cu vata minerala bazaltica gr 20 cm. Astfel se realizeaza un prim strat de izolare fonica. Peste dusmelele din OSB de la pardoseala usoara propusa la podul amenajatse propune un strat de 3 cm de polistiren extrudat ca al doilea strat de izolare fonica. 
· Tratamente acustice la pereti-parter, etaj1,  pod amenajat
    -prin proiect s-au prevazut pereti din structuri usoare de aluminiu si panouri de gips-carton ce au si rol de izolare fonica. In zonele unde conformatiile spatiale existente nu pot suferi acest tip de tratament acustic s-au prevazut  panouri verticale cu tratament acustic fonoabsorbant conform planselor anexate.Panourile sunt realizate din elemente din lemn tip MDF cu perforatii pentru absortia sunetelor si disiparea acestora. 
  - s-au prevazut tratamente acustice utilizandu-se panourile mai sus prezentate in biblioteca-mediatica , in sala de cursuri  in laboratoarele  lingvistice, in spatiile destinate conferintelor si salilor de prezentare.
· Tratamente acustice la tavane – demisol,parter, etaj1 pod amenajat
    -datorita grosimilor de executie a boltilor de demisol, parter si etaj 1 nu sunt  necesare tratamente acustice
  - la pod amenajats-au prevazut tavane false din structuri metalice de aluminiu si   panouri de gips-carton, avand in compzita acestui de finisaj vata minerala bazaltica conferind  izolare fonica spatiilor
· Coordonare pardoseli interioare
· Coordonare pardoseli exterioare ansamblului construit
· balustrade interioare
· balustrade exterioare-cursiva
· balustrade exterioare-vestigii arheologice
· Atice 
· Glafuri

· Copertine de protectie la accese case de scara 
Accesul la scari principale in ansamblul construit la parter corp A si corp B este prevazut cu copertina de protectie rezultatata  din conformarea arhitecturala a ansamblului. Aceasi copertina protejaza evacuarea in caz de incendiu din corpul  A  in zona accesului principal. A doua evacuare in caz de incendiu  din corpul B spre  curtea de lumina nu necesita copertina de protectie .Deasemnea tot in corpul A a doua evacuare in caz de incediu spre nordul amplasamentului este protejata de gangul de acces si nu necesita protectii suplimentare.
· Rampe la accese si evacuari
 Racorduri pardoseala curte interioara cu pietonalul Marasesti si trotuar strada   Sf Ioan
·  Brise soleiuri pe fatade la casele de scara propuse
    Prin proiect s-au luat toate masurile privind reducerea efectului de sera ce                poate rezulta in urma insoririi excesive a suprafetelor vitrate ale ansamblului
    construit .
     Astfel s-au prevazut brise soleiuri din lamele de aluminiu imitatie lemn, cu  actionare manuala la corpurile  de casa de scara prevazute ca accese la Centrul cultural francez si Centrul cultural german.
· Obloane din lemn la ferestre de fatade perimetrale
Ferestrele la fatadele exterioare, cat si cele dinspre curtea interioara vor fi prevazute cu obloane din lemn  vopsite si lacuite in culoarea ferestrelor, in conformitate cu recomandarile studiului istoric.
· Iluminare naturala a spatilor interioare
Conformarea arhitecturala a ansamblului construit a avut in vedere  expunerea salilor de clasa si a laboratoarelor  in pozitii optime fata de iluminatul natural, astfel :
  - corp A in zona la care face referire prezentul DALI, adica spatiul alocat centrelor culturale  beneficiaza de iluminat multiplu pe axa est-vest
 -corp B este orientat pe axa nord-sud 
· Iluminare arhitecturala de noapte
Prin proiect s-au prevazut corpuri de iluminat incastrate in trotuare si dalaje la nivelul circulatiei pietonale si pe fatade, atat la cele exterioare, cat si la cele dinspre curtea interioara, montate in scopul evidentierii reabilitarii ornamenticii si a compozitiei acestora.
· Intretinerea tehnica a constructiei
Intretinerea tehnica a cosntructiei se va efectua in conformitate cu manualul de utilizare si exploatare a constructiei care nu face obiectul constractului de proiectare intre beneficiar si proiectantul general SC Atelierul Arhitext SRL . Asa cum prevede legea 10 acest manual poate fi comandat distinct de catre benficiar catre proiectantul general, urmand a fi precizate toate instructiunile pe categorii de lucrari
· Intretinerea curateniei 
Prin proiect intretinerea curateniei s-a constituit intr-o serie de analize in urma carora s-a stabilit conformarea arhitecturala a ansamblului construit cu referire la pardoseli pereti, tavane si ventilatii naturale. Astfel:
· La etajul 1 corpul A corp B  s-au prevazut oficii pentru intretinerea curateniei conformate, mobilate si dotate corespunzator, iar la demisol si parter s-a prevazut o camera pentru personalul de intretinerea curateniei si gestiunea consumabilelor specifice.
· Pardoselile interioare parchet lamelar, placi de granit natural antiderapant cat si pardoselile exterioare din placi de granit natural si dusmele de exterior din lemn pvc se intretin cu usurinta prin operatiunile de  maturare, aspirare, spalare, uscare
· Finisajele aferente peretilor si tavanelor, respectiv zugravelilor sunt antibacteriene si impotriva acumularii electrostatice a prafurilor 
· Elemente din lemn stratificat
Acoperirea vestigiilor arheologice rezultate in urma demolarii corpului E din curtea interioara se va realiza cu grinzi din lemn stratificat peste care se va fixa o pardoseala rigida cu termoizolatie si hidroizolatie orizontale.
· Vopsitorii
Structurile metalice utilizate in corpurile numite extindere, pentru realizarea acceselor si circulatiilor pe verticala cu scari si ascensoare, legand functional nivelurile demisol, parter, etaj 1 si pod amenajat, vor fi protejate impotriva actiunii focului cu vopsele termoprotectoare. 
Elementele din lemn vor fi vopsite(baituite) si protejate cu lac cu vopsele pentru lemn.
· Rigole
Colectarea apelor pluviale de pe suprafetele orizontale de la nivelul curtii interioare  s-a propus prin aliniamente de rigole din PVC  racordate la coloanele de canalizare si prevazute cu sistemem de degivrare.
· Racorduri  rutiere
Ansamblul construit este cuprins intre 4 strazi dupa cum urmeaza 
1.strada Marasesti-amenajata ca pietonal cu acces pentru autovehicule, limitat pentru deservirea clinicii de dermatologie si a garnizoanei militare Timisoara si a  autovehiculelor pentru colectarea deseurilor si ISU Timis
Accesul in curtea interioara a ansamblului construit este interzis exceptie facand autovehicole de deservire a  clinicii in perioada de functionare a acesteia pana  la relocare propusa in 2017
 2.Strada Victor Vlad Delamarina- ansamblul construit existent si propus nu are racorduri rutiere la aceasta strada conformata cu trotuare pe ambele sensuri de circulatie 
3.Strada Sf Ioan  ansamblul construit existent si propus nu are racorduri rutiere la aceasta strada conformata cu trotuare pe ambele sensuri de circulatie, dar s-a pastrat accesul pietonal in curtea interiaora a ansamblului construit dinspre trotuar
4. Strada Coriolan Bradiceanu ansamblul construit existent si propus nu are racorduri rutiere la aceasta strada conformata cu trotuare pe ambele sensuri de circulatie 
· Utilaje  de arhitectură care necesită montaj 
                             Prin proiect s-au prevazut urmatoarele utilaje de arhitectura care necesita montaj
                        -corp A- 4 ascensoare pentru 6 persoane in put inchis cu actionare hidraulica cu 3statii.
                        -corp B- 4 ascensoare pentru 6 persoane in put inchis cu actionare hidraulica cu 3 statii.


· Utilaje de arhitectură fără montaj si echipamente de transport
                                      Nu este cazul
· Liste de mobilier, dotări, dotari PSI ,lista de mobilier dotari si materiale muzeistice specializata pentru Muzeul Cetatii Timisoara si lista de semnalistica
Proiectul evidentiaza distinct urmatoarele liste :
1. Lista de mobilier 
2. Lista de dotari 
3. Lista de dotari PSI 
4. Lista de mobilier,dotari ,materiale muzeistice si semnalistica specializate  pentru    Muzeul Cetatii Timisoara. 
5. Lista de semnalistica



· Spatii verzi
-spatii verzi gazonate in curtea interioara 
-copaci cu jardiniere proprii amplasati pe pietonalul Marasesti
-jardiniere metalice pentru  flori amplasate pe pietonalul  
Marasesti.
-jardiniere metalice pentru flori amplasate la ferestre si cursiva  
etaj 1  
· Imprejmuiri 
Asa cum se poate observa din plansele anexate amplasamentul construit existent  pe toate cele 4 laturi se gaseste dispus pe limita de proprietate nefiind cazul de imprejmuiri suplimentare. Pana la relocarea sectiei de radiologie oncologica curtea interioara va fi separata provizoriu printr-un gard mobil din stalpi si panouri de elemente de lemn
· Descarcare arheologica
In conformitate cu prevederile studiului de cercetare arheologica preventiva s-au cuprins in proiect lucrari de sapaturi arheologice in curtea interioara. In baza rezultatelor ce vor fi obtinute se va stabili conservarea, protejarea, evidentierea prin introducere in circuitul muzeal public a vestigiilor arheologice identificate. Mai mult prin proiect s-au prevazut zone de amplasare a unor simulari de vestigii arheologice. Continutul acestor lucrari va fi detaliat in perioada desfasurarii lucrarilor de sapaturi arheologice si va fi elaborata documentatia tehnica privind descarcarea arheologica a amplasamentului, care nu face parte din prezenta documentatie
· Organizarea de santier
Dupa eliberarea amplasamentului de catre clinica de dermatovenerologie se vor preda constructorului cateva incaperi si grupuri sanitare unde acesta urmeaza sa-si realizeze dupa necesitati spatiile pentru vestiar  municitori, sala de mese si birouri conducere santier.
  In perioada santierului constructorul va utiliza bransamentele de energie electrica apa potabila si canalizare existenta.
· Utilaje utilzate pe santier : 
· automacara sarcina 18 tone
· un incarcator frontal cu cupa 0,6 mc 
· un minibuldozer 
· un mini excavator cu cupa  urban 
· 4 autobasculante 7,5 tone
· asccensor de santier pentru materiale si  
persoane
· instalatie de evacuare deseuri
cu tub inchis
· Echipamente utilizate pe santier :-aparate de sudura  5 buc, 
·          masini universale de gaurit cu percutie,  masina de taiat cu disc  10 buc
·          picamere portabile 5 buc
· Deseuri rezultate pe santier-

-pamant din escavatii arheologice 580 mc, 
-moloz din decapari tencuieli interioare 120 mc, 
-moloz din tencuieli noi aplicate 9,5 mc
-deseuri placi gips-carton  4,5 mc 
-deseuri feroase din materiale feroase( tevi, profile etc 1400 kg )
-deseuri conductori electrici 230 kg, deseuri lemn brad sarpante existente 128,50 mc -deseuri tigle ceramice din refacere acoperis 4,5 mc
-deseuri elemente de tinichigerie 9,5 mc
-deseuri tamplarii interioare 65 buc 
-Astfalt decapat Piata Marasesti 53 mc 

Nota: cantitatea de deseuri este estimativa si poate fi redusa prin grija constructorului si a beneficiarului in sensul valorificarii partiale a acestora prin  vanzare sau reutilizare in alte locatii.Deoarece amplasamentul investitiei este in zona centrala aglomerata cu vizitatori, in curtea interioara desfasurandu-se investigatii arheologice, deseurile rezultate din decaparile la  pardoseli si pereti vor fi evacuate sistematic din incinta fara a fi stocate, cu mijloace mecanizate si manuale, prin limitarea producerii prafului si a zgomotului.

Materialele de constructii pentru lucrarile noi vor fi depozitate in spatiile puse la dispozitie de beneficiar ( in interior) deoarece in curte se vor efectua lucrari se sapaturi arheologice.


În concluzie, prin indicatorii tehnico – economici actuali ai Proiectul nr. 164/2015 „Refunctionalizare cladire din functiune de spital de dermatologie in cladire cu   functiune de spatiu multicultural” faza D.A.L.I., se modifica avand urmatoarele caracteristici:
[bookmark: _GoBack]- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 29.742,644 mii lei inclusiv TVA 
                                                        , din care
              C+M are valoarea de  21.013,607  mii lei inclusiv TVA;

- indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate;
- Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate.
               Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico – economici – Anexa 1 și a noii descrierii sumare a investiției – Anexa 2, pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției conform aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local. 
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