Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”


Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Modernizare străzi zona Orăştie - Alpiniştilor”, întocmit de către SC Beta Tehnic SRL – Timişoara în baza contractului de prestare de servicii nr. 17/12.02.2018 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
Durata de execuție a lucrărilor:


8 luni 

Valoare de investitie (INV) 



6.526.056,82 lei (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


5.607.289,11 lei ((inclusiv TVA)  
  







              Cantitate  UM

- Lungime străzi proiectate




       827,963 m

- Suprafaţă carosabil





     5.489,41 mp

- Lungime rigolă prefabricată
             



1.631 m


- Locuri de parcare






  91 buc


- Accese la proprietăţi


  



  81 buc


- Lungime trotuare






1.598 m


- Lungime piste biciclete





1.459 m


- Canalizaţie subterană 





1.648 m


- Marcaje rutiere longitudinale
   



   828 m


- Marcaje rutiere transversale




          242,3 mp


- Indicatoare de circulaţie





  45 buc


- Zonă verde






          1.391 mp
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mp





11.580,00





secundare)





Suprafata imbracaminte asflatica noua ( reabilitare strazi 





CAPACITATI Inel II de circulatie intre str. Demetriade si Bv. JH Pestalozzi





buc





98





Arbori propusi pentru plantare





buc





74





Indicatoare rutiere





buc





3





Semaforizare intersectii noi





mp





2.847





Marcaje rutiere





ml





6280,00





Borduri din beton 20x25





mp





1.380,00





Suprafata piste ciclisti 





mp





6.645,00





Suprafata trotuare





mp





16.755,00





Suprafata carosabil nou ( sistem rutier nou) - Inel II





ml





42,50





Lungime pod pietonal 





ml





40,85





Lungime pod rutier





ml





1.161,98





Lungime AXA strazi adiacente





ml





1.060,76





Lungime AXA Inel II (exclusiv axa in zona ISHO/ILSA)





um





cantitate








