Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”

Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții, „Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”, întocmit de către S.C. Pod Proiect SRL, Iași în baza contractului de prestare de servicii nr. 152/16.10.2017 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de execuție a lucrărilor:

14 luni 

Valoare de investitie (INV) 


48.308.735,48 lei (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M

39.340.621,79 lei (inclusiv TVA)  

d. Capacităţi (în unităţi fizice ):


- Lungimea podului 


70,00 m

- Lungimea rampelor de acces
117,00 m + 119,00 m = 236,00 m


- Lățime carosabil


14,00 m

- Lățime trotuare 


2,50...3,25 m 

- Lățime totală pe pod


21,00 m  

- Lățime totală pe rampe

19,50 m
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mp





11.580,00





secundare)





Suprafata imbracaminte asflatica noua ( reabilitare strazi 





CAPACITATI Inel II de circulatie intre str. Demetriade si Bv. JH Pestalozzi





buc





98





Arbori propusi pentru plantare





buc





74





Indicatoare rutiere





buc





3





Semaforizare intersectii noi





mp





2.847





Marcaje rutiere





ml





6280,00





Borduri din beton 20x25





mp





1.380,00





Suprafata piste ciclisti 





mp





6.645,00





Suprafata trotuare





mp





16.755,00





Suprafata carosabil nou ( sistem rutier nou) - Inel II





ml





42,50





Lungime pod pietonal 





ml





40,85





Lungime pod rutier





ml





1.161,98





Lungime AXA strazi adiacente





ml





1.060,76





Lungime AXA Inel II (exclusiv axa in zona ISHO/ILSA)





um





cantitate








