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1. INTRODUCERE
1.1 Date de recunoastere a documentatiei
Denumirea investiţiei
puz "centrul pedagogic waldorf" 
Amplasament
MUN. timisoara, judeţultimiŞ 
Beneficiar
fundatia rudolf steiner
Proiect
NR. 282/2016
Proiectare de arhitectura
SC FABRICA DE PROIECTE SRL

Str. CUPIDON nr.5, GIROC, jud. TIMIS
Faza de proiectare
PUZ
Data elaborarii:
iunie 2018
1.2 Obiectul lucrarii
La solicitarea beneficiarului, se intocmeste documentatia de PUZ in vederea extinderii ansamblului Centrului Pedagogic Waldorf si amenajarea spatiului aferent (curtea), ca rezultat al necesitatii de noi spatii educationale – forma de invatamant si conceptele de predare necesita o suprafata mult mai extisa decat cea existenta functionala, dar si necesitatea amenajarii spatiului exterior – spatiu indispensabil pentru dezvoltarea copiilor atat fizic cat si de interactiune cu natura.
In realizarea acestui obiectiv se va urmari:
·  Propunerea de noi unitati construite de tip monobloc sau pavilionar cu functiunea   
 servicii conform cu functiunea zonei
· Integrarea si armonizarea constructiilor in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate, cat si cu spatiul verde amenajat.
· Dezvoltarea zonei si ridicarea nivelului calitatii in zona
· Rezolvarea acceselor auto si pietonal.
1.3 Surse de documentare
Studiile de fundamentare pentru documentatia PUZ sunt: 
- Ridicare topografica; 
- P.U.G. vechi/nou mun. Timisoara
- studiul de oportunitate
Documentatia se intocmeste in conformitate cu prevederile: 
- Regulamentul Local de Urbanism; 
- Regulamentul Local de Urbanism rev 3; 
- Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 536/97; 
- Codul civil; 
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 
- Legii nr. 50/1991 cu toate completarile ulterioare; 
2. SITUATIA EXISTENTA
2.1 Evolutia zonei
Conform noului masterplan zona este sub incidenta policii de imbunatatire a calitatii spatiului public, a fondului de locuinte si al infrastructurii. Recent, in vecinatatea amplasamentului au fost realizate o serie de lucrari de modernizare a infrastructurii – amenajarea cu locuri de parcare si reabilitarea strazii Uranus. Tot aici in zona a fost dezvoltat un proiect de marirea fondului de locuinte prin ansamblul de locuinte colective Uranus Plaza. Parcul din vecinatatea amplasamentului Parcul Lidia a fost si el la randul sau reamenajat peisager pe parcursul anilor 2015-2016. Se observa clar o tendinta de reconfigurare a zonei si crearea unei noi imagini cu efecte la nivel local, cat si zonal. Necesitatea de a mari suprafata unitatii de invatamant este clar vizibila, dat fiind faptul ca in zona exista scoala gimnaziala nr. 30 care la randul sau a realizat lucrari de reabilitare fiind unicele institutii de invatamant care deservesc o zona destul de extinsa de locuinte.
2.2 Incadrarea in localitate,PUG, limite, vecinatati
Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timisoara conform CF nr. 404605, in partea de sud al orasului. Amplasamentul se afla la limita dintre cartierele Soarelui si Calea Martirilor – cartiere cu preponderenta zona de locuinte.
Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata face parte din zona institutii publice si de interes public. Educatie (conform plansa U02 Zonificarea propusa), si se incadreaza la: 
U03_2_UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA S-E :  
S_Is- subzone de institutii si servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale 
Conform MASTERPLAN-ului, amplasamentul studiat se incadreaza la POLITICA 5 “Imbunatatirea calitatii si gestionarii domeniului public”, PROGRAM 1 “cresterea calitatii spatiului public urban”
La analiza zonei (pe o raza de 500m fata de locatia amplasamentului), s-a observat predominarea zonei de locuinte, si anume locuinte colective – fapt care denota necesitatea de spatii pentru invatamant. Amplasamentul Centrului Pedagocic Waldorf se afla la o distanta de aproximativ 550m atat fata de Scoala Gimnaziala nr. 30, dar si Colegiul Tehnic Azur. Din punct de vedere urbanistic, distributia spatiilor educationale raspunde caracteristicilor zonei, insa din punct de vedere a capacitatii s-a identificat o insuficienta – zona data la momentul de fata deserveste o zona mult mai extinsa – pana la 1000m.
Amplasamentul se invecineaza cu Parcul Lidia – zona verde amenajata, fapt ce reprezinta o compatibilitate buna cu cea de pe amplasament.
Din acest punct de vedere, functiunea investitiei propuse este compatibila cu functiunea existenta, dar si cu cea prevazuta in Noul PUG, si se inscrie in politica de imbunatatire a spatiului public.
Descrierea amplasamentului
Parcela studiata inscrisa in CF nr. 446325, nr top. 446325, in suprafata totala de 4.400mp si CF nr.446324, nr. top.446324 in suprafata de 20.600 mp , se afla in intravilanul municipiului Timisoara, in partea de sud-est a orasului, si este in proprietatea municipiului Timisoara cu drept de folosinta pentru Fundatia Rudolf Steiner.
In prezent este un teren utilizat de unitati de invatamant si spatii cu alta destinatie.
-suprafata teren


 -St = 25000 mp; 

POT = 10.69 %
-suprafata construita

 -St = 2673.35 mp; 

CUT = 0.163
-suprafata neconstruita este utilizata pentru spatiu de joaca pentru copii, teren de sport, mica zona de gradina pentru studiu, zona verde neamenajata in cea mai mare parte.
2.3
Elemente de cadru natural
Terenul dispune de zone verzi amenajate in zona accesului dinspre strada Uranus, cat si o mica zona de gradina de studiu (element pentru dezvoltarea copiilor in abilitatile de cunoastere a naturii). Pe amplasament nu au fost identificate elemente ale cadrului natural deosebite.
1. Clima
Zona Timisoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate prin:
· primaverile sunt timpurii si ades capricioase
· verile uscate si lungi
· toamne lungi si cu temperaturi relativ constante
· ierni blande si scurte
2. Caracterizarea climaterica a zonei
-
temperatura medie multianuala a aerului:


8,80C
-
data medie a primului inghet:



11 octombrie
-
nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax.>30*C):

8 zile / an.
-
cantitatea medie multianuala a precipitatiilor:

660 mm /an
-
durata medie de stralucire a soarelui:


1924, 1 ore / an.
-
numar mediu al zilelor cu ninsoare:


          8 zile / an.
-
numar mediu al zilelor cu bruma:



        25 zile / an.
In anotimpul rece si in perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp. La 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342.
Numarul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.
2.4
Circulatia
Accesul pietonal se efectueaza in mod direct de pe str Uranus, dar si de pe limita de proprietate de sud dinspre parcul Lidia – acces gradinita. Accesul auto se face doar pana in parcarea amenajata pe strada Uranus. Pe limita de est, in apropierea parcului este amenajat un acces pentru accesul autospecialelor in caz de urgenta.
2.5 
Ocuparea terenurilor
Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate este in prezent cea de teren intravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut certificatul de urbanism este repartizata in felul urmator:

CF nr. 446325, nr top. 446325, CF nr.446324, nr. top.446324 , teren intravilan mun. Timisoara, str. Uranus nr.14 in suprafata totala de 25000mp, proprietar municipiul Timisoara cu drept de folosinta pentru Fundatia Rudolf Steiner.

In cadrul zonei studiate se afla terenuri cu destinatia de curti constructii aflate in proprietate private si a municipiului Timisoara, drumuri de utilitate publica str. Uranus si Aleea Cristalului, terenuri din domeniul public al judetului – zona spitalului Judetean, zona verde din domeniul public al municipiului Timisoara – parcul Lidia.

2.6
Caracterul zonei, aspectul arhitectural, urbanistic
Zona studiata nu se prezinta a fi o zona compacta ca dezvoltare a zonelor construite. Regimul de inaltime este variat: P, P+1E, P+2E, P+4E, P+6E, P+12E. Parcela pentru dezvoltarea Centrului Pedagogic Waldorf este separata de zona de locuinte cu regim inalt prin caile de circulatie str. Uranus si Aleea Cristalului. Proiectul de dezvoltare Uranus Plaza, fiind o constructie nou realizata domina zona, imbogatind imaginea spatiului public cu fatada modernista. Celelalte unitati de locuinte colective pastreaza imaginea veche a anilor 80-90. 
Ca disfunctionalitate la nivel de perceptie a spatiului se poate mentiona zona din spatele unitatii comerciale care reprezinta o zona de depozitare, zone de debarasare – fapt ce afecteaza imaginea zonei.
Amenajarea Parcului Lidia aduce plus valoare zonei prin amenajarea tematica, dar si prin faptul ca locurile definite prin proiect aduc oamenii in spatiul exterior, astfel spatiul parcului este in permanenta activitate.
2.7
Analiza fondului construit existent
Zona are un caracter predominant de locuinte si un aspect arhitectural urbanistic unitar. Majoritatea constructiilor au destinatia locuinte sau functiuni complementare, proprietatea terenurilor fiind privata. 
Regimul de inaltime este variat, cladirile principale fiind atat cu regim de inaltime P, P+1E, P+2E, P+4E, P+6E, P+12E.
2.8
Echiparea edilitara
Cai de comunicatie


Zona studiata este marginita de str. Uranus si Aleea Cristalului.

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati ale cirulatiei rutiere:
a) Sectiunea transversala actuala a strazilor nu corespunde cu necesitatile actuale de circulatie (lipsa fasiii verzi, pietonal defectuos)
b) Marirea fondului construit va presupune un flux mai mare de persoane, ceea ce presupune asigurarea altor criterii de accesibilitate a terenurilor.
Alimentarea cu apa si canalizare

Este un teren care deja adaposteste functiunea de invatamant, ceea ce presupune ca terenurile sunt dotate cu retele de alimentare cu apa si canalizare.
Alimentarea cu gaze naturale

Terenul este dotat cu retea de gaze naturale
Alimentarea cu energie electrica

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene care sa afecteze amplasamentul.
2.9
 Probleme de mediu 

Terenurile incadrate in zona extinsa de studiu sunt in mare majoritate cu functiune de locuinte, deci fara surse de poluare semnificativa a mediului.

Se va asigura in consecinta, un balans optim intre suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiile verzi.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona.

Zona este dotata cu retele de canalizare, astfel apele pluviale sunt preluate prin reteaua orasului.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice: nu exista.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie: nu exista.

Evidentierea potentialului balnear si turistic: nu exista.

Traseele din sistemul de comunicatii ce prezinta posibile poluari pentru zona se refera la str. Maresal Constantin Prezan, datorita intensitatii traficului, dar care se afla fata de amplasament la aproximativ 300m, zona in care se afla parcul Lidia.
3.
PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1 
Concluzii ale studiilor 
· Ridicare Topografica
Ridicarea topografica s-a realizat cu scopul delimitarii si determinarii amplasamentului parcelei aflata in intravilanul mun Timisoara cu suprafata inscrisa in CF nr. 404605 Timis, de 25000 mp si intocmirii planului de situatie necesar.
Masuratorile s-au efectuat in sistem de proiectie stereografic 1970, iar din punct de vedere altimetric, in sistem de referinta Marea Neagra: 
1. Realizarea retelei de sprijin si de ridicare, formata din doua puncte de statie in sistem de proiectie stereografic 1970.
2. Achizitionarea punctelor de detaliu (limita parcela, detalii edilitare, limite drum si alei, limite garduri imprejmuitoare, constructii) prin masuratori cu statia totala, utilizand ca baza punctele din reteaua de sprijin.
3. Compensarea masuratorilor(metoda masuratorilor indirecte)privind punctele de statie si punctele de detaliu – rezultand coordonatele absolute ale punctelor de statie si acelor de ridicare
4. Calculul cotelor punctelor de detaliu in sistem de referinta Marea Neagra 
5. Intocmirea , desenarea si redactarea planului de situatie a parcelei scara 1: 500
6. Intocmirea planului de situatie cu reprezentarea cotelor punctelor de detaliu din zona, densitatea punctelor cotate fiind executata din 10 in 10 m.
7. Intocmirea planului cadastral intravilan Timisoara la scara 1:1000 si a planului de incadrare in zona, loc. Timisoara, la scara 1: 10.000.
· Geotehnia
Din studiile efectuate in zona se pot deduce urmatoarele

a) Terenul are o suprafata plana, astfel amplasamentul nu prezinta potential de alunecare.

b) Platforma face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS-BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona mentionata se incadreaza in complexul aluvionar a carui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgatoare, care au dus Ia transportarea si depunerea de particole fine (din diverse roci).

c) Suprafata relativ neteda a campiei a imprimat apelor curgatoare si a celor in retragere, cursuri ratacitoare cu numeroase brate si zone mlastinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de Ia foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns Ia straturi in genere separate in functie de marimea fragmentelor de baza.In asemenea situatii, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

d) Geologic, zona se caracterizeaza prin existenta in partea superioara a formatiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcatuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere Ia peste 200 m adancime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adancime si este strabatut de o retea densa de microfolii (fracturi).

e) Seismicitatea din punct de vedere seismic, normativul P100-1/2013 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cu Tc = 0,7 sec., ks = 0,20 ,  fata de care se va aplica sporul corespunzator clasei de importanta a constructiei in cauza.

f) Din punct de vedere climatic, zona Timisoara se caracterizeaza prin urmatoarele:

i) - Temperatura aerului:

-media lunara maxima : +(21÷22)0C in iulie, august

-media lunara minima: -(1÷2)0C in ianuarie

-maxima absoluta: +400C in 16.08.1952

-minima absoluta : -290C in 13.02.1935

ii) - Precipitatii:

-media lunara maxima: 70+ 80 mm in iulie

-media anuala : 600 + 700 mm

-cantitatea maxima in 24h, 100mm 

iii) - Vantul:

-directii predominante : nord - sud 16%

iv) Adancimea minima de inghet: 0,70 in conform STAS 6054-77 
In faza urmatoare urmeaza a se definitiva conditiile de stratificatie si fundare pe baza de lucrari de investigatie geotehnica individuale pe amplasamentul viitoarelor cladiri functie de caracteristicile tehnice ale acestora ( studiu geotehnic definitiv ).
· Studiu asupra problemelor de mediu
Protectia calitatii apelor
Terenul luat in studiu dispune de un sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere.
Apele meteorice de suprafata vor fi colectate la gurile de scurgere proiectate ce vor fi racordate la reteaua de canalizare din zona. O parte din apele meteorice vor fi preluate de spatiile verzi din interiorul parcelelei.

Protectia calitatii aerului
Terenul este retras fata de arterele majore de circulatie ceea ce presupune o retragere fata de o sursa importanta de poluare a aerului. Activitatea dezvoltata in noile unitati construite nu reprezinta surse de poluare a aerului.
Energia termica necesara incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru acest ansamblu va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardosea) alimentate cu gaze naturale, combustibil solid sau lichid si vor fi amplasate in incaperi special destinate cu suprafete si cos de fum corespunzatore.
 Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor
Activitatea de baza prevazuta in zona nu produce zgomote si vibratii care sa necesite masuri speciale de protectie impotriva zgomotelor.

Protectia solului si subsolului 
Activitatea propusa cat si cea din zona nu va implica operatii care pot periclita calitatile solului sau a subsolului. 
Gospodaria deseurilor
Deseurile produse in aceasta zona vor fi preluate de RETIM si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localitatii Timisoara.
Materialele necesare se vor aduce pe santier numai pe masura punerii lor in opera, fiind interzisa depozitarea acestora pe spatii verzi sau pe suprafata carosabila a strazilor existente.
Materialele se vor depozita in incinta in spatii special delimitate si protejate.
In timpul lucrarii de realizare a obiectivului, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu.
Gospodarirea substantelor toxice
Nu este cazul.
Gestionarea ambalajelor
Ambalajele generate in cadrul atelierelor se vor depozita in spatii amenajate de tip depozitare. Se propune reutilizarea lor, sau reciclarea la firme specializate.
Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Pentru asigurarea unui ambient necesar, cat si pentru a aduce un aport imbunatatirii calitatii aerului se vor amenaja gradini (spatiu verde privat), in interiorul parcelelor, asigurandu-se procentul minim de 20% impus prin regulamentul general de urbanism (R.G.U.).
Lucrari rutiere
Pentru a respecta necesarul de spatii pentru parcare (functiuni de invatamant - conform Anexa 2 PUG) s-a propus realizarea unei parcari in partea de nord a parcelei, si anume 56 locuri de parcare auto si 50 locuri pentru biciclete, si cate 15-20 locuri pentru biciclete in fiecare zona de acces pe parcela.
3.2  Prevederi P.U.G 
In PUG-ul Timisoarei aceasta zona este incadrata in intravilan, subzone de institutii si servicii publice si de interes public constituite in cladiri dedicate situate in afara zonei centrale. Din discutiile cu autoritatile locale a reiesit ca zona poate sa devina suport pentru marirea fondului construit al spatiilor educationale. Documentatia propune utilizarile functionale ale zonei, precum si traseele si profilele principalelor drumuri care vor deservi zona.
3.3  Valorificarea cadrului natural
Din punct de vedere al valorificarii cadrului natural nu se impune luarea de masuri speciale. Prin prezentul studiu s-a propus realizarea de zone verzi (spatiu verde privat) in interiorul parcelei si spatii verzi in aliniament, in lungul cailor de acces auto si pietonal.
Se va avea in vedere mentinerea/realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala. Se vor planta copaci pentru umbrire si cresterea calitatii spatiului exterior.
Terenul nu dispune de vegetatie inalta. 
Relieful zonei este plat, cu denivelari locale.
3.4  Modernizarea circulatiei

In apropierea amplasamentul au fost realizate lucrari de reabilitare a cailor de circulatie.

In cadrul amplasamentului se propun cai de acces cu latime de 3.5m, iar pentru zonele cu schimbare a cotei de nivel se propun rampe cu panta de pana la 10%.

Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este la alta cota fata de trotuarul adiacent).

Apele meteorice de suprafata vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reteaua de canalizare proiectata in zona.
3.5. 
    Zonificarea functionala, reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Interventiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalizate si au condus la urmatoarele principii de lucru:
· Generarea unei zone pentru noile spatii educationale in armonie cu spatiul exterior
· Asigurarea mai multor accese in zona studiata
· Spatii verzi – zone verzi de aliniament cu rol de protectie, spatii de joaca, teren pentru sport, spatii verzi amenajare sub forma de parc.
· Regim de inaltime maxim propus S+P+5E, H maxim propus =24.00m. 
· POT maxim=55%, CUT maxim=3.3, 
· Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitatilor pentru intreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz.
Functiunile propuse amplasate pe terenul pe care se propune P.U.Z.-ul, ce face obiectul acestei documentatii, vor fi doar functiuni fara impact asupra mediului.
- Bilant teritorial
	Zone functionale
	Existent
	Propus

	
	S [mp]
	% 
	S [mp]
	% 

	Zona implementare constructii sevicii si institutii publice
	2673.35
	10.69%
	19377.00
	 77.51%

	Zona circulatii si accese
	479.29
	1.92%
	2166.00
	8.66%

	Curte, Spatii verzi neamenajate
	20659.87
	82.64%
	-
	- 

	Spatii verzi amenajare
	1187.49
	4.75%
	3457.00
	13.83%

	Total suprafata teren
	25000.00 mp
	100.00%
	25000.00 mp
	100%


- Modul de utilizare al terenului
Parcela 1 zona sevicii si institutii publice
Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+3E 
H maxim propus =16.00m.
Parcela 2 zona sevicii si institutii publice
Regimul de inaltime maxim propus va fi de S+P+5E 
H maxim propus =24.00m.
Parcela 3 zona accese și platforme
- Se propun urmatorii indici:
Parcela 1 zona sevicii si institutii publice
POTmax. propus = 30%
CUT max. propus = 1.2
Parcela 2 zona sevicii si institutii publice
POTmax. propus = 55%
CUT max. propus = 3.3
Se va respecta Codul Civil in amplasarea constructiilor.
CUT maxim propus 3.3 se aplica doar in zona cu regim de inaltime S+P+5E (zona cu rol tampon intre constructiile cu regim maxim S+P+3E prevazute in cadrul incintei si zona P+6E prevazuta a se dezvolta in imediata vecinatate a limitei de proprietate Vest a parcelei). Pentru zona cu regim maxim S+P+3E din cadrul parcelei am prevazut un CUT maxim 1.2.

3.6.
Dezvoltarea echiparii edilitare

3.6.1.Alimentarea cu apa potabila si de incendiu

Alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat .

3.6.2.Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice 
Canalizarea se va realiza in sistem centralizat.
Apele pluviale cazute pe acoperisurile unitatilor aflate in zona de studiu, vor fi colectate prin sisteme de colectare specifice teraselor si retinute pe parcele. Apele pluviale cazute pe suprafata drumurilor de acces in zona studiata, vor fi colectate prin rigole betonate deschise, amplasate in lateralul drumurilor, vor fi conduse intr-un bazin de retentie, dupa ce au fost procesate printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere. Apele pluviale cazute pe zonele verzi se vor infiltra in sol

3.6.3.
Asigurarea cu energie electrica 
Alimentarea cu energie electrica se va face din retea existenta in zona, prin bransament subteran. Pentru alimentarea noilor consumatori se impune revizuiurea bransamentului existent.

3.6.4.Echiparea cu retele de telecomunicatii
Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de locuinte si functiuni complementare se preconizeaza realizarea unei amplificari a centralei telefonice din zona, iar printr-un cablu telefonic subteran se preiau noii abonati.

3.6.5.Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la reteaua de gaz existenta pe amplasament.

3.6.6.Asigurarea cu energie termica
Energia termica necesara pentru incalzirea cladirilor si a celorlalte spatii cat si pentru preparea apei calde menajere, va fi asigurata de cazane/centrale de incalzire proprii fiecarei constructii.

3.6.7.Deseurile menajere
Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat in cadrul cladirii de pe proprietate, în recipiente cu capac/ europubele, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizata a localitatii, prin colectarea de catre o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract. 
4.
CONCLUZII
Consecintele realizarii obiectivelor propuse:
Propunerea de noi unitati educationale in cadrul Centrului Pedagogic Waldorf va impulsiona zona spre dezvoltare, dat fiind conturarea nivelului calitatii spatiului public. Dezvoltarea acestui centru va genera cresterea familiilor tinere in zona, dat fiind relatia de apropiere mica intre locuinta si scoala – un parametru important ceea ce tine de siguranta, dar si timp castigat dimineata.
Punctul de vedere al elaboratorului asupra solutiei:
Solutia propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Va completa pattern-ul locuirii cu functiuni necesare pentru un trai mai bun.
Toate lucrarile ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei.
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