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CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII
	
I.01. Obiectul proiectului

Denumirea obiectului de investiții
	


REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. MUREȘ NR. 129

	Amplasamentul
	Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Mureș, nr. 129

	Titularul investiției
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

	Beneficiarul investiţiei
	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Str. Mureș, nr. 129

	Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie
	S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
CUI RO32707205, J35/157/2014
Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș
Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757
E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro















I.02. Caracteristicile amplasamentului
Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Mureș, nr. 129, având CF nr. 410342-C1, nr. top. 30335.
Categoria de folosința a terenului, pe care este amplasată construcția studiată, este de curți construcții, în zonă de locuințe. Terenul are o suprafață totală de 342,00 mp și o formă regulată. Clădirea studiată are forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile 14,50 m x 24,20 m.
Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan simetrică, este un tronson independent și are o singură scară. La parter nu există spații comerciale.	
	Clădirea studiată are forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile 14,50 m x 24,20 m. Accesul în clădire se realizează prin accesul principal din str. Mureș sau cel secundar de pe fațada posterioară. 
Vecinătățile parcelei sunt:
· La N : spațiu verde, parcări;
· La S : str. Mureș;
· [image: ]La V : locuință individuală;
· La E : locuință colectivă;

Amplasamentul studiat se identifică cu Extrasul de Carte Funciară cu nr. 410342-C1, nr. top. 30335. Terenul are o suprafață totală de 342,00 mp și o formă regulată. Clădirea studiată are forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile 14,50 m x 24,20 m.
Conform expertizei efectuate pentru clădirea studiată, având în vedere tipurile de lucrări propuse, ce constau în anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriilor din lemn și PVC, și faptul că acestea nu afectează structura de rezistență, nu sunt necesare lucrări de consolidare. Astfel nu se consideră necesară efectuarea studiului geotehnic.
Descrierea construcției existente
	Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan simetrică, este un tronson independent și are o singură scară. La parter nu există spații comerciale.	
	Clădirea studiată are forma în plan dreptunghiulară cu dimensiunile 14,50 m x 24,20 m. Accesul în clădire se realizează prin accesul principal din str. Mureș sau cel secundar de pe fațada posterioară. 
	
Fațada principală este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă și prezintă bordări cu placaje. Pe fațadă sunt 2 balcoane pe nivel. Fațada prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare și ale placajelor.
	Fațada posterioară este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă. Pe fațadă sunt 2 balcoane pe nivel. Fațada prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare.
	Fațada laterală stânga este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă și prezintă bordări cu placaje. Pe fațadă este un balcon pe nivel. Fațada prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare și ale placajelor.
	Fațada laterală dreapta este realizată cu beton aparent cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane sau logii. Fațada prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare. Aceasta este parțial alipită de clădirea vecină.

	Ușa principală și secundară de acces în clădire este din tâmplărie din PVC cu geam termoizolant. Tâmplăria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 22 balcoane. 
	La casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți, iar pardoseaua este de tip mozaic.

	În subsol pereții sunt nefinisați, iar pardoseaua este din beton sclivisit.
	Învelitoarea este din țiglă ceramică, iar scurgerea apelor pluviale se realizează printr-un sistem de jgheburi și burlane montate pe fațadă.
	Structura clădirii studiate este alcătuită din panouri mari prefabricate în sistem ”celular” având travei de 3,30 m, 2,40 m și adâncimea de 5,40 m. Înălțimea de nivel este 2,75 m. 

	Pereții interiori sunt din panouri mari prefabricate de 14,00 cm grosime. 
	Pereții exteriori sunt portanți și sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat și BCA (27,00 cm), având stratul interior de rezistență de 10,00 cm, termoizolație BCA de 12,00 cm și strat exterior de protecție de 5,00 cm. Termoizolația este inexistentă, cele două straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton, fapt ce poate determina apariția punților termice. De asemenea punțile termice apar și la monolitizarea dintre panouri. Puntea termică este acea suprafață, unde intră în contact două materiale ale căror capacități de reținere a căldurii sunt diferite, având loc o pierdere de căldură.
	
	Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan simetrică, este un tronson independent și are o singură scară. La parter nu există spații comerciale.	
Scară - 20 apartamente 
· 1   apartament cu 1 cameră
· 1   apartament cu 4 camere 
· 18  apartamente cu 3 camere 

 
	Starea construcției este în general bună, șarpanta și învelitoarea nu prezintă infiltrații de apă, structura acesteia se prezintă bine, finisajele exterioare nu prezintă degradări sau fisuri majore, jgheburile și burlanele sunt prezente, iar majoritatea tâmplăriilor au fost înlocuite cu tâmplării din PVC cu geam termoizolant.
	Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.
	Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente. Însă schimbarea tâmplăriilor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor, iar structura metalică a parapeților existenți la balcone va fi întărită.
	


CAP. II. SOLUŢII CONSTRUCTIVE 
Operațiile necesare reabilitării termice a unei clădiri, pentru sporirea eficienței energetice sunt următoarele:
· Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:
· Izolarea termică a părții opace a fațadelor;
· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;
· Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu panel PVC;
· Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;
· Izolarea termică a planșeului peste subsol.
· Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc. 
· Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cuaze, rosturi neetanșeizate etc.
	a)	Izolarea termică a părții opace a fațadelor
-	Lipirea plăcilor de vată minerală bazaltică se face după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport.
-	Se trasează orizontalitatea și se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate.
-	Termoizolarea cu vată minerală bazaltică presupune lipirea plăcilor cu mortar adeziv pe suprafața propusă pentru reabilitare termică, pregătită în prealabil. Aplicarea adezivului se face perimetral și în 3-5 puncte suplimentar la interior, pentru a evita dezlipirea.
-	Plăcile se montează decalat pe peretele de susținere în rânduri orizontale. Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a termosistemului.
-	Plăcile sunt fixate suplimentar cu dibluri. Se recomandă minim 5 dibluri/mp.
-	Peste plăcile montate se aplică un strat de mortar adeviz, apoi se fixează plasa de fibră de sticlă, susținută de colțari. Peste plasă se întinde un al doilea strat de mortar adeziv, ce se va nivela cu ajutorul dreptarului.
-	Finisarea peretelui se face cu tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție.
b)	Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă;
· Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.
c) Închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.
d) Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;
 Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Se va dispune un strat de difuzie, membrană perforată, termosudabilă, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm (8+8). Termoizolația se va proteja cu sapă, peste care se vine cu membrană hidroizolantă autoadezivă la rece și membrană bituminoasă hidroizolantă pe bază de bitum aditivat. Terasa propusă va fi necirculabilă.
e) Reabilitarea termică a planșeului peste subsol
Presupune fixarea și lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din plăci din polistiren expandat de 8 cm grosime. Termoizolația se va proteja cu un strat de mortar armat cu fibră de sticlă. 
Realizarea lucrărilor de intervenții are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.


III.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI
	               III. 01 Deviz general sistemul cu vată minerală bazaltică


DEVIZ GENERAL

	Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

	Reabilitare termica imobil - STR.MUREȘ, NR.129

	

	Proiect nr. 140 /1/ 2017


	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	3
	4

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	1.1.
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	2.1.
	Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.1. Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.3. Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Expertizare tehnică
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.1
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială
	911,15
	173,12
	1.084,27

	3.4.2
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor
	1.500,00
	285,00
	1.785,00

	3.5.
	Proiectare
	8.268,03
	1.570,93
	9.838,96

	 
	3.5.1. Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	1.366,72
	259,68
	1.626,40

	
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
	455,57
	86,56
	542,13

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	1.890,00
	359,10
	2.249,10

	
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție
	4.555,74
	865,59
	5.421,33

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achiziţie 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Consultanţă
	2.888,76
	548,86
	3.437,62

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	1.888,76
	358,86
	2.247,62

	
	3.7.2. Auditul financiar
	1.000,00
	190,00
	1.190,00

	3.8.
	Asistenţă tehnică
	4.333,14
	823,30
	5.156,44

	 
	3.8.1. Asistență tehnică proiectare
	1.822,30
	346,24
	2.168,54

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC
	1.822,30
	346,24
	2.168,54

	
	3.8.2. Diriginte de șantier
	2.510,84
	477,06
	2.987,90

	TOTAL CAPITOL 3.
	17.901,08
	3.401,21
	21.302,29

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	4.1.
	Lucrari de construcţii şi instalaţii
	361.308,34
	68.648,58
	429.956,91

	4.2.
	Montaj utilaj tehnologic
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.5. 
	 Dotări 
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.6. 
	 Active necorporale 
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 4 
	361.308,34
	68.648,58
	429.956,91

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 5.1. 
	 Organizare de şantier   
	8.795,88    
	1.671,22    
	10.467,11    

	 
	 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
	4.798,03
	911,64
	5.709,67

	
	 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 
	3.997,85
	759,59
	4.757,44

	 5.2. 
	 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.3. 
	 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 
	36.130,83
	6.864,86
	42.995,69

	 5.4. 
	 Cheltuieli pentru informare și publicitate 
	3.300,00
	627,00
	3.927,00

	 TOTAL CAPITOL 5 
	48.226,71    
	9.163,09    
	57.389,80    

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 

	 TOTAL GENERAL 
	427.436,13    
	81.212,88    
	508.649,01    

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	366.106,37    
	69.560,21    
	435.666,58    

	
	
	
	
	


	




III.02   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției
a) Indicatori valoricii, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.
	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	4
	5

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	TOTAL CAPITOL 3.
	17.901,08
	3.401,21
	21.302,29

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	 TOTAL CAPITOL 4 
	361.308,34
	68.648,58
	429.956,92

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 TOTAL CAPITOL 5 
	48.226,71
	9.163,09
	57.389,80

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL 
	427.436,13
	81.212,88
	508.649,01

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	366.106,37
	69.560,22
	435.666,59





b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.
    Termenul de execuție al lucrărilor: 4 luni.




Întocmit,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
      ing. Bogdan Nemeș
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