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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic ,,Carmen Sylva"
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, B-dul C. D. Loga, Nr. 45,
TITULARUL INVESTIŢIEI

Municipiul Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1
NUMĂR PROIECT


01/08/49
DATE TEHNICE




Suprafata teren:                                8.629,00 mp
Regim de înălțime:


 P+2E si partial P 
Suprafața construită:

            2.740,00 mp 
Suprafața desfășurată:
            7.994,00 mp

Suprafata trotuare si platforme:       2.075,00 mp

Suprafata spatii verzi:                       3.814,00 mp

POT existent mentinut:
            31.75%   
CUT existent mentinut:                     0.87

Categoria de importanta:       
C

Clasa de importanta:
III
Sistemul constructiv:
Sistemul structural este alcatuit din pereti structurali din zidarie   neconfinata si plansee cu grinzi metalice si boli din zidarie.
DESCRIEREA FUNCTIONALA, SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

Prin proiect se propune reabilitarea acoperisului, fatadelor, tamplariei, podului si a sistemului decolectare si evacuare ape pluviale, pentru obiectivul „Liceul Pedagogic Carmen Sylva”. Imobil Monument istoric cod LMI: TM-II-m-B-06148 „Scoala de fete, azi Liceul Carmen Sylva”. Lucrarile de interventii la corpul A (P+2E), B (P+1E), C (Dp+P+2E), D (P+2E) stabilite in urma concluziilor si a masurilor expertului tehnic, a auditorului energetic au ca scop final scaderea consumului anual de energie, prin cresterea performatei energetice a imobilului si vor consta in: 
· Reabilitarea termica prin montarea de BCA multipor pe suprafata interioara a zidurilor perimetrale exterioare cu grosimea de 5 cm. Montarea termosistem pe planseul superior din vata minerala de 25 cm grosime. 

· Reabilitarea peretilor exteriori se vor realiza in mod unitar pentru intregul imobil, cu pastrarea caracterului arhitectural al imobilului si al zonei. Se vor respecta cu strictete detaliile arhitecturale si materialele din care sunt executate.Finisajele exterioare vor necesita interventii de reparatii si curatare generala a fatadelor. Pe zonele unde au avut loc decopertari si deteriorari la nivelul finisajului si a tencuielii exterioare, se va interveni cu curatarea pe suprafata respectiva prin inlaturarea materialelor existente, si refacerea zonelor cu materiale din aceasi categorie. 

· Placarile de caramida se vor indeparta acolo unde este necesara aplicarea hidroizolatiilor si se vor reface prin aceasi maniera de aplicare in care se va folosi mortar ca si material de fixare. In zonele unde placarile de caramida sunt sparte, deterioarate sau lipsesc, aceste suprafete se vor curata corecpunzator si se vor completa cu acelas tip de material folosit.

· Tamplaria exterioara din lemn se va mentine si se va restaura acolo unde este necesar folosindu-se acelas tip de material precum cele existente, si se va dubla tamplaria, cu tamplarie din PVC acolo unde este necesar. In cazul in care este necesara inlocuirea, geamul ferestrelor si vitrinelor se va realiza in conformitate cu cel original.

· Se va folosi tencuiala pe baza de ciment, glet de finisaj si vopsitori lavabile interioare normale si pe bazade latex acolo unde este necesara.

· In grupurile sanitare peretii se vor finisa cu placari ceramice ( faianta ) si vipsitori lavabile rezistente laumezeala.

· Acoperisul constructiei este realizat in sitem de sarpanta avand structura din lemn, acoperit cu tigla ceramica tip solzi. Intreaga structurale din lemn a acoperisului va fi tratata si ignifugate corespunzator. Se va interveni acolo unde au avut loc sparturi sau lipsuri si infiltratii de apa, se vor reface toate straturile necesare impreuna cu completarea bucatilor lopsa din invelitoare
· Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatade/terasele cladirii, montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie . 
· Refacerea trotuarelor perimetrale, in scopul eliminarii infiltratiilor la structura cladirii. 
· Refacere panta pardoseala terase neacoperite. 
· Masuri de reparatii/consolidare a cladirii acolo unde cazul. 
· Lucrarile specifice necesare avizului ISU, prin inlocuirea tamplariei, sau schimbarea sensului de deschidere a usilor interioare pentru o evacuare corespunzatoare. 
· Repararea fisurilor in zidarii. Tratarea corespunzatoare a zidurilor pentru a nu aparea igrasie si infiltratii de apa.

DURATA DE REALIZARE A LUCRARILOR:

12 luni

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     9.713.567,41 lei,
                                                                                                 din care C+M:    7.721.606,70 lei       
SEF SERVICIUL REABILITARI                                                                                         CONSILIER SR
Gabriela Bica                                                                                                                            Camelia Croicea

