S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. 





  PROIECT NR: 190 / 2017





                                Anexa nr. 2 la HCL. nr.            /           .2022
DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Denumirea obiectivului:
”REABILITARE TERMICĂ IMOBIL 
STR. ARIEȘ, NR. 20”
Amplasament:
Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Arieș, nr. 20
Ordonator principal de 

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
credite/investitor:
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș
Ordonator de credite

MUNICIPIUL TIMIȘOARA
(secundar/terțiar):
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș
Beneficiar:
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, str. Arieș, nr. 20
Faza de proiectare:
D.T.P.Th. + C.S. + D.E. (DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ     PENTRU PROIECTUL TEHNIC + CAIETUL DE SARCINI+ DETALII EXECUȚIE)
Proiectant general:


S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L, 
Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis

C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014





e-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro





Tel: 0720 315 097

Număr proiect:


190 / 2017, revizuit
Număr contract:


111 / 17.07.2017
Data elaborării


Noiembrie – 2021
CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII
	I.01.    Obiectul proiectului
· Denumirea obiectivului de investiție
	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL
 STR. ARIEȘ NR. 20

	· Amplasamentul investiției
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Str. Arieș nr.20, jud. Timiș

	· Titularul investiției
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

	· Beneficiarul investiției
	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Str. Arieș, nr. 20

	· Proiectantul general
	S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

CUI RO32707205, J35/157/2014

Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș

Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757

E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro


· Numărul proiectului


        190/2017

· Data




        Noiembrie 2021

· Faza de proiectare 


        D.T.P.Th. + C.S. + D.E.

I.02. 
Caracteristicile amplasamentului
Încadrarea în localitate și zonă

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Arieș, nr. 20, având CF nr. 401989-C1, nr. top. 26618.
Descrierea terenului
Categoria de folosința a terenului, pe care este amplasată construcția studiată, este de curți construcții, în zonă de locuințe. Terenul are o suprafață totală de 1833,00 mp, iar construcția are o formă regulată, cu dimensiunile maxime în plan 16,30 m x 109,68 m.

Accesul principal se face prin accesele situate pe fațada secundară. Imobilul nu are accese secundare.

Vecinătățile parcelei sunt:

· La N : drum , clădire P+1E;

· La S : spațiu verde, locuințe colective;

· La V : drum ,clădire P+1E;

· La E : str.Arieș;

[image: image1.emf]
Conform expertizei efectuate pentru clădirea studiată, având în vedere tipurile de lucrări propuse, ce constau în anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriilor din lemn și PVC, și faptul că acestea nu afectează structura de rezistență, nu sunt necesare lucrări de consolidare. Astfel nu se consideră necesară efectuarea studiului geotehnic.

Caracteristici urbanistice

Lucrarea are la bază certificatul de urbanism cu nr. 1454 din 03.07.2020 emis de Primăria Municipiului Timișoara.

Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014, clădirea este amplasată într-o zonă de locuințe colective și complementare, regim de înălțime P+2E.

Relația cu construcțiile invecinate

     Clădirea  nu este alipită l de  nici o construcție vecină.

Restricții impuse de rețelele edilitare

Terenul este traversat de rețele edilitare și se impun restricții sau distanțe de protecție, conform avizelor de amplasament.

Modul de asigurare al utilităților

Construcția studiată dispune de facilități precum rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare, rețea de alimentare cu agent termic, rețea de alimentare cu gaz, rețea de alimentare cu energie electrică, rețea fibră optică telecomunicații, căi de acces asfaltate.

I.03.Analiza situației existente.

Arhitectura
Imobilul are un regim de înălțime S+P+6E, are forma în plan simetrică, este un tronson independent și este compus din 5 scări. La parter există numai spații comerciale. 

Clădirea studiată are forma în plan neregulată cu dimensiunile 16,30 m x 109,68 m. Accesul principal în clădire se face prin accesele situate la fațada secundară. Clădirea nu are accese secundare.

Fațada principală este realizată cu beton aparent cu textură netedă. Pe fațadă sunt 10 balcoane pe etaj. Fațada prezintă degradări.
Fațada posterioară este realizată cu beton aparent cu textură netedă. Pe fațadă sunt 10 balcoane pe etaj. Fațada prezintă degradări.

Fațada lateral dreapta este realizată cu beton aparent cu textură netedă. Pe fațadă sunt 2 balcoane pe etaj. Fațada prezintă degradări.
Fațada lateral stânga este realizată cu beton aparent cu textură netedă. Pe fațadă sunt 2 balcoane pe etaj. Fațada prezintă degradări
Ușile principale de acces sunt din tâmplărie metalică. Tâmplăria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 144 de balcoane.

La casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți, iar pardoseaua este de tip mozaic.
Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu membrană bituminoasă.
Structura de rezistență
Structura clădirii studiate este alcătuită din panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”.
Pereții interiori sunt din panouri mari prefabricate de 15,00 cm grosime. 
Pereții exteriori sunt portanți și sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat și BCA (27,00 cm), având stratul interior de rezistență de 9,50 cm, termoizolație BCA de 12,50 cm și strat exterior de protecție de 5,00 cm. Termoizolația este inexistentă, cele două straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton, fapt ce poate determina apariția punților termice. De asemenea punțile termice apar și la monolitizarea dintre panouri. Puntea termică este acea suprafață, unde intră în contact două materiale ale căror capacități de reținere a căldurii sunt diferite, având loc o pierdere de căldură.
Planșeele sunt din panouri mari de 13 cm din beton armat prefabricat, iar scările sunt cu o rampă din beton armat prefabricat. Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.
Acoperișul este tip terasă necirculabilă cu membrană bituminoasă. Starea lor este bună. Nu au fost realizate reparații în ultimii ani. 
Infrastructura este alcătuită din pereți de subsol având 30,00 cm grosime, iar fundația este continuă din beton realizat monolit. 
Pereții despărțitori sunt realizați din elemente din beton armat având grosimea de 7,00 cm.
Instalațiile

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim. 

Încălzirea se realizează  în totalitate cu centrale termice pe gaze naturale.
Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind DelGaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel Distribuție.

Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii.
Concluziile expertizei
Datorită ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, în multe cazuri, datorită condițiilor dificile de execuție, s-au produs și derapaje de la calitatea construcției. Deficiențele cele mai frecvente au fost:

· Graifuirea (îndoirea) mustăților de îmbinare între panourile unui nivel și următorul

· Betoane cu segregări în centuri și monolitizări

· Rezemări defectuoase așe planșelor pe pereții interiori

· Izolația termică din rostul vertical, la pereții exteriori, deteriorată

· Izolația termică a panourilor exterioare au multe punți termice

Pe durata de folosință a blocului analizat în acest proiect nu s-au constatat avarii suplimentare la structura de     rezistență. De asemenea nu s-au înregistrat avarii majore cauzate de cutremure.

Starea construcției este în general bună, terasa nu prezintă infiltrații de apă, structura acesteia se prezintă bine, finisajele exterioare nu prezintă degradări sau fisuri majore. Tâmplăria a fost înlocuită parțial cu tâmplării din PVC cu geam termoizolant.

Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției.

Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.

Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente. Însă schimbarea tâmplăriilor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor, iar structura metalică a parapeților existenți la balcone va fi întărită.

CAPITOLUL II. DESCRIERE FUNCȚIONALĂ                                                                                

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE
Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Arieș, nr. 20, având CF nr. 401989-C1, nr. top. 26618.

An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție


Clădirea studiată este alcătuită dintr-un singur corp de clădire.


Anul construirii clădirii este: 1978
a) Suprafața construită - 1719,00 mp
b) Suprafața construită desfășurată - 11809,00 mp

c) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente


Funcțiune: locuințe colective


Regim de înălțime: S+P+6E


Hmax a clădirii: + 24,25 m (de la cota ±0,00)


Hmax cornișă: +21,75 m (de la cota ±0,00)


Dimensiunile maxime în plan ale clădirii: 16,30 m x 109,68 m

Suprafața terenului: 1833,00 mp


Suprafață construită etaj I, II, III, IV, V, VI: 1648,00 mp
Suprafață construită etaj tehnic: 161,70 mp


Suprafața utilă: 9071,00 mp


Înălțimea liberă a unui nivel: 2,50 m


Volumul interior încălzit al clădirii: 25470,45 mc


POT: 93,78 %


CUT: 6,44



Scara A – 24  apartamente 


Scara B – 24  apartamente 

Scara C – 24  apartamente 

Scara D – 24  apartamente 

Scara E – 24  apartamente 
CAP. III. SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI DE FINISAJ
Operațiile necesare reabilitării termice a unei clădiri, pentru sporirea eficienței energetice sunt următoarele:

· Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:

· Izolarea termică a părții opace a fațadelor;

· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;

· Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu panel PVC;

· Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

· Izolarea termică a planșeului peste subsol.

· Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc.

· Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cuaze, rosturi neetanșeizate etc.

Realizarea lucrărilor de intervenții are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

Aceste lucrări presupun anveloparea clădirii cu materiale, ce au caracteristici termoizolante conform cerințelor în vigoare, dar și identificarea altor elemente componente ale fațadelor, ce reduc eficiența energetică a clădirii și care necesită a fi înlocuite sau îmbunătăție.

III.01.Închiderile exterioare și compartimentările interioare
· Înlocuirea tâmplăriei

Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

· Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;

· La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;

· După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior (din PVC) se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;

· Glaful exterior al ferestrelor (din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic) se va monta după aplicarea pe fațadă a tuturor elementelor sistemului termoizolant;

· După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;

· Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.

· Închiderea balcoanelor
Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.

· Se propune întărirea structurii metalice existente a parapetului și aplicarea termoizolației asemeni specificaților de la pereții exteriori;

· Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor aduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.
· Lucrări conexe:
· Înlocuirea glafurilor exterioare la geamurile ce nu sunt propuse spre a fi schimbate;
III.02.Finisaje interioare

· Reabilitarea termică a planșeului peste subsol

Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol peste valoarea minimă de 2.90 m2K/W, prevăzută de Mc001/I-2006, presupune fixarea și lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din plăci din polistiren expandat de 8 cm grosime. Termoizolația se va proteja cu un strat de mortar armat cu fibră de sticlă. Prin aplicarea acestui strat termoizolant se atinge rezistența minima adimisă de 2.967 m2K/W.

Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 8 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

· Lucrări conexe
Se vor reface spaleții și se vor monta glafurile interioare la golurile unde s-a înlocuit tâmplăria.

III.03.Finisaje exterioare
· Reabilitarea termică a pereților
Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea de 1.80 m2K/W, prevăzută de norma metodologică, se va realiza prin izolarea termică a pereților exteriori cu un strat de vată bazaltică de10 cm, inclusiv protecția acestuia prin aplicarea tencuielii exterioare. Prin aplicarea acestui strat termoizolant se va obține o valoare a rezistenței termice de 2.615 m2K/W.

Operații de pregătire a suprafețelor:

· Demontarea aparatajelor, cablurilor, burlanelor sau a altor elemente ce pot interfera cu lucrările de reabilitare;

· Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

· Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

· Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;

· Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

· Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

· Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

· Reabilitarea termică a pereților- mod de punere în operă 
· Lipirea plăcilor de vată minerală bazaltică se face după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport.

· Se trasează orizontalitatea și se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate.

· Termoizolarea cu vată minerală bazaltică presupune lipirea plăcilor cu mortar adeziv pe suprafața propusă pentru reabilitare termică, pregătită în prealabil. Aplicarea adezivului se face perimetral și în 3-5 puncte suplimentar la interior, pentru a evita dezlipirea.

· Plăcile se montează decalat pe peretele de susținere în rânduri orizontale. Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a termosistemului.

· Plăcile sunt fixate suplimentar cu dibluri. Se recomandă minim 5 dibluri/mp.

· Peste plăcile montate se aplică un strat de mortar adeviz, apoi se fixează plasa de fibră de sticlă, susținută de colțari. Peste plasă se întinde un al doilea strat de mortar adeziv, ce se va nivela cu ajutorul dreptarului.

Finisarea peretelui se face cu tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele
III.04.Acoperișul și învelitoarea.

· Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

Sporirea rezistenței termice a planşeului peste valoarea minimă de 5.00 m2K/W, prevăzută în metodologia de calcul Mc001/I, prin îndepărtarea straturilor exterioare deteriorate (hidroizolatie și beton de panta) și montarea unui nou strat termoizolant, de calitate și grosime corespunzătoare noilor cerințe. Stratul termoizolant va fi alcătuit din plăci de polistiren expandat de înaltă densitate, cu grosime de 16 cm, protejate cu o șapă din mortar de ciment armată. Stratul termoizolant va îmbrăca aticul și se va racorda cu cel al fațadei clădirii. Prin aplicarea acestui strat termoizolant se va obține o valoarea a rezistenței termice de 3,192 m2K/W.

Operații:

· Nu se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă;
· Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Se va dispune un strat de difuzie, membrană perforată, termosudabilă, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm (8+8). Termoizolația se va proteja cu sapă, peste care se vine cu membrană hidroizolantă autoadezivă la rece și membrană bituminoasă hidroizolantă pe bază de bitum aditivat. Terasa propusă va fi necirculabilă.
Lucrări conexe

Pe lângă reabilitarea planșeului se propun reparații la elementele deteriorate (învelitoare, jgheaburi/burlane).

III.05.Instalaţii.
Beneficiarul are obligația de a dota clădirea cu mijloace de primă intervenția la incendiu (stingătoare).

III.06.Amenajări exterioare.

· Lucrări conexe:
Se propune defacerea trotuarelor perimetrale și refacerea acestora.

· Alte lucrări
După terminarea lucrărilor se va monta o placă pentru asigurarea publicității proiectului, având dimensiunile 80 cm x 50 xm, la accesul principal.

Notă: înainte de a comanda materialele și de a alege culorile, să se primească acceptul în scris de la beneficiar, pentru mostrele prezentate! Înainte de realizarea aprovizionării cu materiale se va consulta întregul proiect.

II. 02 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIE
 SISTEMUL CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ
	DEVIZ GENERAL

	Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ARIES, NR.20

	Proiect nr. 190/2017

	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	1.1.
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	2.1.
	Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1. 
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2. 
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	 Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Expertizare tehnică
	1.630,00
	309,70
	1.939,70

	3.4.1
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială
	3.260,00
	619,40
	3.879,40

	3.4.2
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor
	10.000,00
	1.900,00
	11.900,00

	3.5.
	Proiectare
	32.150,00
	6.108,50
	38.258,50

	3.5.1. 
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2. 
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.
	 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	3.260,00
	619,40
	3.879,40

	3.5.4. 
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
	1.630,00
	309,70
	1.939,70

	3.5.5. 
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	7.700,00
	1.463,00
	9.163,00

	3.5.6. 
	Proiect tehnic și detalii de execuție
	19.560,00
	3716,40
	23.276,40

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achiziţie 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Consultanţă
	2.800,00
	532,00
	3.332,00

	3.7.1. 
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	1.800,00
	342,00
	2.142,00

	3.7.2. 
	Auditul financiar
	1.000,00
	190,00
	1.190,00

	3.8.
	Asistenţă tehnică
	19.260,00
	3.659,40
	22.919,40

	3.8.1. 
	Asistență tehnică proiectare
	3.260,00
	619,40
	3.879,40

	3.8.1.1. 
	Pe perioada de execuție a lucrărilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.1.2. 
	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	6.520,00
	1.238,80
	7.758,80

	3.8.2. 
	Diriginte de șantier
	16.000,00
	3.040,00
	19.040,00

	TOTAL CAPITOL 3.
	69.100,00
	13.129,00
	82.229,00

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	4.1.
	Lucrari de construcţii şi instalaţii
	3.137.475,78
	596.120,40
	3.733.596,18

	4.2.
	Montaj utilaj tehnologic
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.5. 
	 Dotări 
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.6. 
	 Active necorporale 
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 4 
	3.137.475,78
	596.120,40
	3.733.596,18

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 5.1. 
	 Organizare de şantier   
	38.104,18
	7.239,80
	45.343,98

	 5.1.1.  
	 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
	23.287,56
	4.424,64
	27.712,20

	 5.1.2.  
	 Cheltuieli conexe organizării de șantierului 
	14.816,62
	2.815,16
	17.631,78

	 5.2. 
	 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 5.2.1.  
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.2.  
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.3. 
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.4. 
	 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.5. 
	 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.3. 
	 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% 
	313.747,58
	59.612,04
	373.359,62

	 5.4. 
	 Cheltuieli pentru informare și publicitate 
	3.300,00
	627,00
	3.927,00

	 TOTAL CAPITOL 5 
	355.151,76
	67.478,84
	422.630,60

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 TOTAL GENERAL 
	3.561.727,54
	676.728,24
	4.238.455,78

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	3.160.763,34
	600.545,04
	3.761.308,38


III.02. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

· Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.
	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	TOTAL CAPITOL 3.
	69.100,00
	13.129,00
	82.229,00

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	 TOTAL CAPITOL 4 
	3.137.475,78
	596.120,40
	3.733.596,18

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 TOTAL CAPITOL 5 
	355.151,76
	67.478,84
	422.630,60

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL 
	3.561.727,54
	676.728,24
	4.238.455,78

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	3.160.763,34
	600.545,04
	3.761.308,38


· Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Termenul de execuție al lucrărilor: 10 luni.
Întocmit,

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

      ing. Bogdan Nemeș
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