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                                       S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L.


  DEPARTAMENTUL PROIECTARE, CONSULTANTĂ, CERCETARE                                                        A609    

                                                                          Anexa 2 la HCLnr._________________      
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Denumirea obiectivului:             REABILITARE  TERMICĂ IMOBIL STR. 
                                                            INTRAREA  DOINEI NR. 19-21-23-25-31
Amplasament:                          Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Intrarea Doinei, 

                                               nr. 19-21-23-25-31

Ordonator principal 
                  Municipiul Timişoara
de credite/investitor: 
    B-dul. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş
Ordonator de credite
                Municipiul Timişoara
(secundar/terţiar)
                 B-dul. C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiş
Beneficiar:                                 ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI,
                                                     Intrarea. Doinei, nr. 19-21-23-25-31
Faza de proiectare:                     PROIECT TEHNIC                                              
Proiectant general:                    S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L. 
Str.Nicolae Titulescu, nr.20, bl.A53, sc.3, ap.1-3 

Municipiul Vulcan, jud. Hunedoara 

Tel/fax; 0254 570973 

e-mail: alpinv@yahoo.com
Număr proiect: 

PROIECT NR:   A609 (A609/1; A609/2; A609/3; A609/4, A609/5)
Număr contract:

167/ 06.11.2017
Obiectivele proiectului sunt:

· Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru 170 apartamente care fac parte din cladirea rezidenţială supusă reabilitării; 

· Creşterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 189,71 kWh/mp/an; 

· Creşterea nivelului de protecţie a mediului înconjurator prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 556,94 echivalent tone CO2; 

Memoriu tehnic general
1.Prezentarea scenariului/opțiunii aprobat(e) în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

1.1 Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

a) Descrierea amplasamentului;

Imobil situat în judeţul Timiş, municipiul Timișoara  pe  str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31, identificat prin CF COLECTIVA NR. 407558-C1 TOP 1023/1/2, CF COLECTIVA NR. 409262-C1 TOP 1021/1/1/2,1023/2, CF COLECTIVA NR. 407800-C1 TOP 1021/1/1/3,1022/1/1/2, 1023/3/2,                      CF COLECTIVA NR. 403758-C1 TOP 1021/1/1/4,1022/1/1/3, CF COLECTIVA NR. 405062-C1 TOP 1023/1/3, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014.
       Folosința actuală : bloc de locuințe cu un număr de 170 de apartamente.

Imobilul are următoarele regimuri de înălțime S+P+MZ+8E- sc. 19 și sc. 21, S+P+6E+2ER-sc.23 și 31,      și S+P+8E- sc. 25 și  are formă în plan neregulată. Accesul se face din strada Intrarea Doinei.

b) Topografia;

Din punct de vedere topografic, terenul este relativ plan.

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei

Timişoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene(varianta adriatică). Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea şi neregularitatea proceselor atmosferice. Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polarcontinental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic şi influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbuşitoare. Temperatura medie multianuală este de 10,6ºC, iar precipitaţiile, mai bogate în lunile mai-iulie şi noiembrie-decembrie, ating o medie de 592mm/an, favorabilă culturii plantelor de câmp.

d) Geologia, seismicitatea;

Amplasamentul clădirii se găsește în Municipiul Timișoara și se încadrează în zona climatică cu valoarea încărcării caracteristice din zăpadă pe sol sk = 1,50 kN/m2, conf. codului de proiectare CR 1-1-3/2012 și în zona de acțiune a vântului cu valoarea de referință a presiunii dinamice qb = 0.40 kN/m2, conf. codului de proiectare CR 1-1-4/2012, respectiv în zona seismică cu valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag = 0.16g şi perioada de colţ Tc = 0.7s, conf. codului P100-1/2006, respectiv ag = 0.20g și perioada de colț Tc = 0.7s, conf. codului P100-1/2013. 

e) Devierile și protejările de utilități afectate;

Nu este cazul.

f) Sursele de apă, energia electrică, gaze, telefon și alte asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

Obiectivul studiat, în momentul de față din punct de vedere al utilitățiilor este în urmatoarea situație:


Energie electrică: clădirea este branșată la rețeaua de energie electrică.


Apa potabilă: clădirea este branșată la  rețeaua de alimentare cu apă potabilă  a localității.


Canalizare: clădirea este legată la sistem de canalizare al localității.

Termic: din punct de vedere termic obiectivul este încălzit prin sistem centralizat.

Ventilație: obiectivul nu prezintă un sistem de ventilație centralizat.


Climatizare: Clădirea nu prezintă un sistem centralizat de climatizare (anumite apartamente prezintă un sistem de climatizare individual-nesemnificativ).

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

Din punct de vedere al zonelor învecinate construcția se învecinează cu:

· La nord terenul se învecinează cu blocuri de locuințe

· La est terenul se învecinează cu Facultatea de Arte și Design

· La vest terenul se învecinează cu Spitalul Clinic Municipal de Urgență și Parcul Botanic

· La sud terenul se invecineaza cu Piața Mărăști.

Acesul la parcelă realizandu-se de pe intrarea Doinei și drumul european E70.

h) Căile de acces provizorii;

Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil;

Construcția este inclusă în lista zonelor istorice protejate dar nu este înscrisă în lista monumentelor istorice. Conform informațiilor din Certificatul de urbanism. 

1.2.Soluția tehnică:
a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Construcția se încadrează la CATEGORIA  “C” DE IMPORTANŢĂ (conf. H.G. 766 din 21.11.1997, art. 6) și la CLASA “III” DE IMPORTANŢĂ (conf. P100-1/2013 tabelul 6.4.). Construcția este inclusă în lista zonelor istorice protejate dar nu este înscrisă în lista monumentelor istorice. Conform informațiilor din Certificatul de urbanism. 
Construcţia a fost finalizată în anul 1986, iar structura de rezistență a fost proiectată în jurul anului 1984. Tipul proiectului cadre din beton armat. Structura a fost proiectată la gradul 7.0-7.5 de seismicitate, conform Normativului P100-81.

Clădirea este de formă neregulată cu casa scărilor pe laterală din strada Intrarea Doinei, cu rost de dilatare între tronsoane. 

Dimensiunile generale în plan : 

Scara 19: 

30.8 x 18.80 m. 

Scara 21: 

30.8 x 18.80 m. 

Scara 23: 

29.2 x 19.9 m. 

Scara 25: 

26.12 x 20.50 m. 

Scara 31: 

30.75 x 16.1 m. 

Număr apartamente:


170

Suprafaţa construită:

             2.147,93 mp
Suprafaţa construită desfăşurată:          19.954,10 mp
Suprafață utilă totală:

          13.205,58 mp
Suprafață utilă încălzită:

          13.100,06 mp
La parterul clădirii și mezaninul scării 19 și scării 21 sunt prevăzute spații comerciale. 

Din proiectul blocului, fiecare scară a fost dotată cu lift.

De la punerea în exploatare, clădirea și-a păstrat  funcțiunea de bloc de locuințe. 

Imobilul are următoarele suprafețe:

Sacara 19:

	Suprafață construită
	
	Sc=
	491.74
	m2

	Suprafață  desfasurată
	Sd=
	5.132,18
	m2


  Suprafață utilă                                        Su=      2.961,47    m2
Sacara 21:

	Suprafață construită
	
	Sc=
	491.74
	m2

	Suprafață  desfasurată
	Sd=
	5.132,18
	m2


  Suprafață utilă                                         Su=     2.961,47    m2
Sacara 23:

	Suprafață construită
	
	     Sc=
	407.00
	m2

	Suprafață  desfasurată
	   Sd=
	3.325,24
	m2


   Suprafață utilă                                       Su=       2.315,15     m2

	Sacara 25:

Suprafață construită
	
	        Sc=
	397.55
	m2

	Suprafață  desfasurată
	      Sd=
	3.485,55
	m2


   Suprafață utilă                                       Su=      2.697,80    m2
Sacara 31:

	Suprafață construită
	
	Sc=
	359,90
	m2

	Suprafață  desfasurată
	Sd=
	2.878,95
	m2


   Suprafață utilă                                      Su=      2.269,69 m2
b) Varianta constructivă de realizare a investiției;

· izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

· izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei);

· închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

· izolarea termică a planşeului peste subsol, aferente spațiilor comune intrării în casele de scară.

În completarea lucrărilor de bază sunt vizate alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentei și măsurile conexe care contribuie la implementarea componentelor, astfel:

· înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe; 

· repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

· demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

· refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

· refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scarii);
Situația propusă

Principalele lucrari vizate de proiect sunt lucrările de reabilitare termică a anvelopei, care cuprind:

· izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;

· izolarea termică a faţadei – parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei);

· închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

· izolarea termică a planşeului peste subsol, aferente spațiilor comune intrării în casele de scară.

În completarea lucrărilor de bază sunt vizate alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor componentei și măsurile conexe care contribuie la implementarea componentelor, astfel:

· înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe; 

· repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

· demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

· refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;

· refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scarii);
Lucrări conforme cerinței ”C„ – siguranță la incendiu


Subsolul continuă funcțional cu casa de scări a nivelurilor supraterane printr-o ușă etanșă la foc 1 oră dispusă la cota parterului, conform art. 2.6.27 din P 118/99. Casa de scară de la nivelul parterului este închisă prin dispunerea unui perete CO(CA1) rezistent la foc minim 180 minute, conform articolului 2.6.28 din P 118/99.

Evacuarea fumului se face prin montarea unor trape de desfumare la ferestrele din partea superioară a casei scării.

Pentru atingerea obiectivelor specifice, proiectul cuprinde următoarele lucrări:

Izolarea termica a fațadelor partea vitrată

Se va realiza înlocuirea tâmplăriei exterioare existente / geamului, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive / fante / grile higroreglabile, pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

Tâmplăria aferentă spațiilor încălzite existentă din lemn, metal precum neconformă se va înlocui cu tâmplărie termoizolantă cu glaf exterior, având următoarele caracteristici: comportarea la încovoiere din vânt = clasa B2; rezistența la deschidere-închidere: min. 10.000 cicluri-la ferestre și min. 100.000 cicluri la uși; etanșeitatea la apă: min. clasa 5A; permeabilitatea la aer: min. clasa 3; nr. min de schimburi de aer=0,5 schimburi/h; izolarea la zgomot: min. 25 dB. Cerințele minim constructive pentru tâmplărie vor fi: profil cu 5 camere, culoare albă; clasa A; armătură oțel zincat; grila de ventilație pentru aerisirea controlata (higroregrabile) a spatiilor ocupate; geamuri termoizolante, feronerie oscilobatantă cu închidere multipunct. Rezistența termică corectată a tâmplăriei va fi min. 0,77 m2K/W, iar clasa de reacție la foc min. C-s2,d0, A1 sau A2-s1, d0.

Toată tâmplăria modernizată va fi dotată cu grile de ventilare mecanică care asigură controlul fluxului de aer în funcție de umiditatea detectată în spațiul interior.

Izolarea termica a pereților exteriori parte opacă: 

Cod de identificare produs: MW-EN13162-T5-DS(T+)-CS(10/Y)30-TR10-WS.
Premergător aplicării termosistemului se vor îndepărta toate straturile de tencuieli ce se desprind, se va curăța stratul suport și se va spăla.
Se vor realiza următoarele lucrări de anvelopare a suprafeței opace:

· se vor termoizola pereții exterior, tinand cont de detaliile din proiect, cu vată minerală bazaltică cu următoarele caracteristici minime: RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție la foc A1 sau A2-s1d0 cu o grosime de 10 cm. Șpaleții vor fi termoizolați cu vata minerala : RC=30 kPa, RT=10 kPa, cu o reacție minimă la foc  A1 sau A2-s1d0 și o grosime de minim 2  cm. Conductivitatea termică a materialelor termoizolante folosite va fi de min. ʎ=0.04 W/mK. Termoizolatia se va prelungii pe toata inaltimea aticului.

Fixarea plăcilor termoizolante se va face prin lipire cu adeziv specific materialului termoizolant și ancorare mecanică cu dibluri adecvate fiecarui tip de material, conform recomandărilor producătorilor (minim 8 buc/mp).

Plăcile de vată se montează țesut, de jos în sus, strâns unite, astfel încât îmbinările între plăci să fie intercalate vertical. Se montează numai plăci întregi sau jumătăți de plăci. La colțurile clădirii, plăcile trebuie îmbinate în stil pieptăn. Deasupra ușilor și ferestrelor, la colțuri, plăcile de vată se decupează în formă de steag, pentru ca îmbinările plăcilor să nu se suprapună cu îmbinările ferestrelor și ușilor. În timpul montajului, se verifică permanent planeitatea verticală, ca să ne asigurăm că vom avea suport adecvat pentru tencuiala decorativă care va fi aplicată ulterior.
 Peste materialul termoizolant se va aplica masa de șpaclu în care se va îngloba plasa din fibră de sticlă (cu rolul de a rigidiza ansamblul termosistemului) prinsă cu șurub tip cârlig    (M 10x160 mm). 

Înainte de aplicarea plasei de armare, trebuie acordată atenție sporită zonelor fațadei predispuse la fisuri:

· la colțurile ferestrelor și ușilor este necesar să se monteze în diagonală fâșii de plasă de armare;

· la colțuri, se montează profile colțar cu plasă, care asigură o finisare corectă a zonei de colț, și previn deteriorarea tencuielii;

· în partea superioară a golurilor ușilor și ferestrelor se montează profile colțar cu picurător/lăcrimar care permit scurgerea apei în exterior;

· la rosturile de dilatare ale fațadei se montează profile pentru rosturi de dilatare;

· la contactul cu tâmplăria se montează profile de contact cu tâmplăria, care etanșează joncțiunea cu tocul, prevenind infiltrațiile de apă.

Peste plasa de armare și profile se aplică o masă de șpaclu. Mortarul se aplică în fâșii verticale, la fel de late ca plasa de armare. Plasa de armare se înglobează în mortar de sus în jos. Plasa de armare trebuie înglobată în treimea superioară a stratului de mortar.

Este important ca masa de șpaclu să se aplice doar când temperaturile sunt între 5 și 30 de grade Celsius.

Finisajele exterioare vor fi tencuieli decorative. 

Izolarea plăcii peste subsol
Cod de identificare produs: EPS120–EN13163-T1-L2-W1-SB1-P3-BS200-CS(10)120-DS(N)2-LT(1)5-TR150-WL(T)3
În zona de acces în casa scărilor se va termoizola cu polistiren RC=120 kPa, RT=150kPa(clasa de reacție la foc B-s2, d0) cu o grosime de 10 cm , peste termoizolatie se va aplica masa de șpaclu armată cu plasa din fibră de sticlă. În zonele în care se intervine la subsol, se va termoizola soclul cu polistiren RC=120 kPa, RT=150 kPa(B-s2, d0) cu o grosime de 10 cm, fixarea plăcilor termoizolante se va face prin lipire cu adeziv specific materialului termoizolant și ancorare mecanică cu dibluri adecvate fiecarui tip de material peste termoizolatie se va aplica masă de șpaclu. Se vor realiza lucrări de reparații la trotuar în zonele de intervenție. 

Izolarea placă peste ultimul nivel:

Cod de identificare produs: MW-EN13162-T4-DS(T+)-CS(10/Y)50-TR10-PL(5)500-WL(P).
· Deoarece există accese pe acoperișul tip terasă, se vor elimina straturile existente din bca. După ce suprafața suport a fost pregătită, se va începe aplicarea succesivă a elementelor ce compun sistemul termo – hidroizolant.

· Se aplică stratul de amorsă pe suprafața integrală a stratului suport ce urmează a fi hidroizolată, ce asigură o aderență crescută al stratului impermeabilizant. Produsul se poate aplica cu pensula, rola, prin pulverizare sau stropire, în așa fel încât să se obțină o peliculă uniform. Se aplică barieră de vapori, care poate fi cu armătură din folie de aluminium sau fibră de sticlă.

· Se va termoizola cu vată minerală bazaltică  de 20 cm grosime (Rc=50 kPa, RT=10 kPa clasa de reacție la foc A1sau A2-s1, d0). Peste termoizolație se va aplica folie de polietilenă, apoi se va turna un strat de șapă suport.

· Hidroizolația se va realiza cu membrane bituminoase în două straturi, iar la final stratul de protecție va fi din pietriș de culoare albă.
CAP. 2  OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ  
            2.1. COSTURILE INVESTIŢIEI
	
	
	
	
	
	

	DEVIZ GENERAL

	 al obiectivului de investitii

	„REABILITARE  TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31”

	Nr. crt.
	 
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare* (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	 
	
	lei
	lei
	lei

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1                                                                                                                                                                                                                   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

	1.1
	Obtinerea terenului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	1.2
	Amenajarea terenului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	 
	                        -   
	                      -   

	Total capitolul 1
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	CAPITOLUL 2                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

	Total capitolul 2
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	CAPITOLUL 3                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  proiectare si asistenta tehnica

	3.1
	Studii
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.1.1.
	Studii de teren
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.1.3.
	Alte studii specifice
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.3
	Expertiza tehnica
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirii
	            18.198,00 
	3.457,62
	           21.655,62 

	 
	3.4.1.
	Certificarea initiala
	            13.198,00 
	2.507,62
	           15.705,62 

	 
	3.4.2.
	Certificarea finala
	              5.000,00 
	950,00
	             5.950,00 

	3.5
	Proiectare
	            51.292,80 
	9.745,63
	           61.038,43 

	 
	3.5.1.
	Tema de proiectare
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	3.5.3.
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
	           19.797,00 
	              3.761,43 
	           23.558,43 

	 
	3.5.4.
	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	             2.639,60 
	                 501,52 
	            3.141,12 

	 
	3.5.5.
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
	             3.780,00 
	                 718,20 
	            4.498,20 

	 
	3.5.6.
	Proiect tehnic si detalii de executie
	           25.076,20 
	              4.764,48 
	           29.840,68 

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	3.7
	Consultanta
	43.006,26
	8.171,19
	51.177,45

	 
	3.7.1.
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	39.006,26
	7.411,19
	46.417,45

	 
	3.7.2.
	Auditul financiar
	4.000,00
	760,00
	4.760,00

	3.8
	Asistenta tehnica
	64.395,57
	12.235,16
	76.630,73

	 
	3.8.1.
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	5.279,20
	1.003,05
	6.282,25

	 
	3.8.1.1.
	pe perioada de executie a lucrarilor
	2.639,60
	501,52
	3.141,12

	 
	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
	2.639,60
	501,52
	3.141,12

	 
	3.8.2.
	Dirigentie de santier
	59.116,37
	11.232,11
	70.348,48

	Total capitolul 3
	176.892,63
	33.609,60
	210.502,23

	CAPITOLUL 4                                                                                                                                                                                                                  Cheltuieli pentru  investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii
	       8.440.928,78
	          1.603.776,47
	10.044.705,25 

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.5
	Dotari
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	4.6
	Active corporale
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	Total capitolul 4
	8.440.928,78
	1.603.776,47
	10.044.705,25

	CAPITOLUL 5                                                                                                                                                                                                                Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de santier
	74.003,90
	14.060,75
	88.064,65

	 
	5.1.1.
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
	23.343,10
	4.435,20
	27.778,30

	 
	a
	        5.5.1.Lucrari de constructii pentru organizarea de santier
	23.343,10
	4.435,20
	27.778,30

	 
	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizarii santierului


	50.660,80
	9.625,55
	60.286,35

	 
	f
	contractele temporare cu furnizorul de energie electrica, cu furnizorul de apa si cu unitati de salubrizare
	3.450,00
	655,50
	4.105,50

	 
	g
	taxe depozit ecologic
	2.500,00
	475,00
	2.975,00

	
	h
	Taxe locale
	43.210,80
	8.210,05
	51.420.85

	 
	j
	ch.pt.desfiintarea organizarii de santier, inclusiv ch.necesare readucerii terenurilor ocupate la starea initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii, cu exceptia ch.de la cap.1,3,
	1.500,00
	285,00
	1.785,00

	5.2
	
	Comisioane,cote,taxe,costul creditului
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	 
	5.2.1.
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
	                               -   
	                                 -   
	                              -   

	 
	5.2.2.
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
	                               -   
	 
	                              -   

	 
	5.2.3.
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
	                               -   
	 
	                              -   

	 
	5.2.4.
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC
	                               -   
	 
	                              -   

	 
	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
	                               -   
	                                 -   
	                              -   

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	844.092,88
	160.377,64
	1.004.470,52

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	              5.000,00 
	                 950,00 
	             5.950,00 

	Total capitolul 5
	923.096,78
	175.388,39
	1.098.485,17

	CAPITOLUL 6                                                                                                                                                                                                               Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	                       -   
	                        -   
	                      -   

	Total capitolul 6
	                                -   
	                                 -   
	                               -   

	TOTAL GENERAL
	9.540.918,19
	1.812.774,46
	11.353.692,65

	din care:                                                                                                                                     C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	8.464.271,88
	1.608.211,67
	10.072.483,55

	
	
	
	
	
	


2.2. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a) Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general
	
	
	
	
	
	

	DEVIZ GENERAL

	 al obiectivului de investitii

	REABILITARE  TERMICA IMOBIL STR.INTRAREA DOINEI NR. 19-21-23-25-31

	Nr. crt.
	 
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare* (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	 
	
	lei
	lei
	lei

	1
	 
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1.   Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                                                                                                                                

	Total capitolul 1
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 2.    Cheltuieli pentru  asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                                                                                                                                                                                                              

	Total capitolul 2
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 3 .  Cheltuieli pentru  proiectare si asistenta tehnica                                                                                                                                                                                                              

	Total capitolul 3
	176.892,63
	33.609,60
	210.502,23

	CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru  investitia de baza                                                                                                                                                                                                            

	Total capitolul 4
	8.440.928,78
	1.603.776,47
	10.044.705,25

	CAPITOLUL 5 .  Alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                          

	Total capitolul 5
	923.096,78
	175.388,39
	1.098.485,17

	CAPITOLUL 6 .    Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste                                                                                                                                                                                                        

	Total capitolul 6
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	9.540.918,19
	1.812.774,46
	11.353.692,65

	din care:                                                                                                                                     C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	8.464.271,88
	1.608.211,67
	10.072.483,55

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	*In preturi la data de 
	1 euro=
	4,7587
	lei

	
	
	
	
	
	


b) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de realizarea a investiției este de 10  luni .








Întocmit,






  S.C.  ALPIN CONSTRUCT S.R.L
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