S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. 





  PROIECT NR: 139/2 / 2017

                 Anexa 2 la HCL nr.           /          .2022

	Denumirea obiectivului:
	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ȘTIINȚEI 

NR. 3-5

	Faza de proiectare:
	D.T.P.Th. + C.S. + D.E. (DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU PROIECTUL TEHNIC + CAIETUL DE SARCINI + DETALII EXECUȚIE)

	Titular:
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA 

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

	Beneficiar:

	MUNICIPIUL TIMIȘOARA 

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

	Amplasament:
	Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Științei, nr. 3-5

	Proiectant general:

	S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L, 

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis


C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014

e-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro
Tel: 0720 315 097

	Număr proiect:
	139/2 / 2017

	Data elaborării:
	Martie 2022


CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

	I.01. Obiectul proiectului

Denumirea obiectului de investiții
	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ȘTIINȚEI NR. 3-5

	Amplasamentul
	JUDEȚUL TIMIȘ, MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STR. ȘTIINȚEI, NR. 3-5

	
	

	
	

	Titularul investitiei
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA
B-DUL C.D. LOGA, NR. 1, JUD. TIMIȘ

	Beneficiarul investiţiei
	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
STR. ȘTIINȚEI, NR. 3-5

	Elaboratorul proiectului tehnic de execuţie
	S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

CUI RO32707205, J35/157/2014

Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș, Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757

E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro


I.02. Caracteristicile amplasamentului.

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Științei, nr. 3-5, având CF nr. 402792-C1, 401432-C1, nr. top. 28471, respectiv 28470.

Categoria de folosința a terenului, pe care este amplasată construcția studiată, este de curți construcții, în zonă de locuințe. Terenul are o suprafață totală de 996 mp (498 mp + 498 mp) și o formă neregulată cu dimensiunile maxime în plan 27,30 m x 42,46 m.

Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan nesimetrică, este un tronson pe colț și are 2 scări. La parter există spații comerciale. 




Clădirea studiată are forma în plan neregulată cu dimensiunile 27,30 m x 42,46 m. Accesul principal în clădire se realizează separat, pentru fiecare dintre cele 2 scări ale blocului, pentru nr. 5 de pe B-dul Dâmboviței, iar cel secundar de pe fațada posterioară, iar pentru nr. 3 numai de pe fațada secundară.

Vecinătățile parcelei sunt:

· La N : str. Științei, B-dul Dâmboviței;

· La S : Aleea Veveriței;

· La V : Aleea Veveriței;

· [image: image1.png]


La E : locuință colectivă, parcări;

Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.


Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente. Însă schimbarea tâmplăriilor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor, iar structura metalică a parapeților existenți la balcone va fi întărită.


Astfel clădirea se încadrează în categoria de importanță normală “C” , facand parte din categoria constructiilor cu functii obisnuite cu funcții obișnuite, a căror neîndeplinire nu implică riscuri majore pentru societate și natura (clădiri de locuințe cu mai mult de două niveluri, construcții industriale și agrozootehnice, construcții social-culturale care nu intră în categoriile de importanta A și B), 
Descruerea constructiei existente

Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan nesimetrică, este un tronson pe colț și are 2 scări. La parter există spații comerciale. 



Clădirea studiată are forma în plan neregulată cu dimensiunile 27,30 m x 42,46 m. Accesul principal în clădire se realizează separat, pentru fiecare dintre cele 2 scări ale blocului, pentru nr. 5 de pe B-dul Dâmboviței, iar cel secundar de pe fațada posterioară, iar pentru nr. 3 numai de pe fațada secundară.

Fațada principală este realizată cu beton cu textură rugoasă și placaje din cărămidă aparentă. Pe fațadă sunt 6 balcoane pe nivel. Fațada prezintă desprinderi în zonele de monolitizare.


Fațada posterioară este realizată cu beton și tencuială cu textură rugoasă și placaje din cărămidă aparentă. Pe fațadă este un balcon pe nivel. Fațada prezintă desprinderi în zonele de monolitizare.


Fațada laterală stânga este realizată cu tencuială cu textură rugoasă și placaje din cărămidă aparentă. Pe fațadă sunt 4 balcoane pe nivel. Fațada prezintă desprinderi în zonele de monolitizare.


Fațada laterală dreapta este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă sunt 2 balcoane pe nivel. Fațada prezintă desprinderi în zonele de monolitizare.


Ușile principale și secundare de acces în clădire sunt din tâmplărie din PVC cu geam termoizolant, iar cele pentru depozitare sunt metalice. Tâmplăria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 52 balcoane. 


La casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți, iar pardoseaua este de tip mozaic.


În subsol pereții sunt nefinisați, iar pardoseaua este din beton sclivisit.


Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu membrană hidroizolatoare.


Structura clădirii studiate este alcătuită din panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”. 


Pereții interiori sunt din panouri mari prefabricate de 15,00 cm grosime. 


Pereții exteriori sunt portanți și sunt realizați din panouri mari tristrat din beton armat și BCA (30,00 cm), având stratul interior de rezistență de 9,50 cm, termoizolație BCA de 12,50 cm și strat exterior de protecție de 5,00 cm. Termoizolația este inexistentă, cele două straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton, fapt ce poate determina apariția punților termice. De asemenea punțile termice apar și la monolitizarea dintre panouri. Puntea termică este acea suprafață, unde intră în contact două materiale ale căror capacități de reținere a căldurii sunt diferite, având loc o pierdere de căldură.

Planșeele sunt din panouri mari de 12 cm din beton armat prefabricat, iar scările sunt cu două rampe din beton armat prefabricat. Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.


Acoperișul este de tip terasă necirculabilă cu membrană hidroizolatoare. Starea tehnică a terasei este fără degradări vizibile și fără infiltrații. Termoizolația a fost realizată din zgură expandată.


Infrastructura este alcătuită din pereți de subsol având 30,00 cm grosime, iar fundația este continuă din beton realizat monolit. Pereții despărțitori sunt realizați din elemente din beton armat având grosimea de 7,00 cm.
Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim. 


Încălzirea se realizează  atât cu centrale termice pe gaze naturale ( nr. 3 – 5 apartamente, nr. 5 în totalitate), cât și de la rețeaua Municipiului Timișoara prin Colterm.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind DelGaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel Distribuție. Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii.

Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan nesimetrică, este un tronson pe colț și are 2 scări. La parter există spații comerciale.


Scara A nr. 3 - 12 apartamente 

· 8   apartamente cu 4 camere 

· 4   apartamente cu 5 camere 


Scara A nr. 5 - 12 apartamente 

· 8   apartamente cu 4 camere 

· 4   apartamente cu 5 camere 
CAP. II. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ
Operațiile necesare reabilitării termice a unei clădiri, pentru sporirea eficienței energetice sunt următoarele:
· Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:

· Izolarea termică a părții opace a fațadelor;

· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;

· Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu panel PVC;

· Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

· Izolarea termică a planșeului peste subsol.

· Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc. 

· Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cuaze, rosturi neetanșeizate etc.

a)
Izolarea termică a părții opace a fațadelor

- Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea de 1.80 m2K/W, prevăzută de 
norma 

· Demontarea aparatajelor, cablurilor, burlanelor sau a altor elemente ce pot interfera cu lucrările de reabilitare;

· Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări și certificarea stratificație pereților;

· Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

· Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;

· Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

· Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

· Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

· Lipirea plăcilor de vată minerală bazaltică se face după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport.

· Se trasează orizontalitatea și se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate.

· Termoizolarea cu vată minerală bazaltică presupune lipirea plăcilor cu mortar adeziv pe suprafața propusă pentru reabilitare termică, pregătită în prealabil. Aplicarea adezivului se face perimetral și în 3-5 puncte suplimentar la interior, pentru a evita dezlipirea.

· Plăcile se montează decalat pe peretele de susținere în rânduri orizontale. Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a termosistemului.

· Plăcile sunt fixate suplimentar cu dibluri. Se recomandă minim 5 dibluri/mp. 

· Peste plăcile montate se aplică un strat de mortar adeviz, apoi se fixează plasa de fibră de sticlă, susținută de colțari. Peste plasă se întinde un al doilea strat de mortar adeziv, ce se va nivela cu ajutorul dreptarului.

· Finisarea peretelui se face cu tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție.

b)    Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă;


Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, 
tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la 
partea 
superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive 
pentru aerisirea 
controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de 
anvelopă.

· Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;

· La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;

· După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior (din PVC) se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;

· Glaful exterior al ferestrelor (din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic) se va monta după aplicarea pe fațadă a tuturor elementelor sistemului termoizolant;

· După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;

· Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.
c)  Închiderea balcoanelor


Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea 
aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic. 

· Se propune întărirea structurii metalice existente a parapetului și izolarea asemeni specificaților de la pereții exteriori;

· Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor aduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.
d)  Termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel;

Sporirea rezistenței termice a planşeului peste valoarea minimă de 5.00 m2K/W, prevăzută în 
metodologia de calcul Mc001/I, prin îndepărtarea straturilor exterioare deteriorate (hidroizolatie 
si strat beton de panta) și montarea unui nou strat termoizolant, de calitate și grosime 
corespunzătoare noilor cerințe. Stratul termoizolant va fi alcătuit din plăci de polistiren expandat 
de înaltă densitate, cu grosime de 16 cm, protejate cu o șapă din mortar de ciment armată. Stratul 
termoizolant va îmbrăca aticul si se va racorda cu cel al fațadei clădirii. Prin aplicarea acestui 
strat termoizolant se va obține o valoarea a rezistenței termice de 3,192 m2K/W. 
· Nu e decopertează termoizolația și hidroizolația existentă;

· Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Se va dispune un strat de difuzie, membrană perforată, termosudabilă, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm (8+8). Termoizolația se va proteja cu sapă, peste care se vine cu membrană hidroizolantă autoadezivă la rece și membrană bituminoasă hidroizolantă pe bază de bitum aditivat. Terasa propusă va fi necirculabilă.
e)  Reabilitarea termică a planșeului peste subsol

Sporirea rezistenței termice a plăcii peste subsol peste valoarea minimă de 2.90 m2K/W, 
prevăzută de Mc001/I-2006, presupune fixarea și lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a 
unui strat termoizolant realizat din plăci din polistiren expandat de 8 cm grosime. Termoizolația 
se va proteja cu un strat de mortar armat cu fibră de sticlă. Prin aplicarea acestui strat 
termoizolant se 
atinge rezistența minima adimisă de 2.967 m2K/W. 

Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe 
vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează 
din polistiren expandat de 8 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu 
masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile 
rezistente la umezeală.

III.  COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI

	 III. 01 Deviz general sistemul cu vată minerală bazaltică
DEVIZ GENERAL
Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:
REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. ȘTIINȚEI NR. 3-5
Proiect nr. 139 / 2 / 2017


	
	
	
	
	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	3
	4

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	1.1.
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	2.1.
	Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.1. Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.3. Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Expertizare tehnică
	490,14
	93,13
	583,27

	3.4.1
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială
	980,28
	186,25
	1.166,53

	3.4.2
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor
	3.000,00
	570,00
	3.570,00

	3.5.
	Proiectare
	10.781,83
	2.048,55
	12.830,38

	 
	3.5.1. Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	980,28
	186,25
	1.166,53

	
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
	490,14
	93,13
	583,27

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	4.410,00
	837,90
	5.247,90

	
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție
	4.901,41
	931,27
	5.832,68

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achiziţie 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Consultanţă
	5.124,99
	973,75
	6.098,74

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	4.124,99
	783,75
	4.908,74

	
	3.7.2. Auditul financiar
	1.000,00
	190,00
	1.190,00

	3.8.
	Asistenţă tehnică
	8.147,93
	1.548,11
	9.696,04

	 
	3.8.1. Asistență tehnică proiectare
	1.960,56
	372,51
	2.333,07

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC
	1.960,56
	372,51
	2.333,07

	
	3.8.2. Diriginte de șantier
	6.187,37
	1.175,60
	7.362,97

	TOTAL CAPITOL 3.
	28.525,17
	5.419,79
	33.944,96

	0
	1
	2
	4
	5

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	4.1.
	Lucrari de construcţii şi instalaţii
	925.494,46
	175.843,95
	1.101.338,41

	4.2.
	Montaj utilaj tehnologic
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.5. 
	 Dotări 
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.6. 
	 Active necorporale 
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 4 
	925.494,46
	175.843,94
	1.101.338,40

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 5.1. 
	 Organizare de şantier   
	20.186,94    
	3.835,51    
	24.022,45    

	 
	 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
	12.876,81
	2.446,59
	15.323,40

	
	 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului 
	7.310,13
	1.388,92
	8.699,05

	 5.2. 
	 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.3. 
	 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  
	92.549,45
	17.584,39
	110.133,84

	 5.4. 
	 Cheltuieli pentru informare și publicitate 
	1.900,00
	361,00
	2.261,00

	 TOTAL CAPITOL 5 
	114.636,39    
	21.780,90    
	136.417,29    

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 

	 TOTAL GENERAL 
	1.068.656,02    
	203.044,63    
	1.271.700,65    

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	938.371,27    
	178.290,54    
	1.116.661,81    


III.02   Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) Indicatori valoricii, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	4
	5

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	TOTAL CAPITOL 3.
	28.525,17
	5.419,79
	33.944,96

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	 TOTAL CAPITOL 4 
	925.494,46
	175.843,94
	1.101.338,40

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 TOTAL CAPITOL 5 
	114.636,39
	21.780,90
	136.417,29

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	
	
	
	
	

	 TOTAL GENERAL 
	1.068.656,02
	203.044,63
	1.271.700,65

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	938.371,27
	178.290,54
	1.116.661,81


b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

    Termenul de execuție al lucrărilor: 5,5 luni.
	
	Întocmit,

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

ing. Bogdan Nemeș
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