Anexă la Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. ________/_________


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„C9b. Inelul IV Vest: conexiunea Str. Gării – Bd. Dâmbovița”

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :

Valoare totală a investiției: 	207.483.048,35 lei inclusiv TVA, 
din care C+M:			160.869.582,76 lei inclusiv TVA 
divizat după cum urmează: 

Tronson 1 - Intersecţie Str. Ion Barac – Bd. Dâmboviţa ÷ Splai N. Titulescu, inclusiv pod Bega: 
Valoare totală a investiției: 134.507.531,70 lei inclusiv TVA, din care C+M: 103.166.899,99 lei inclusiv TVA.

Tronson 2  - Intersecţie Splai N. Titulescu ÷ Str. Gării – platforma Solventul: 
Valoare totală a investiției: 72.975.516,65 lei inclusiv TVA, din care C+M: 57.702.682,77 lei inclusiv TVA.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții  

Indicatori pentru întreaga investiţie: 
[bookmark: _Hlk140236803]Infrastructura transport (rutier, piste biciclete si trotuare): 
Lungime parte carosabilă = 1.024,83 ml
Suprafață parte carosabilă = 21.000 mp 
Lungime piste de biciclete = 3.116 ml
Suprafață piste de biciclete = 4.690 mp
Suprafață trotuare = 6.950 mp
Pod Bega: 
Pod cu o singura deschidere simplu rezemată, în sistem arc metalic cu tiranţi verticali, cale jos Lungimea totală a podului (inclusiv zidurile întoarse) - 55.50m 
Lăţime totală suprastructura podului - 36.00m 
Tramvai: 
Suprafaţa totală cale de rulare tramvai: 9,750 m²
Lungimea desfăşurată a căii de rulare a tramvaiului: 3.178 mcs
Aparate de cale – APC. 
· Număr de schimbătoare de cale: 22 buc
· Număr de traversări cu patru inimi: 15 buc
· Mecanisme de acţionare a macazurilor de intrare: 11 buc
· Mecanisme de indexare a macazurilor de ieşire: 11 buc 
· Automatizarea macazurilor de intrare: 9 buc
Lungimea sistemului de drenaj longitudinal: 800 ml 
Lungime reţea multifuncţională, inclusiv subtraversările: 1.823 ml 
Suprafaţă construită peroane: 1.125 m² 
Linie aeriană de contact – LAC 
· Lungime fir de contact: 4,5 kml
· Număr total de stâlpi: 92 buc 
· Lungime cablu de alimentare: 2.400 ml 
Reţele edilitare: 
Reţeaua de alimentare apă - lungime totală de 1.307 m 
Reţeaua de canalizare menajeră - lungime totală de 1.198 m
Reteaua de canalizare pluviala - lungime totală de 1.786 m 
Iluminat public
Amenajare peisagistică: 

Indicatori pentru Tronson 1 - Intersecţie Str. Ion Barac – Bd. Dâmboviţa ÷ Splai N. Titulescu, inclusiv pod Bega 

Infrastructura transport (rutier, piste biciclete si trotuare): 
Lungime parte carosabilă = 523,83 ml
Suprafață parte carosabilă = 9.162 mp 
Lungime piste de biciclete = 1.655 ml
Suprafață piste de biciclete = 2.683 mp
Suprafață trotuare = 3.325 mp
Pod Bega: 
Pod cu o singura deschidere simplu rezemată, în sistem arc metalic cu tiranţi verticali, cale jos Lungimea totală a podului (inclusiv zidurile întoarse) - 55.50m, 
Lăţime totală suprastructura podului - 36.00m 
Tramvai: 
Suprafaţa totală cale de rulare tramvai: 5.041 m²
Lungimea desfăşurată a căii de rulare a tramvaiului: 1.625 mcs
Aparate de cale – APC. 
· Număr de schimbătoare de cale: 16 buc; 
· Număr de traversări cu patru inimi: 12 buc; 
· Mecanisme de acţionare a macazurilor de intrare: 8 buc; 
· Mecanisme de indexare a macazurilor de ieşire: 8 buc; 
· Automatizarea macazurilor de intrare: 6 buc. 
Lungimea sistemului de drenaj longitudinal: 400 ml. 
Lungime reţea multifuncţională, inclusiv subtraversările: 890 ml. 
Suprafaţă construită peroane: 500 m². 
Linie aeriană de contact – LAC. 
· Lungime fir de contact: 2,25 kml; 
· Număr total de stâlpi: 47 buc. 
· Lungime cablu de alimentare: 1.200 ml; 
Reţele edilitare: 
Reţeaua de alimentare apă - lungime totală de 285 m: 
Reţeaua de canalizare menajeră - lungime totală de 323 m. 
Reteaua de canalizare pluviala - lungime totală de 656 m. 
Iluminat public
Amenajare peisagistică: 

Indicatori pentru Tronson 2 - Intersecţie Splai N. Titulescu ÷ Str. Gării – platforma Solventul

Infrastructura transport (rutier, piste biciclete si trotuare): 
Lungime parte carosabilă = 501 ml 
Suprafață parte carosabilă = 11.838 mp 
Lungime piste de biciclete = 1.461 ml 
Suprafață piste de biciclete = 2.007 mp
Suprafață trotuare = 3.625 mp 
Tramvai: 
Suprafaţa totală cale de rulare tramvai: 4.709 m²
Lungimea desfăşurată a căii de rulare a tramvaiului: 1.553 mcs
Aparate de cale – APC
· Număr de schimbătoare de cale: 6 buc 
· Număr de traversări cu patru inimi: 3 buc 
· Mecanisme de acţionare a macazurilor de intrare: 3 buc 
· Mecanisme de indexare a macazurilor de ieşire: 3 buc 
· Automatizarea macazurilor de intrare: 3 buc 
Lungimea sistemului de drenaj longitudinal: 400 ml 
Lungime reţea multifuncţională, inclusiv subtraversările: 933 ml 
Suprafaţă construită peroane: 625 m² 
Linie aeriană de contact – LAC 
· Lungime fir de contact: 2.25 kml 
· Număr total de stâlpi: 45 buc
· Lungime cablu de alimentare: 1.200 ml 
Reţele edilitare: 
Reţeaua de alimentare apă - lungime totală de 1.022 m: 
Reţeaua de canalizare menajeră - lungime totală de 875 m. 
Reteaua de canalizare pluviala - lungime totală de 1.130 m. 
Iluminat public
Amenajare peisagistică: 

C. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni. 
Durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii: 36 luni. 

Durata estimată de realizare a investiţiei include, pe lângă durata estimată pentru execuţia lucrărilor şi perioadele aferente etapei necesare derularii procedurilor de expropriere, a derularii procedurilor de achiziție publica a lucrărilor de execuţie şi a activităţilor de finalizare/închidere a proiectului.
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