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CAPITOLUL I.	INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

I.01.	Obiectul proiectului.

	· Denumirea obiectivului de investiţie
	REABILITARE TERMICĂ IMOBIL CALEA TORONTALULUI NR. 14
	

	· Amplasamentul investiției
	Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Calea Torontalului, nr. 14, sc. A+B
	

	· Titular investiţiei
	MUNICIPIUL TIMIȘOARA
B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș
	

	· Beneficiarul investiției
	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI
Calea Torontalului, nr. 14, sc. A+B
	

	· Proiectantul general
	S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
CUI RO32707205, J35/157/2014
Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș
Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757
E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro
	

	· Numărul proiectului
	180/2 / 2017
	

	· Data
	Februarie 2023
	

	· Faza de proiectare
	D.T.P.Th. + C.S. + D.E.
	













I.02.Caracteristicile amplasamentului.
Categoria de folosința a terenului, pe care este amplasată construcția studiată, este de curți construcții, în zonă de locuințe. Terenul are o suprafață totală de 681,00 mp, iar construcția are o formă neregulată, cu dimensiunile maxime în plan 10,00 m x 27,70 m.
	Clădirea studiată are forma în plan neregulată cu dimensiunile 10,00 m x 27,70 m. Accesul principal în clădire se realizează prin accesele situate pe fațada secundară, de pe o aleea paralelă cu Calea Torontalului. Nu există accese secundare.
	Vecinătățile parcelei sunt:
· La N : str. Timiș;
· La S : locuință colectivă;
· La V : locuință colectivă, spațiu verde;
· [image: ]La E : spațiu verde;

Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.
Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente. Însă schimbarea tâmplăriilor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor, iar structura metalică a parapeților existenți la balcone va fi întărită.

Descrierea construcției  existente
Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, Calea Torontalului, nr. 14, sc. A+B, având CF nr. 409441-C1, nr. top. 27199.
a) An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție
	Clădirea studiată este alcătuită din două tronsoane.
	Anul construirii clădirii este: 1979
b) Suprafața construită: 555,00 mp
c) Suprafața construită desfășurată: 2.775,00 mp
d) Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente
	Funcțiune: locuințe colective
	Regim de înălțime: S+P+4E
	Dimensiunile maxime în plan ale clădirii: 10,00 m x 27,70 m
	Suprafața terenului: 681,00 mp
	Suprafață construită etaj I, II, III, IV: 555,00 mp
	Suprafața utilă: 2.261,12 mp
	Înălțimea liberă a unui nivel: 2,50 m
	Volumul interior încălzit al clădirii: 6.125,81 mc
	
	Scara A – 20  apartamente 
· 17   apartamente cu 2 camere 
· 3   apartamente cu 3 camere 
	Scara B – 20  apartamente 
· 17   apartamente cu 2 camere 
· 3   apartamente cu 3 camere 

Starea construcției este în general bună, terasa nu prezintă infiltrații de apă, structura acesteia se prezintă bine, finisajele exterioare nu prezintă degradări sau fisuri majore, iar majoritatea tâmplăriilor au fost înlocuite cu tâmplării din PVC cu geam termoizolant. 
Conform expertizei tehnice reabilitarea termică nu modifică gradul de asigurare al construcției. Imobilul are rezerve să preia încărcările suplimentare aduse de reabilitarea termică.
Reabilitarea termică se poate realiza fără a fi necesare intervenții de consolidare a structurii existente. Însă schimbarea tâmplăriilor se va face fără modificarea dimensiunilor golurilor, iar structura metalică a parapeților existenți la balcone va fi întărită.
CAP. II. SOLUŢII CONSTRUCTIVE 

Operațiile necesare reabilitării termice a unei clădiri, pentru sporirea eficienței energetice sunt următoarele:
· Lucrările de reabilitare termică a anvelopei:
· Izolarea termică a părții opace a fațadelor;
· Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolantă; tâmplăria trebuie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisire și evitarea apariției condensului;
· Înlocuirea chepengului de acces în pod cu unul rezistent la foc 30’;
· Închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea termică a parapeților sau înlocuirea acestora cu panel PVC;
· Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel;
· Izolarea termică a planșeului peste subsol.
· Lucrări conexe: reparații, trotuar perimetral, finisaje etc. 
· Lucrări de reparații: beton carbonatat, cu segregări sau alte degradări, fisuri cauzate de activități seismice sau alte cauze, rosturi neetanșeizate etc.
Izolarea termică a părții opace a fațadelor
· Lipirea plăcilor de vată minerală bazaltică se face după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport.
· Se trasează orizontalitatea și se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate.
· Termoizolarea cu vată minerală bazaltică presupune lipirea plăcilor cu mortar adeziv pe suprafața propusă pentru reabilitare termică, pregătită în prealabil. Aplicarea adezivului se face perimetral și în 3-5 puncte suplimentar la interior, pentru a evita dezlipirea.
· Plăcile se montează decalat pe peretele de susținere în rânduri orizontale. Plăcile trebuie decalate pentru a evita formarea de rosturi în plan vertical. După fixare, este necesară nivelarea plăcilor, utilizând dreptarul, pentru a asigura o montare corectă a termosistemului.
· Plăcile sunt fixate suplimentar cu dibluri. Se recomandă minim 6 dibluri/mp. 
·   Peste plăcile montate se aplică un strat de mortar adeziv, apoi se fixează plasa de    fibră de sticlă, susținută de colțari. Peste plasă se întinde un al doilea strat de mortar adeziv, ce se va nivela cu ajutorul dreptarului. 
· Finisarea peretelui se face cu tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție. 

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie termoizolanta
 Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

Închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.

Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel
Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Se va dispune un strat de difuzie, membrană perforată, termosudabilă, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm (8+8). Termoizolația se va proteja cu sapă, peste care se vine cu membrană hidroizolantă autoadezivă la rece și membrană bituminoasă hidroizolantă pe bază de bitum aditivat. Terasa propusă va fi necirculabilă.

Reabilitarea termică a planșeului peste subsol
 Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 8 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Realizarea lucrărilor de intervenții are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.
CAPITOLUL III.	COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI
III.01.    Deviz general sistemul cu vată minerală bazaltică
	DEVIZ GENERAL

	Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

	Reabilitare termica imobil - Calea Torontalului, nr. 14, bl. 7B

	Proiect nr. 180/2/2017

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei

	0
	1
	2
	4
	5

	Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

	1.1.
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	2.1.
	Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1.
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1. 
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2. 
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	 Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Expertizare tehnică
	599,09
	113,83
	712,92

	3.4.1
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială
	1.198,18
	227,65
	1.425,83

	3.4.2
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor
	3.000,00
	570,00
	3.570,00

	3.5.
	Proiectare
	12.198,16
	2.317,65
	14.515,81

	3.5.1. 
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2. 
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.
	 Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	1.198,18
	227,65
	1.425,83

	3.5.4. 
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor
	599,09
	113,83
	712,92

	3.5.5. 
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	4.410,00
	837,90
	5.247,90

	3.5.6. 
	Proiect tehnic și detalii de execuție
	5.990,89
	1.138,27
	7.129,16

	3.6.
	Organizarea procedurilor de achiziţie 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.
	Consultanţă
	624,00
	118,56
	742,56

	3.7.1. 
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2. 
	Auditul financiar
	624,00
	118,56
	742,56

	3.8.
	Asistenţă tehnică
	7.096,36
	1.348,31
	8.444,67

	3.8.1. 
	Asistență tehnică proiectare
	2.396,36
	455,31
	2.851,67

	3.8.1.1. 
	Pe perioada de execuție a lucrărilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.1.2. 
	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC
	2.396,36
	455,31
	2.851,67

	3.8.2. 
	Diriginte de șantier
	4.700,00
	893,00
	5.593,00

	TOTAL CAPITOL 3.
	24.715,79
	4.696,00
	29.411,79

	Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 

	4.1.
	Lucrari de construcţii şi instalaţii
	1.040.296,19
	197.656,28
	1.237.952,47

	4.1.
	Lucrari de construcţii şi instalaţii - neeligibil
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Montaj utilaj tehnologic
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4.
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.5. 
	 Dotări 
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.6. 
	 Active necorporale 
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 4 
	1.040.296,19
	197.656,28
	1.237.952,47

	 Cap.5. Alte cheltuieli 

	 5.1. 
	 Organizare de şantier   
	30.531,82    
	5.801,05    
	36.332,87    

	 5.1.1.  
	 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 
	2.538,32
	482,28
	3.020,60

	 5.1.2.  
	 Cheltuieli conexe organizării de șantierului 
	27.993,50
	5.318,77
	33.312,27

	 5.2. 
	 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 5.2.1.  
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.2.  
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții : 0,5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.3. 
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.4. 
	 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.2.5. 
	 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	 5.3. 
	 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	104.029,62
	19.765,63
	123.795,25

	 5.4. 
	 Cheltuieli pentru informare și publicitate 
	3.165,00
	601,35
	3.766,35

	 TOTAL CAPITOL 5 
	137.726,44    
	26.168,02    
	163.894,46

	 Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  

	6.1.
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2.
	Probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00
	0,00

	 TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    

	 TOTAL GENERAL 
	1.202.738,42    
	228.520,30    
	1.431.258,72

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	1.042.834,51    
	198.138,56    
	1.240.973,07

	
	
	
	
	

	
	
	


III.02. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției
a) Indicatori valorici, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei,cu TVA și, respectiv fără TVA, din care Construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii
	Valoarea            (fără TVA)
	TVA 19%
	Valoarea (inclusiv TVA)

	
	
	lei
	lei
	lei


Cap.1.Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.
	TOTAL CAPITOL 1.
	0,00
	0,00
	0,00


Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	TOTAL CAPITOL 2.
	0,00
	0,00
	0,00


Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
	TOTAL CAPITOL 3.
	24.715,79
	4.696,00
	29.411,79


Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază
	TOTAL CAPITOL 4 
	1.040.296,19
	197.656,28
	1.237.952,47


Cap.5. Alte cheltuieli
	TOTAL CAPITOL 5 
	137.726,44    
	26.168,02    
	163.894,46


Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste  
	TOTAL CAPITOL 6 
	0,00    
	0,00    
	0,00    



	TOTAL GENERAL 
	1.202.738,42    
	228.520,30    
	1.431.258,72

	 din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
	1.042.834,51    
	198.138,56    
	1.240.973,07


a) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni
     		Termenul de execuție al lucrărilor: 6 luni.
Întocmit,
S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
      ing. Bogdan Nemeș
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