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RAPORT DE SPECIALITATE
[bookmark: _Hlk124160418]privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF  aferentă obiectivului de investiții:
,,Realizare utilități, drumuri de acces și amenajare zone verzi la ansamblul de locuințe individuale”


Având în vedere Referatul de aprobare nr. SC2023 -561 / 09.01.2023  al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF  aferentă obiectivului de investiii: ,,Realizare utilități, drumuri de acces și amenajare zone verzi la ansamblul de locuințe individuale”,

Facem următoarele precizări:
Luând în considerare HCLMT nr. 4 din data: 08.01.2018  privind transmiterea în folosinţã gratuitã, pe perioada realizãrii investiţiilor, cãtre Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe (A.N.L.), a terenului situat în localitatea Chişoda, în suprafaţã de 33.629 mp., identificat prin CF nr.412177, nr. cad. 412177, în vederea construirii unui cartier de locuinţe ANL prin credit ipotecar: case tip HC – 23 buc., case tip TS – 28 buc. şi case tip LC – 36 buc. şi aprobarea modelului contractului între Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe şi Municipiul Timişoara, cu completările ulterioare;
Agentia Nationala pentru Locuinte, a solicitat Municipiului Timișoara trecerea din domeniul public în domeniul privat a imobilului-teren, înscris în CF 412177- Giroc (localitatea Chisoda), în suprafața de 33.629 mp, pentru implementarea proiectului de construire locuinte individuale pe credit ipotecar(54 case).
Conform HCLMT nr. 78/23.02.2018, art.1, s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită, pe perioada realizării investitiilor, către Agenția Națională pentru Locuințe, terenul mai sus mentionat. Conform înscrisului în C.F. nr.412177-Giroc, poz. B, terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timişoara, prin actul administrativ nr.161/23.02.2011 emis de Guvernul Romaniei și în domeniul prival prin HCLMT 174/24.04.2018
[bookmark: _Hlk124145307][bookmark: _Hlk124147384]Agenția Națională Pentru Locuințe a  încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Timișoara contractul înregistrat cu numărul SC20018-14093 /18.06.2018 prin care unitatea administrativ- teritorială Municipiul Timișoara are obligația să asigure de la bugetul local sursele financiare necesare pentru execuția și finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției(apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi etc) în interiorul perimetrului destinat locuințelor, până la predarea locuințelor către beneficiarii de credit respecte termenele de execuție și de punere în funcțiune a lucrărilor și a utilităților, corelate cu graficele de execuție stabilite de Agenția Națională Pentru Locuințe împreună cu antreprenorul general la încheierea contractului de execuție de locuințe pentru obiectivul de investiții : ,, Locuințe proprietate personală realizate prin credit ipotecar, jud. Timis, comuna Giroc, localitatea Chișoda, 52 u.l.”
Termenul de punere în funcțiune stabilit de ANL împreună cu executantul lucrărilor de construcții montaj este data de 25 aprilie 2023.
[bookmark: _Hlk124160482] Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul,,Realizare utilități, drumuri de acces și amenajare zone verzi la ansamblul de locuințe individuale” a fost întocmit de către SC MASTER PROJECT CONCEPT SRL, Proiect nr. 70/2021 privind  realizarea utilităților , respectiv:
· Racordul la rețeaua de canalizare menajeră a localității;
· Branșamentul la rețeaua de distribuție a din localitate;
· Branșamentul la rețeaua de distribuție a gazelor naturale din localitate;
· Racordul rețelei de iluminat public al străzilor la rețeaua de alimentare cu energie electrică existent în zonă;
· Rețeaua de fibră optică;
· Amenajarea unui loc de joacă pentru copii;
· Realizarea infrastructurii (drumurilor de acces la locuințe)
· Sistematizarea terenului natural din zonă.

Lucrările constau în racordarea fiecărui imobil la rețeaua publica de canalizare a localității; branșarea fiecărui imobil la rețeaua publică de alimentare cu apă; branșament la rețeua publică de alimentare cu energie electrică; branșarea fiecărui imobil la rețeaua de distribuție a gazelor naturale existentă în zonă; bazin de retentie cu pompa de evacuare a apelor pluviale murdare; realizarea rețelei primare de fibră optică. Accesul către fiecare parcelă va fi realizat dinspre strada existentă prin intermediul căilor de acces nou propuse. 
Străzile nou propuse vor fi cu circulație în ambele sensuri. Sistematizarea terenului va cuprinde amenajarea trotuarelor, înierbarea cu gazon a zonelor verzi aferente ansamblului de locuințe, platarea pomilor și amenajarea unei zone de joacă pentru copii cu dotarea a patru leagăne, două tobogane, trei balansoare pe arce, o groapă de nisip și șapte bănci.

Racordul la reteaua de canalizare menajera va avea urmatoarele caracteristici :
· Conducta subterana pentru retea canalizare menajera de PVC-KG cu Ø350 mm de lungimea de 84,00m;
· Conducta subterana pentru retea canalizare menajera de PVC-KG cu Ø250 mm de lungimea de 373,00m;
· Conducta subterana pentru retea canalizare menajera de PVC-KG cu Ø200 mm de lungimea de 295,00m;
· Conducta subterana pentru retea canalizare menajera de PVC-KG cu Ø125 mm de lungimea de 187,00m;
· Camin pentru canalizare menajera - beton - 800 MM - 15 buc
· Camin pentru canalizare menajera -pvc- 800 MM - 2 buc
-     Camin pentru canalizare menajera PVC-315 MM - 52 buc 
· Panta de scurgere a conductelor de canalizare 2‰ (la mie);
· Montare clapeta de sens pe conducta de Ø350 mm;
· Dispunere conducte sub adancimea de inghet de 0,80m.

Reteaua de canalizare pluviala murdara va avea urmatoarele caracteristici :
· Conducta subterana pentru retea canalizare menajera de PVC-KG cu Ø160 mm de lungimea de 117,00m;
· Conducta subterana pentru retea canalizare menajera de PVC-KG cu Ø200 mm de lungimea de 272,00m;
· Conducta subterana pentru retea canalizare menajera de PVC-KG cu Ø300 mm de lungimea de 355,00m;
· Bazin retentie din beton 13x7x3(LXlxH)
-    Separator de hidrocarburi - 10 l/s - 1buc
-    Camin geiger 400mm -26 buc
-    Pompa submeribila cu plutitior 30- 60 mc/h - 2 buc
-    Camin pentru canalizare menajera - beton - 800 MM - 18 buc
-    Camin pentru canalizare menajera - pvc - 800 MM - 2 buc
· Panta de scurgere a conductelor de canalizare 6‰ (la mie);
· Dispunere conducte sub adancimea de inghet de 0,80m.

Bransamentul la reteaua de apa va avea urmatoarele caracteristici :
· Conducta subterana PEHDØ110mm;
· Lungime traseu conducta apa din PEHD Ø110mm = 826,00m;
· Conducta subterana PEHDØ32mm;
· Lungime traseu conducta apa din PEHD Ø32mm = 312,00m;
· Montare 52 camin necarosabil din PEHD cu diametrul de 500mm;
· Montare 52 contor apometru general de Ø25mm;
· Camin apa rece carosabil - beton - 800 MM - 6 buc
· Hidrant suprateran DN80 - 6 buc
· Contor general apa rece -3 toli - 1 buc
· Dispunere conducte sub adancimea de inghet de 0,80m.
Bransamentul la reteaua de distributie a gazelor naturale va avea urmatoarele caracteristici:
· Retea de distributie gaze naturale din PE100;
· Montare cutii de distributie a gazelor;
· Montare regulatoare de presiune;
· Dispunere conducta sub adancimea de inghet de 0,80m.

Bransamentul la reteaua de distributie a energiei electrice va avea urmatoarele caracteristici :
· Racord la post trafo 20/0,4 kV Enel prin cablu de energie  ACYAbY 3 x 150 + 70 mmp cu lungime de aproximativ 300,0 m;
· Pozare cablu sub adancimea de inghet de 0,80 m.

	Racordul rețelei de iluminat public la reteaua de alimentare cu energie electrica existenta in zona va avea urmatoarele caracteristici :
· Cablu de energie de tipul ACY-AbY 3x6 mmp cu lungime de 740 m;
· Dispunere cablu sub adancimea de inghet de 0,80m.
· Montare 18 stalpi din otel galvanizat cu flansa pt. iluminat public, H=6 m.
       -     Montare 18 corpuri de iluminat LED 100 W

	Reteaua de fibra optica va avea urmatoarele caracteristici :
· Retea fibra optica de distributie cu lungime de 1,17 km;
· Retea fibra optica – utilizator final cu lungime de 1,43km.
· Camerete pentru conexiuni si jonctiuni fibra optica – 15 buc. cu dimensiunea 50x50x50cm.
     	Reteaua de fibra optica se va monta in tubulatura PVC specifica.

	Amenajarea drumului de acces la fiecare parcelă va avea următoarele caracteristici:
· Suprafața întregului sistem rutier = 5.850,70 mp;
· Tip îmbrăcăminte rutieră – un strat legatură B.A.D.22,4 = 6cm și strat de uzură B.A.16 = 4cm. 

	Sistematizarea pe verticală a terenului va avea următoarele caracteristici:
· Pentru trotuare:
· Suprafata totala: 1.487,40 mp
· Structura tip – pavele prefabricate din beton cu grosimea de 6cm dispuse pe pat de nisip;
· Pentru înierbare zonă verde:
· Înierbare – cu semințe de gazon rezistent la umezeală și căldură;
· Suprafața: 826,20 mp.
· Pentru locul de joacă :
· Dotare cu groapă de nisip de 3,00m x 3,00m;
· Dotare cu echipament loc de joacă ce include tobogane, balansoare, leagăne și bănci;
· Suprafața loc de joaca: 312,18 mp
	Investiția de bază fiind evaluată la suma de 4.370.897,46 lei fara TVA, din care: pentru utilitati 2.038.245,21 lei si pentru sistematizare suma ar fi de 2.332.652,25 lei.
Costurile estimative de operare pe durata normată de viață / de amortizare a investiției publice

Investiția cuprinde patru etape:
· Elaborare și fundamentare proiect = 1 luni;
· Etapa de servicii = 3 luni;
· Etapa de implementare = 2 luni;
· Etapa de postimplementare.
Elaborarea și fundamenatarea proiectului cuprinde întocmirea și depunerea documentației pentru accesarea fondurilor de finanțare.

	Etapa de servicii prevede executarea și finalizarea următoarelor lucrări după aprobarea finanțării:
· Pregătirea caietelor de sarcini pentru proiectare;
· Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție, PAC, a documentațiilor necesare obținerii avizelor cerute în Certificatul de Urbanism;
· Pregătirea caietelor de sarcini pentru lucrări de execuție;

Etapa de implementare prevede executarea și finalizarea următoarelor lucrări:
· Execuția investiției de bază de către executantul lucrării;
· Lucrările de construcție vor fi supravegheate de un diriginte de șantier, calificat și atestat;
· Recepția lucrărilor-lucrările terminate vor fi preluate de beneficiar printr-o recepție preliminară la terminarea lucrărilor;
· În perioada de garanție orice defecțiune va fi remediată, gratuit de executant.

Etapa de postimplementare:
· Recepția finală a lucrărilor;
· Exploatarea și întreținerea investiției.
Graficul de realizare a investiției
·  Realizarea proiectării– 3 luni; 
·  Realizarea lucrărilor de execuție în anul 2023 – 3 luni.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF  aferentă obiectivului de investiții: ,,Realizare utilități, drumuri de acces și amenajare zone verzi la ansamblul de locuințe individuale” îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.




        DIRECTOR GENERAL D.G.M.I.,				ŞEF SERVICIU A.R.P., 
                   MIHAI FLORESCU 			   		   LUCIAN BUDA	                   
							



                   ȘEF BIROU H.T.G.,		                                        CONSILIER  B.H.T.G.,	
             CAMELIA CEAUȘESCU   				               MARINELA LUCUŢ                                 		         									 



                                                     














                                                                                                                                                       

                                                                                                                              


[image: C:\Users\lpetrut\Desktop\TM2023 Horizontal RO-01.jpg]Cod FO53-01,Ver.2
2

image1.jpeg
2ol





