

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
„Linia verde de autobuze electrice întrePetrila – Petroşani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1, cod SMIS 122119
	
Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii
            -  Valoarea totală: 84.104.648,32 lei cu TVA  din care:
	 - Constructii-Montaj: 44.004.926,14 lei, cu TVA
	
b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă si calitativi
PODURI
Sunt incluse in proiect reabilitare trei poduri: 
Pod intrare Centura - municipiul Vulcan  
Pod Titulescu - municipiul Vulcan  
Pod Livezeni - peste Jiul de est

	Soluția tehnica de reabilitare este soluția propusa ca recomandata prin expertizele tehnice pentru atingerea obiectivelor proiectului investițional, revizuite in Sept 2024

	Reabilitări poduri
	Valoare

	Pod intrare centura Vulcan  
	369 825,86  + TVA

	Pod Titulescu  
	247 445,92 + TVA

	Pod Livezeni
	108 960,34 + TVA

	Total
	726 232,12 lei + TVA



1. Pod intrare pe centura Vulcan
Podul are o lungime de 5,25m, cu o grosime de cca. 80cm, 9,60m dimensiune ce reprezintă și lățimea totală a podului.Partea carosabilă a acestuia este de 7,20m
Lucrările pentru aplicarea acestei soluții sunt următoarele:
          a.Demolare si refacere cale trotuare;
          b.Reparare parapet pietonal, inclusiv tratament anticoroziv
           c.Refacere cale carosabila.

2. Pod Titulescu
Podul are o singură deschidere de 4,70m, din beton armat cu o grosime de 80cm, lăţimea la partea inferioară fiind de 8,80m
Lucrările care se aplica sunt următoarele:
                a.Demolare cale;
                b.Refacere cale carosabilă.

3. Pod Livezeni
             Podul are 3 deschideri de câte 30.00m fiecare şi o lungime totală de 106.84m masurata in planul aval si de 97.54m masurata in planul parapet amonte.
Lucrările care se aplica sunt următoarele:
a.Demolare si refacere cale trotuare;
             b.Reparare parapet pietonal, incluziv tratament anticoroziv;
             c.Repararea caii de rulare in zona rosturilor de dilatatie pentru eliminarea crapatrurilor

CAPACITATIFIZICEREZULTATEÎNURMAIMPLEMENTARIIINVESTITIEI:

1. Înființare depou în municipiul Vulcan-1buc:
a. Clădire garare-încărcare—mentenanța;
b. Corp Clădire spălătorie,inclusiv dotarea acesteia-1post de spălătorie autobuze;
c. Corp Clădire administrativa;
d. Stațieîncărcare lenta in depou—10 bucăți;
e. Stațieîncărcare rapidă in depou—4 bucăți
f. Stațieîncărcare rapidă autobuze/autovehicule – 2 bucati
g. Post transformare montate in redundanta1600 kVA-2bucăți;


	Indicatori de Performanta - Capacitați Proiect

	Denumire Obiect
	Unit de Masura
	Cantitate

	Depou pentru Autobuze Electrice
	Ut
	1

	Suprafata teren conform CF
	M2
	14500,00

	Suprafata teren Împrejmuit
	M2
	13729,00

	Suprafata teren neîmprejmuit
	M2
	771,00

	Suprafata Construita Depou Autobuze inclusiv linie spălătorie si spatii birouri, dispecerat etc.
	M2
	3753,67

	Suprafata Gospodărie Apa
	M2
	87,00

	Post de Transformare
	M2
	15,00

	Cabina Poarta 
	M2
	3.30

	Total suprafața construita desfasurata corpuri clădiri Depou
	M2
	3915.29

	Suprafata carosabil incinta depou
	M2
	3119,81

	Suprafata trotuare incinta Depou
	M2
	439,73

	Suprafata zona verde amenajata
	M2
	7 189,10

	Nr parcări vizitatori si personal
	Ut
	10

	Nr parcări pers cu dizabilități
	Ut
	2

	Nu parcări pentru  autobuze exterioare
	Ut
	4

	Lungime gard perimetral
	ML
	502ml

	Stâlpi pentru iluminat exterior 
	UT
	25

	RETEAUA DE TRASPORT PLUBLIC — TRASEU PRINCIPAL
	
	

	Stație de capăt si incarcare - Uricani ( capacitați stație de capăt conform planuri partea desenata)
	ut
	1

	Stație de incarcare — Petrila -
Primărie ( capacitați stație incarcare conform partea desenata)
	ut
	1

	Stații Intermediare (capacitați stație conform partea desenata)
	UT
	76



2. Dotări tehnologice ITS-Sisteme de managementul traficului precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse:
	
	Sistem ITS
	sistem
	1

	1
	Dotari autobuz
	sub-sistem
	1

	
	Compatibilizare software pentru integrare funcționala in sistemul software ITS a computerului de bord - OBC ITS aflat in dotarea autobuzelor
	buc
	8

	
	Compatibilizare software pentru integrare funcționala in sistemul software ITS a sistemului de validare dual/MIFAIRE/Card bancar îmbarcat aflat in dotarea autobuzelor
	buc
	16

	
	Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS a terminalului mobil de control carduri Mifare de calatorie si carduri EMV, aflat in dotarea autobuzelor
	buc
	4

	
	Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS  a sistemului de supraveghere video imbarcat aflat in dotarea autobuzelor, pentru analiza inregistrari video la dispecerat
	buc
	8

	
	Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS  a sistemului INFO Calatori imbarcat aflat in dotarea autobuzelor .
	buc
	8

	
	Compatibilizare software pentru integrare functionala in sistemul software ITS a sistemului numarare calatori imbarcat aflat in dotarea autobuzelor
	buc
	8

	2
	Dotări dispecerat
	sub-sistem
	1

	
	Echipamente instalate depou Vulcan
	sub-sistem
	1

	
	Set Server compus din doua unitati individuale de stocare inclusa care cuprinde si aplicatiile:  portal public, mobil, back-office AVL  
	buc
	1.00

	 
	 Aplicatie cu licenta back-office taxare Mifare si EMV (plata card bancar) (server)
	buc
	1.00

	 
	Aplicatie cu Licenţa Portal Public (server)
	buc
	1.00

	 
	Aplicatie cu Licenţa aplicatii mobil (Android, IOS) ( server)
	buc
	2.00

	 
	Aplciatie cu Licenta aplicatie back-office  AVL ( server)
	buc
	1.00

	
	Statie de lucru, inclusiv 2 monitoare si sursa UPS
	buc
	2.00

	
	Rack 42 sau 48 HU dotat cu UPS, consola TFT si accesorii
	buc
	1.00

	
	Display tip Video Wall 
	buc
	4.00

	
	Controller Video Wall
	buc
	1.00

	
	Echipamente instalate depou - punct de vanzare
	sub-sistem
	1

	
	Cititor carduri contactless
	buc
	3.00

	
	Statie de lucru centru emitere/reincarcare cu periferice incluisv aplicatia cu licenta  aferenta pentru emitere si incarcae carduri cu aplciabilitate pentur trei utilizatori/locatii /puncte de vanzare, imprimanta lase A$, echipamente pentur preluare poza calator (caner, camera WEB, router conectare locatie. ( Casa de marcat fiscala are regim special si este ncesesar de  a fi achizitionate de beneficiari autorizati de Ministerul de FInante conform recomandari)
	buc
	3.00

	
	UPS puncte de emitere/reincarcare
	buc
	3.00

	
	Imprimanta personalizare carduri contactless incluide si aplciatia cu licenta pentur personalizare carduri)
	buc
	3.00

	
	Cablare punct de vanzare
	buc
	3.00

	 
	Echipamente locatie de formatare care include: statie de lucru pentur locatie formatare, sursa UPS, imprimanta formatare carduri contactless , aplciatia cu licenta aferernta si aocnsumabile , cititor de carduri contactelss Mifare
	buc
	1.00

	 
	Carduri Mifare 1K pentru calatori    ( include consumabile personalizare carduri)
	buc
	10,000.00

	 
	Carduri Mifare 4K pentru operatori   - include consumabile personalizare a cardului
	buc
	50.00

	 
	Statii de lucru cu sursa UPS locatii exploatare
	buc
	7.00

	5.3.
	Dotari statii de calatori
	sub-sistem
	1

	
	Panou de informare exterior in statii
	buc
	34

	
	Sistem de instalare VMS pe structura statiei  ( stalp/supot prindere)
	buc
	34



c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
- valoarea totala de investitie = 70.740.554,76 lei + TVA = 84.104.648,32 lei cu TVA  lei
          d) durata estimată de implementare a proiectului de investiţii, exprimată în luni. 
	 -  18 luni
		
  



