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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem iluminat public, etapa a 2-a în Orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova”,
Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, acordul privind asigurarea şi susţinerea cheltuielilor care nu sunt finanţate de AFM necesare implementării proiectului „Modernizare sistem iluminat public, etapa a 2-a în Orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova”, am constatat următoarele: 

În vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru realizarea obiectivului de investiţie „Modernizare sistem iluminat public, etapa a 2-a in Orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova”, UAT ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI are în pregătire depunerea unui proiect de finanțare prin „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”, act aprobat de ORDINUL nr. 1.866 din 12 octombrie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 995 din 18 octombrie 2021, emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Acest proiect vine în completarea demersurilor inițiate până în prezent de către oraș în vederea dezvoltării durabile a comunității locale. 

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu LED care să determine o eficienţă energetică ridicată și poluare luminoasă minimă. 

Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situaţiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipaţi cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncţionale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiţii.
Conform devizului general întocmit de proiectantul S.C. AGO PROIECT ENGINEERING SRL, Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 3.314.784,24 LEI din care:

2.979.104,00 LEI din bugetul alocat prin program

335.680,24 LEI cheltuieli neeligibile
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO–ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 

3.314.784,24 LEI, din care:

2.979.104,00 LEI din bugetul alocat prin program

335.680,24 LEI cheltuieli neeligibile

din care construcţii-montaj (C+M): 652.361,65 LEI

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare, pentru varianta aleasă:

Indicatori de proiect

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice)

Nr. corpuri (aparate) de iluminat instalate prin proiect: 681 buc;
Nr. corpuri (aparate) de iluminat controlate prin telegestiune: 681 buc;
Indicatori de performanță

	Nr. Crt.
	Indicator de performanță

	
	Consumul de energie finală în iluminatul public/KWh 

	
	Indicator de performanță/ realizare 

(de output)
	Valoarea indicatorului la  începutul implementării proiectului
	Valoarea indicatorului la  finalul implementării proiectului 

(de output)

	1
	Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public (kwh/an)
	258.791,30
	146.366,35

	2
	Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echiv. tone de CO2)
	68,57
	38,78


c) Indicatori de impact și de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții, pentru varianta aleasă:

Indicatori de rezultat/operare

Scăderea consumului de energie electrică: minim 43,44%;

Scăderea emisiilor de CO2 cu: minim 43,44%;

Economia de energie electrică suplimentară: minim 43,44%;

Consum actual în condiții normale de funcționare: 258.791,30 kWh/an; 

Consum rezultat din calculele luminotehnice în urma implementării proiectului: 146.366,35 kWh/an;

d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni:

Durata de realizare: până la 24 de luni, în conformitate cu graficul orientativ de realizare al investiției.
Descrierea sumară a soluției:
În cadrul investiției propuse se vor monta 681 corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, cu respectarea încadrării în clasele de iluminat a drumurilor/străzilor/zonelor aferente proiectului și implementarea unui sistem de telegestiune care va monitoriza, comanda și transmite date care permit obţinerea de informaţii detaliate asupra reţelei de iluminat în vederea optimizării consumurilor de energie, a costurilor şi funcţionării acesteia şi care poate grupa funcțiuni de reglare a fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiţie,

Soluția propusă presupune în special modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal – rutier și/sau stradal – pietonal, prin înlocuirea și completarea corpurilor de iluminat existente pe stâlpii existenți (aferenți sistemului/rețelelor de distribuție a energiei electrice, care au un consum ridicat de energie electrică, cu corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED, precum și instalarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune (care va permite dimarea/reglajul prin variere al fluxului luminos al unei/unor surse de lumină) la nivelul sistemului de iluminat public vizat prin prezenta investiție. 

Pentru toate corpurile (aparatele) de iluminat instalate prin proiect se vor executa următoarele 

Prin implementarea investiției se va realiza o economie a consumului de energie electrică de minim 43,44%, față de situația actuală. Pentru a obține această economie, se vor monta 681 corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED și se va implementa un sistem de telegestiune la nivelul întregului sistem de iluminat public vizat prin prezenta investiție. 
Drumuri/străzile/zonele vizate în prezentul proiect au fost încadrate în clasele de iluminat  M5 în conformitate prevederile standardului SR EN 13201.

Dimensionarea, cantitatea, dispunerea, tipul și puterea nominală a noilor corpuri (aparate) de iluminat bazate pe tehnologie LED se stabilesc în urma breviarelor de calcul luminotehnic martor, cu respectarea prevederilor standardului SR EN 60598. 

În urma implementării investiției va exista posibilitatea de a reduce consumurile generale, de a crește și scădea nivelul de iluminare în anumite zone și în anumite momente ale nopții. Aceste modernizări ale sistemului de iluminat vor permite și scăderea costurilor de întreținere și vor optimiza intervențiile pentru reparații / mentenanță și totodată vor crește gradul de confort și siguranță al cetățenilor pe timp de noapte. 

Faţă de cele menţionate mai sus, consider că adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem iluminat public, etapa a 2-a în Orașul Boldești-Scăeni, județul Prahova”, este necesară şi oportună.
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