
Anexa 2 la HCL nr. 166 / 10.12.2024
INDICATORI TEHNICO ECONOMICI 
actualizați la faza PT
PENTRU
"LUCRĂRI DE CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIREA SEDIULUI PRIMĂRIEI ORAȘULUI BOLDEȘTI-SCĂENI"
Amplasament: Orașul Boldești Scăeni, Calea Unirii, nr.67, județul Prahova
Ordonator principal de credite/ investitorul: UAT Orașul Boldești Scăeni, Calea Unirii, nr.67, județul Prahova
Indicatorii proiectului în cadrul Programului Regional Sud Muntenia PRSM/ 249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/ PRSM_A34, Prioritatea 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu, Obiectivul Specific RSO 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Operațiunea C - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin investitii în clădiri publice, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, sunt următorii:

•
reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an) 

•
reducerea consumului de energie primară totală (kWh/m2 an)

•
consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m2 an)

•
aria desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m2)

•
reducerea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/m2 an)

•
puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22 kW) instalate pentru vehicule electrice daca nu s-au epuizat fondurile pentru aceasta cerinta

•
persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice.

INDICATORI PROIECT RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ

INDICATORI PROIECT RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ

	Rezultate
	Valoare la  începutul implementării proiectului
	Valoare la  finalul implementării proiectului
	Reducere

%

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	242.90
	53.80
	77.85%

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	347.73
	139.00
	60.02%

	Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/m2 an)
	347.73
	125.39
	63.94%

	Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2 an)
	-
	13.61
	

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/ m2 an)
	64.80
	23.42
	63.85%


	Rezultate
	Reduceri la finalul implementării proiectului

%
	Cerințe ghid finanțare Renovare Moderată
	Îndeplinire cerințe ghid finanțare

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an)
	77.85%
	Cel puțin 50%
	DA

	Consumul de energie primară totală (kWh/m2 an)
	60.02%
	Între

30-60%
	DA

	Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kg CO2/ m2 an)
	63.85%
	Între

30-60%
	DA


Valoarea totală a proiectului este 7.575.140,90 lei inclusiv tva, din care
C+M = 4.128.435,00 lei, inclusiv tva
	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	 

	I
	Valoarea totală a cererii de finantare, din care :
	7.575.140,90 lei inclusiv tva

	II
	Contribuţia proprie, a beneficiarului inclusiv TVA
	2% din valoarea eligibila si cheltuieli neeligibile

	III
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ alocata prin PRSM
	98% din valoarea cheltuielilor eligibile


3.Durata de realizare a lucrarilor  (luni) –12

4.Suprafete constructie studiata 
Suprafata construita :   634.00 mp
Suprafata desfasurata totala :  1404.87 MP
Regim de inaltime S+P+1E, 
Performanțele energetice ale clădirii reale înainte de reabilitarea termică și ale clădirii reabilitate termic,  după aplicarea măsurilor prezentate, sunt următoarele:
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Numărul de persoane care beneficiază direct de investiția propusă este de 47 persoane.
Proiectant
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SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL

DIRECTOR GENERAL

ing. JUNE GHEORGHE
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