Anexa nr. 2 la Proiect H.C.L. nr.     /11019/2026
Principalii indicatori tehnico-economici, faza PT, aferenți investiției „Amplasare șase stații de încărcare electrice” în cadrul proiectului „Realizarea transportului public local cu mijloace ecologice în Municipiul Brad și Comuna Crișcior”.
Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 

a) Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată in lei, cu TVA, si respectiv fără TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Valoarea totală a investitiei cu TVA:    1.834.493,27  Lei

Valoarea  C+M a investitiei  cu TVA:  761.733,30  Lei

Valoarea totală a investitiei fara TVA:  1.517.311,97  Lei

b) Valoarea  C+M a investitiei fara TVA: 629.531,65   Lei
c) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă-elemente fizice/capacităti fizice care sa indice atingerea țintei obiectivului de investitii, si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

- Infrastructură pentru branșare 4 bucăți Statie incarcare autobuze 60 kW;

- Infrastructură pentru branșare 2 bucăți Statie incarcare autobuze 150 kW;

Sistem rutier parcare: 

-30 cm piatră spartă
- 30 cm balast

- 7 cm nisip

Categoria de importanță a construcției, în concordanță cu HG 766/1997 și Legea 10/1995 este "C" (normală).

d) Durata estimată de executie a obiectivului de investitii, exprimată in luni

· Durata de execuție a lucrărilor este de 3 luni.
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